
Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
по поставке электропечи камерной СНОЛ 50/12 V=50л, Т°С=1250, Р=5,0кВт 

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка электропечи камерной СНОЛ 50/12 V=50л, Т°С=1250, Р=5,0кВт в количестве - 1шт. с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). 
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Электропечи камерные СНОЛ с полезным объёмом от 15 до 1000 литров предназначены для любых видов термообработки (нагрев, закалка, обжиг) в воздушной среде до температуры 1250°C. Для повышения надежности при изготовлении нагревателей применяется толстая проволока диаметром 3,0 мм и выше. Использование массивных износостойких плит из карбида кремния в конструкции пода позволяет значительно повысить эффективность термообработки и надёжность электропечей. 
Регулирование температуры электропечей производится цифровыми микропроцессорными регуляторами температуры, позволяющими проводить режим термообработки с высокой точностью по заданной программе.
                             ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	характеристики
	значения
	примечания

	Объём, л
	50
	

	Максимальная температура, °С
	1250
	

	Установленная мощность, кВт
	5,0
	

	Рабочая камера ШхДхВ, мм
	350х400х350
	

	Напряжение, В
	220
	

	Вес, кг
	200
	



Комплект поставки: электропечь камерная СНОЛ 50/12 V=50л, Т°С=1250, Р=5,0кВт ДН-12,5 -1 шт. Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1экз.
2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, документацию на русском языке, отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования. Оборудование   должно быть новым, не позднее 2010 г. выпуска, не бывшее в употреблении.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования. Оборудование должно быть выполнено согласно ТУ-344301639813423-2010 или эквивалент (только после  согласования эквивалента с заказчиком).
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4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 1 приложения №1 к договору поставки (спецификация).

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее марта 2012 года, согласно спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1 Оборудование должно новым, не позднее 2010 г. выпуска, не бывшее в употреблении.
9.2. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ, соответствовать сертификату качества.
10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11.Требования к потенциальному участнику: 
11.1.Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-производителя, опыт на рынке поставки оборудования более пяти лет, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя. 

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее чем 12 месяцев. 
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