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Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на приобретение одновального шредера WS22 (с доставкой) или его эквивалента для нужд Ростовского отделения «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»



                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Общие сведения.
Шредер предназначен для измельчения твердых радиоактивных отходов с дальнейшей загрузкой измельченных ТРО в 200-литровые бочки. Подача ТРО в приемный бункер осуществляется как вручную, так и механически (с помощью экскаватора, конвейера и т.п.). Выгрузка измельченных ТРО из шредера осуществляется с помощью шнекового конвейера.
Место применения: ПХРО Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

2. Исходные данные и технические требования.
Оборудование для измельчения РАО (шредер) должен обеспечить измельчение смешанных РАО, содержащих металлические фрагменты (толщиной не более 3 мм).
Высота точки выгрузки измельчённых РАО при помощи наклонного шнекового конвейера составляет 1,5 м.
Шредер должен иметь возможность работы в зимних условиях ( при минусовой температуре до -20 0С).
Особенности оборудования:
- подпрессовщик со специальной кинематикой на роликовых подшипниках;
- режущий ротор с системой защиты;
- быстрозаменяемые твёрдосплавные ножи;
- промежуточная опора;
- мягкий старт;
- редуктор с гидравлическим амортизатором;
- экран из износостойкой стали;
- программируемый логический контроллер с интерактивным сенсорным дисплеем.
Технические характеристики:
- мощность двигателя: 45 кВт;
- длина: 3400-3500 мм;
- ширина: 1800- 1900 мм;
- высота: 2000 -2100 мм;
- приёмное окно бункера: 1000 ×1800 мм;
- вместимость бункера: ~ 1,5 м3;
- площадь режущей камеры: 1000× 1050 мм;
- длина ротора / диаметр ротора: 1000/360 мм;
- ножи на роторе / стационарные ножи: 56-84/ 3 шт;
- гидравлический мотор подпрессовщика: 4 кВт;
- вес шредера: ~3650-3950 кг;
- производительность: 500-800 кг/ч;
- размер фракции на выходе: 15~ 100 мм.
Оборудование должно иметь сертификат соответствия.

Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев. Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов.
Доставка осуществляется поставщиком по адресу: Ростовская область,  Мясниковский район, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы
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