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Мурманск, 2015 год
1. 
Предмет открытого запроса цен:
Заключение договора на поставку СИЗ для обеспечения радиационной безопасности.
2. Срок поставки:
начало: с момента подписания договора поставки;
окончание: в  течение 14 (четырнадцать) календарных дней.
Место поставки товара и условия: 
Поставка Товара осуществляется в ЗАТО г. Островной, Мурманской области, пл.Якорная-1  (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»). 
Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).
Дополнительные условия:
· Въезд в ЗАТО Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.
3. Цена поставляемого товара:
В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на сопровождение груза до склада Покупателя, находящегося в ЗАТО г. Островной, Мурманской области, пл.Якорная-1 (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), хранение на складе и другие обязательные платежи.
4. Перечень Товара:
	№ п/п
	Наименование Товара*
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кепка, синяя
Кепка с удобным регулирующим затылочным ремнем. Ткань: ТИ-СИ, 240 г/м2. Цвет: синий. 
	шт
	70

	2
	Шапочка трикотажная
Демисезонная шапка. Из полушерстяной пряжи. Цвет: черный. ОСТ 17-635–87. 
	шт
	70

	3
	Колпачок медицинский
Регулируется завязками по объему головы. Ткань: ТИ-СИ, 120 г/м2. Цвет: белый. ГОСТ 9896–88. 
Размеры: 54-30шт; 55-40шт; 56-30шт; 58-40шт; 59-20шт; 60-20шт; 61-20шт.
	шт
	200

	4
	Щиток защитный с креплением на каску КБТ ВИЗИОН ТИТАН
Щиток с креплением на каске повышенной ударопрочности. Щиток фиксируется в двух позициях: рабочем (опущен), не рабочем (поднят), что повышает эргономику изделия и уменьшает нагрузку на позвоночник. Экран увеличенного размера надежно защищает лицо, шею и верхнюю часть груди. Защищает от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, высоких температур при длительной работе, искр и брызг расплавленного металла, брызг и капель жидкостей, УФ-излучения. Применяется совместно с защитными касками РОСОМЗ (слоты для крепления щитков 30 мм)
Оптический класс №1.
Экран: поликарбонат 2мм.
Покрытие: против царапин.
	шт
	10

	5
	Очки защитные ОЗОН закрытого типа, прямая вентиляция
Линзы изготовлены из высококачественного ударопрочного поликарбоната, удовлетворяещего требованиям стандартов EN 166, регулируемая длина и наклон дужек, защита от вредного УФ спектра, оптический класс – 1.
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 
	шт
	10

	6
	Полумаска для защиты от пылей и туманов 8122
Модифицированная полумаска чашеобразной формы. Полумаска имеет гипоаллергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа: с 4 точками крепления. Лямки закреплены железными скобами — исключается отрыв. Удобная чашеобразная форма с рёбрами жёсткости (полумаска принимает свою первоначальную форму независимо от смятия). Недорогое решение с клапаном выдоха для защиты от пылей и туманов концентрацией до 12 ПДК. Цвет резинок – белый. FFP2*. ГОСТ P 12.4.191-99; EN 149. 
	шт
	2000

	7
	Полумаска фильтрующая, противоаэрозольная третьей степени защиты от пылей, туманов, дымов 3M™ 9332+ с клапаном выдоха
Защищает от пылей металлосодержащих руд, металлов (включая марганец, хром, свинец, алюминий), гранита, кварца, песчаника, асбеста, стекловолокна, извести, пластиков, угля, хлопка, муки, туманов, продуктов радиоактивного распада радона, сварочных дымов, канцерогенных аэрозолей. Трехпанельный дизайн, потовпитывающая прокладка на носовом зажиме. FFP3*. Запатентовано 3М. ГОСТ P 12.4.191–99. EN 149. 
	шт
	300

	8
	Специализированная полумаска фильтрующая для защиты от сварочных аэрозолей и дымов, органических паров и озона 3Мтм 9925 с клапаном выдоха
Специфические сварочные процессы TIG и MIG сопровождаются выделением озона в опасных для здоровья концентрациях. Специальная конструкция многослойного фильтра обеспечивает длительный период защиты от сварочных аэрозолей, а слои из активированного угля задерживают небольшие концентрации специфических газов и паров. Особый материал наружного слоя не поддерживает горение, что исключает возгорание полумаски на лице сварщика. FFP2*. ГОСТ Р 12.4.191–99; EN 149. 
	шт
	50

	9
	Сменный фильтр от органических соединений, кислых газов и газов неорганических соединений 6059 (АВЕК)
Полумаска со сменными фильтрами 6059 (АВЕК) защита от: Органических паров, кислых газов, газов неорганических соединений, аммиака и его производных 
Полумаска со сменными фильтрами 6059 (АВЕК), предфильтрами и держателями защита от: Органических паров, кислых газов, газов неорганических соединений, аммиака и его производных, пылей и туманов
Полумаска со сменными фильтрами 6059 (АВЕК), фильтрами НЕРА и адаптерами защита от: Органических паров, кислых газов, газов неорганических соединений, аммиака и его производных, пылей и туманов, радионуклидов. ГОСТ Р 12.4.194–99; ГОСТ Р 12.4.193–99; EN 141.
	шт
	120

	10
	Противоаэрозольный фильтр высокой эффективности 6035 (Р3)
Полумаска с фильтрами защита от:  Аэрозоли, пыли, дымы, туманы, асбест, радионуклиды. ГОСТ Р 12.4.194–99; ГОСТ Р 12.4.193–99; EN 141. 
	шт
	120

	11
	Перчатки ШТУРВАЛ
ПВХ-покрытие повторяет рисунок ладони, слой разогретого ПВХ проникает в структуру волокна под давлением и при остывании прочно закрепляется. Основа: хлопок + полиэстер. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заливка ровным слоем. Вес пары: около 45 г.  Патент РФ на изобретение № 2270592 
Размер: 10 - 3000 пар.
	пар
	3000

	12
	Перчатки СОЛО 992, латекс
Изготовлены из смеси на основе натурального латекса, обеспечивающего высокую чувствительность и стойкость к слабым растворам кислот и щелочей. Внутренняя поверхность покрыта кукурузным крахмалом. Толщина: 0,1 мм. 50 пар в упаковке. ГОСТ 20010–93. 
[bookmark: _GoBack]Размер: 9 – 10 упаковок
	упаковка
	10

	13
	Перчатки ТАЧСТОУН®
Трикотаж высочайшего качества из смеси хлопка с полиэстером. Текстурированное латексное покрытие ладонной части и пальцев, обеспечивающее хорошее сцепление как с сухими, так и с влажными поверхностями. 
Размер: 11-200 пар.
	пар
	200

	14

	Перчатки резиновые хозяйственные
Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. ГОСТ 20010–93. 
Размер: 11 – 400 пар.
	пар
	4000

	15
	Перчатки кислотозащитные тип 2 ВИТАЛ ЭКО 117
Материал – натуральный латекс. Повышенная стойкость к растворам солей, спиртов, кислот и щелочей концентрацией до 20% при большой прочности на растяжение и высокой чувствительности подушечек пальцев. Рельефная ладонная часть. Внутри мягкое хлопковое напыление с антибактериальной пропиткой. Длина 33 см.  ГОСТ 20010–93. Маркировка по EN 388 - 1010. 
Размер: 10 – 300 пар.
	пар
	300

	16
	Перчатки ХВАТКА® комбинированные, тонкие спилковые.
Кожаные перчатки для работы с грубыми поверхностями, стойкие к истиранию. По результатам испытаний в независимой лаборатории выяснилось, что перчатки ХВАТКА® обладают самой высокой в своем классе разрывной нагрузкой шва – 264 Н! Стойкость к истиранию (по количеству циклов) в 30 раз выше требований ГОСТа! ГОСТ 12 4.010–75. ГОСТ Р 12.4.246–2008. ТР ТС 019/2011. 
Размер: 10 – 300 пар.
	пар
	300

	17
	Перчатки ХВАТКА, утеплённые спилковые
Спилковые перчатки для работы с грубыми поверхностями, стойкие к истиранию. Утепленные искусственным мехом. По результатам испытаний в независимой лаборатории выяснилось, что перчатки ХВАТКА® обладают самой высокой в своем классе разрывной нагрузкой шва – 264 Н! Стойкость к истиранию (по количеству циклов) в 30 раз выше требований ГОСТа! ГОСТ 12 4.010–75. ГОСТ Р 12.4.246–2008. ТР ТС 019/2011. Размер: 10 – 100 пар.
	пар
	100

	18
	Краги спилковые пятипалые
Прочные краги для сварочных и иных работ, связанных с высокими истирающими и механическими нагрузками. Выдерживают жар и брызги раскаленного металла. Раструб краги позволяет быстро сбросить ее с руки. ГОСТ Р 12.4.246–2008. ТР ТС 019/2011. 
Размер: 11 – 50-пар.
	пар
	50

	19
	Краги спилковые пятипалые, утепленные
Прочные краги для сварочных и иных работ, связанных с высокими истирающими и механическими нагрузками. Выдерживают жар и брызги раскаленного металла. Раструб краги позволяет быстро сбросить ее с руки.  ГОСТ Р 12.4.246–2008. ТР ТС 019/2011. 
Размер: 11 – 50-пар.
	пар
	50

	20

	Белье мужское нательное х/б (с начесом)
Высокие гигиенические свойства. Трикотаж: 100% хлопок, с начесом. Цвет: оливковый. 
Размер: 44-46/3-2-шт;  48-50/3-1-шт;  52-54/3-10-шт;  56-58/3-10-шт;  52-54/5-10-шт; 56-58/5-10-шт; 60-62/3-1-шт;60-62/5-1-шт.
	шт
	45

	
21
	Белье мужское нательное х/б
Высокие гигиенические свойства. Трикотаж: 100% хлопок, с начесом. Цвет: оливковый. 
Размер: 44-46/3-2-шт; 48-50/3-1-шт; 52-54/3-10-шт; 56-58/3-10-шт; 52-54/5-10-шт; 56-58/5-10-шт;60-62/3-1-шт;60-62/5-1-шт.
	шт
	45

	22
	Футболка, меланж
Универсальная практичная модель. Трикотаж: 100% хлопок. 
Размер: 44-46/3-3-шт; 48-50/3-3-шт; 52-54/3-10-шт; 56-58/3-10-шт; 52-54/5-10-шт; 56-58/5-10-шт; 60-62/3-2-шт; 60-62/5-2-шт.
	шт
	50

	23
	Костюм ФЛАГМАН с СВП, куртка с брюками
Куртка прямого силуэта с потайной застежкой на пуговицы. Спинка и полочки с кокеткой василькового цвета. Четыре накладных кармана. 
Отделка светоотражающей лентой для повышения видимости в сумерках и при недостаточной освещенности.
Брюки прямого силуэта, притачной пояс, центральная застежка на пуговицы. Полукомбинезон с накладным карманом на грудке. Длина бретелей полукомбинезона регулируется пряжками-замками и эластичной тесьмой.  Рост: с 170 по 188. Цвет:  темно-синий с васильковым. Ткань смесовая (50 %хлопок, 50 % полиэфир), 215 г/м кв. ГОСТ 27575-87 
Размер: 44-46/3-2-к-т;  48-50/3-2-к-т;  52-54/3-20-к-т; 56-58/3-16-к-т; 52-54/5-16-к-т; 56-58/5-10-к-т; 60-62/3-2-к-т;60-62/5-2- к-т.
	к-т
	70

	24
	Костюм брезентовый для сварщика ЩИТ®, летний
Защищает от искр, брызг расплавленного металла. Огнеупорная пропитка костюма обеспечивает защиту от продуктов горения при сварке. Куртка утепленного костюма имеет отстегивающийся капюшон. Вентиляционные отверстия на спине – для продолжительной комфортной работы. Ткань: брезент. Цвет: хаки.  ТУ 8572-017-00302190–93, ТУ 8572–057–42772107–05. 
Размер: 52-54/3-2-шт; 56-58/3-2-шт; 52-54/5-2-шт;  56-58/5-2-шт.
	шт
	8

	25
	Костюм брезентовый для сварщика ЩИТ®, зимний
Защищает от искр, брызг расплавленного металла. Огнеупорная пропитка костюма обеспечивает защиту от продуктов горения при сварке. Куртка утепленного костюма имеет отстегивающийся капюшон. Вентиляционные отверстия на спине – для продолжительной комфортной работы. Ткань: брезент. Утеплитель зимней модели: швейная вата. Цвет: хаки.  ТУ 8572-017-00302190–93, ТУ 8572–057–42772107–05. 
Размер: 56-58/5-4-шт; 56-58/5-4-шт.
	шт
	8

	26
	Плащ влагозащитный НЕПТУН
Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на четыре кнопки, с капюшоном. 
Прорезные карманы с клапанами. 
Спинка с кокеткой и отверстиями для вентиляции, закрытыми клапаном. 
Рукава втачные, застёжка на кнопки. 
Материал: 100% ПЭ с ПВХ покрытием. 
Цвет: василёк. 
Размеры: с 48 по 62. 
Роста: 170-188. 
ГОСТ Р 12.4.219-99
Размер: 44-46/3-1шт; 48-50/3-2-шт; 52-54/3-4-шт; 56-58/3-7-шт; 52-54/5-6-шт; 56-58/5-8-шт; 60-62/3-1-шт; 60-62/5-1-шт.
	шт
	30

	27
	Куртка мужская утепленная БРИГАДИР
Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой «молния» и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки. Внутренняя кулиса – для регулировки объема куртки и для сохранения тепла в пододежном пространстве. Капюшон съемный, на кнопках. Ткань: ТИ-СИ с водоотталкивающей пропиткой, 215 г/м2. Утеплитель: синтепон. Цвет: синий c черным.   ГОСТ 25295-2003. 
Размер: 44-46/3-2-шт; 48-50/3-2-шт; 52-54/3-20-шт; 56-58/3-16-шт; 52-54/5-16-шт; 56-58/5-10-шт; 60-62/3-2-шт;60-62/5-2-шт.
	шт
	70

	28
	Костюм Л-1
Для защиты кожи человека, его одежды и обуви. Предохраняет от воздействия вредных биологических факторов. Применяется в коммунальном и сельском хозяйстве, в нефтегазовой, горно-добывающей, химической промышленности, на нефтебазах. Ткань: прорезиненный материал. Цвет: коричневый. 
Размер:  50-52/3 (41-43)-10-шт; 52-54/5 (43-46)-10-шт.
	шт
	20

	29
	Комбинезон МЬЮТЕКС ЛАЙТ
ТИП 5 и 6 (защита от воды, растворов кислот, щелочей, органич. растворителей и аэрозолей хим.в-в, защита от твердых аэрозолей). Химически стойкий антистатичный защитный комбинезон с капюшоном из нетканого полипропилена, ламинированного пленкой с микропорами 65г/м кв. С эластичными резинками на запястье, по краю брюк и на талии сзади.
Индивидуальная упаковка. Цвет: Белый 
Размер: 52-54-50-шт; 56-58-200-шт; 60-62-150-шт.

	шт
	400

	30
	Полуботинки кожаные мужские
Натуральная мягкая кожа верха полуботинок обеспечивает комфортную и гигиеничную носку. Стелька из натуральной кожи. Износоустойчивая подошва из ПВХ обладает амортизирующими свойствами, имеет небольшой вес. Метод крепления подошвы — инжектирование. Материал верха: кожа. Подошва: ПВХ. Цвет: черный. ГОСТ 26167–2005. 
Размер: 40-2-пар.; 41-2-пар.; 42-20-пар.; 43-20-пар.; 44-10-пар.; 45-10-пар.; 46-2-пар.
	пар
	70

	31
	Полуботинки кожаные женские
Целиком из высококачественной натуральной кожи. Бесшнурковые. Подошва из облегченного полиуретана. Материал верха: кожа. Цвет: черный. ГОСТ 26167–2005. 
Размер: 36-2-пар.; 37-2-пар.; 38-3-пар.; 39-8-пар.; 40-2-пар.
	пар
	15

	32
	Ботинки кожаные МЕТАЛЛАН, с металлическим подноском и стелькой
Современный метод крепления подошвы — инжектирование (прямой впрыск) материала в форму, куда вставляется кожаный верх в сборе. Герметичный язычок, маслобензостойкая подошва из полиуретана. Модель с металлическим подноском (200 Дж) и металлической антипрокольной стелькой. Материал верха: кожа. Подошва: полиуретан. Цвет: черный. ГОСТ 28507–90; ГОСТ 12.4.137–84 
Размер: 36-2-пар.; 37-2-пар.; 38-3-пар.; 39-8-пар.; 40-2-пар.; 41-5-пар.; 42-20-пар.; 43-20-пар.; 44-6-пар.; 45-5-пар.; 46-2-пар.
	пар
	70

	33
	Ботинки кожаные МЕТАЛЛАН, с металлическим подноском
Современный метод крепления подошвы — инжектирование (прямой впрыск) материала в форму, куда вставляется кожаный верх в сборе. Герметичный язычок, маслобензостойкая подошва из полиуретана. Модель с металлическим подноском (защита от удара до 200 Дж). Материал верха: кожа. Подошва: полиуретан. Цвет: черный.  ГОСТ 28507–90; ГОСТ 12.4.137–84 
Размер: 36-2-пар.; 37-2-пар.; 38-3-пар.; 39-8-пар.; 40-2-пар.; 41-5-пар.; 42-20-пар.; 43-20-пар.; 44-6-пар.; 45-5-пар.; 46-2-пар.
	пар
	70

	34
	Сапоги ПВХ, мужские утепленные
Долговечные и надежные сапоги. В утепленной версии вставной эластичный чулок из искуcственного меха. Хороший вариант обуви для погоды, часто меняющейся от мороза к оттепели. Материал: ПВХ. Цвет: черный. ТУ 2590-001-51664612–2003. 
Размер: 40-2-пар.; 41-2-пар.; 42-9-пар.; 43-12-пар.; 44-3-пар.; 45-2-пар.
	пар
	30

	35
	Тапочки для душа
Легкие, обладают амортизационными свойствами. Материал: вспененный полимер ЭВА. Цвет: синий. ГОСТ Р 1135-2005. 
Размер: 36-4-пар.; 37-4-пар.; 38-5-пар.; 39-8-пар.; 40-4-пар.; 41-10-пар.; 42-20-пар.; 43-20-пар.; 44-4-пар.; 45-4-пар.; 46-2-пар.
	пар
	85

	36
	Ткань вафельная полотенечная белая
Ширина 85 см 
	рул
	30

	37
	Полотно холстопрошивное ТРИКОТАН
Ширина 150 см 
	м
	200

	38
	Марля суровая
	м
	500

	39
	Полотенце вафельное
Размер 40х80 см. 
	шт
	200


* Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»
5. Требования к  предоставлению гарантий качества:
В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.
6. Требования к упаковке:
Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

7. Прочие условия:
Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.



Главный специалист МТО ___________________________ Марченко В.Ф.
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