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1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.1. Общие сведения
1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 
1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке
www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте Заказчика и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2) указание производителя и страны происхождения товара;

3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается; 

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);
4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

7) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

8) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 
1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.
1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.
Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).
Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара; 

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики; 

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

4) производителя и страну происхождения товара;

5) комплектацию товара;

6) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.
1.11. Представление предложения о цене договора
1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона. 
1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров
1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.
1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе
Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.
1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются. 

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.  

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме
1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 
1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.
1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.
1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.
1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
1.16.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

1.16.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 
1.16.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 
1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол подписывается Заказчиком, членами аукционной комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки. 

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 

1.16.10. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов. 

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 
1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. 

1.17.7. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. 

1.17.8. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

1) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки.

1.17.9. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.10. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.11. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.12. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 

2. Информационная карта аукциона
	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 

тел/факс: 8-499-324-97-93, 

E-mail: AYChugreyeva@mephi.ru

	2.2
	1.1.1
	Нормативный документ, в соответствии  с которым проводится процедура закупки: 

Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, размещено на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) быть правомочным заключать договор;

2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора;   

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

7) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать  в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков;

9) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

10) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке.

	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку оборудования для обеспечения учебного и научного процессов НИЯУ МИФИ

	2.5
	1.1.1
	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено в сети Интернет на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг):
РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ)

	2.7
	1.12
	Сроки (периоды) поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг): с даты заключения договора по 13.12.2013 г.

	2.8
	
	Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDP

	2.9
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора 39 598 640 рублей 00 копеек

	2.10
	
	Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора

	2.11
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 

площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки 

	2.12
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

                                       08.10.2013г. 

	2.13
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 

                                       28.10.2013г., 09:00 (время московское) 

	2.14
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
                                       29.10.2013г.

	2.15
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 
                                       31.10.2013г.; 10:00 (время московское)

	2.16
	1.15.3

	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора

	2.17
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме:                                 05.11.2013г.

	2.18
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 979 932 рубля 00 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705

БИК 044583001

Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования для обеспечения учебного и научного процессов НИЯУ МИФИ, НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.

Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается:

     в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие  в открытом аукционе в электронной форме;
     участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме.

      Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

     уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора;

     уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора;

     уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

     уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора.


	2.19
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10 процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона.

         Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705

БИК 044583001

Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на поставку оборудования для обеспечения учебного и научного процессов НИЯУ МИФИ, НДС не облагается.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.

	2.20
	
	Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора

При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым  заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. 

	2.21
	
	Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 


3. Техническое задание

Предмет договора: поставка оборудования для обеспечения учебного и научного процессов НИЯУ МИФИ
1. Наименование и перечень видов поставляемого товара.

	№
п/п
	Наименование

товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	
	Оборудование для обеспечения учебного и научного процессов НИЯУ МИФИ, в том числе:

	1.
	Оборудование для обеспечения учебного процесса кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Оборудование для обеспечения учебного процесса кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов НИЯУ МИФИ предназначено для модернизации лабораторных практикумов, проводимых учебно-научными лабораториями «Методы измерения ядерных излучений» и «Нейтронный генератор» 
	
	

	1.1.
	Нейтронный генератор ИНГ-10-20-120Т
	Нейтронный генератор ИНГ-10-20-120Т (НГ) предназначен для генерации нейтронов в лабораторном практикуме по активным методам контроля ядерных материалом, проведения занятий со студентами.

Параметры НГ:

- плотность нейтронов – 108 нейтрон/с;

- длительность импульса - 0,8 мкс;

- частота – 20 Гц;

- потребляемая мощность не более 30 Вт;

- максимальная рабочая температура - +120 С;

- размеры:

-- диаметр – 34 мм;

-- суммарная длинна – 1300 мм.

В комплект поставки НГ должно входить:

- устройство питания и управления ИНГ-10-50БПУ – 1 шт.;

- комплект сетевых и соединительный кабелей – 1 шт.;

- инструкцию по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	1.2.
	Спектрометрическая система нейтронов c детектором, в составе:

1.2.1. Детектор гамма-излучения 127 А 76 / 3M – EJ309 – E1 – X – NEG  – 1 шт.;

1.2.2. Источник высоковольтного питания ORTEC 556 – 3 шт.;

1.2.3. Быстрый усилитель ORTEC FTA820A – 1 шт.
	Спектрометрическая система нейтронов c детектором (СС) предназначена для проведения детектирования нейтронов в лабораторном практикуме по активным методам контроля ядерных материалом, проведения занятий со студентами.

1) Детектор гамма-излучения 127 А76/3M–EJ309–E1–X–NEG (ДГИ) должен быть со следующими характеристиками:

- должен включать блок детектирования на основе сцинтиллятора ВС-501А;

- должен иметь возможность регистрировать нейтроны в присутствии значительного фона гамма квантов;

- диаметр – 127 мм;

- высота 76 мм;

- должен включать ФЭУ;

- должен включать делитель;

В комплект поставки ДГИ должно входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

2) Источник высоковольтного питания ORTEC 556 (ИВП) должен быть со следующими характеристиками:

- должен быть выполнен в стандарте NIM и обеспечивать работу в составе крейта NIM;

- должен иметь возможность изменения полярности высоковольтного напряжения;

- диапазон изменения напряжения от 500 до 2500 В;

В комплект поставки ИВП должно входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

3) Быстрый усилитель ORTEC FTA820A (БУ) должен быть со следующими характеристиками:

- должен быть выполнен в стандарте NIM и обеспечивать работу в составе крейта NIM;

- количество независимых входов – 8;

- амплитуда входного сигнала – до 5 В;

- время нарастания сигнала ≤ 1 нс;

- высокая стабильность при эксплуатации.

В комплект поставки БУ должно входить:

- инструкция по эксплуатации - 1 шт.


	шт.
	1

	1.3.
	Компактная супер ЭВМ АПК-1М
	Компактная супер ЭВМ АПК-1М (КСЭВМ) предназначена для проведение расчетов в учебной работе при проведении УИР и подготовки выпускных квалификационных работ.

Параметры КСЭВМ:

- должна иметь корпус с системой электропитания, с системой жидкостного охлаждения, с системой мониторинга;

- размер корпуса - 650х235х752 мм;

- должна иметь восемь процессоров AMD Opteron 6272 тактовой частотой 2,1 ГГц;

- количество вычислительных ядер архитектуры х86 – 128 шт.;

- теоретическая пиковая производительность – 1,07 Тфлопс;

- оперативная память – 512 Гбайт;

- суммарный объём дисковых накопителей – 24 Тбайт;

- должна иметь систему межпроцессорных обменов InfiniBand QDR;

- должна иметь возможность расширения системы за счёт добавления вычислительных или специализированных узлов (в т.ч. с применением арифметических ускорителей);

- должна позволять подключение к локальной сети Gigabit Ethernet;

- должна иметь монитор диагональю не менее 24’’;

- должна легко встраиваться в уже существующую ИТ-инфраструктуру;

- должна обеспечивать возможность объединение с другими компактными КСЭВМ в одну кластерную систему;

- должна иметь параллельные системы визуализации и графического анализа данных для задач математического моделирования; систему сбора и анализа информации об эффективности выполнения параллельных приложений;

- должна иметь программные средства управления доступом и хранением данных.

В комплект поставки должно супер ЭВМ входить:

- клавиатура – 1 шт.;

- мышь – 1 шт.;

- комплект сетевых и соединительный кабелей – 1 шт.;

- комплект дисков с драйверами устройств – 1 шт.;

- инструкцию по эксплуатации – 1 шт;

- системная операционная среда параллельных вычислений Scientific Linux SL v6.2 – 1 шт.;

- системное программное обеспечение разработки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на базе ОС Linux – 1 шт.;

- набор компиляторов по лицензии gnu (в т.ч. fortran) – 1 шт.
	шт.
	1

	1.4.
	Система цифровой гамма-спектрометрии, в составе:

1.4.1. Многоканальный цифровой анализатор ORTEC DSPec-50 – 1 шт.;

1.4.2. Коаксиальный детектор ORTEC GEM15P4-70 – 1 шт.;

1.4.3. Система электромеханического охлаждения ORTEC X-Cooler III с микропроцессорным управлением подачи питания CRYOSECURE – 1 шт.;

1.4.4. Управляющий компьютер HP Pavilion dv7-7004er – 1 шт.;

1.4.5. Многофунциональное устройство HP LaserJet Pro M1217nfw – 1 шт.
	Система цифровой гамма-спектрометрии предназначена будет использоваться для модернизации лабораторного практикума, проводимого учебно-научной лабораторией «Методы измерения ядерных излучений».

1) Многоканальный цифровой анализатор ORTEC DSPec-50 (МЦА) должен быть со следующими характеристиками:

- должен иметь функцию контроля параметров электронного тракта и температуры кристалла детектора;

- должен иметь собственный цветной дисплей размером не менее 7” с выбором необходимого оператору отображения информации об электронном тракте, спектре с разметкой зон интереса, оценки активности;

- должен иметь функцию увеличения пропускания при сверхбольших загрузках ETP;

- должен иметь функцию улучшения разрешения (Resolution Enhancer) при деградации детектора в нейтронных полях;

- должен иметь встроенный ВВ источник любой полярности до 5 кВ;

- должен позволять связь с управляющим компьютером через интерфейсы USB 2.0 и TCP IP-Ethernet;

- должен обеспечивать управление сменщиком проб;

- должен иметь функцию счета с нулевым мертвым временем ZDT с оценкой погрешности измерения;

- должен иметь функцию записи событий в режиме лист-мод (амплитуда – время регистрации) для слежения за изменением спектра и активности во времени;

- должен иметь цифровую фильтрацию входных сигналов;

- должен иметь цифровую систему обработки сигналов и накопления спектра;

- должен иметь цифровую стабилизацию шкалы спектрометра по двум точкам;

- должен иметь автоматическую оптимизацию спектрометрического тракта;

- пропускная способность больше 100 000 имп/с;

- коэффициент преобразования от 512 до 16 К;

- питание – 220 В, 47-63 Гц; 

- потребляемая мощность до 110 Вт;

- размер не более 45×35×15 мм;

- вес не более 13 кг;

- рабочая температура от 0 до 50°C;

- должен иметь температурный дрейф системы;

- усиление не более 50 ppm/°C;

- сдвиг шкалы не более 5 ppm/°C, при формировании 12 мкс и вершине 0,8 мкс.

В комплект поставки МЦА должно входить:

- комплект сетевых и соединительный кабелей – 1 шт.;

- специальный программный пакет MAESTRO-32 for Windows для управления многоканальным анализатором и простой обработки гамма- спектров – 1 шт.;

- инструкцию по эксплуатации – 1 шт.

2) Коаксиальный детектор ORTEC GEM15P4-70 (КД) для измерений гамма-излучения со следующими характеристиками:

- диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения от 40 кэВ до 10 МэВ;

- эффективность не менее - 15%;

- энергетическое разрешение по линии 122 кэВ не хуже 0,91 кэВ;

- энергетическое разрешение по линии 1,33 МэВ не хуже 1,80 кэВ;

- отношение пик/комптон не менее 46/1;

- диаметр крышки детектора не более 70 мм;

- детектор должен быть изготовлен разъемным с криостатом с возможностью установки на электроохладитель;

В комплект поставки КД должно входить:

- комплект сетевых и соединительный кабелей – 1 шт.;

- инструкцию по эксплуатации – 1 шт.

3) Система электромеханического охлаждения ORTEC X-Cooler III с микропроцессорным управлением подачи питания CRYOSECURE (СЭО) должна быть со следующими характеристиками:

- потребляемая мощность до 500 Вт в пиковом режиме, до 400 Вт в стационарном режиме;

- должна иметь гибкий хладопровод компрессор-детектор не менее 3 м;

- должна иметь разъемную конструкцию детектор-охладитель;

- должна иметь возможность смены детектора без привлечения сервисной службы;

- должна иметь отсутствие сложных сервисных процедур в течение эксплуатации;

- размеры компрессора не более 32х32х28 см;

- вес компрессора не более 16,4 кг;

- рабочая температура от 5 до 30 C°;

В комплект поставки СЭО должно входить:

- контроллер питания электроохладителя CRYOSECURE – 1 шт.;

- комплект сетевых и соединительный кабелей – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4) Управляющий компьютер HP Pavilion dv7-7004er (УК) должен быть со следующими характеристиками:

- должен иметь процессор:

-- тип процессора - Core i7;

-- код процессора - 2670QM;

-- частота процессора – 2200 МГц;

-- количество ядер процессора - 4;

-- объем кэша L2 – 1 Мб;

-- объем кэша L3 – 6 Мб;

-- чипсет - Intel HM77;

- размер оперативной памяти DDR3 – 6144 Мб;

- размер экрана - 17.3 дюйм;

- видеокарта - NVIDIA GeForce GT 630M, 1024 Мб, GDDR3;

- жесткий диск – 500 Гб, HDD, интерфейс Serial ATA, 5400 об/мин;

- должен иметь DVD-RW привод;

- размер – 416х274х35.2 мм;

- вес - 3.15 кг;

- должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему Windows 8;

В комплект поставки УК должно входить:

- сетевой адаптер – 1 шт.;

- инструкцию по эксплуатации – 1 шт.

5) Многофунциональное устройство HP LaserJet Pro M1217nfw (МФУ) должно быть со следующими характеристиками: 

- разрешение - 600x600 dpi;

- максимальная скорость печати ч/б – 18 стр./мин;

- максимальное разрешение сканера - 1200x1200 dpi;

- глубина цвета сканированного изображения – 24 бит;

- уменьшение/увеличение копира от 25 до 400%;

- должен иметь факс;

- должен иметь 2-строчный ЖК-дисплея;

- интерфейсы: USB 2.0, Ethernet;

- должен иметь монохромный способ печати;

- память – 64 Мб;

- время выхода первой страницы - 8.5 с;

- максимальный формат печатных носителей - А4;

- плотность печатных носителей до 163 г/кв.м;

- тип сканера – планшетный;

- размер области планшетного сканирования (максимум) – 216x297 мм;

- максимальный размер области сканирования (устройство ADF) - 216x356 мм;

- максимальное разрешение копира - 600x400 dpi (черно-белое/цветное);

- множественное копирование до 99 копий;

В комплект поставки МФУ должно входить:

- комплект сетевых и соединительный кабелей – 1 шт.;

- инструкцию по эксплуатации – 1 шт.;

- комплект специального программного обеспечения – 1 шт.
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	1.5.
	Персональный компьютер
	Персональный компьютер тип 1 (ПК1) предназначен для:

- подготовки текстов лекций и лабораторных работ;

- разработки и представления демонстрационных материалов на лекционных и практических занятиях;

- оформления отчетных материалов студенческих дипломных и УИРовских работ;

- подготовки и распечатки раздаточных материалов, индивидуальных заданий студентам и др.;

- проведения занятий со студентами.

Параметры ПК1:

- должен включать системный (1 шт.) блок со следующими характеристиками: 

-- материнская плата ASUSTeK S1155 P8B75-M LE RTL;

-- процессор Intel Core i5 3470 Ivy Bridge 3.20 ГГц;

-- модуль памяти DDR3 Kingston DDR-III 4GB (PC3-10600);

-- жесткий диск Seagate 500Gb Seagate Barracuda 7200.12;

-- привод DVD Recorder Pioneer DVR-220LBK, Black;

-- видеоадаптер ASUSTeK PCI-E GT610-SL-1GD3-L RTL, объем памяти - 1 Гб;

-- корпус InWin EM-001BS Black 450W 12V;

-- считыватель USB 2.0 «Card reader All in 1», размер 3,5";

- должен включать монитор LCD LG 24" 24EA53VQ-P (2 шт.).

В комплект поставки ПК1 должно входить:

- комплект сетевых и соединительный кабелей – 1 шт.; 

- клавиатура USB Logitech  K120 EER – 1 шт.;

- мышь оптическая Logitech RX250 – 1 шт.;

- комплект дисков с драйверами устройств – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
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	1.6.
	Принтер лазерный А4 HP LaserJet Pro P1102
	Принтер лазерный А4 HP LaserJet Pro P1102 предназначен для печати текстов лекций, лабораторных работ и раздаточных материалов для студентов.

Параметры принтера:

- тип печати - черно-белая;

- технология печати – лазерная;

- количество страниц в месяц – 5000;

- максимальный формат - A4;

- максимальное разрешение для ч/б печати - 600x600 dpi;

- скорость печати - 18 стр/мин (ч/б А4);

- время выхода первого отпечатка - 8.50 c (ч/б);

- подача бумаги - 150 листов (стандартная);

- вывод бумаги - 100 листов (стандартный), 100 листов (максимальный);

- плотность бумаги - 60-163 г/м2;

- должен иметь возможность печати на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге;

- ресурс ч/б картриджа/тонера - 1600 страниц;

- количество картриджей – 1;

- тип картриджа/тонера - черный LaserJet CE285A;

- объем памяти - 2 Мб;

- частота процессора - 266 МГц;

- должен иметь USB 2.0 интерфейс;

- должен иметь поддержку ОС - Windows, Linux, Mac OS;

- потребляемая мощность (при работе) - 360 Вт;

- потребляемая мощность (в режиме ожидания) - 1.4 Вт;

- габариты - 349x196x238 мм;

- вес - 5.2 кг;

Комплект поставки принтера должен включать:

- картридж на 700 страниц – 1 шт.;

- программное обеспечение – 1 шт.;

- сетевой адаптер – 1 шт.;

- кабель USB 2.0 Defender AmBm, 1.8 m, фер.ф.,зол.конт – 1 шт.
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	2.
	Вакуумная четырехкассетная фальцевальная машина для управления издания литературы НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Вакуумная четырехкассетная фальцевальная машина для управления издания литературы НИЯУ МИФИ предназначена для изготовления печатной продукции, используемой в учебном процессе.
	
	

	2.1.
	Вакуумная четырехкассетная фальцевальная машина EF-354
	Вакуумная четырехкассетная фальцевальная машина EF-354 (ВЧФМ) предназначена для изготовления печатной продукции, используемой в учебном процессе.

Параметры ВЧФМ:

- должна обеспечивать хорошую точность и качество фальцевания даже на плотных и проблемных бумагах;

- должна включать модуль поперечной фальцовки KTU-35 (перекрестный ножевой фальцевальный модуль), обеспечивающий поперечную фальцовку для основных видов печатной продукции;

- должна включать модуль перфорации KTU-PU для KTU-35, обеспечивающий фальцовку книжных тетрадей;

- должна включать модуль приемки ED-40 для KTU-35, позволяющий принимать малоформатную продукцию способом вертикальной приемки;

- подача листов должна осуществляться снизу стопы;

- должна иметь просто настраивающийся зазор между фальцевальными валиками;

- должна обеспечивать настройку зазора помещением заданного количества полосок тиражной бумаги в специально предназначенные клапаны;

- должна иметь четыре кассеты;

- должна иметь пневматическую систему подачи с соплами раздува и вакуумным барабаном;

- должна иметь счетчик комплектов и общий счетчик;

- должна включать компрессор;

- должна иметь каскадную приемку;

- максимальный формат листа - 650х350 мм;

- минимальный формат листа - 70х55 мм;

- длина фальцовки 20–330 мм;

- плотность бумаги - 47–240 г/кв.м;

- скорость фальцовки – 30 тыс. А4 л./ч;

- высота стопы на самонакладе – 40 мм (20 мм для мелованной бумаги);

- масса – 190 кг;

- габариты (ШхДхВ) - 1680х580х1150 мм.;

- электропитание от сети 220 В, 50 Гц.

- должна иметь металлический передвижной стол-подставку с роликовыми колесами. 

В комплект поставки ВЧФМ должно входить:

- комплект технической документации – 1 шт.
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	3.
	Учебное оборудование для кафедры «Физика прочности», в том числе:
	Учебное оборудование для кафедры «Физика прочности» предназначено для обучения студентов определению важнейших характеристик материалов - ударной вязкости.
	
	

	3.1.
	Измерительный комплекс для определения энергии разрушения образцов, в составе:

3.1.1.Маятниковый копер типа JB-W300 - 1 шт.;

3.1.2.Управляющий компьютер – 1 шт.;

3.1.3.Принтер – 1 шт.
	Измерительный комплекс  для определения энергии разрушения образцов (ИК) предназначен для определения энергии разрушения образцов при испытаниях на двухопорный ударный изгиб и применяется в лабораторной практике для исследования механических свойств металлов и сплавов.

1. Маятниковый копер типа JB-W300 должен иметь следующие характеристики: 

- принцип действия копра должен быть основан на измерении количества энергии, затраченной на разрушение образца единичным ударным нагружением. Количество энергии должно определяться как разность между значениями потенциальной энергии маятника копра до удара, и после разрушения образца;

- должен быть спроектирован и изготовлен в соответствии со стандартами GB/T3808-2002 (ISO148-2-1998);

- рабочие условия копра:

-- температура окружающей среды от 10 до35 ˚С;

-- относительная влажность не более 85%;

-- отсутствие агрессивной среды;

- запас потенциальной энергии маятников не менее – 150 Дж/ 300 Дж;

- диапазон измерения энергии - 15 … 150 Дж / 30 … 300 Дж;

- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения энергии - 1,5 Дж/3,0 Дж;

- допускаемое отклонение запаса потенциальной энергии маятника от номинального значения – ±0,5 %;

- номинальная масса молотов – 10,929 кг/21,859 кг

- момент маятника – 80,4 Н·м/160,8 Н·мг;

- цена деления цифрового отсчетного устройства – 0,1 Дж;

- скорость движения маятника в момент удара – 5.2 м/с;

- угол взвода маятника - 150˚;

- расстояние в свету между опорами – 40 мм;

- радиус торцевой поверхности опор установки образца – 1...1,5 мм;

- радиус рабочей кромки ножа маятника – 2...2,5 мм;

- угол ударной кромки ножа маятника – 30 ± 1˚;

- электропитание - сеть трехфазного тока, 380 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность – 0,18 кВт;

- габаритные размеры – 2124х600х1340 мм;

- вес – 450 кг;

- размер стандартного образца для ударного изгиба – 10х10х55 мм (U-,V-образный надрез глубиной 2 мм);

2.Управляющий компьютер предназначен для управления работой копра и обработки полученных результатов.

Управляющий компьютер должен иметь монитор 17", комплектоваться производителем ИК и иметь характеристики, определяемые производителем ИК;

3.Принтер предназначен для вывода результатов на бумажный носитель.

Принтер должен быть лазерным, комплектоваться производителем ИК и иметь характеристики, определяемые производителем ИК.

В комплект поставки ИК должно входить:

- программное обеспечение для обработки данных (на русском языке) – 1 щт.;

- комплект технической документации – 1 шт.
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	4.
	Учебное оборудование для кафедры молекулярной физики НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для кафедры молекулярной физики НИЯУ МИФИ предназначено для изучения студентами разделительных процессов в жидкостях и газах.
	
	

	4.1.
	Универсальный газохроматографический комплекс c системой управления потоками разделяемых веществ, в составе:

4.1.1. Хроматограф "Кристаллюкс-4000М" – 1 шт.;

4.1.2. Персональный компьютер – 1 шт.;

4.1.3. Система управления газовыми и жидкостными потоками разделяемых веществ – 1 шт.;

4.1.4. Рабочее место оператора – 1 шт.
	Универсальный газохроматографический комплекс c системой управления потоками разделяемых веществ (УГХК) предназначен для изучения студентами разделительных процессов в жидкостях и газах при выполнении лабораторных работ и НИРС.

1) Хроматограф "Кристаллюкс-4000М" должен быть со следующими характеристиками:

- должен иметь модуль 2ДТП/ПИД;

- должен иметь электродный регулятор давления РД-8;

- должен иметь клапан сброса;

- должен иметь капиллярную колонку HP-1, размером 60 мм х 0,32 мм х 0,25 мкм;

- должен иметь насадочную колонку для постоянных газов;

- должен иметь насадочную колонку для углеводородных газов;

- должен иметь два десяти ходовых крана с дозой;

-компрессор воздуха КВ (Мета-хром)

В комплект поставки хроматографа должно входить:

- специальное программное обеспечение для обработки хроматографической информации "NetChrom v 2.1" – 1 шт.;

- шприц Гамильтон (1мкл) – 1 шт.;

- шприц Гамильтон (10мкл) – 1 шт.;

- шприц Гамильтон (100мкл) – 1 шт.;

- техническая документация и руководство пользователя – 1 шт.

2) Персональный компьютер для обработки результатов хроматографических исследований должен быть со следующими характеристиками:

- процессор Intel Celeron G1620 (Ivy Bridge, 2.7 ГГц, 2Mb, LGA1155);

- оперативная память – 4 Гб, DDR3, 1333 МГц;

- жесткий диск – 500 Гб (SATA III);

- видеокарта Intel HD Graphics;

- должен иметь предустановленное лицензионное системное программное обеспечение Microsoft Windows 8;

- должен включать монитор для отображения информации с характеристиками не ниже:

-- разрешение – 1920x1080 пикселей;

-- диагональ – 21,5";

-- время отклика – 5 мс.

В комплект поставки персонального компьютера должно входить:

- мышь компьютерная – 1 шт.;

- клавиатура – 1 шт.;

- техническая документация и руководство пользователя – 1 шт.

3) Система управления газовыми и жидкостными потоками разделяемых веществ (СУП) должна быть со следующими характеристиками:

- управление потоком газовой смеси в диапазоне от 0,02 до 1 н.мл./мин. (на основе регулятора давления «после себя» и расходомера производства Bronkhorst);

- подготовка пробы в диапазоне температур от 50 до 300 ˚С в сушильном шкафу объемом не менее 53 л. Точность настройки до 1 градуса, электронная система управления;

- трубопроводная система должна быть выполнена из трубок и фитингов из нержавеющей стали;

- система подачи жидкой пробы должна быть на основе расходомера жидкостного массового МЕТРАН-350MFA и механизма исполнительного электрического типа МЭО16/63- 025-01 (для смешения компонентов применяется две линии из расходомера и исполнительного механизма), для контроля должен использоваться дистанционный указатель положения;

- система должна иметь возможность автоматического управления потоками и температурами на основе программно - технического комплекса "КОНТАР" типа МС8 121 10 12.

В комплект поставки СУП должно входить:

- техническая документация и руководство пользователя – 1 шт.

4) Рабочее место оператора предназначено для размещения оборудования УГХК и работы персонала, и должно быть со следующими характеристиками:

- должно включать два стола для размещения оборудования;

- размер стола - 1200х600х700 мм;

- должно включать два кресла COMFORT для размещения персонала;

- кресло должно быть с механизмом регулировки высоты, мягкой комфортной эргономичной спинкой и пластиковыми подлокотниками.

В комплект поставки рабочего места оператора должно входить:

- комплект сборочной арматуры – 1 шт.
	шт.
	1

	5.
	Научное оборудование для отраслевого учебно-научного центра по комплексной защите информации НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Необходимо для подготовки к научным конференциям по нейроинформатики  и для разработки алгоритмов распознавания графических изображений.
	
	

	5.1.
	Сервер обработки данных
	Сервер обработки данных (СОД) предназначен для тестирования быстродействия разрабатываемых в подразделении программных средств обработки массивов данных.

Параметры СОД:

- должен иметь возможность быть установленным в стойку;

- должен включать серверную платформу Supermicro SYS-6027R-TRF, которая имеет:

-- материнскую плату Super X9DRi-F;

-- два процессора Intel Xeon E5-2680 8-Core, с тактовой частотой не менее 2,7 ГГц;

-- оперативную память Kingston DIMM типа DDR3, объемом 16 Гб;

-- четыре жестких диска Seagate SATA-III, каждый объемом  Тб, с частотой вращения 10000 об/мин;

В комплект поставки СОД должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации –1 шт.;

- сетевой кабель 220B – 1 шт.;

- комплект дисков с драйверами – 1 шт.
	шт.
	1

	5.2.
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 3000VA /2700W
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 3000VA /2700W (ИБП) предназначен для стабильного функционирования серверов.

Параметры ИБП:

- должен выдавать выходной сигнал в виде синусоиды;

- должен иметь выходные разъемы питания типа  IEC 320 C13;

- должен иметь возможность установки в стойку;

- должен принимать на входе 1-фазное напряжение;

- должен выдавать на выходе 1-фазное напряжение;

- должен иметь интерфейсы управления RS-232, Ethernet 10/100;

- должен иметь многофункциональную консоль контроля и ЖК-дисплей;

- иметь звуковую сигнализацию;

- иметь функцию холодного старта;

- поддерживать возможность замены батарей;

- иметь защиту от перегрузки;

- иметь защиту от высоковольтных импульсов;

- осуществлять фильтрацию помех;

- иметь плавкий предохранитель;

- обладать функцией защиты телефонной линии;

- иметь защиту от короткого замыкания.

- выходная мощность не менее 2700 Вт;

- время переключения на батарею не более 2 мс;

- макс. поглощаемая энергия импульса не менее 645 Дж;

- коэффициент нелинейных искажений не более 5%;

- диапазон входного напряжения не меньше 160 - 280В;

- диапазон входной частоты не меньше 47 - 63 Гц;

- время зарядки не более 3 часов.

- размеры – 432х85х667 мм;

- вес – 37,30 кг.

В комплект поставки ИБП должно входить:

- карта управления и мониторинга AP9631 – 1 шт.;

- компакт-диск с программным обеспечением – 1 шт.;

- компакт-диск с документацией – 1 шт.;

- руководство по инсталляции – 1 шт.;

- комплект силовых кабелей – 1 шт.;

- комплект направляющих для монтажа в аппаратурные стойки – 1 шт.;

- съемные опорные шасси – 1 шт.;

- сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS – 1 шт.;

- USB-кабель – 1 шт.
	шт.
	1

	5.3.
	Сервер отладки
	Сервер отладки (СО) предназначен для отладки разрабатываемых в подразделении программных средств обработки массивов данных.

Параметры СО:

- должен иметь возможность быть установленным в стойку;

- должен включать серверную платформу Supermicro SYS-6027R-TRF, которая имеет:

-- материнскую плату Super X9DRi-F;

-- два процессора Intel Xeon E5-2680 8-Core, с тактовой частотой не менее 2,7 ГГц;

-- оперативную память Kingston DIMM типа DDR3, объемом 16 Гб;

-- четыре жестких диска Seagate SATA-III, каждый объемом  Тб, с частотой вращения 10000 об/мин;

В комплект поставки СО должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации –1 шт.;

- сетевой кабель 220B – 1 шт.;

- комплект дисков с драйверами – 1 шт.
	шт.
	1

	5.4.
	Ноутбук Sony VAIO SVE1712V1R
	Ноутбук Sony VAIO SVE1712V1R (Ноутбук) предназначен для проведения презентаций проводимых в подразделении работ и для тестирования разрабатываемого программного обеспечения.

Параметры ноутбука:

- должен иметь предустановленную ОС Windows 8;

- должен иметь чипсет Intel® HM76 Express;

- должен иметь процессор Intel® Core™ i5-3210M с тактовой частотой 2,5 ГГц;

- должен иметь оперативную память типа DDR3, объемом 8 Гб;

- должен иметь привод Blu-ray;

- должен иметь ЖК экран со светодиодной подсветкой, с диагональю 17 дюймов; 

- разрешение экрана не меньше 1920х1080;

- соотношение сторон экрана 16:9;

- должен иметь видеокарту AMD Radeon™ HD 7650M с объемом видео памяти 2 Гб;;

- должен иметь сетевую карту стандарта 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T;

- должен иметь модуль беспроводной связи стандарта IEEE 802.11b/g/n;

- должен иметь встроенную web-камеру;

- должен иметь жесткий диск объемом 750Гб, со скоростью вращения 5400 об/мин;

В комплект поставки ноутбука должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;;

- пакет документации – 1 шт.;

- комплект дисков с программным обеспечением – 1 шт. 
	шт.
	1

	5.5.
	Система сетевого хранения
	Система сетевого хранения (ССХ) предназначена для хранения рабочих материалов подразделения и обеспечения доступа к ним через локальную вычислительную сеть.

Параметры ССХ:

- должен иметь двухядерный процессор с тактовой частотой не менее 2.13 Ггц;

- должен иметь оперативную память типа DDR3 объемом 1 Гб;

-должен поддерживать подключение дисков через интерфейс стандарта SATA(II);

- должен иметь 2 порта USB 3.0 и 1 порт USB 2.0;

- должен иметь возможность установки 4-х жестких дисков;

- должен иметь 2 порта типа Gigabit Ethernet;

- должен поддерживать клиентские ОС Windows 2000 и последующие версии, Mac OS X 10.3 и последующие версии, Ubuntu 9.04 и последующие версии;

- должен поддерживать стандарты Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10;

- должен поддерживать горячую замену дисков;

- должен иметь четыре жестких диска SATA II Seagate объемом  Тб, со скоростью вращения 7200 об/мин.

В комплект поставки ССХ должен включать:

- руководство пользователя – 1 шт.;

- блок питания – 1 шт.;

- кабель RJ-45 – 2 шт.;

- компакт диск с программным обеспечением – 1 шт.
	шт.
	1

	5.6.
	Уничтожитель документов PRO KGB 2408C + CD
	Уничтожитель документов PRO KGB 2408C + CD (УД) предназначен для уничтожения документов.

Параметры шредера:

- должен обеспечивать 4-ый уровень секретности;

- должен уничтожать CD диски и пластиковые карты;

- должен уничтожать скребки/скобки;

- должен иметь автоматический датчик пуска;

- мощность – 240 Вт;

- размер частицы – 2х10 мм.;

- скорость резки не менее 60 мм/сек.;

- количество листов уничтожаемых за раз  не менее 8;

- ширина загрузки – 240 мм;

- емкость корзины – 20 л;

- уровень шума – 52 дБ.

В комплект поставки шредера должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.;

- паспорт устройства – 1 шт.;

- провод питания – 1 шт.
	шт.
	1

	6.
	Учебное оборудование для кафедры «Прикладная ядерная физика» НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для кафедры «Прикладная ядерная физика» НИЯУ МИФИ предназначено для модернизации лабораторных практикумов.
	
	

	6.1.
	Лабораторный осциллограф TDS2022C
	Лабораторный осциллограф TDS2022C (ЛО) предназначен для контроля выходных параметров сигналов, поступающих от детекторов ионизирующего излучения.

Параметры ЛО:

- должен обеспечивать точный захват сигналов с не менее чем 10-кратной избыточной дискретизацией с уменьшением шага по всем каналам благодаря запатентованной технологии дискретизации Tektronix;

- должен устранять ошибки благодаря таблицам «годен-негоден», которые ясно показывают, сколько осциллограмм находятся в пределах, определенных шаблоном;

- должен иметь встроенную систему контекстно зависимой справки, которая позволяет получить нужные сведения в нужное время и в нужном месте;

- должен обеспечивать быстрое сохранение и передачу осциллограмм и настроек;

- должен иметь простое подключение к персональному компьютеру с помощью порта устройств USB на задней панели;

- осциллограммы и результаты измерений должны быть видны на расстоянии, под углом и в условиях плохого освещения благодаря яркому активному цветному дисплею.

- 2 аналоговых канала;

- полоса пропускания – 200 МГц;

- частота пропускания на канал 2 ГГц;

- длина записи - 2,5 тыс. точек;

- размеры – 326х158-124 мм;

- вес – 2 кг.

В комплект поставки ЛО должно входить:

- пассивный пробник – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- сертификат калибровки – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение OpenChoice – 1 шт.;

- интерактивное измерительное программное обеспечение National Instruments SignalExpress Tektronix Edition (базовая версия) – 1 шт.
	шт.
	1

	6.2.
	Лабораторный осциллограф TDS2024C
	Лабораторный осциллограф TDS2024C (ЛО) предназначен для контроля выходных параметров сигналов, поступающих от детекторов ионизирующего излучения.

Параметры ЛО:

- должен обеспечивать точный захват сигналов с не менее чем 10-кратной избыточной дискретизацией с уменьшением шага по всем каналам благодаря запатентованной технологии дискретизации Tektronix;

- должен устранять ошибки благодаря таблицам «годен-негоден», которые ясно показывают, сколько осциллограмм находятся в пределах, определенных шаблоном;

- должен иметь встроенную систему контекстно зависимой справки, которая позволяет получить нужные сведения в нужное время и в нужном месте;

- должен обеспечивать быстрое сохранение и передачу осциллограмм и настроек;

- должен иметь простое подключение к персональному компьютеру с помощью порта устройств USB на задней панели;

- осциллограммы и результаты измерений должны быть видны на расстоянии, под углом и в условиях плохого освещения благодаря яркому активному цветному дисплею.

- 2 аналоговых канала;

- полоса пропускания – 200 МГц;

- частота пропускания на канал 2 ГГц;

- длина записи - 2,5 тыс. точек;

- размеры – 326х158-124 мм;

- вес – 2 кг.

В комплект поставки ЛО должно входить:

- пассивный пробник – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- сертификат калибровки – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение OpenChoice – 1 шт.;

- интерактивное измерительное программное обеспечение National Instruments SignalExpress Tektronix Edition (базовая версия) – 1 шт.
	шт.
	1

	6.3.
	Лабораторный осциллограф TDS3052C
	Лабораторный осциллограф TDS3052C (ЛО) предназначен для контроля выходных параметров сигналов, поступающих от детекторов ионизирующего излучения.

Параметры ЛО:

- полоса пропускания – 500 МГц;

- время нарастания – 0,7 нс;

- 2 канала;

- должен иметь вход внешнего запуска;

- частота дискретизации – 5 Гвыб/с;

- длина записи – 10 тысяч точек;

- разрешение по вертикали – 9 бит;

- чувствительность по вертикали от 1 мВ/дел. до 10 В/дел.;

- входное сопротивление – 1 Мом;

- погрешность усиления – 2%;

- ограничение полосы пропускания от 20 до 150 МГц;

- диапазон скорости развертки от 1 нс до 10 с;

- должен иметь интерфейсы – USB 2.0, RJ-45, порт GPIB, VGA, RS-232-C;

- Захват высокочастотных и случайных выбросов. Регистрируются кратковременные выбросы длительностью от 1 нс (типичное значение) с использованием аппаратных средств для сбора данных при всех значениях скорости развертки.

- Отслеживание входящих сигналов на всех каналах и уведомление пользователя о любой осциллограмме, отличающейся от обычной.

- должен иметь цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю 6,5 дюймов;

- условия эксплуатации от 0 до 50 ˚С;

- размеры – 375х176149 мм;

- масса – 3,2 кг.

В комплект поставки ЛО должно входить:

- пассивный пробник – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- сертификат калибровки – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение OpenChoice – 1 шт.;

- интерактивное измерительное программное обеспечение National Instruments SignalExpress Tektronix Edition (базовая версия) – 1 шт.
	шт.
	1

	6.4.
	Низковольтный источник питания ATH-2231B
	Низковольтный источник питания ATH-2231B (НИП) предназначен для питания предусилителей детекторов ионизирующего излучения.

Параметры НИП:

- должен иметь 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея;

- должен иметь индикаторы стабилизации тока СС и напряжения CV;

- должен иметь раздельную индикацию тока и напряжения;

- должен иметь защиту от короткого замыкания;

- должен иметь режим стабилизации тока и напряжения;

- должен иметь трекинг-режим;

- должен иметь два канала;

- выходное напряжение - 0...30 В;

- выходной ток - 0...10 А;

- погрешность установки выходного напряжения - 0,5% Uуст + 2 емр;

- погрешность установки выходного тока - 1% Iуст + 2 емр;

- пульсация и шум по напряжению: 10 мВ;

- питание – 110 В/220 В

- масса – 17,24 кг;

- габаритные размеры – 350х160х480 мм;

В комплект поставки НИП должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- предохранитель – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	6.5.
	Низковольтный источник питания АТН-2243
	Низковольтный источник питания АТН-2243 (НИП) предназначен для питания предусилителей детекторов ионизирующего излучения.

Параметры НИП:

- должен иметь 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея;

- должен иметь индикаторы стабилизации тока СС и напряжения CV;

- должен иметь раздельную индикацию тока и напряжения;

- должен иметь защиту от короткого замыкания;

- должен иметь режим стабилизации тока и напряжения;

- должен иметь трекинг-режим;

- должен иметь два канала;

- выходное напряжение - 0...40 В;

- выходной ток - 0...3 А;

- погрешность установки выходного напряжения - 0,5% Uуст + 2 емр;

- погрешность установки выходного тока - 1% Iуст + 2 емр;

- пульсация и шум по напряжению – 2 мВ;

- питание – 110 В/220 В;

- габаритные размеры – 260х160х340 мм;

- вес – 9,7 кг.

В комплект поставки НИП должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- предохранитель – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1шт.
	шт.
	1

	6.6.
	Высоковольтный источник питания HT-4000N
	Высоковольтный источник питания HT-4000N (ВИП) предназначен для высоковольтного питания детекторов ионизирующего излучения.

Параметры ВИП:

- должен обеспечивать простое управление;

- запрограммированные настройки должны записываться на внутреннюю флеш-память;

- при повторном включении источник должен автоматически выставлять ранее запрограммированное значение; 

- должен иметь контроль выходного напряжения и тока;

- должен обеспечивать защиту от перегрузки, короткого замыкания и дуги;

- должен быть представлен в настольном исполнении;

- должен быть USB совместим и гальванически развязан;

- выходное напряжение до +/- 20 кВ;

- выходная мощность до 6 Вт;

- малые выходные пульсации до 20 ppm;

- точность установки – 0,01%;

- малый температурный дрейф – 25 ppm/0С;

- напряжение питания – 220 В;

- временная стабильность – 50 ppm/сутки;

- коэффициент регуляции по току – 0,005 %;

- ток потребления до 0,8 А;

- температура эксплуатации - 0…45 ˚С;

- температура хранения от 15 до 90 ˚С;

- выходное напряжение - 0…-4 кВ;

- максимальный выходной ток – 1,5 мА;

- размах пульсаций – 0,02%;

- габаритные размеры – 158х97х47 мм;

В комплект поставки ВИП должно входить:

- кабель связи – 1 шт.;

- диск, содержащий специальное программное обеспечение и драйвера – 1 шт.;

- ответная часть к выходному разъёму – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	6.7.
	Высоковольтный источник питания HT-4000Р
	Высоковольтный источник питания HT-4000Р (ВИП) предназначен для высоковольтного питания детекторов ионизирующего излучения.

Параметры ВИП:

- должен обеспечивать простое управление;

- запрограммированные настройки должны записываться на внутреннюю флеш-память;

- при повторном включении источник должен автоматически выставлять ранее запрограммированное значение; 

- должен иметь контроль выходного напряжения и тока;

- должен обеспечивать защиту от перегрузки, короткого замыкания и дуги;

- должен быть представлен в настольном исполнении;

- должен быть USB совместим и гальванически развязан;

- выходное напряжение до +/- 20 кВ;

- выходная мощность до 6 Вт;

- малые выходные пульсации до 20 ppm;

- точность установки – 0,01%;

- малый температурный дрейф – 25 ppm/0С;

- напряжение питания – 220 В;

- временная стабильность – 50 ppm/сутки;

- коэффициент регуляции по току – 0,005 %;

- ток потребления до 0,8 А;

- температура эксплуатации - 0…45 ˚С;

- температура хранения от 15 до 90 ˚С;

- выходное напряжение - 0…-4 кВ;

- максимальный выходной ток – 1,5 мА;

- размах пульсаций – 0,02%;

- габаритные размеры – 158х97х47 мм;

В комплект поставки ВИП должно входить:

- кабель связи – 1 шт.;

- диск, содержащий специальное программное обеспечение и драйвера – 1 шт.;

- ответная часть к выходному разъёму – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	6.8.
	Функциональный генератор сигналов специальной формы Aktakom AHP-1016
	Функциональный генератор сигналов специальной формы Aktakom AHP-1016 (ФГС) предназначен для генерации импульса заданных параметров, для калибровки лабораторных приборов.

Параметры ФГС:

- должен иметь прямой цифровой синтез;

- должен иметь - 1 канал;

- форма выходного сигнала:

-- 5 стандартных типов: синусоидальный, прямоугольный (меандр), импульсный, пилообразный, напряжение постоянного тока (DC);

-- 5 фиксированных: экспоненциальный, логарифмический, Sin (x)/x, шумовой, полусинус;

-- 5 пользовательских изменяемых: ступенчатый, вспышка, трапеция;

- длина записи – 3...8 К/точек;

- дискретизация – 100 Мвыб/сек;

- разрешение по амплитуде – 14 бит;

- энергонезависимая память – 10х8 К/сигналов;

- должен иметь режим свипирования;

- должен иметь режим выдачи пачек импульсов;

- должен иметь виды модуляции: амплитудная модуляция, частотная модуляция, фазовая модуляция, широтно-импульсная модуляция, частотная манипуляция;

- должен иметь внутренний и внешний источник модуляции;

- выходной импеданс - 50 Ом;

- источник синхронизации: внутренний, внешний (TTL/CMOS уровень);

- встроенный частотомер – 200 МГц;

- аттенюатор - 0.. 50 дБ c шагом 10 дБ;

- графический, цветной дисплей ЖК TFT 3,5" (320х240) с поддержкой отображения формы;

- должен иметь интерфейсы USB host, USB device, RS-232;

- питание -:200...240 В АС ±10%, 50/60 Гц;

- потребляемая мощность не более 30 ВА;

- габаритные размеры - 254x103x374 мм;

- масса - 2,9 кг

В комплект поставки ФГС должно входить:

- шнур питания – 1 шт.;

- кабель BNC – 1 шт.;

- измерительный кабель – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
	шт.
	1

	6.9.
	Мультиметр Fluke-789
	Мультиметр Fluke-789 (мультимер) предназначен для контроля физических параметров лабораторных установок.

Параметры мультиметра:

- должен иметь двойной яркий ЖК-дисплей с подсветкой на 4,000 отсчетов (30,000 отсчетов для постоянного тока);

- должен позволять тестирование диодов и прозвонку цепей со звуковым сигналом;

- должен обеспечивать одновременное отображение значений тока в мА и % шкалы;

- должен иметь режимы измерения: Мин., Макс., Среднее значение, Запоминание.

- должен иметь режим относительных измерений Relative Mode;

- должен позволять отслеживание результатов измерений, отличных от зафиксированного (опорного) значения;

- должен иметь режим Source Mode , в котором прибор является эталонным источником тока (0 - 20мА или 4 - 20 мА) в пассивных цепях, таких, как токовая петля в отсутствие источника питания;

- в режиме Loop Supply прибор должен одновременно являться источником питания 24 В для внешнего устройства и измеряет ток, потребляемый этим устройством;

- должен иметь ручное пошаговое (с шагом 25%, грубое, плавное), автоматическое пошаговое и автоматическое пилообразное изменение выходного тока;

- должен иметь возможность калибровки датчиков с высоким входным сопротивлением (до 1200 Ом) в режиме источника;

- должен обеспечивать быструю проверку диапазона;

- должен обеспечивать работу с HART -протоколом при подключении встроенного резистора на 250 Ом;

- должен иметь ИК-порт для передачи результатов измерений на компьютер, с использованием специального программного обеспечения FlukeView Forms;

- должен защита от перенапряжения до 1000 В при измерении напряжения, сопротивления и частоты, до 150 В при измерении тока;

- должен иметь облегченный доступ к батарейному отсеку для замены аккумуляторов, отсеку с предохранителями;

- продолжительность работы батареи - 140 часов, 12 часов при генерации тока 12 мА;

- диапазон измерения напряжения от 0 до 1000  В;

Разрешение
 0.1 мВ-1.0В

- диапазон измерения силы тока от 0-1 A
0-30 mA

- диапазон генерации тока – от 0 до 20 мА;

- размеры – 203x100х50 мм;

- вес – 600 г;

В комплект поставки мультиметра должно входить:

- набор тестовых щупов TL71 – 1 шт.;

- зажимы типа "крокодил" для промышленного использования – 1 шт.;

- 9-вольтовые щелочные батареи АА – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.;

- краткое справочное руководство – 1 шт.;
	шт.
	1

	6.10.
	Процессор импульсных сигналов типа SBS-77
	Процессор импульсных сигналов типа SBS-77 (ПИС) предназначен для работы с детекторами невысокого разрешения: сцинтилляционными, газонаполненными и полупроводниковыми Si(Li), Si p-i-n, CdTe, CdZnTe, HgI2 и т.д.

Параметры ПИС:

- время преобразования – 0,8 мкс;

- интегральная нелинейность – 0,025 (0,01)%;

- дифференциальная нелинейность – 1 (0,3)%;

- дополнительная температура погрешности характеристики преобразования – 0,005 (0,002)%/˚С;

- дополнительная температурная погрешность источника высокого напряжения – 0,01(0,005)%/˚С;

- диапазон измерения коэффициента усиления от 2 до 512;

- число каналов преобразования - 4096, 2048, 1024, 512, 256;

- максимальная входная статистическая загрузка – 2х106;

- временное разрешение режектора наложений – 150 нс;

- напряжение предусилителя - ±12 В/100 мА;

- интерфейс – PCI;

В комплект поставки ПИС должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.;

- техническая документация – 1 шт.
	шт.
	2

	6.11.
	Зарядочувствительный усилитель A250CF (Amptek)
	Зарядочувствительный усилитель A250CF (ЗУ) предназначен для анализа получаемых с детекторов данных.

Параметры ЗУ:

- время нарастания - 2,5 нс;

- чувствительность - 0,5 пФ: 176 мВ/МэВ  (Si), 220 мВ/МэВ (Ge); 144 мВ/МэВ (CdTe),152 мВ/МэВ;

- интегральная нелинейность - < 0,03%;

- полярность сигнала: положительная, отрицательная; 

- напряжение смещения детектора - ± 1 КВ;

- динамический диапазон - ± 4 В,

- должен обеспечивать входное тестирование сигнала;

- должен иметь энергетический выход, который обеспечивает выходное напряжение пропорционально входному заряду

– должен иметь регулируемую полярность; 

- должен иметь регулируемые смещения постоянного тока;

- выходной импеданс – 50 Ом;

- размер – 889х635х349 мм;

- вес - 62 г.

В комплект поставки ЗУ должно входить:

- адаптер питания – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	6.12.
	Персональный компьютер
	Персональный компьютер (ПК) предназначен для цифровой обработки информации в лабораторном практикуме.

Параметры ПК:

- процессор Intel Core i5 – 3450 (3,1 ГГц);

- объем жесткого диска 500 Гб;

- оперативная память RAM DDR3 - 8Гб;

- видеокарта Nvidia Geforse GT620 — 2048 Мб;

- оптический привод DVD+-RW;

- должен включать монитор диагональю 21,5";

В комплект поставки ПК должно входить:

- клавиатура – 1 шт.;

- мышь – 1 шт.

- комплект соединительных проводов – 1 шт.;

- техническая документация – 1 шт.
	шт.
	7

	6.13.
	Термовоздушная паяльная станция АКТАКОМ АТР-4501
	Термовоздушная паяльная станция АКТАКОМ АТР-4501 (ТПС) предназначена для обучения студентов навыкам пайки и создания макетных и лабораторных плат.

Параметры ТПС:

- напряжение питания - 220...240 В, 50/60 Гц;

- потребляемая мощность – 320 Вт;

- габаритные размеры – 187х135х245 мм;

- температура горячего воздуха от 100 до 480 °С;

- длина паяльника – 196 мм;

- производительность насоса – 24 л/мин;

- масса – 4,1 кг;

- должен иметь паяльник для пайки горячим воздухом;

В комплект поставки ТПС должно входить:

- держатель паяльника – 1 шт.;

- большой проволочный захват – 1 шт.;

- малый проволочный захват – 1 шт.;

- насадки – 4 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	6.14.
	Демонтажная паяльная станция АКТАКОМ АТР-2103
	Демонтажная паяльная станция АКТАКОМ АТР-2103 (ДПС) предназначена для обучения студентов навыкам пайки и создания макетных и лабораторных плат.

Параметры ДПС:

- должна иметь высокопроизводительный вакуумный насос, обеспечивающий давление 600мм рт.ст.

- должна иметь мощный паяльник 90 Вт, обеспечивают быстрое и сильное всасывание для удаления припоя из узких отверстий многослойных печатных плат;

- должна иметь цифровой индикатор и микропроцессорное управление температурой, которое позволяет легко контролировать процесс работы;

- схема контроля температуры должна обеспечивать высокую стабильность заданной температуры;

- должна иметь двойной фильтр: пружинный фильтр и фильтр из керамической бумаги с высокой поглощающей способностью, который эффективно ограничивает попадание флюса и припоя в насос;

- должна иметь антистатическое исполнение;

- должен соответствовать требованиям, предъявляемым к бессвинцовой пайке;

- напряжение питания – 220 В/36 Вт;

- диапазон температур от 200 до 450 °С;

- мощность паяльника – 90 Вт;

В комплект поставки ДПС должно входить 

- кабель питания – 1 шт.;

- держатель паяльника – 1 шт.;

- губка для очистки наконечника – 1 шт.;

- стандартный набор запасных частей и аксессуаров, комплектуемый производителем с характеристиками, устанавливаемыми производителем – 1 шт.
	шт.
	1

	7.
	Научное оборудование для кафедры «Электронные измерительные системы», в том числе:
	Научное оборудование для кафедры «Электронные измерительные системы» для создания универсального многофункционального программно-аппаратного комплекса для контроля функционального состояния оперативного персонала АЭС
	
	

	7.1.
	Тепловая камера TC-384, Everest с объективами 40мм и 16мм
	Тепловая камера TC-384 (ТК) предназначена для регистрации инфракрасного изображения лица человека в диапазоне длин волн от 8 до 14 мкм.

Параметры ТК:

- должна представлять собой компактный, легкий, моноблочный тепловизор с выдающейся чувствительностью и превосходным качеством изображения;

- должна поддерживать цифровой видео-выход (LVDS), композитный видеовыход (BNC), дистанционное управление по интерфейсу (RS232);

-должна обеспечивать интеграцию в уже существующие системы CCTV крепежами M3 и 1/4 дюйма;

- должна позволять использование для разнообразных

прикладных задач, включая системы ночного видения, противопожарное оборудование, наблюдение за вооружением;

- частота кадров - 50 Гц для получения четких тепловых 

изображений врежиме реального времени;

- должна иметь 2-кратное цифровое увеличение, которое позволяет пользователям видеть детали объектов;

- должна иметь автоматическую и ручную регулировку контрастности;

- инфракрасное разрешение – 384х288 пикселей;

- шаг пикселя – 25 мкм;

- спектральный диапазон от 8 до 14 мкм;

- тепловая чувствительность до 65 мк;

- напряжение от 8 до 24 В;

- потребление до 2,2 Вт;

- рабочая температура от 20 до 60 ˚С;

- масса не более 142 г;

- размеры – 48,5х49х51 мм;

В комплект поставки ТК должно входить:

- последовательныйкабель интерфейса – 1 шт.;

- видеокабель – 1 шт.;

- адаптер – 1 шт.;

- компакт-диск соспециальным программным обеспечением – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- гарантийный талон – 1 шт.;

- инфракрасный объектив 16 мм – 1 шт.;

- инфракрасный объектив – 40 мм – 1 шт.
	шт.
	1

	7.2.
	Суперкомпьютер FORSITE HPC-6050
	Суперкомпьютер FORSITE HPC-6050 (суперкомпьютер) предназначен для обработки в реальном масштабе времени видеопотоков от видеокамер оптического и инфракрасного диапазонов с изображением лица человека. 

Параметры суперкомпьютера:

- должен иметь платформу TESLA SYS-7047GR-TRF 2 x 1620W с резервированием 1+1;

- должен иметь два процессора Intel XEONE E5-2650 (2.0Ghz, 8C, 20M, SandyBridge, S2011);

- должен иметь восемь модулей оперативной памяти 8GB DDR3 1600MHZ ECC REG PC3-12800 KINGSTON;

- должен иметь видеокарту Nvidia Quadro K4000 DVI/2xDP;

- должен иметь два твердотельных накопителя SSD 120GB Intel 520 SSD SATA 2.5”;

- должен иметь два сопроцессора NvidiaTesla K20 (Kepler) 5 Gb GDDR5 2496 CUDA cores;

- должен иметь четыре жестких диска HDD 2TB 64MB Cash 7200 об/мин. SATA 3.5 RAID Ed;

- должен иметь сетевой контроллер Intel I350 Dualport GbE LAN;

- должен иметь интегрированный RAID- контроллер RAID 0,1,5, 10 8xSATA;

- должен иметь интегрированный контроллер удаленного управления IPMI 2.0 with KVM and dedicated LAN;

- должен иметь рельсы для монтажа в 19” стойку 660 мм.

В комплект поставки суперкомпьютера должно входить:

- сетевой провод – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	7.3.
	Видеокамера типа MICRODIGITAL MDC-H4290CTD
	Видеокамера типа MICRODIGITAL MDC-H4290CTD (видеокамера) предназначена для регистрации положения человека в помещении, а также изображения лица человека с различных ракурсов.

Параметры видеокамеры:

- должна крепиться стандартным держателем GL-203.

- должна позволять монтаж в уличные подогреваемые термокожуха средних размеров;

- должна иметь инфракрасный фильтр, который увеличивает чувствительность и дает возможность использования ее с подсветкой;

- должна иметь компенсацию задней подсветки;

- должна иметь функцию шумоподавления;

- должна иметь руссифицированное меню;

- должна иметь автоматическую регулировку усиления;

- должна иметь объектив MDL-2812D-2,0M;

- тип матрицы – 1/3” ProgressiveCMOS;

- разрешение – 1920х1080 пикселей;

- чувствительность – 0,5 Лк;

- питание – 12 В, 250 мА;

- скорость передачи видео – 50 кадр/сек;

- размеры – 65,4х64х102 мм;

В комплект поставки видеокамеры должно входить:

- соединительный разъем объектива с автодиафрагмой – 1 шт.;

- соединительный кабель – 1 шт.;

- торцевой ключ – 1 шт.;

- переходное кольцо для объектива-С – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
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	8.
	Учебное оборудование для кафедры «Конструирование приборов и установок» НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для кафедры «Конструирование приборов и установок» НИЯУ МИФИ предназначено для организации лабораторных работ.
	
	

	8.1.
	Портативный цифровой профилометр Vogel
	Портативный цифровой профилометр Vogel (ПЦП) предназначен для организации лабораторных работ по дисциплине «Основы конструирования и детали машин» и обучения студентов и бакалавров работе с измерительным инструментом по определению качества поверхности изделий.

Параметры ПЦП:

- должен иметь крепкий алюминиевый корпус;

- должен иметь большой дисплей OLED с включаемым освещением заднего плана;

- должен иметь функцию уведомления слабого заряда батареи;

- должен иметь кнопку Вкл/Выкл с автоматическим отключением после 3 минуты неработы, с сигнальным звуком (тест старта ready);

- измерительная область,  выбираемая μm / μinch, параметр Ra (ISO или Rz DIN);

- криволинейность тестовой иглы: радиус 10 μm±1 μm, угол 90° + 5°/-10°;

- разброс показаний менее 12%, ошибка менее ±15%;

- усилие измерения – 0,016 Н;

- рабочая температура – 20 °C ~ +40 °C;

- относительная влажность менее 90%;

- рабочий участок для измерения – 6 мм;

- скорость перемещения иглы - 1,0 мм / с;

- давление датчика – 0,5 Н;

- должен иметь встроенную защиту датчика и простая функция калибровки;

- цена деления – 0,01 мкм;

- размер – 350х200х75 мм.

В комплект поставки ПЦП должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации, 1 шт.;

- сертификат изготовителя - 1 шт.;

- поверка метрологическая - 1 шт.;

- стандартный образец шероховатости Ra (точность согласно классу ISO 3) – 1 шт.;

- 3,7 В аккумулятор – 1 шт.;

- зарядное устройство 9 М AC – 1шт.;

- переносной чемодан – 1шт.
	шт.
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	8.2.
	Микрометр цифровой МКЦ-25
	Микрометр цифровой МКЦ-25 (МЦ) предназначен для организации лабораторных работ по дисциплине «Основы конструирования и детали машин» и обучения студентов и бакалавров работе с измерительным инструментом для определения наружных размеров деталей и изделий

Параметры МЦ:

- должен иметь индикацию результатов измерений на жидкокристаллическом цифровом дисплее;

- измерительные поверхности микрометра должны быть оснащены твердым сплавом;

- микровинт в микрометрической головке должен быть закаленным, со шлифованной резьбой;

- скобы микрометров должны иметь теплоизоляционное покрытие и оснащены теплоизоляционными накладками для предотвращения влияния тепла рук;

- должен выдавать показания как в метрической системе единиц измерения, так и в дюймовой;

- должен иметь возможность вывода данных на компьютер;

- микрометр должен быть 1 класса точности;

- предел измерений от 0 до 25 мм;

- цена деления – 0,001 мм;

В комплект поставки профилометра должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- футляр – 1 шт.;

- ключ – 1 шт.
	шт.
	2

	8.3.
	Штангенциркуль цифровой Vogel
	Штангенциркуль цифровой Vogel (ШЦ) предназначен для организации лабораторных работ по дисциплине «Основы конструирования и детали машин» и обучения студентов и бакалавров работе с измерительным инструментом для определения наружных размеров деталей и изделий;

Параметры ШЦ:

- должен иметь металлический корпус и металлическую нажимную кнопку;

- должен иметь стабильное качество, нержавеющее, закаленное исполнение;

- должен большой дисплей с четким считыванием, высота цифр до 10,0 мм;

- должен кнопку Вкл/Выкл;

- должен проводить измерение в миллиметрах или дюймах;

- предел измерений – 100/4 мм/дюйм;

- цена делений – 0,01/0,0005 мм/дюйм;

- точность – 0,02 мм;

- вес - 0,115 кг;

В комплект поставки штангенциркуля должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- сертификат изготовителя – 1 шт.;

- поверка метрологическая – 1 шт.;

- батарея LR 44 – 2 шт.;
	шт.
	5

	8.4.
	Штангенглубиномер ШГ-150
	Штангенглубиномер ШГ-150 (ШГ) предназначен для организации лабораторных работ по дисциплине «Основы конструирования и детали машин» и обучения студентов и бакалавров работе с измерительным инструментом для определения глубины паза, отверстия, канавки, высоты уступа.

Параметры ШГ:

- должен иметь стабильное качество, нержавеющее, закаленное исполнение;

- предел измерений от 0 до 150 мм;

-цена делений - 0,05 мм;

В комплект поставки ШГ должно входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- сертификат изготовителя – 1 шт.;

- поверка метрологическая – 1 шт.;
	шт.
	3

	8.5.
	Микрометр цифровой Vogel
	Микрометр цифровой Vogel (МЦ) предназначен для организации лабораторных работ по дисциплине «Основы конструирования и детали машин» и обучения студентов и бакалавров работе с измерительным инструментом для определения наружных размеров деталей и изделий

Параметры МЦ:

- должен иметь водо- и масло защиту;

- должен крепкий корпус с лакированной дугой и термоизоляционными накладками, закаленный нержавеющий шпиндель;

- должен иметь большой дисплей LCD с отчетливым отсчетом, высотой цифр 7 мм;

- должен иметь оснащенные твердым сплавом отшлифованные и доведенные измерительные поверхности, шпиндель диаметром 6 мм;

- должен иметь выход данных RS232 C;

- предел измерений от 25 до 50 мм;

- цена делений – 0,001 мм;

- вес – 0,325 кг.

В комплект поставки МЦ должно входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации, 1 шт.;

- сертификат изготовителя - 1 шт.;

- поверка метрологическая - 1 шт.;

-  1,55 В батарея SR44
	шт.
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	9.
	Научное оборудование для кафедры «Экспериментальная ядерная физика и космофизика» НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для кафедры «Экспериментальная ядерная физика и космофизика» НИЯУ МИФИ предназначено для научных исследований проводимых на кафедре в рамках тематического плана, хозяйственных договоров и грантов.
	
	

	9.1.
	Безмасляный гелиевый течеискатель ASM 310
	Безмасляный гелиевый течеискатель ASM 310 (БГТ) предназначен осуществления контроля технологических этапов сборки и изготовления спектрометрической аппаратуры на основе сжатого ксенона.

Параметры БГТ:

- должен иметь русскоязычное меню;

- должен иметь сенсорную графическую панель управления;

- должен иметь режимы работы: по методу щупа, по вакуумному методу;

- течеискатель должен работать только как анализатор;

- проверяемые изделия должны пройти опрессовку гелием заранее;

- должен иметь откачную систему: 

- диафрагменный насос производительностью 1,7 м3/ч;

- турбонасос производительностью 30 л/с, по гелию на входном фланце 1,1 л/с; 

- должен иметь двухкатодную масс-спектрометрическую ячейку с автопереключением (переключение на запасной катод при выходе из строя основного);

- должен иметь функции «авто-ноль» и «автокалибровка» с температурной компенсацией (встроена калиброванная течь);

- автокалибровка должна проводиться по внешней эталонной течи;

- должен иметь функцию «автокоррекция сигнала»;

- должен иметь звуковое дублирование сигналов, цифровой дисплей с аналоговым дублированием показаний;

- должен иметь систему сигнализации об обнаружении заранее заданного уровня течи, функции автоматизации;

- должен иметь систему предотвращения отравления гелием;

- должен быть оснащен интерфейсом RS 232 и иметь порт для SD карты памяти, на которую можно записывать протоколы испытаний;

- должен иметь катоды Ir и Y203;

- рабочие газы: 4He, 3He, H2; 

- время подготовки к проведению испытаний не более 3 мин;

- предельная чувствительность- 5х10-12 мбар*л/с (работа по вакуумному методу), 10-7 мбар*л/с (работа по методу щупа);

- минимальное давление на фланце всасывания для начала работы – 15 мбар;

- фланец – DN25;;

- питание – 220 В;

- масса – 21 кг;

- габариты – 350х245х414 мм.

В комплект поставки БГТ должно входить:

- щуп-пробозаборник – 1 шт.;

- пистолет для обдува гелием – 1 шт.;

- транспортная тележка – 1 шт.; 

- проводной пульт дистанционного управления – 1 шт.
	шт.
	1

	9.2.
	Импульсный источник питания постоянного тока SPS-3510 (фирма GW Instek)
	Импульсный источник питания постоянного тока SPS-3510, предназначен для питания аппаратуры с нагрузкой до 20 А.

Параметры SPS-3510:

- должен быть программируемым;

- должен иметь защиту от перегрузки и перенапряжения;

- должен иметь цифровую индикацию тока и напряжения;
- выходное напряжение – 36 В;

- выходной ток – 10 А;

- масса – 3,2 кг.

В комплект поставки SPS-3510 должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.;

- сертификат калибровки – 1 шт.;

- паспорт – 1 шт.
	шт.
	2

	9.3.
	Источник питания постоянного тока GPR-30H10D  0-300В, 10 А, (фирма GW Instek )
	Источник питания  GPR-30H10D предназначен для питания и калибровки высоковольтных блоков.

Параметры GPR-30H10D:

- должен иметь режимы стабилизации тока и напряжения; 

- должен обеспечивать установку предела по току;

- должен иметь защиту от переполюсовки и перегрузки;

- должен иметь цифровую индикацию тока и напряжения;

- должен иметь режим динамической нагрузки;

- должен иметь элегантный внешний вид;

- выходное регулируемое напряжение до 300 В.;

- выходной ток до 1 А.;

- максимальная мощность до 400 Вт.;

- должен иметь высокую стабильность и малый уровень пульсаций; 

- должен обеспечивать плавную установку выходных параметров регуляторами грубо/точно;

- масса 18,5 кг.

В комплект поставки GPR-30H10D должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.;

- сертификат калибровки – 1 шт.;

- паспорт – 1 шт.;
	шт.
	1

	9.4.
	Источник питания постоянного тока GPS-4303, (фирма GW Instek)
	Источник питания постоянного тока GPS-4303 (ИППТ) предназначен для питания и калибровки низковольтных блоков

Параметры ИППТ:

- должен иметь цифровую индикацию тока и напряжения;

- должен иметь автокрекинг;

- должен иметь двухполярный выход с общей точкой;

- должен обеспечивать электронное отключение нагрузки;

- должен обеспечивать установку выходных параметров при отключенной нагрузке;

- должен иметь четыре канала:

-- два регулируемые 30 В/3 А(100 мВ/10 мА);

-- два ограниченно регулируемые 2,2-5,2 В/1 А и 8-15 В/1А;

- масса – 7 кг.

В комплект поставки ИППТ должны входить

- руководство пользователя – 1 шт.;

- сертификат калибровки – 1 шт.;

- паспорт – 1 шт
	шт.
	2

	9.5.
	Осциллограф с цифровым люминофором Tektronix DPO7054C
	 Осциллограф с цифровым люминофором Tektronix DPO7054C предназначен для наблюдения синхронных сигналов ФЭУ.

Параметры DPO7054C:

- должен иметь частоту дискретизации до 10 GS/s в реальном времени на всех 4-х каналах и до 40 GS/s на одном канале;

- должен обеспечивать длину записи до 400 млн. точек с технологией «MultiView Zoom» для быстрой навигации по захваченному буферу данных;

- должен обеспечивать не менее 250,000 осциллограмм в секунду (режим DPO);

- должен включать индивидуальную настройку интерфейса пользователем – MyScope™;

- должен иметь технологию Pinpoint™,обеспечивающую неограниченные возможности настройки системы синхронизации для захвата интересующих пользователя событий;

- должен иметь небольшой размер и вес.

- должен иметь сенсорный XGA-дисплей 12.1" (диагональ 30 см);

- должен обеспечивать восстановление тактовой частоты в последовательных цифровых потоках;

- должен обеспечивать синхронизацию по низкоскоростным последовательным протоколам (I2C, SPI, CAN);

- должен иметь специализированные программные пакеты для измерения джиттера/тайминга, силовых систем, тестирования Ethernet и USB 2.0;

- должен иметь предустановленную Программу OpenChoice® на базе ОС Microsoft Windows, обеспечивающую широкие возможности расширенного анализа.

В комплект поставки DPO7054C должно входить:

- комплект пассивных пробников P6139A (10 шт.) – 4 шт.;

- передняя крышка – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.;

- диск с документацией – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;
	шт.
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	10.
	Оборудование для оснащения специализированной учебной Лаборатории «Физическое металловедение» и слесарной мастерской кафедры физических проблем материаловедения НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Оборудование для оснащения специализированной учебной Лаборатории «Физическое металловедение» и слесарной мастерской кафедры физических проблем материаловедения НИЯУ МИФИ предназначено для: 

– обучения студентов в рамках основных образовательных программ комплексу методов анализа структурно-фазового состояния материалов с использованием современного оборудования и компьютерных средств обработки данных;

–подготовки образцов используемых при проведении лабораторных работ по дисциплине «Основы материаловедения» студентами-бакалаврами;

– проведения семинарских и лабораторных занятий в интерактивном режиме, включающем использование различных средств визуализации учебного материала, компьютерных средств взаимодействия между преподавателем и студентами, а также аттестацию знаний в форме тестирования.
	
	

	10.1.
	Металлографический микроскоп МЕТАМ ЛВ-41
	Металлографический микроскоп МЕТАМ ЛВ-41 (ММ) предназначен для проведения лабораторных работ по дисциплине "Основы материаловедения" с целью повышения инженерной подготовки студентов-бакалавров обучающихся в НИЯУ МИФИ.

Параметры металлографического микроскопа МЕТАМ ЛВ-41:

- увеличение микроскопа от 50 до 1500 крат;

- методы наблюдения:

-- отраженный свет;

-- светлое поле при прямом и косом освещении;

-- темное поле;

-- поляризованный свет;

-- дифференциально-интерференционный контраст (ДИК);

- увеличение объективов-планапохроматов: 5х0,17; 10х0,28;  20х0,5; 50х0,85;  100х0,95;  100х1,32 МИ (иммерсионный);

- увеличение окуляров не менее 10х и 15х;

- модуль ДИК: (5х и 10х); (20х и 50х);

- источник света: лампа галогенная 12В, 100 Вт или светодиод (мощность не менее 20 Вт);

- диапазон перемещения предметного столика:

-- в продольном направлении от 0 по 50 мм;

-- в поперечном направлении от 100 до 150 мм;

- цена деления шкал:

-- предметного столика не более 1 мм;

--нониуса не более 0,1 мм;

--механизма микрометрической фокусировки не более 0,002 мм;

- максимальная нагрузка на предметный столик до 4,0 кг; 

- должен иметь цифровую видеокамеру LOMO TC-500.

В комплект поставки ММ должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.;
	шт.
	2

	10.2.
	Металлографический микроскоп МЕТАМ РВ 21-2
	Металлографический микроскоп МЕТАМ РВ 21-2 (ММ2) предназначен для проведения лабораторных работ по дисциплине "Основы материаловедения" с целью визуального наблюдения микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом и темном поле, а также в поляризованном свете.

Параметры ММ2:

- должен обеспечивать следующие методы наблюдения: отраженный свет, светлое поле при прямом освещении, темное поле, поляризованный свет;

- должен иметь штатив, оснащенный револьверным устройством, предметным столиком и бинокулярной насадкой;

- увеличение микроскопа от 80 до 1000 крат;

- должен иметь объективы планапохроматы:

-- F=25; A=0,17;

-- F=6,3; A=0,6;

-- F=4,0; A=0,85;

- окуляры на 10; 12,5; 20 крат;

- предметный координатный столик должен обеспечивать перемещение:

-- в продольном направлении – 0-40 мм;

-- в поперечном направлении – 0-50 мм;

- цена деления шкал:

-- предметного столика – 1 мм;

-- нониуса – 0,1 мм;

-- механизма микрометрической фокусировки – 0,002 мм;

- источник света – лампа галогенная мощностью не менее 20 Вт (или светодиод мощностью не менее 5 Вт); 

- питание микроскопа от сети переменного тока 220 В, 50 Гц;

- габаритные размеры (ДхШхВ) - 370х200х280 мм;

- вес не более 7 кг.

В комплект поставки ММ2 должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	10

	10.3.
	Проектор BenQ MX660P с потолочным креплением
	Проектор BenQ MX660P с потолочным креплением (ППК) предназначен для вывода и отображения учебного материала и использования в учебном процессе. 

Параметры ППК: 

- реальное разрешение не ниже XGA (1024x768 точек);

- поддерживаемое разрешение от VGA (640x480 точек) до UXGA (1600x1200 точек);

- яркость экрана не менее 3000 ANSI люмен;

- контрастность не хуже 5000:1;

- размер изображения (по диагонали) от 36.2" до 300";

- соотношение размера проекции и проекционного расстояния 53"@2 м;

- коэффициент масштабирования - 1.10:1;

- корректировка трапеции - вертикальная ±40°;

- видеообъектив должен быть с ручным масштабированием;

- светосила F= 2,56 ~ 2,8;

- фокусное расстояние f=21 мм ~ 23,1 мм;

- мощность лампы 210 Вт;

- уровень шума (нормальный/эконом режим)не выше 30/26 дБ;

- цветовая палитра до 1,07 млрд. цветов;

- формат изображения - 4:3, 16:9 - по выбору;

- частота строчной развертки 31 ~ 99 кГц;

- частота кадровой развертки 23 ~ 120 Гц;

- должен иметь интерфейсы:

-- Analog RGB: 15-контактный Analog D-sub x 2;

-- USB: Type A x 1 (USB-ридер); Type mini B x 1 (USB-дисплей);

-- аудио / видео: HDMI x 1;

-- компонентное видео: 15-контактный Analog D-sub x 2;

-- S-Video: 4-контактный Mini-DIN x 1;

-- копозитное видео: RCA х 1;

-- stereoMini-jackx 1;

-- audio L/R: RCA x 2;

- должен включать динамик - 2 Вт;

- должен обеспечивать управление через последовательный порт RS232;

- должен поддерживать ТВ стандарты NTSC / PAL / SECAM;

- габариты не более 312x104x244 мм;

- вес нетто: не более 2,8 кг;

- электропитание от переменного напряжения 100–240 В частотой 50-60 Гц;

- потребляемая мощность не более 298 Вт;

- должен иметь русифицированное меню;

- должен иметь следующие функции:

--технология BrilliantColor;

-- технология VIDI;

-- 3D гребенчатый фильтр;

-- функция 3D ColorManagement;

-- цифровое увеличение 2x;

-- быстрый поиск источника сигнала;

В комплект поставки ППК должно входить:

-инструкция по быстрой подготовке проектора к работе – 1 шт.;

- руководство пользователя на CD – 1 шт.;

- пульт дистанционного управления – 1 шт.;

- комплект элементов питания для ПДУ – 1 шт.;

- шнур питания (1 м) – 1 шт.;

- кабель VGA – 1 шт.;

- сумка для переноски проектора – 1 шт.;

- комплект потолочного крепления Wize WPC-S – 1 шт.;

- кабель Hama HDMI 1.4 (m-m) 15 мчерный – 1 шт.
	шт.
	2

	10.4.
	Экран Projecta SlimScreen 160x160 Matte White
	Экран Projecta SlimScreen 160x160 Matte White предназначен для отображения учебного материала. 

Параметры экрана:

- тип крепления настенно-потолочный;

- тип привода – механический;

- диагональ не менее 84,3 дюймов;

- длина экрана не менее 160 см;

- высота экрана не менее 160 см;

- поверхность экрана - Matte White;

- эффективный угол обзора не менее 120 градусов;

- формат 1:1;

- вес не более 7 кг.
	шт.
	2

	10.5.
	Печь муфельная СНОЛ 3/11В
	Печь муфельная СНОЛ 3/11В (ПМ) предназначена для проведения лабораторных работ по дисциплине "Основы материаловедения" с целью нагрева, закалки, обжига и другой термической обработки различных материалов (металлов, керамики, реактивов) в воздушной среде.

Параметры ПМ:

- должна быть с устройством вытяжки продуктов сгорания;

- мощность не менее 1,8 кВт;

- электропитание не более 220 В/50 Гц однофазное;

- максимальная температура нагрева не менее 1150°C;

- объём камеры –3 л;

- материал камеры – блок;

- среда в камеры – воздух;

- размеры камеры (ШхДхВ) не более150х200х100 мм;

- внешние размеры (ШхДхВ) не более425х610х650 мм;

- весне более 32кг.

В комплект поставки ПМ должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	4

	10.6.
	Ультразвуковая ванна Сапфир- 0,5 ТЦ
	Ультразвуковая ванна Сапфир- 0,5 ТЦ (УВ) предназначена для очистки любых поверхностей (простой и сложной конфигурации) от различных видов загрязнений при проведении лабораторных работ по дисциплине "Основы материаловедения".

Параметры УВ:

- напряжение питания не более 220В/50-60 Гц;

- рабочая частота генератора – 35 кГц;

- объем ванны 0,5 л;

- таймер цифровой от 1 до 25 мин;

- потребляемая мощность не более 50 Вт;

- мощность генератора не более 50 Вт;

- габаритные размеры (ДхШхВ) не более 175х110х200 мм;

- габариты емкости (ДхШхВ) - 140х80х65 мм;

- вес не более 3,0 кг.

- должна иметь корзину из нержавеющей стали размером - 120х100х30 мм с держателем длиной 80 мм;

В комплект поставки УВ должны входить:

- крышка пластиковая – 1 шт.;

- паспорт изделия – 1 шт.
	шт.
	1

	10.7.
	Вытяжной шкаф ШВ-203-ПАОТ с большой раковиной
	Вытяжной шкаф ШВ-203-ПАОТ с большой раковиной (ВШ) предназначен для работы с химическими реактивами и вредными летучими веществами при проведении лабораторных работ по дисциплине "Основы материаловедения".

Параметры ВШ:

- габаритные размеры (ДхШхВ) - 1935x700x2100 мм;

- должен иметь встроенный вытяжной блок;

- должен иметь гофрированную трубу 3000х200 мм;

- должен иметь вентиль для дистанционного управления краном воды;

- должен включать кран смеситель;

- должен включать большую раковину предназначенную, для промывки образцов, слива химических реактивов используемых при травлении;

- материал раковины: коррозионностойкая сталь;

- габаритные размеры раковины (ДхШхВ) - 450х550х140 мм;

- раковина должна иметь сифон.
	шт.
	1

	10.8.
	Вытяжной шкаф ШВ-203-ПАОТ с малой раковиной
	Вытяжной шкаф ШВ-203-ПАОТ с малой раковиной (ВШ) предназначен для работы с химическими реактивами и вредными летучими веществами при проведении лабораторных работ по дисциплине "Основы материаловедения".

Параметры ВШ:

- габаритные размеры (ДхШхВ) - 1935x700x2100 мм;

- должен иметь встроенный вытяжной блок;

- должен иметь гофрированную трубу 3000х200 мм;

- должен иметь вентиль для дистанционного управления краном воды;

- должен включать кран смеситель;

- должен включать малую раковину, предназначенную для слива воды используемой при работе на шлифовально-полировальном станке, прецизионном станке и отрезном станке

- материал раковины: полипропилен;

- габаритные размеры раковины (ДхШхВ) - 145х295х120 мм;

- раковина должна иметь сифон.
	шт.
	1

	10.9.
	Лабораторный стол C-9-L
	Лабораторный стол C-9-L (ЛС) предназначен для размещения станков ПОЛИЛАБ.

Параметры ЛС:

- габаритные размеры (ДхШхВ) не менее 1470х610х900 мм.
	шт.
	1

	10.10.
	Лабораторный стол C-14-L
	Лабораторный стол C-14-L (СЛ) предназначен для размещения станков ПОЛИЛАБ.

Параметры ЛС:

- габаритные размеры (ДхШхВ) не менее 1935х610х900 мм. 
	шт.
	1

	10.11.
	Лабораторный стол C-11-КГ
	Лабораторный стол C-11-КГ (СЛ) предназначен для размещения станков ПОЛИЛАБ.

Параметры ЛС:

- габаритные размеры (ДхШхВ) не менее 1470х610х900 мм.
	шт.
	1

	10.12.
	Тумба угловая C-3-L
	Тумба угловая C-3-L (ТУ) предназначена для размещения станков ПОЛИЛАБ.

Параметры ЛС:

- габаритные размеры (ДхШхВ) не менее 940х940х900 мм. 
	шт.
	1

	10.13.
	Стол учебный
	Стол учебный предназначен для организации рабочих мест студентов в лаборатории.

Параметры учебного стола:

- артикул ДМ 002x11 из серии «Партнер»;

- размеры (ДхГхВ) - 1180x700x750 мм;

- цвет «серый».
	шт.
	11

	10.14.
	Тумба к учебному столу с замком
	Тумба к учебному столу с замком предназначена для хранения учебно-методических материалов, раздаточного материала, тестового материала и справочной литературы используемой в образовательном процессе.

- артикул 17 из серии «Партнер»;

- размер (ДхГхВ) - 420х430х630 мм;

- цвет «серый».
	шт.
	1

	10.15.
	Токарно-винторезный станок 16ВТ20П-21
	Токарно-винторезный станок 16ВТ20П-21 (ТВС) предназначен для выполнения операций наружного точения и растачивания внутренних цилиндрических и конических поверхностей, сверления, зенкерования и развёртывания, а также нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных и питчивыхрезьб при проведении практических работ студентами.

Параметры ТВС:

- конструкция станка должна обеспечивать высококачественную обработку деталей из различных материалов современным режущим инструментом на оптимальных режимах резания;

- должен иметь высокоточный шпиндель с отверстием 57 мм;

- должен иметь жесткий резцедержатель на 4 позиции;

- должен иметь термообработанные шлифованные направляющие станины, обеспечивающие длительный срок службы и повышенную точность обработки;

- должен иметь механический фрикцион;

- должен иметь пневмозагрузку задней бабки;

- должен иметь фартук с собственным приводом ускоренного перемещения каретки и суппорта, для осуществления работ по упорам с автоматическим отключением подачи при контакте с упором в момент увеличения нагрузки на реечной шестерне;

- должен иметь ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки для безопасной работы на станке;

- коробка подач должна обладать высокой жесткостью кинематической цепи и позволять производить нарезку резьб 11 и 19 ниток на дюйм без смены шестерен гитары. 

- наибольший диаметр обрабатываемой заготовки:

-- над станиной - 500 мм;

-- над суппортом - 275 мм;

- наибольшая длина устанавливаемой заготовки – 1000 мм

- диаметр отверстия шпинделя – 57 мм;

- наибольшая высота резца, устанавливаемого на станке – 25 мм;

- наибольшая длина перемещения резцовых салазок суппорта – 150 мм;

- наибольшая длина перемещения каретки:

-- продольного – 935 мм;

-- поперечного- 285 мм;

- наибольшее перемещение пиноли задней бабки – 150 мм;

- пределы частот вращения шпинделя от 12,5 до 1600 мин-1;

- количество скоростей шпинделя:

-- прямого вращения – 24 шт.;

-- обратного вращения – 12 шт.;

- пределы рабочих подач суппорта:

-- продольных - 0,05...2,8 мм/об;

-- поперечных - 0,025...1,4 мм/об;

количество подач суппорта продольных (поперечных) - 24 (24) шт.;

- пределы шагов нарезаемых резьб:

-- метрических - 0,5...112 мм;

-- дюймовых - 56...0,5 ниток на 1 дюйм;

-- модульных - 0,5...112 модуль;

-- питчевых - 56...0,5 питч;

- скорость быстрых перемещений суппорта:

-- продольных - 3,8 м/мин;

-- поперечных - 1,9 м/мин;

- наибольший крутящий момент на шпинделе - 1,0 кНм;

- мощность привода главного движения - 11,0 кВт;

- габаритные размеры станка - 2800x1265x1505 мм.;

- масса станка – 3000 кг.

В комплект поставки ТВС должно входить:

- патрон поводковый 16ВТ20.92.000 – 1 шт.;

- люнет подвижный 16ВТ20.93.000 – 1 шт.;

- люнет втулочный 16ВТ20.96.000 – 1 шт.;

- люнет неподвижный 16ВТ20.101.000 – 1 шт.;

- комплект сменных зубчатых колес 16ВТ20.00.060-01. (для нарезания резьб напрямую) – 1 шт.

Пусконаладочные работы
	шт.
	1

	10.16.
	Универсальный фрезерный станок JMD-26X2 XY c УЦИ JET
	Универсальный фрезерный станок JMD-26X2 XY c УЦИ JET (УФС) предназначен для предназначен для производства операций фрезерования и растачивания разных деталей из цветных и черных металлов и их сплавов при проведении практических работ студентами.

Параметры УФС:

- должен иметь компактную конструкцию по высоте;

- должен иметь вертикальный и горизонтальный шпиндель;

- должен иметь возможность присоединения шпинделя ISO 40 (DIN 2080);

- диапазон частоты вращения вертикального шпинделя от 67 до 2010 об/мин;

- диапазон частоты вращения горизонтального шпинделя от 40 до 1300 об/мин;

- должен обеспечивать поворот головки влево/вправо;

- должен иметь режим работы для нарезания резьбы;

- должен иметь встроенную систему подвода СОЖ;

- должен иметь полностью механизированный фрезерный стол;

- должен иметь регулируемый упор глубины сверления с переключателем реверса;

- должен иметь УЦИ по 3 осям с ценой деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак;

- размеры стола – 1120х260 мм;

- ускоренное перемещение – 1080 мм/мин;

- выходная мощность – 2,2 кВт;

- размеры – 1580х1450х2150 мм;

- масса – 1300 кг.

В комплект поставки УФС должно входить:

- зажимная тяга – 2 шт.

- лампа местного освещения – 1 шт.;

- устройство цифровой индикации по 3 осям – 1 шт.;

- автоматическая подача по осям X и Y – 1 шт.;

- централизованная система смазки стола – 1 шт.;

- тиски фрезерные с шириной губок 160 мм – 1 шт.;

- цанговый патрон с набором из 8 цанг (4-16 мм) ER32 – 1 шт.;

- сверлильный патрон Ø16 мм с оправкой ISO 40/B-16 – 1 шт.;

- переходные втулки ISO 40/MK-4, /МК-3, /МК-2 – 3 шт.;

- фрезерная оправка ISO 40 - Ø32 мм – 1 шт.;

- оправка горизонтального шпинделя – 1 шт.; 

- поворотный стол с круглой планшайбой – 1 шт.;

- комплект прихватов для 14-мм Т-образного паза – 1 шт.;

- инструмент для обслуживания – 1 шт.; 

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	10.17.
	Станок радиально сверлильный JRD-460
	Станок радиально сверлильный JRD-460(СРС) предназначен для применяется для широкого спектра сверлильных работ используемых в машиностроении таких, как сверление в сплошном материале, рассверливание, зенкерование, развертывание и т.п. при проведении практических работ студентами.

Параметры СРС:

- должен иметь высококачественные закалённые приводные шестерни и зубчатые валы, изготовленные из никельхромовой стали, что обеспечивает плавный ход и устойчивость к высоким нагрузкам;

- шпиндель должен быть изготовлен из высококачественной закалённой стали для продолжительного срока службы;

- должен иметь двойные конические и упорные подшипники на торце шпинделя, упорные и упорно-радиальные в верхней части шпинделя;

- электрические схемы должны быть расположены во встроенном блоке управления на задней стойке, это предохраняет схемы от пыли и влаги.

- расположение схем должно быть удобно для технического обслуживания;

- каркас должен быть изготовлен из модифицированного и высокопрочного чугуна для обработки тяжёлых заготовок;

- должен иметь фиксатор консоли, который предохраняет её от падения;

- должен иметь отбалансированный механизм вращения шпинделя;

- должен иметь централизованный блок управления;

- должен иметь автоматический выталкиватель инструмента;

- должен иметь независимую систему зажимных приспособлений ручного управления, которая позволяет блокировать и разблокировать голову и колонну;

- диаметр сверления до 32 мм;

- диаметр торцевой фрезы до 76 мм;

- диаметр концевой фрезы до 20 мм;

- частота вращения шпинделя от 300 до 2600 об/мин;

- вылет шпинделя – 460 мм;

- расстояние от шпинделя до стола – 920 мм;

- размер стола – 550х550 мм;

- ход головки по консоли – 380 мм;

- диаметр стойки – 115 мм;

- размеры – 584х864х1143 мм;

- масса – 250 кг

В комплект поставки СРС должно входить:

- зажимная тяга – 1 шт.;

- сверлильный патрон 1-13 мм с оправкой МК-3 – 1 шт.;

- защитный экран – 1 шт.;

- инструмент для обслуживания – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.

- коробчатый стол – 1 шт.;

- комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза – 1 шт.;

- поворотный стол с круглой планшайбой 200мм/МК-3 – 1 шт.;

- поворотные машинные тиски 150х40х0-140 мм – 1 шт.;

- цанговый патрон МК-3 с набором цанг ER-40 на 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм – 1 шт.;

- быстрозажимной сверлильный патрон 16 мм – 1 шт.;

- прецизионный быстрозажимной патрон 3-16 мм/В16 – 1 шт.;

- сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ – 1 шт.
	шт.
	1

	10.18.
	Настольно сверлильный станок НС-16
	Настольно сверлильный станок НС-16 (НСС) предназначен для выполнения следующих операций: сверление, рассверливание, зенкерование, при проведении практических работ студентами.

Параметры НСС:

- должен иметь внутренний конус Морзе М2, что позволяет при необходимости устанавливать патрон от В6 до В16;

- максимальный диаметр сверления – 22 мм;

- число скоростей – 4;

- частота вращения шпинделя от 550 до 3400 об/мин;

- ход шпинделя – 100 мм;

- ход травесы – 200 мм;

- тип электродвигателя – АИР71;

- мощность – 0,75 кВт;

- размеры – 680х420х735 мм;

- масса – 100 кг.

В комплект поставки НСС должно входить:

- сверлильный патрон – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	10.19.
	Тиски станочные поворотные 7200-3208
	Тиски станочные поворотные 7200-3208 (ТСП) предназначены для зажима деталей при проведении практических работ студентами.

Параметры ТСП:

- должны быть изготовлены из чугуна;

- ширина губок – 100 мм;

- ход губки – 80 мм;

- высота зажима – 40 мм;

- усилие зажима – 2000 даН;

- размеры шпоночного паза – 4х14 мм;

- габаритные размеры – 325х280х135 мм;

- масса – 16 кг.

В комплект поставки ТСП должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.;
	шт.
	1

	10.20.
	Станок точильно-шлифовальный 3СВ1
	Станок точильно-шлифовальный 3СВ1 (СТШ)предназначен для ручной заточки режущего инструмента, а также выполнения различных шлифовальных работ при проведении практических работ студентами.

Параметры СТШ:

- должен быть оборудован оригинальной малогабаритной системой отсоса и очистки воздуха, позволяющей обходится без централизованной вытяжной вентиляции.

- должно улавливаться не менее 90% абразивно-металлической пыли;

- шлифовальные круги:

-- наружный диаметр – 175/200 мм;

-- внутренний диаметр – 32 мм;

-- толщина – 20 мм;

- должен иметь электродвигатель мощностью 1,1 кВт и частотой вращения 2800 об/мин;

- должен иметь электродвигатель вытяжки мощностью 0,090 кВт;

- габаритные размеры – 450х440х416 мм;

- вес – 30 кг.

В комплект поставки СТШ должно входить:

- техническую документацию – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	10.21
	Станок точильно-шлифовальный ТШ-2
	Станок точильно шлифовальный ТШ-2 (ТШ2) предназначен для выполнения заточных и шлифовальных работ при проведении практических работ студентами.

Параметры ТШ2:

- должен иметь светильник местного освещения;

- должен размещаться на тумбе и иметь два выхода под пылеотсос;

- шлифовальные круги, диаметром 300 мм

- частота вращения – 1500 об/мин;

- мощность – 2,2 кВт;

- размеры – 610х450х1260 мм;

- масса – 108,5 кг.

В комплект поставки ТШ2 должно входить:

- светильник – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	10.22
	Пылеулавливающая установка УПВ-1200А
	Пылеулавливающая установка УВП-1200А (ПУ) предназначена для удаления и очистки загрязненного воздуха от абразивной, металлической пыли, мелкой стружки, образующихся при работе заточных, шлифовальных и отрезных станков, при работе по камню и стеклу при проведении практических работ студентами.

Параметры ПУ:

- должен  состоять из корпуса со встроенным вентилятором, циклонного элемента и блока рукавных фильтров (или картриджного фильтра);

- в нижней части установки должен быть расположен поддон для сбора отходов;

- степень очистки воздуха должна составлять 99,9%;

- отходы должны собираться в специальный поддон;

- регенерация фильтров должна производиться вручную встряхиванием;

- производительность – 1200 м3/ч;

- емкость пылесборника – 0,04 м3;

- наибольшее расстояние от станков – 3 м;

- разрежение при всасывании при номинальной производительности 1200 Па;

- уровень шума – 74 дБа;

- мощность вентилятора – 1,1 кВт;

- габариты 600х650х2300 мм;

- масса – 60 кг;

В комплект поставки ПУ должно входить:

- техническая документация – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	10.23
	Станок ножовочный отрезной 8725АМ
	Станок ножовочный отрезной 8725АМ (СНО) предназначен для отрезки круглого и профильного материала из стали, чугуна и цветных металлов машинным ножовочным полотном для металла. при проведении практических работ студентами.

Параметры СНО:

- резка должна производиться в плоскости, перпендикулярной к оси заготовки, а также под углами до 45°;

- климатическое исполнение должно соответствовать ГОСТ 15150-69-УХЛ4, класс точности станка Н по ГОСТ 8-82Е;

- наибольший размер устанавливаемой заготовки при резке под углом 90° – 250 мм;

- наибольший размер устанавливаемой заготовки при резке под углом до 45° - 140 мм;

- наибольшая длина разрезаемого материала по упору – 350 мм;

- расстояние от основания станка до опорной поверхности заготовки – 450 мм;

- наибольшая ширина пропила – 3,5 мм;

- число двойных ходов пильной рамы в минуту – 91;

- мощность – 2,2 кВт;

- напряжение – 380 В;

- размеры – 1150х570х1180 мм;

- масса – 600 кг.

В комплект поставки СНО должно входить:

- техническая документация – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	10.24
	Абразивно отрезной станок ООС.10
	Абразивно отрезной станок ООС.10 (АОС) предназначен для отрезки заготовок из металла отрезным кругом на бакелитовой связке с упрочняющими элементами при проведении практических работ студентами.

Параметры АОС:

- разметочная штанга с переналаживаемым упором должна позволять нарезать детали одинаковой длины;

- фиксация и расфиксация поворотных тисков должна осуществляется поворотом рукоятки;

- массивная литая станина должна обеспечивать необходимую жесткость;

- на искроуловителе должно иметься окно для подключения пылесоса

- должен быть  изготовлен на тумбе высотой 550мм;

- размеры отрезного круга – 400х32х3,2 мм;

- частота вращения шпинделя – 2100 об/мин;

- мощность – 2,2 кВт;

- размер – 1280х1600х1500 мм;

- масса – 275 мм.

В комплект поставки АОС должно входить:

- техническая документация – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	10.25
	Пылеулавливающая установка 370.П16х07
	Пылеулавливающая установка 370.П16х07 (ПУ) предназначена для отсоса пыли от отрезных станков при проведении практических работ студентами.

Параметры ПУ:

- должна иметь металлический корпус;

- производительность – 350 м3/ч;

- мощность главного привода – 0,55 кВт;

- диаметр крыльчатки – 270 мм;

- число оборотов крыльчатки – 2800 об/мин;

- количество рукавов (воздуховодов) – 1 шт;

- номинальное напряжение питания – 380 В;

- габариты – 500х472х1120 мм;

- масса – 50 кг

В комплект поставки ПУ должно входить:

- техническая документация – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	10.26
	Вальцы ручные ВЮ-64УР
	Вальцы ручные ВЮ-64УР (ВР) предназначены для изготовления листового и профильного проката при проведении лабораторных работ по дисциплине "Основы материаловедения". 

Параметры ВР:

- диаметр валков: не более 64 мм;

- максимальная толщина плоской заготовки не более 5 мм;

- максимальная ширина плоской заготовки не более 65 мм;

- максимальный диаметр заготовки под проволоку не более 8 мм;

- максимальный развод валков не менее 5,5 мм;

- габариты (ДхШхВ) не более 282х110х365 мм;

- масса не более 20 кг.
	шт.
	1

	11.
	Научное оборудование для кафедры «Физика элементарных частиц» НИЯУ МИФИ, в том числе:


	Научное оборудование для кафедры «Физика элементарных частиц» НИЯУ МИФИ предназначено для проведения научно-исследовательских работ по тематике кафедры.
	
	

	11.1.
	Система ядерной электроники для обработки сигналов с детекторов элементарных частиц для тренажерного комплекса по эксперименту ATLAS
	Система ядерной электроники для обработки сигналов с детекторов элементарных частиц для тренажерного комплекса по эксперименту ATLAS (КЯЭ) предназначен для обработки данных эксперимента АТЛАС и создании единого образовательного пространства кафедры 40 НИЯУ МИФИ – ЦЕРН эксперимент АТЛАС.

Параметры КЯЭ:

- должен включать:

1) Крейт VME8200 – 1 шт., со следующими характеристиками:

- должен иметь механический каркас размером 19”x 9U (6+3);

- должен иметь 21 позицию для 6Ux160 мм VME модулей;

- должен иметь VME64X подходящую к монолитной объединенной плате;

- должен иметь съёмный источник питания с различными конфигурациями общей суммарной мощностью до 2500 Вт;

- должен иметь подключаемый 2U вентилятор;

- должен иметь подключаемый 1U воздушный фильтр;

- должен иметь полностью свободный доступ к задней стороне платы VME с возможностью подключения переходной плата размером 80мм х 3U/6U;

- должен иметь защиту от короткого замыкания;

- должен иметь защита от перенапряжения и понижения напряжения;

- должен иметь защита от перегрева;

- должен иметь интерфейсы CAN BUS, Ethernet, USB и RS232 для удаленного мониторинга и контроля;

- должен иметь SBC управляемый через графический дисплей OLED;

- должен иметь автоматическое цепочное соединение и поддерживающие CBLT;

- должен иметь вставляемую вентиляционную панель с устройствами индикации напряжений, токов и работы вентиляторов;

- должен иметь вставляемый фильтр;

- должен иметь монолитную многослойную заднюю плату с разъемами J1/J0/J2;

- должен иметь место для задних переходных модулей;

2) 16-канальный АЦП V965A – 1 шт., со следующими характеристиками:

- должен иметь 8-канальный двухдиапазонный ЗЦП Multievent;

- диапазоны - от 0 до 10 пКл и от 0 до 900 пКл;

- разрядность – 12 бит (15 бит эффективная);

- Чувствительность – 25 фКл на низком пределе;

- интегральная нелинейность – 0,1 %;

- дифференциальная нелинейность – 1,5 %;

3) 8-канальный АЦП V1785NC – 1 шт., со следующими характеристиками:

- диапазоны - от 0 до 500 мВ и от 0 до 4 В;

- разрядность – 12 бит (15 бит эффективная);

- чувствительность – 125 мкВ на низком пределе;

- интегральная нелинейность – 0,1 %;

- дифференциальная нелинейность – 1,5 %;

4) 16-канальный счетчик NIM V560AN – 1 шт., со следующими характеристиками:

- разрядность – 32 бит на канал;

- максимальная частота счета – 100 МГц;

5) 32-канальный АЦП V792AC – 1 шт., со следующими характеристиками:

- диапазон от 0 до 400 пКл;

- разрядность – 12 бит;

- интегральная нелинейность – 0,1%;

- дифференциальная нелинейность – 1,5%;

6) 16-ти канальный время-цифровой преобразователь V775NC – 1 шт., со следующими характеристиками:

- диапазон от 140 нс до 1200 нс;

- разрядность – 12 бит;

- разрешение (минимальное) – 35 пс;

- должен иметь режимы: общий старт, общий стоп;

- буфер –32 события;

7) 16-ти канальный время-цифровой преобразователь VX1290N – 1 шт., со следующими характеристиками:

- разрядность – 21 бит;

- разрешение – 25 пс;

- полный диапазон – 52 мкс;

- разрешение двойных импульсов – 5 нс

- буфер – 32 к х 32 бит;

8) Модуль Advme2608A 64 ch. 16-bit – 1 шт., со следующими характеристиками:

- разрешение – 16 бит;

- диапазоны: от -10 В до +10 В, от 0 В до 5 В, от 0 В до 10 В;

- входной импеданс – 1 Мом;

- должен иметь внешний и внутренний триггер;

- нелинейность – 0,1% полной шкалы;

9) Интерфейс VX2718KIT VME-PCI (VX2718) – 1 шт., со следующими характеристиками: 

- должен иметь PCI контроллер с оптической связью (A2818) и оптическим кабелем длинной 5 м;

- должен иметь дуплекс (AY2705);

- должен быть готов к работе при включении питания;

- управление с ПК должно осуществляться через оптический контроллер A2818/A3818;

- должен иметь CAEN CONET1 ИЛИ CONET2, совместимые с оптической связью;

- должен иметь интерфейс PCI 32бит/33МГц с A2818;

- должен иметь интерфейс PCIe x8 с A3818;

- устойчивая скорость передачи данных (с CONET2) до 100 Мбайт/с;

- должен иметь VME Маster (арбитр или запрос);

- должен иметь VME Slave (регистр и испытание доступа к RAM);

- должен иметь циклы: RW, RMW, BLT, MBLT, IACK, ADO, ADOH;

- должен иметь решения: A16, A24, A32, CR / CSR, LCK;

- данные ширины: D8, D16, D32, D64;

- данные, индицируемые на передней панели должны быть доступны также с ПК и VME;

- должен иметь полностью программируемых 5 выходов и 2 входа, NIM или TTL

В комплект поставки КЯЭ должно входить:

- комплект технической документации – 1 шт.
	шт.
	1

	11.2.
	Цифровой осциллограф LeCroy Waverunner 620Zi с опциями 
	Цифровой осциллограф LeCroy Waverunner 620Zi с опциями (ЦО) предназначен для регистрации быстропротекающих процессов и исследование характеристик этих процессов.
Параметры ЦО:

- должен иметь цветной, поворотный экран с функцией регулировки фронтального наклона;

- разрешение экрана – 1280х800 точек;

- диагональ – 31 см;

- угол поворота экрана - 90˚;

- должен иметь систему WavePilot;

- должен иметь 4 канала;

- полоса пропускания – 2 ГГц;

- частота дискретизации – 10 ГГц;

- разрядность дискретизации – 8 бит;

- должен иметь опцию расширения объема памяти на канал до 64 Мбайт (WR620ZI-M-64).

В комплект поставки ЦО должно входить:

- шнур питания – 1 шт.

- комплект пассивных пробников (PP008-1, PP009-1, PP007-WR-1, PP007-WS-1, PP005A, PP006A, PP010-1, PP011-1) – 1 шт.

	шт.
	1

	11.3.
	Телевизор LCD 42" NEC Public Display V422
	Телевизор LCD 42" NEC Public Display V422 предназначен для показа презентаций при проведении научных семинаров.

Параметры телевизора:

- должен иметь два динамика (2x10 Вт);

- должен иметь входы HDMI;

- должен иметь мини-разъем под наушники;

- должен иметь интерфейсы: 1xDsub 15-контактный,1xS-видео,RGBHV for PC and Component/Composite (BNC),композит (BNC);

- должен иметь таймер сна;

- динамическая контрастность – 1300:1;

- видеосигнал: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p;

- размер экрана – 42”;

- формат экрана – 16:9;

- разрешение экрана – 1920x1080 пикселей;

- угол обзора – 178°;

- должен иметь возможность установки на стене;

- должен иметь широкоформатный режим;

- энергопотребление – 155 Вт;

- размеры с настольной подставкой – 102,2x65,1x33 см;

- вес – 23 кг.

В комплект поставки телевизора должно входить:

- подставка nec st-4020 – 1 шт.;

- крепежный набор для монтажа на стену PDW 32-70 L+P – 1 шт.;

- пульт дистанционного управления – 1 шт.;

- шнур питания 220 В – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	3

	12.
	Учебное оборудование для кафедры «Физика элементарных частиц» НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ предназначено для проведения практикумов специалистам по направлениям "Ядерная физика и технологии", "Физика атомного ядра и частиц".
	
	

	12.1.
	Система ядерной электроники для обработки сигналов с детекторов элементарных частиц
	Система ядерной электроники (КЯЭ) предназначена для демонстрации и обучения обработки сигналов с детекторов элементарных частиц при выполнении лабораторных работ студентами кафедры.

Параметры КЯЭ:

- должен представлять собой контрольно-измерительную систему на базе 3-х крейтов NIM;

- должен позволять построение различных устройств спектрометрического назначения при обработке сигналов с детекторов элементарных частиц на основе стандартных модулей в конструктиве «NIM»;

- должен включать:

1) Крейт NIM8301 для размещения двенадцати стандартных модулей "NIM" – 3 шт., со следующими характеристиками:

- высота – 7U;

- вместимость не менее 12 слотов;

- мощность – 600 Вт;

- NIM8301600W +-6 В – 45 А; +-12 В – 8 А; +-24 – - 8 А;

- должен иметь вставляемую вентиляционную панель с устройствами индикации напряжений, токов и работы вентиляторов;

2) Восьмиканальный канальный дискриминатор N840 c привязкой по переднему фронту, которая размещается в NIM модуле единичной ширины N840 NIM – 4 шт., со следующими характеристиками:

- должен иметь программируемый порог срабатывания;

- должен иметь выбор режима работы Updating/Non Updating;

- должен иметь программируемая ширина сигнала;

- должен иметь входы ТEST и VETO;

- должен иметь выходы OR и CURRENT SUM;

- должен иметь 4-сегментный LED дисплей;

3) Четырехканальная схема совпадений N455 – 3 шт., со следующими характеристиками:

- должна размещаться в NIM модуле единичной ширины N455 NIM;

- должна иметь 4 независимые секции;

-должна иметь два входа на секцию;

- максимальная входная частота – 130 MГц;

- разрешение между двумя сигналами – 6 нсек;

- задержка между входом и выходом – 10 нсек;

- должен обеспечивать выбор функции И/ИЛИ переключателем;

- должен иметь регулируемую ширину выходного сигнала в диапазоне от 4 до 650 нсек;

- должен иметь выходной сигнал OVP OUT;

- должен иметь общий сигнал VETO;

4) Блок задержки N108A – 2 шт., со следующими характеристиками:

- должна размещается в NIM модуле единичной ширины N108A NIM;

- диапазон задержки от 0 до 63.5 нсек (+ 1.6 нсек) на каждую секцию;

- не должна требовать источника питания;

- шаг задержки – 0,5 нсек;

- точность от 0.5 до 8 нсек ±100 пс, ±200 пс на большие значения задержки;

- КСВ - < 1,15;

5) Счетчик N1145 - 2 шт., со следующими характеристиками:

- должен быть предварительно установлен в модуле двойной ширины NIM стандарта N1145 NIM;

- должен представлять собой четырехсекционный счетчик/таймер;

- максимальная частота счета – 200 МГц;

-должен иметь 1 индикатор на секцию, 7 разрадов;

- должен иметь фводной сигнал NIM или TTL;

- должен иметь индивидуальные Gate и RESET сигналы;

6) Двойной аттенюатор N858 – 2 шт., со следующими характеристиками:

- должен размещаться в NIM модуле единичной ширины N858 NIM;

- диапазон ослабления от 0 до 44,5 дБ;

- полоса пропускания более чем 300 MГц;

- максимальная входная мощность – 100 МВт;

- не должен требовать источника питания;

7) Двойной таймер N93B – 3 шт., со следующими характеристиками:

- должен размещаться в NIM модуле единичной ширины N93B NIM;

- должен иметь четыре независимых 8-разрядных счетчиков с максимальной скоростью счета 250 MГц;

- должен иметь пять счетчиков или таймеров;

- каскадируемость до трех секций с общим числом разрядов 24 бит;

- должен обеспечивать ручную или импульсную подачу сигнала START (выход NIM или ECL);

- должен проводить моностабильную (триггерируемая) или бистабильную операции;

- должен иметь выходные сигналы NIM и ECL от 50 нсек до 10 сек;

- должен обеспечивать ручную или импульсную подачу сигнала RESET;

- должен иметь выходные сигналы (NIM и ECL) END-MARKER

- должен иметь вход VETO;

8) Линейный блок N625 – 3 шт., со следующими характеристиками:

- должен быть предварительно установлен в модуле двойной ширины NIM стандарта, N625 NIM;

- должен иметь четыре 8-битовых суммирующих счетчиков с максимальной частотой счета 250 MГц;

- должен иметь один 7-битовый вычитающий счетчик с максимальной частотой счета 80 MГц;

- должен иметь входы NIM и TTL;

- должен иметь по одному LED-дисплею на каждую секцию;

- секции должно быть можно каскадировать для получения 24-разрядного счетчика;

- должен обеспечивать измерение частоты и отношение частот;

- должен иметь независимые сигналы GATE и RESET на каждый счетчик;

- должен иметь ручную или импульсную подачу сигнала RESET;

9) Модуль NHQ205M HV – 3 шт., со следующими характеристиками:

- должен размещаться в NIM модуле единичной ширины NHQ205M HV NIM;

- выходное напряжение – 5 кВ;

- заряд на выходе – 2 мА;

- число каналов – 2;

- пульсации и шум - <5 mV;

- должен иметь 1 вход;

10) Модуль N1471H – 1 шт., со следующими характеристиками

- должен программироваться дистанционно;

- должен размещаться в NIM модуле единичной ширины N1471H HV NIM, со следующими характеристиками:

- должен иметь 4 канала в одном модуле NIM;

- должен иметь каналы с индивидуальным выбором положительной или отрицательной полярности;

- должен иметь коаксиальный SHV разъем для выходного сигнала;

- должен иметь общий плавающий земляной выход;

- должен иметь низкий уровень пульсаций;

- должен иметь графический цветной дисплей;

- должен иметь локальное управление;

- должен иметь дистанционное управление (USB/RS485) и TCP/IP через крейт CAEN NIM 8301;

- должен иметь дополнительный выбор потребляемой мощности;

- должен иметь отдельный вход для принудительного выключения канала (функция Kill);

- должен обеспечивать ±5.5 KB/300 мкА на выходе;

- максимальный уровень пульсации - < 15 mV;

- разрешение – 100 мВ VSET/Vmon;

- разрешение – 5 нА Iset/Imon;

- должен позволять калибровку смещения тока;

- версия высокого разрешения (20 мкА – максимальная мощность, Iset/Imon: 1 нА, дополнительно Imon-Zoom: 50 пА);

- программируемая скорость нарастания/спада - 1-50 В/сек;

11) Модуль N1471В – 2 шт., со следующими характеристиками:

- должен программироваться дистанционно;

- должен размещаться в NIM модуле единичной ширины N1471B HV NIM;

- должен иметь 4 канала в одном модуле NIM;

- должен иметь каналы с индивидуальным выбором положительной или отрицательной полярности;

- должен иметь коаксиальный SHV разъем для выходного сигнала;

- должен иметь общий плавающий земляной выход;

- должен иметь низкий уровень пульсаций;

- должен иметь графический цветной дисплей;

- должен иметь локальное управление;

- должен иметь дистанционное управление (USB/RS485) и TCP / IP через крейт CAEN NIM 8301;

- должен иметь отдельный вход для принудительного выключения канала (функция Kill);

- должен обеспечивать ±5.5 KB/300 мкА на выходе;

- максимальный уровень пульсации не более 15 mV;

- разрешение – 100  мВ VSET/Vmon;

- должен позволять калибровку смещения тока;

- программируемая скорость нарастания/спада от 1 до50 В/сек;

12) Четырехканальный усилитель N978 – 3 шт., со следующими характеристиками:

- каждый канал должен иметь фиксированный коэффициент усиления по напряжению 0 ÷ 10, N978 NIM:

- должен иметь десятикратное фиксированное усиление;

- входная полоса пропускания от 250 MГц;

- входное сопротивление – 50 Ω;

- диапазон выходного сигнала - ±2 В;

- нагрузка – 50 Ω;

- должен иметь каскадируемые каналы;

- передний/задний фронт меньше чем 1,5 нсек;

- задержка от входа к выходу меньше чем 3 нсек;

13) Шестнадцатиканальный усилитель N979 – 1 шт., со следующими характеристиками:

- должен быть размещен в NIM модуле единичной ширины

- каждый канал должен иметь фиксированный коэффициент усиления по напряжению;

- должен иметь десятикратное фиксированное усиление;

- входная полоса пропускания от 250 MГц;

- входное сопротивление – 50 Ω 

- диапазон выходного сигнала - ±2 V;

- нагрузка – 50 Ω;

- должен иметь каскадируемые каналы;

- передний/задний фронт меньше чем 1,5 нсек;

- задержка от входа к выходу меньше чем 3 нсек;

14) Адаптер N89 – 1 шт., со следующими характеристиками:

- должен иметь 8 NIM в TTL и 8 TTL в NIM трасляторных канала;

- задержка между входом и выходом меньше чем 10 нсек;

- максимальная чистота 60 MГц.

В комплект поставки КЯЭ должно входить:

- комплект технической документации – 1 шт.;

- модуль со 160 линиями цифрового ввода/вывода NI PCI-7813R – 1 шт.
	шт.
	1

	12.2.
	Персональный компьютер тип 1
	Персональный компьютер тип 1 (ПК) предназначен для обеспечения практикумов по направлениям "Ядерная физика и технологии", "Физика атомного ядра и частиц".

Параметры ПК:

- должен включать системный блок, который имеет:

-- материнскую плату S2011 SuperMicro X9DRI-F (RTL) Dual LGA2011;

-- два процессора Intel Xeon E5-2609 2.40GHz, 10M, 6.40 GT/s, LGA2011 (80W), DDR3-1066, 4-Cores (Sandy Bridge-EP);

-- четыре модуля оперативной памяти Kingston DDR-III 4GB (PC3-10600) 1333MHz;

-- жесткий диск Western Digital 500Gb Velociraptor;

-- двадцать четыре жестких диски IBM/Hitachi 2TB Hitachi Ultrastar A7K3000 (Serial ATA III, 7200 rpm, 64Mb buffer, Raid);

-- блок энергонезависимой памяти Adaptec AFM-600 Kit Module;

-- контроллер Adaptec SAS/SATA RAID ASR-6405 (PCI-E v2 x8, LP) KIT LP (RAID 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50, 60) 256Mb;

-- корпус Supermicro CSE-846BE16-R920B; Tower/4U, 920W, Redundant, 24*HDD SAS/SATA 3", 1Ch Expander SAS2;

-- два вентилятора для процессора Socket 2011 Supermicro SNK-P0048PS;

- комплект MCP-220-84606-0N для установки HDD 2.5” на задней панели;

-- внутренний кабель CBL-0281L Backplane SFF 8087 to SFF 8087, 75 см;

- должен включать монитор LCD NEC 21" 2190UXp.

В комплект поставки ФС должно входить:

- модуль Adaptec AFM 600 – 1 in/

- клавиатура USB Logitech  K120 EER  USB – 1 шт.;

- мышь оптическая Logitech RX250 Optical Mouse (черный) – 1 шт.;

- крепежный набор для монтажа в стойку 19” – 1 шт.;

- комплект соединительных проводов – 1 шт.
	шт.
	2

	12.3.
	Персональный компьютер тип 2
	Персональный компьютер тип 2 (ПК) предназначен для обеспечения практикумов по направлениям "Ядерная физика и технологии", "Физика атомного ядра и частиц".

Параметры ПК:

- должен включать системный блок, который имеет:

-- материнскую плату ASUSTeK S1155 P8H77-M RTL (LGA1155, H77, DDR3, PCI-E, SATAIII, LAN, USB, DVI, D-Sub, HDMI, uAT);

-- процессор Intel Core i5 3550 Ivy Bridge (3.30ГГц, 4х256КБ+6МВ, ЕМ64Т, 1155);

-- модуль памяти DDR3 Kingston DDR-III 4GB (PC3-10600) 1333MHz  Kit (2 x 2Gb) [KHX1333C9D3K2/4G], KHX1333C9D3K2/4G;

-- жесткий диск Seagate 500Gb Seagate Barracuda 7200.12 (Serial ATA III, 7200 rpm, 16mb buffer); 

-- видеоадаптер Asus GT640, 1 Gb, DDR3, D-Sub, DVI-D, HDMI;

-- привод DVD Recorder Pioneer DVR-S19LBK, Black;

-- корпус InWin EA-001BS Black 450W  ATX;

- должен включать два монитора LCD NEC 21" 2190UXp.

В комплект поставки ВС должно входить:

- клавиатура USB Logitech K120 EER  USB – 1 шт.;

- мышь оптическая Logitech RX250 Optical Mouse (черный) – 1 шт.;

- комплект соединительных проводов – 1 шт.
	шт.
	2

	12.4.
	Персональный компьютер тип 3
	Персональный компьютер тип 3 (ПК) предназначен для обеспечения практикумов по направлениям "Ядерная физика и технологии", "Физика атомного ядра и частиц".

Параметры ПК:

- должен включать системный блок, который имеет:

-- материнскую плату ASUSTeK S1155 P8H77-V RTL (LGA1155, Intel H77,4*DDR3, PCI-E,SATAIII,Raid,D-Sub, DVI, HDMI, GBL, 8-ch Audio, ATX)

-- процессор Intel Core i5 3550 Ivy Bridge (3.30ГГц, 4х256КБ+6МВ, ЕМ64Т, 1155)

-- модуль памяти DDR3 Kingston DDR-III 4GB (PC3-10600) 1333MHz  Kit (2 x 2Gb);

-- жесткий диск Seagate 500Gb Seagate Barracuda 7200.12 (Serial ATA III, 7200 rpm, 16mb buffer);

-- привод DVD Recorder Pioneer DVR-S19LBK, Black (RTL);

-- корпус InWin EA-001BS Black 450W ATX;

- должен включать два монитора LCD NEC 21" 2190UXp.

В комплект поставки РС должно входить:

- клавиатура USB Logitech K120 EER USB – 1 шт.

- мышь оптическая Logitech RX250 Optical Mouse (черный) – 1 шт.;

- комплект соединительных проводов – 1 шт.
	шт.
	5

	12.5.
	Коммутатор Hewlett Packard J9803A V1810-24-G Switch
	Коммутатор Hewlett Packard J9803A V1810-24-G Switch (коммутатор) предназначен для объединения компьютеров кафедры в локальную вычислительную сеть.

Параметры коммутатора:

- должен обеспечивать автоматическую настройку всех портов под нужный тип кабеля (прямой или кроссированный);

- должен иметь защиту от перегрузки сети;

- должен иметь возможность питания от стандартного устройства PoE, подключенного к Порту 1; развертывание коммутатора в любом месте, докуда дотягивается кабель Ethernet, так как электрические розетки не нужны (только для 8-портовой модели);

- должен иметь порты SFP для оптоволоконных подключений;

- должен обеспечивать автоматическое согласование полу-/полнодуплексного режимов работы каждого порта;

- 24 порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости;

- память – 128 Мб;

- размер пакетного буфера – 512 Кб;

- флэш-память – 8 Мб;

- пропускная способность до 38,7 млн пакетов в секунду;

- производительность коммутации – 52 Гбит/с;

- потребляемая мощность – 22 Вт;

- диапазон температур при эксплуатации от 0 до 40 °C;

- влажность при эксплуатации от 15 до 95% при 40°C.

В комплект поставки коммутатора должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.;

- техническая документация – 1 шт.
	шт.
	3

	12.6.
	Осциллограф цифровой АКТАКОМ АОС-5302
	Осциллограф АКТАКОМ АОС-5302 (осциллограф) предназначен для обеспечения практических занятий и измерения быстрых сигналов с датчиков.

Параметры осциллографа:

- должен иметь 32 типа автоматических измерений:

-- 14 по напряжению: Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot;

-- 18 во временной и частотной областях: Rise time, Fall time, Freq, Period, +Wid, -Wid, +Dut, -Dut, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF;

- должен иметь курсорные измерения: ручные, слежение, авто;

- должен обеспечивать хранение: 20 осциллограмм, 20 установок, 2 опорных маски;

- ограничение полосы – 20 МГц;

- должен иметь функцию усреднения (4..256);

- должен иметь пиковый детектор;

-  должен иметь автоматический покадровый регистратор на 2500 кадров;

- должен иметь цифровые фильтры: НЧ, ВЧ, полосовой, режективный;

- должен иметь интерполяцию: Sin(x)/x, линейная;

- должен выполнять математические операции: сложение, вычитание, умножение, деление;

- должен иметь возможность инверсии сигнала

- должен выполнять быстрое преобразование Фурье (Rectangle, Blackman, Hanning, Hamming). БПФ 1024 точки;

- должен иметь режим растяжки;

- должен иметь режим X-Y;

- самописец от 100 мс/дел до 50 с/дел;

- должен иметь встроенный 6-разрядный частотомер;

- должен иметь режим послесвечения;

- должен проводить тестирование в пределах ("годен-негоден"), модуль Pass/Fail встроенный;

- должен иметь форматы сохранения: осциллограмма (DAV), данные (CSV), изображение (BMP), настройки (SET);

- должен позволять сохранение на USB-устройство;

- должен иметь русскоязычное меню;

- должен иметь 2 канала и внешний запуск;

- полоса пропускания – 300 МГц;

- максимальная частота дискретизации в режиме реального времени – 2 Гвыб/сек (1 Гвыб/сек на канал);

- частота дискретизации в эквивалентном режиме – 50 Гвыб/сек;

- максимальный объем памяти – 24 К (12 К на канал);

- вертикальное разрешение – 8 бит;

- коэффициент вертикального отклонения: 2 мВ/дел...5 В/дел, погрешность - ±3 % (≥ 5 мВ/дел);

- время нарастания - 1,2 нс;

- входной импеданс – 1 MОм ±2%, 17 пФ ±3 пФ;

- максимальное входное напряжение – 400 В пик-пик;

- коэффициент развертки – 1 нс/дел…50 с/дел с шагом 1-2-5;

- источник запуска: канал 1, канал 2, AC, внешний, внешний/5;

- тип входов: AC, DC, ФВЧ, ФНЧ;

- тип запуска: фронт, импульс, скорость нарастания, видео с выбором строки (PAL, SECAM, NTSC), поочередный;

- дисплей – 7 дюймов, разрешение 480x234 точек, цветной TFT 64 К;

- должен иметь интерфейсы: USB-host, USB-device , PASS/FAIL, LAN;

- питание – 100 В – 240 В / 45 Гц...440 Гц

- потребляемая мощность – 50 Вт;

- масса - 4,5 кг

- габаритные размеры - 336х118х152 мм;

В комплект поставки осциллографа должно входить:

- осциллографические щупы – 2 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- носитель с программным обеспечением и руководством пользователя – 1  шт.;

- краткое руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	2

	12.7.
	Осциллограф Tektronix TDS3032C
	Осциллограф Tektronix TDS3032C– 300 Гц (осциллограф) предназначен для проведения лабораторных работ со студентами по регистрации быстропротекающих процессов.
Параметры осциллографа:

- полоса пропускания – 300 МГц;

- должен иметь 2 канала;

- стандартная длина памяти - 10 000 выборок на каждом канале;

- должен обеспечивать высокую производительность и цифровую точность;

- частота дискретизации - 2,5 Гвыб/с в реальном масштабе времени;

- скорость непрерывного захвата осциллограм до 3600 осциллограмм/с;

- должен иметь цветной жидкокристаллический экран;

- должен проводить 25 автоматических измерений;

- должен иметь технологию цифровой дискретизации сигналов в режиме реального времени с интерполяцией вида sin(x)/x;

- должен иметь возможность предоставления информации о сигнале в трех измерениях: амплитуда, время и зависимость амплитуды от времени;

- должен иметь функцию автоматического выявления аномальных сигналов WaveAlter;

- должен иметь интерфейс пробников TekProbe, который поддерживает установку масштаба и единиц измерения для активных, дифференциальных и токовых пробников;

- должен иметь USB-порт на передней панели для подключения съемных устройств хранения данных;

- должен позволять свободное подключение осциллографа к ПК через USB-порт;

- должен позволять использование программ OpenChoice® и National Instruments LabVIEW SignalExpressTM Tekronix для управления прибором;

- должен иметь расширенную систему синхронизации, в том числе синхронизацию по длительности импульса и синхронизацию по видеосигналу с выбором строки;

- должен иметь многоязычный интерфейс пользователя и контекстно-зависимую справку;

- должен обеспечивать работу от аккумулятора до 3х часов;

- должен проводить цифровую обработку в реальном масштабе времени;

 - должен иметь встроенную ручку - для удобства переноски;

- размер – 375х176х149 мм;

- вес – 3,2 кг.

В комплект поставки осциллографа должно входить:

- защитная передняя крышка – 1 шт.

- кабель питания – 1 шт.

- сертификат калибровки NIM/NIST – 1 шт.

- руководство пользователя на русском языке – 1 шт.

 - компакт-диск с документацией – 1 шт.

- пассивный пробник (P6139А) 500 МГц, 10x – 2 шт.

- лоток для принадлежностей – 1 шт.

- программное обеспечение OpenChoice® для связи с ПК – 1 шт.

- полная версия интерактивной программной среды для проведения измерений NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition LE – 1 шт.
	шт.
	1

	12.8.
	Цифровой осциллограф Agilent Technologies DSOX4054A
	Цифровой осциллограф Agilent Technologies DSOX4054A (ЦО) предназначен для проведение лабораторных работ со студентами по регистрации быстропротекающих процессов.

Параметры ЦО:

- должен иметь сигналы математических функций: сложение, вычитание, умножение, деление, FFT, дифференцирование, интегрирование, квадратный корень, Ax+B, квадрат, абсолютное значение, логарифм, натуральный логарифм, экспонента, экспонента основания 10, фильтр низких частот, фильтр высоких частот, усредненное значение, увеличение, отклонение измерения, график синхронизации логической шины и график состояния логической шины;

- должен определять местоположение опорных сигналов для сравнения с сигналами других каналов или сигналами математических функций;

- должен иметь встроенный, запускаемый с помощью лицензии 2-канальный генератор сигналов следующих форм: произвольной, синусоидальной, прямоугольной, пилообразной, импульсной, постоянного тока, шума, кардинального синуса, экспоненциального нарастания, экспоненциального спада, кардиотонический и гауссова импульса;

- должен иметь сенсорный экран с диагональю 12,1 дюйма;

- должен иметь функцию «запуска касанием» InfiniiScan Zone;

- полоса пропускания – 500 МГц;

- частота дискретизации до 5 Гвыб/c

- глубина памяти MegaZoom III – 4 М точек;

- должен иметь интерфейсы USB, LAN и выход XGA;

-должен осуществлять запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин I2C, SPI, CAN, LIN, RS-232/UART и FlexRay;

- должен иметь 4 канала;

- габаритные размеры – 455х298х220 мм;

- вес – 5.9 кг.

В один комплект поставки ЦО должно входить:

- руководство по эксплуатации на английском языке – 1 шт.

- двухканальный генератор сигналов стандартной/произвольной 

формы WaveGen, 20 МГц, DSOXWAV – 1 шт.;

- комплект преподавателя для обучения работе 

с осциллографами – DSOXEDK – 1 шт.;

- CD-ROM с документацией в электронном виде (краткое руководство по программированию, справочник по программированию, руководство по обслуживанию, руководство по программированию) – 1 шт.

- сетевой шнур – 1 шт.


	шт.
	1

	12.9.
	Генератор одинарных или парных импульсов Г5-56
	Генератор одинарных или парных импульсов Г5-56 (генератор) предназначен для калибровок измерительной аппаратуры.

Параметры генератора:

- период повторения:

-- в режиме одинарных импульсов 100 нс – 1 с;

-- в режиме парных импульсов 1 мкс – 1 с

- погрешность установки периода повторения - 0,1 Т

- максимальная амплитуда – 10 В (50 Ом);

- погрешность установки амплитуды - 0,1 U;

- длительность импульсов 10 нс – 1 с;

- погрешность установки длительности 0,1 т + 3 нс;

- длительность фронта, среза не более 10 нс;

- выброс на вершине и в паузе между импульсами - 5%;

- неравномерность вершины и исходного уровня в паузе между импульсами не более 5%;

- временной сдвиг (задержка) основного импульса относительно синхроимпульса 10 нс – 1 с;

- временной сдвиг второго импульса пары относительно первого 100 нс – 1 с;

- погрешность установки временного сдвига - 0,1 D + 3 нс.

- питание – 220 В, 50/400 Гц;

- потребляемая мощность – 220 Вт;

- габариты - [image: image1.png]


488х170х480 мм;

- масса – 20 кг

В комплект поставки генератора должно входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.
	шт.
	1

	12.10.
	Генератор импульсов высокочастотный Г5-78
	Генератор импульсов высокочастотный Г5-78 (ГИ) предназначен для калибровок измерительной аппаратуры.

Параметры ГИ:

- частота повторения от 1 кГц до 500 МГц;

- амплитуда основных импульсов от 0,5 до 5 В;

- смещение базовой линии от -1 до + 1 В;

- длительность импульсов от 1 нс до 500 мкс;

- временной сдвиг основного импульса относительно синхроимпульса от 1 нс до 500 мкс;

- минимальная длительность фронта среза не более 0,5 нс;

- регулируемая длительность фронта, среза от 1 нс до 500 мкс;

- питание – 220 В; 50 Гц, 400 Гц;

- потребляемая мощность – 120 В · А;

- габариты – 304х120х300 мм;

- масса – 9 кг;

В комплект поставки ГИ должно входить:

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
	шт.
	1

	12.11.
	Генератор сигналов и импульсов Agilent Technologies 81110A
	Генератор сигналов и импульсов Agilent Technologies модель 81110A (ГСИ) предназначен для калибровок измерительной аппаратуры.

Параметры ГСИ:

- должен представлять собой одно- или двухканальный генератор импульсов и кодовых последовательностей;

- диапазон частот – 165 МГц;

- выходное напряжение – 10 В;

- импеданс – 50 Ом;

- нагрузка – 50 Ом;

- должен иметь режимы работы: с внешним запуском или с ФАПЧ (по выбору);

- должен иметь режимы генерации: импульсы/пакеты/последовательности;

- должен иметь возможность самокалибровки для повышения точности измерений;

- должен иметь выходные разъемы: BNC, несимметричные.

В комплект поставки ГСИ должно входить:

- справочное руководство по всем конфигурациям (Reference Guide 81110-91021) – 1 шт.

- гарантийный талон – 1 шт.
	шт.
	1

	12.12.
	Измеритель иммитанса LCR Е7-20
	Измеритель иммитанса LCR Е7-20 (ИИ) предназначен для получения параметров проводимости электрической сети и сопротивления.

Производитель: ОАО МНИПИ.

Параметры ИИ:

- широкий диапазон частот от 25 Гц до 1 МГц;

- емкость - 10-15 – 1 Ф;

- индуктивность - 10-11 – 104 Гн;

- сопротивление - 10-5 – 109 Ом;

- проводимость - 10-11 – 10 См;

- модуль комплексного сопротивления - 10-5 – 109 Ом;

- реактивное сопротивление - 10-5 – 109  Ом;

- угол фазового сдвига – -90 °С – +90 °С;

- добротность, фактор потерь - 10-4 – 104;

- ток утечки - 10-7 – 10-2  А;

- погрешность - ±0,1%;

- напряжение смещения от 0 до 40 В (внешнее до 120 В);

- уровень измерительного сигнала от 0,04 до 1 В;

- интерфейс - RS-232C;

- должен проводить математическую обработку измерений;

- габариты – 127х298х300 мм

- масса – 4 кг;

- питание – 220 В, 20 ВА.

В комплект поставки ИИ должно входить:

- инструкция по эксплуатации - 1 шт.
	шт.
	1

	12.13.
	Цифровой вольтметр Щ-300
	Цифровой вольтметр Щ-300 (ЦВ) предназначен для измерения напряжений, токов и сопротивлений.

Параметры ЦВ:

- сила постоянного тока в диапазонах: 0,1 мкА; 1 мкА; 10 мкА; 100 мкА, 1 мА; 10 мА; 100 мА; 1000 мА;

- напряжение постоянного тока в диапазонах 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В, 1000 В;

- сопротивление постоянного тока в диапазонах: 0,1 кОм; 1 кОм; 10 кОм; 100 кОм, 1 МОм; 10 МОм; 100 МОм, 1 Гом;

- чувствительность прибора:

-- по напряжении - 0,1 мкВ;

-- по току - 0,01 нА;

-- по сопротивлению - 0,01 Ом;

- питание – 220 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность – 25 В · А;

- габаритные – 110х317х317 мм;

- масса – 6 кг.

В комплект поставки ЦВ должно входить:

- руководство пользователя - 1 шт.
	шт.
	1

	12.14.
	Цифровой мультиметр АМ-1109
	Цифровой мультиметр АМ-1109 (ЦМ) предназначен для измерения напряжений, токов и сопротивлений.

Параметры ЦМ:

- дисплей – 60000 единиц (45/6 разряда);

- должен иметь бысродействующую графическую шкалу на 30 сегментов;

- должен проводить измерение истинных среднеквадратических значений напряжения/тока (TRUE RMS);

- должен иметь 2 канала измерения;

- должен проводить запись минимальных и максимальных значений;

- должен иметь возможность фиксации показаний (HOLD);

- должен иметь порт RS-232 с гальванической развязкой;

- должен иметь звуковую прозвонку цепи;

- должен проводить тестирование p-n перехода;

- должен иметь ручной/автоматический выбор пределов измерения;

- базовая погрешность - 0,025%;

- напряжение постоянное от 0 мкВ до 1000 В;

- напряжение переменное от 0 мкВ 1000 В;

- ток постоянный от 0 мкА до 10 А;

- ток переменный от 0 мкА до 10 А;

- частота от 1 Гц до 2 МГц;

- сопротивление от 0 Ом до 40 Мом;

- емкость от 10 пФ до 1000 мкФ;

- питание - 9 В батдоарея 6LR61, MN1604 (Крона);

- Потребление 6 мА;

- габаритные размеры – 207х101х47 мм;

- масса – 430 г.

В комплект поставки ЦМ должно входить:

- кабель RS-232 - 1 шт.;

- программное обеспечение - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации - 1 шт.
	шт.
	1

	12.15.
	Мультиметр АКТАКОМ АМ-1061
	Мультиметр АКТАКОМ АМ-1060 (мультиметр) предназначен для измерения напряжений, токов и сопротивлений.

Параметры мультиметра:

- должен иметь большой ЖКИ (высота цифр 23 мм) 3¾;

- должен иметь бысродействующую графическую шкалу;

- должен иметь возможность удержания минимальных / максимальных значений;

- должен проводить относительные измерения (REL);

- должен иметь ручной/автоматический выбор пределов измерения;

- должен иметь возможность фиксации измеренного значения;

- входное сопротивление – 10 МОм;

- должен позволять тестирование диодов, прозвонку цепи;

- напряжение постоянное от 0,1 мВ до 1000 В;

- напряжение переменное – 0,1 мВ до 1000 В;

- ток постоянный от 0,1 мкА до10 А;

- ток переменный от 0,1 мкА до 10 А;

- частота от 0,001 Гц до 4 МГц

- сопротивление от 0,1 Ом до 40 МОм;

- емкость от 10 пФ до 100 мкФ;

- коэффициент заполнения – от 1% до 99%;

- питание от батареии типа «Крона», 9 В;

- масса – 350 г;

- габаритные размеры – 185х88х40 мм;

В комплект поставки мультиметра должно входить:

- измерительные щупы – 1 шт.;

- батарея 9 В – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	12.16.
	Источник питания AKTAKOM APS-7151
	Источник питания AKTAKOM APS-7151 (ИП) предназначен для питания электроники.

Параметры ИП:

- должен иметь двустрочный ВФД дисплей (5 ½ разряда);

- должен иметь низкий уровень шумов и пульсаций;

- должен иметь встроенный вольтметр и миллиомметр;

- должен иметь индикаторы режимов ограничения тока и напряжения;

- должен иметь высокую стабильность выходных параметров;

- должен обеспечивать работу по списку и в импульсном режиме: макс. 8 тестов, макс. 200 шагов;

- должен иметь компенсацию падения напряжения на проводах;

- должен иметь интеллектуальный вентилятор;

- должен иметь интерфейсы RS-232 и USB;

- должен обеспечивать управление при помощи SCPI команд;

- количество каналов – 1 шт.;

- выходные параметры:

-- напряжение от 0 до 50 В;

-- ток от 0 до 1 А;

- нестабильность по напряжению - 0.01%+0,5 мВ;

- нестабильность по току - 0.01%+0,1 мА;

- разрешение установки:

-- напряжение – 2 мВ;

-- ток - 0,01 мА;

- разрешение считывания:

-- напряжение – 1 мВ;

-- ток - 0,01 мА;

- погрешность установки:

-- напряжение - 0.01%+15 мВ;

-- ток - 0.05%+0,1 мА;

- погрешность считывания:

-- напряжение - 0.02%+25 мВ;

-- ток - 0.05%+1 мА;

- пульсации+шум:

-- по напряжению – 10 мВп-п;

-- ток - 0.5 мАскз;

- погрешность встроенного вольтметра:

-- при 0 – 12 В - 0.02%+2 мВ;

-- при 0 – 50 В - 0.02%+5 мВ;

- погрешность встроенного миллиомметра:

-- при 0 – 1000 мОм - 0.2%+3 мОм;

-- при 1000 – 10000 мОм - 0.2%+6 мОм;

- напряжение питания – 110 В/220 В ± 10%, 50/60  Гц;

В комплект поставки ИП должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- переходник RS-232 – USB – 1 шт.;

- провод – 2 шт.;

- носитель с программным обеспечением и руководством по эксплуатации – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	12.17.
	Программируемый прецизионный источник питания AKTAKOM АТН-2232С
	Программируемый прецизионный источник питания AKTAKOM АТН-2232С (ИП) предназначен для питания электроники.

Параметры ИП

- должен иметь 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея синего цвета;

- должен иметь индикаторы стабилизации тока СС и напряжения CV;

- должен иметь раздельную индикацию тока и напряжения;

- должен иметь защиту от короткого замыкания;

- должен иметь режим стабилизации тока и напряжения;

- должен иметь трекинг-режим;

- должен обеспечивать до 16 часов непрерывной работы под нагрузкой;

- количество каналов – 2 шт.;

- выходное напряжение – 0…30 В;

- выходной ток - 0...20 А;

- погрешность установки выходного напряжения - 0,2% Uуст + 2 емр;

- погрешность установки выходного тока - 1% Iуст + 2 емр;

- пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение) – 1 мВ

- питание – 110 В/220 В

В комплект поставки ИП должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- предохранитель – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	4

	12.18.
	Паяльная станция AKTAKOM ASE-1136
	Паяльная станция AKTAKOM ASE-1136 (ПС) предназначена для монтажа электронных блоков.

Параметры ПС

- напряжение питания – 220 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность – 60 Вт;

- диапазон температур от 150 до 450 °С;

- температурная стабильность – 1 °C;

- напряжение питания, мощность паяльника – 26 В/50 Вт;

- должна включать паяльник с наконечником 900M-T-M;

- паяльник должен иметь керамический нагреватель;

- паяльник должен иметь сопротивление между наконечником и землей менее 2 Ом;

- потенциал наконечников паяльника относительно земли менее 5 мВ;

- паяльник должен иметь соединительный кабель длиной 1,2 м;

- длина паяльника – 190 мм.

В комплект поставки ПСС должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- держатель паяльника с поддоном – 1 шт.;

- губка для очистки (в поддоне держателя) – 1 шт.;

- техническая документация – 1 шт.
	шт.
	2

	13.
	Учебное оборудование для Московского промышленного колледжа НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для Московского промышленного колледжа НИЯУ предназначено для  оснащения специализированной учебной «Радиомонтажной лаборатории», для  проведения лабораторных и практических работ по формированию у студентов теоретических знаний и практических навыков по монтажу радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
	
	

	13.1.
	Стол радиомонтажника СРМ 11.7 (с ящиком, одной полкой, электроосвещением и электрооборудованием)
	Стол радиомонтажника СРМ 11.7 (с ящиком, одной полкой, электроосвещением и электрооборудованием) (СРМ) предназначен для оснащения специализированной учебной «Радиомонтажной лаборатории» на базе Московского промышленного колледжа НИЯУ МИФИ.

Параметры СРМ^

- должен иметь сборно-разборный металлический каркас;

- износоустойчивую ламинированную столешницу;

- материал столешницы должен быть ДСП;

- должен иметь подкатную  тумбочку;

- переменное напряжение, регулируемое в пределах от 185 до 250 В со ступенчатостью регулировки 5 ± 0,5 В при потребляемой мощности до 400 Вт;

- должен иметь два источника постоянного стабилизированного напряжения, регулируемых независимо друг от друга в пределах от 1 до 15 В при нагрузке тока до 2 А;

- амплитуда пульсаций напряжения – 12 В при потребляемом токе 2 А не более 25 мВ;

- нестабильность напряжения – 12 В при колебаниях потребляемого тока от 0 до 2 А;

- нестабильность сетевого напряжения в пределах ±10% не превышает ±0,6 В;

- переменное напряжение – 220 В ±10%, при потребляемой мощности до 300 Вт (4 источника);

- переменное напряжение – 36 В ±10%, при потребляемой мощности до 40 Вт для питания электролампы местного освещения;

- переменное напряжение – 24 В ±10% и 42 В ±10%, при потребляемой мощности до 40 Вт для питания электропаяльника (24 В - режим подогрева);

- общая потребляемая мощность не более 1500 Вт;

- источники постоянного стабилизированного напряжения от 1 до 15 В;

- источники переменного напряжения от 185 до 250 В и 220 В ±10% имеют защиту от короткого замыкания в нагрузках;

- интервал рабочих температур от + 1 °С до +40 °С;

- предельная влажность воздуха – 80% при температуре +25 °С;

- климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

В комплект поставки СРМ должно входить:

- комплект сборочной арматуры – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	5

	13.2.
	Паяльная станция Weller WS 81
	Паяльная станция Weller WS 81 (ПС) предназначена для обучения монтажу и демонтажу элементов радиоэлектронной аппаратуры.

Параметры ПС:

- должна включать силовой блок PU 81 со следующими параметрами:

-- должен иметь антистатическое исполнение;

-- регулировка температуры должна быть плавная, аналоговая;

-- потребляемая мощность – 95 Вт;

-- рабочее напряжение – 220 В, 50 Гц;

-- выходное напряжение – 24 В;

-- размеры – 166х115х101 мм;

-- вес – 1,9 кг;

- должна включать паяльник WSP 80 со следующими параметрами:

-- температурный диапазон от 150 до 450 °С;

-- потребляемая мощность – 80 Вт;

-- напряжение питания – 24 В;

-- длина – 170 мм.

В комплект поставки ПС должно входить:

- кабель питания - 1 шт.

- коннектор Jack 3,5мм для подключения контура заземления - 1 шт.

- подставку с держателем паяльника WPH 80 – 1 шт.;

- инструкцию по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	15

	13.3.
	Тиски ST-80
	Тиски ST-80 (тиски) предназначены для удержания различных деталей (электронных компонентов, проводов и разъемов), для дальнейшей их пайки или лужения.

Параметры тисков:

- тиски должны быть выполнены из прочного пластика;

- должны иметь вакуумное основание, которое позволяет разместить тиски в любом удобным для работы месте стола (вакуум создается рычажным механизмом и присоской);

- развод губок – 35 мм

- размер – 80х90х70 мм;

- вес -110 г.

В комплект поставки тисков должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	15

	13.4.
	Тестер М-320
	Тестер М-320 (тестер) предназначен для произведения измерений силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения и сопротивления, прозвонки полупроводниковых диодов.

Параметры тестера:

- должен обеспечивать 2-3 измерения в секунду;

- должен иметь автоматическое переключение пределов;

- разрядность –3 ¾;

- постоянное напряжение от 1 мВ до 600 В;

- переменное напряжение от 1 мВ до 600 В;

- переменный ток от 10 мкА до 0,4 А;

- постоянный ток от 10 мкА до 0,4 А;

- диапазон частот по переменному току от 50 до 400 Гц;

- сопротивление – от 0,1 Ом до 40 Мом;

- входное сопротивление – 10 Мом;

- режим «прозвонка» - ≤ 50 Ом;

- должен иметь память «Data Hold»;

- должен иметь диод-тест;

- питание – 3 В(типа SR44);

- должен иметь индикацию разряда батарейки и перегрузки;

- должен иметь функцию автовыключения;

- размеры – 70х120х18 мм;

- вес – 110 г.

В комплект поставки тестера должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
	шт.
	15

	13.5
	Типовой комплект приспособлений АНТ-5066 Актаком
	Типовой комплект приспособлений для радиомонтажа АНТ-5066 Актаком (ТКИ) предназначен для обучения монтажа и демонтажа элементов радиоэлектронной аппаратуры.

Параметры ТКИ:

-должен иметь электронный тестер напряжения – 1 шт.;

- должен иметь восьмикомпонентный 6-тигранный складной ключ – 1 шт.;

- должен иметь антистатический браслет – 1 шт.;

- должен иметь очистительную жидкость – 1 шт.;

- должен иметь оловоотсос – 1 шт.;

- должен иметь паяльник – 1 шт.;

- должен иметь подставку для паяльника с губкой – 1 шт.;

- должен иметь щетку – 1 шт.;

- должен иметь телескопический зеркальный диск для осмотра – 1 шт.;

- должен иметь инструмент для пайки – 1 шт.;

- должен иметь припой – 1 шт.;

- должен иметь оплетку – 1 шт.;

- должен иметь пинцет – 1 шт.;

- должен иметь ручной захват для компонентов – 1 шт.;

- должен иметь двойной надфиль (круглый и плоский) – 1 шт.;

- должен иметь двойной центрирующий антистатический инструмент – 1 шт.;

- должен иметь кабель связи – 1 шт.;

- должен иметь рулетку – 1 шт.;

- должен иметь универсальный бокс для хранения компонентов – 1 шт.;

- должен иметь ручной вакуумный очиститель – 1 шт.;

- должен иметь цифровой мультиметр – 1 шт.;

- должен иметь длинногубцы (5”) – 1 шт.;

- должен иметь длинногубцы (6”) – 1 шт.;

- должен иметь бокорезы (4½”) – 1 шт.;

- должен иметь бокорезы (6”) – 1 шт.;

- плоскогубцы (5”) – 1 шт.;

- должен иметь утконосы (5”) – 1 шт.;

- должен иметь комбинированные плоскогубцы (6”) – 1 шт.;

- разводной ключ (6”) – 1 шт.;

- должен иметь универсальный нож – 1 шт.;

- должен иметь фонарик – 1 шт.;

- должен иметь экстрактор для Chip-компонентов – 1 шт.;

- должен иметь изолентe – 1 шт.;

- должен иметь съемник изоляции – 1 шт.;

- должен иметь отвертку прецизионную «прямой шлиц» – 3 шт.;

- должен иметь отвертку прецизионную «крест» – 3 шт.;

В комплект поставки ТКИ должно входить:

- футляр для хранения и переноски – 1 шт.
	шт.
	15

	13.6.
	Проектор EPSON EB-W02
	Проектор EPSON EB-W02 (проектор) предназначен для проецирования изображения с любого устройства, которое в процессе своей работы формирует видеосигнал.
Параметры проектора:

- должен иметь технологию 3LCD;

 максимальная яркость – 2600 ANSI lm;

- контрастность - 3000:1;

- реальное разрешение - 1280х800 тч./дюйм;

- максимальное разрешение1680 x 1050 тч./дюйм

- лампа – 200 Вт

- срок службы лампы – 4000 ч. (стандартный), 5000 ч. (экорежим);

- коррекция трапециидальных искажений - ±30°;

- должен иметь видеовходы: Mini D-sub 15pin x1, RCA x1, RCA x 2 (White/Red);

- уровень шума – 29 Дб;

- питание - 100-240 В ±10%, 50/60 Гц;

- вес - 2,3 кг;

- размеры - 228x295x79 мм;

В комплект поставки проектора должно входить:

- сетевой кабель – 1 шт.;

- соединительный кабель – 1 шт.;

- пульт ДУ – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	13.7.
	Паяльный фен LUKEY 850
	Паяльный фен LUKEY 850 (ПФ) предназначен для обучения монтажу на платы различных электронных компонент, таких как SMD, QFP, PLCC и SOP.

Параметры ПФ:

- должен быть оснащен эффективной системой контроля температуры;

- должен иметь антистатическое исполнение (ESD SAFE), которое позволяет избежать повреждения электронных компонентов и узлов статическим электричеством.

- напряжение питания - 220-240 В;

- потребляемая мощность – 300 Вт;

- потребляемая мощность нагревательного элемента фена – 250 Вт;

- потребляемая мощность компрессора – 20 Вт;

- диапазон рабочих температур фена от 100 до 420 ˚С;

- тип нагревательного элемента фена - металлическая спираль;

- тип компрессора - диафрагменный насос;

- воздушный поток до 23 л/мин;

- электрическое сопротивление рабочей поверхности на “корпус” до 2 Ом;

- разность потенциалов между рабочей поверхностью и “корпусом” до 2  мВ;

- габариты – 187х135х245 мм;

В комплект поставки ПФ должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- подставка для фена – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- насадки для фена – 4 шт.
	шт.
	5

	13.8.
	Персональный компьютер
	0 Персональный компьютер (ПК) предназначен для практического  и теоретического освоения учащимися навыков монтажных и регулировочных операций с помощью ПК, обнаружений и устранения неисправности монтажа радиоэлектронной аппаратуры, умении читать  и выстраивать электрические схемы.
1 Параметры ПК:

- должен включать системный блок, который имеет:

-- корпус Minitower INWIN EMR002 Black Micro ATX 350W (24+4пин);

-- процессор Intel Pentium G630 2.7 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA1155;

-- кулер Arctic Cooling Alpine 11 Pro rev.2 Cooler (775/1155, 500-2000об/мин, 23.5дБ, Al);

-- кулер Arctic Cooling Arctic F12 Pro (3пин, 120x120x38.5mm,24.4дБ, 1500об/мин);

-- оперативную память SAMSUNG DDR-III DIMM 1Gb <PC3-10600>, 2 шт.;

-- жесткий диск - HDD 250 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD2500AAKX>7200rpm 16Mb;

-- привод - DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7280S <Black> SATA (OEM);

-- кард-риддер - Sema <SFD-321F/TS41UB Black> 3.5" Internal USB2.0 CF/MD/xD/MMC/SD/MS(/Pro/Duo)Card Reader/Writer+1portUSB2.0;

-- материнскую плату ASUS P8H61-M LX2/SI rev3.0 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III; 

- должен включать монитор SAMSUNG E1920NR LCD 19", 16:9, 5 мс, 1440x900, TN, 250 кд/м2, 1000:1;
0 - должен иметь предустановленное программное обеспечение Microsoft Windows 7 Профессиональная SP1 32&64-bit Рус.
1 В комплект поставки ПК должно входить:

2 - клавиатура – 1 шт.;

3 - оптическая мышь– 1 шт.
	шт.
	1


2. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, выполнение сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг: составляет 39 598 640 рублей 00 копеек.
3. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг: РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ).
4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг: с даты заключения договора по 13.12.2013 г.

5. Цели использования товара: обеспечение подразделений НИЯУ МИФИ необходимым оборудованием в рамках программы развития университета для развития научной, инновационной и образовательной деятельности университета, согласно разделу 4 Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» от 13.11.2011 г.

6. Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлен не ранее 2012 года.

7. Требования к качеству товара.

7.1. Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

7.2. Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.
8. Требования к безопасности товара:

8.1. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

8.2. В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).

9. Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

9.1. Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

9.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

9.3.  Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

9.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

10. Требования к отгрузке и доставке товара.

10.1. Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресам, указанным в п.3 Раздела 3 «Техническое задание» с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.

10.2. Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

11. Требования по комплектности товара.

11.1. Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение для интеграции оборудования с компьютером (на диске).
12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

12.1. В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя, и т.п.) на русском языке, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

13. Требования по передаче Заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.

13.1. Поставщик обязан передать Заказчику перечень расходных материалов, указанных в п. 1 настоящего раздела 3.

14. Порядок сдачи и приемки товара.

14.1. Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

15. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам для поставленного товара на месте у Заказчика (сопутствующие работы).

15.1. Поставщик должен провести монтаж, пусконаладочные работы товара за счет собственных средств.

15.2. Монтаж и пусконаладочные работы поставляемого товара должны производиться аккредитованными производителем товара специалистами.

16. Требования к условиям эксплуатации товара.

16.1. Стандартные требования к электрической сети – 220В, 50 Гц. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 настоящего раздела.

16.2. Шум от работы Товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.

17. Требования по техническому обучению поставщиком персонала Заказчика работе с поставленным товаром (сопутствующие услуги).

17.1. Поставщик обязан провести инструктаж и обучение персонала заказчика работе с товаром в рамках цены договора в течение двух недель после завершения поставки, монтажа и пусконаладочных работ.

18. Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.

18.1. При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

18.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами аккредитованными производителем.

18.3. В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.

19. Требования по сроку гарантии качества.

19.1. Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

19.2. Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

19.3. Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

19.4. Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.

19.5. В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

20. Авторские права.

20.1. В случае возникновения, в связи с исполнением обязательств Поставщика по передаче товара, объектов интеллектуальной собственности Поставщик должен передать Заказчику неисключительные права на них.

ПОДГОТОВЛЕНО
	И.о. проректора по инновационному развитию
	
	                                  
	
	Н. И. Каргин


«_____»________________

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1 

Дата, исх. № ____
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

______________________________________________________________________
(предмет открытого аукциона в электронной форме)  
1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 

в аукционе 
	Единица 

измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг)
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме.

При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара

	3
	Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).


4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.


5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2
	
	Приложение к части 1
заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___

	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на  Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

	№

п/п
	Наименование/модель
	Технические

характеристики
	Гарантийный срок
	Срок

службы

	1
	Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10
	Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ
	
	


Таблица № 2

	№

п/п
	Наименование

показателя
	Данные участника

размещения заказа
	Примечание

	1
	Срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов

	2
	Объем предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания
	Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания


Форма 3
На бланке

Дата, исх. № ____

	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 
2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.


6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 


8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.


10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)
	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность

	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности

	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)

	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной

	
	

	7
	Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2)
	
	

	8
	График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	9
	Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

	
	

	10
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	
	

	11
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)

(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	


	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___


На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 5
	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме
______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

5. Проект договора
Договор № __________

на поставку товара 

	Город Москва
	«____»_____________ 2013 г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

       должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _______________________________________________________

наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет   ________________ (_____________

                                                       сумма цифрами

___________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 

сумма прописью с заглавной буквы






________________(_____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг, связанных с поставкой товаров (далее – сопутствующие работы и услуги), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.
2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки сопутствующих работ (услуг).

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара соответствующей позиции из перечня, указанного в приложении № 1.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, акты выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару
4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).
4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.
5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, выполнение сопутствующих работ, оказание услуг и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания услуг не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ и оказания услуг: РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31.
6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Сопутствующие работы и услуги выполняются в  месте поставки товаров в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение сопутствующих работ, оказание сопутствующих услуг оформляется соответствующим актом.

7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы и оказать сопутствующие услуги (монтаж, наладка оборудования, обучение персонала) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму ______________________________________________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты
10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:
11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:
11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, нарушения сроков  выполнения сопутствующих поставке работ ,оказания услуг, связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение
договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31.12.2013 г. 

13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее __________ г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до _____________ г.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в случаях:

a) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара, выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг.
15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:

ИНН 7724068140; КПП 772401001

УФК по г. Москве

НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060

р/сч 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ

Банка России г. Москва 705

БИК 044583001 
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место жительства:



	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 1

к договору
от____________№_____

Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование/

модель
	Единица измерения
	Ко-ли-че-ство
	Цена за еди-ницу товара (руб.)
	Сумма без учета НДС (руб.)
	НДС
	Сумма с учетом НДС (руб.)

	
	
	
	
	
	
	Ставка в %
	Сумма

(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	


Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Выполнение сопутствующих работ и услуг:

«*» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа;

«**» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа и наладка оборудования;

«***» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа, наладка оборудования и обучение персонала.

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 2

к договору
от____________№_____
Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	№ пп
	Наименование /

модель
	Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ
	Гарантий-ный срок
	Срок службы товара

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:
	

	Срок предоставления гарантий качества:
	

	Объем предоставления гарантий качества

	

	Условия предоставления гарантийного обслуживания:
	

	Иные гарантии поставщика:
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 3

к договору
от____________№_____
График поставки товара,

 выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	
	График поставки по месяцам

	Позиция согласно спецификации
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопутствующие работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопутствующие услуги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Особые способы и условия поставки:
	

	
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.


� Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки
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