ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку серверных корпусов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

            Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству

Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования



	Серверный корпус AIC RMC-4S1-50R0-0-204 (или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

RMC-4S1-50R0-204 (или эквивалент)
Корпус должен быть совместим с блоком питания.

Корпус

1) Формат корпуса: не менее 19”,4U

2) Вес без блока питания – не более 17 кг.

3) Место под МВ стандарта «ATX/SSI CEB 12”x10.5»,

4) Дисковый отсеки: внешние: не менее 3 штуки формата 5.25”, 1 штука формата 3.5; внутренние: не менее 2 штуки формата 3.5”+     опционально 2 штуки формат 3.5”.

5) Не менее 2-х вентиляторов (FAN-6038)

6) Не менее 2-х вентиляторов (FAN-9025)

7) Не менее двух отверстий для DB-9       

Блок питания                 
1) Мощность блока питания не менее 500 Вт.

2) 2 секции по 500Вт,с резервированием (1+1),EPS12V,активный PFC.

3) Диапазон входного напряжения: не менее 90В не более 264В;

4) Максимальная сила тока: при +5В не менее 35А,при +12В не менее 65А,при +3.3В не менее 25А;

5) Диапазон защиты: от перегрузки по мощности: не менее 110%-160%, от повышенного напряжения;

6) Защита от повышенного напряжения;

7) Защита от короткого замыкания;

8) Защита от повышенного тока;

9) Защита от пробоя по напряжению;

10) Возможность выдержать краткосрочное повышение мощности не менее чем на 50% выше номинальной;

11)Разъём для подключения SATA устройств: не менее 4-х. 



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

от + 10 до +40 °С
Влажность хранения

от 20 до 80%
Рабочая температура

от +15 до +32 °С
Рабочая влажность

от 20 до 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя на комплектующие, замену и обслуживание на месте, но не менее 36 месяцев. 




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

Серверный корпус AIC RMC-4S1-50R0-0-204 (или эквивалент)
150

шт.


	                                Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – в течение 2 недель с  момента  подписания  договора.



	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________   И.И. Лисицына 
                                                                      подпись                                         

