


Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
 по поставке термопреобразователей Метран – 2700, датчиков давления Метран -150ТG   расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Термопреобразователи Метран – 2700, датчики давления Метран -150ТG   расширения опытной установки ЦНИЛ.  

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 10(десяти) термопреобразователей Метран – 2700, 4(четырех) датчиков давления Метран -150ТG   с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Термопреобразователи Метран – 2700, датчики давления Метран -150ТG    расширения опытной установки ЦНИЛ.
                                                  (Техническая характеристика)
	№
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	 Кол-во

	1.
	 Термопреобразователь      
с унифицированным выходным сигналом

В комплекте:
Гильза защитная 

Гильза защитная
	Метран – 2700 – (-50…+180)
- 025-(4-20)мА-100М-А02-800-80-Н10-А1-С-Н-У1.1-ГП
ТУ 4211-018-51453097-2008 

2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-800мм 
2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н13-800мм
	шт.




шт


шт
	7




6


1

	2.
	 Термопреобразователь      
с унифицированным выходным сигналом

В комплекте:
Гильза защитная 


	Метран – 2700 – (-50…+120)
- 025-(4-20)мА-100М-А02-500-80-Н10-А1-С-Н-У1.1-ГП
ТУ 4211-018-51453097-2008

2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-500мм 
 
 

	шт.





шт
	3 





3

	3.
	 Датчик давления интеллектуальный 
Предел измерения, кгс/см2    0...16  
	Метран -150ТG3
(0…16кгс/см2) 2G  3 1 А
МS В1 С1 К01
ТУ 4212-022-51453097-2006    
	шт
	 1

	4.
	 Датчик давления интеллектуальный 
Предел измерения, кгс/см2    0...1,5 
	 Метран -150ТG1
(0…1,5кгс/см2) 2G  2 1 А
  В1 С1 К01
ТУ 4212-022-51453097-2006    
	шт
	 2

	5.
	 Датчик давления интеллектуальный 
Предел измерения, кгс/см2      0...1 
	Метран -150ТG1
(0…1кгс/см2) 2G  2 1 А
 МS В1 С1 К01
ТУ 4212-022-51453097-2006     
	шт
	 1


 
2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

                              3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее августа месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.
	          Куратор проекта

Начальник ОГМЦ ЦНИЛ
		    Морозов А.П.

           Черный К.Г.
            	 




		 
		      


            	 




		 
	 





		
		 


 




		 
	 



 


  
