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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка программного обеспечения для горно-геологического моделирования.  Локальный лицензионный ключ в количестве 3 шт.

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	501390, 501690



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Программное обеспечение будет эксплуатироваться на персональных компьютерах рабочих мест в Организации.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно условий эксплуатации ПК
	инсталляция ПО (установка на компьютер);
	запуск ПО (решение производственных задач).



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Ключ №1

	Ядро
	Модуль для импорта, заверки, обработки, визуализации и интерпретации геологоразведочных и других данных. В состав модуля входит 3D графическая среда. Модуль позволяет: импортировать данные, созданные в ГИС приложениях; осуществлять одновременную привязку и трансформацию растровых изображений к используемой системе координат; оцифровывать точки и линии по разрезам и поверхностям горизонтов; привязывать линии к любым объектам (скважинам, канавам, опробованию и пр.), сглаживать линии, изменять количество точек и их координаты; создавать сетки (гриды) поверхностей; осуществлять перекрёстную проверку базы геологоразведочных данных; рассчитывать траектории скважин координаты интервалов опробования; проводить статистические исследования, строить графики вероятности, накопленной частоты и гистограммы распределения; преобразовывать координатные сетки; выводить графику на печать или экспортировать в форматы *.dxf, *.tmf, *.pgl.

	Разведка
	Расширенные возможности по обработке геологоразведочных данных: обработка буровых данных с функциями построения различных колонок, разрезов и планов; расчёты по скважинам (выработки по данным опробования, средневзвешенного по любому заданному интервалу, истинной мощности пластов, координат подошвы и кровли пласта); расчёт композитов (объединённых интервалов) по заданным кондициям, уступам и геологическим кодам; конвертация сеток (гридов) в цифровые поверхности.

	Каркасное моделирование
	Модуль выполняет следующие функции: построение и редактирование каркасных моделей по интерпретационным контурам в 3D среде; выборка и кодирование данных опробования по каркасным моделям; полигональная оценка каркасов с получением отчётов по тоннажу, объёмам и содержаниям.

	Горный модуль
	Модуль предназначен для проектирования подземных и открытых горных работ. Выполняет следующие функции: создание объёмных каркасных моделей подземных горных выработок (возможно создание пользовательской фигуры профиля выработки); моделирование (проектирование) карьеров и сопутствующей открытой добыче инфраструктуры; расчёт объёмов руды и вскрыши; расчёт тоннажа и среднего содержания полезных компонентов в заданных контурах по точечным данным или блочным моделям; проектирование и визуализация буровых вееров, с расчётом тоннажа и содержания в объёме отбиваемого блока; расчёт паспортов буровзрывных работ.

	Планировщик
	Модуль c помощью которого в программе возможно производить кратко- и долгосрочное планирование, составлять календарные графики, осуществлять управление ресурсами и интерактивное отслеживание порядка отработки. Модуль позволяет составлять отчеты по тоннажу, содержаниям, по задачам и используемым ресурсам.

	Оптимизатор карьера
	Модуль предназначен для создания многовариантных моделей добываемых запасов с учётом изменения бортового содержания, головного содержания, коэффициента разубоживания и параметров минимальной выемочной единицы. Оптимизатор карьеров работает на основе алгоритма Лерча-Гроссмана и позволяет по заданным входным данным построить последовательность вложенных карьеров с различными входными параметрами оптимизации для одной блочной модели.

	Ключ №2

	Ядро
	Модуль для импорта, заверки, обработки, визуализации и интерпретации геологоразведочных и других данных. В состав модуля входит 3D графическая среда. Модуль позволяет: импортировать данные, созданные в ГИС приложениях; осуществлять одновременную привязку и трансформацию растровых изображений к используемой системе координат; оцифровывать точки и линии по разрезам и поверхностям горизонтов; привязывать линии к любым объектам (скважинам, канавам, опробованию и пр.), сглаживать линии, изменять количество точек и их координаты; создавать сетки (гриды) поверхностей; осуществлять перекрёстную проверку базы геологоразведочных данных; рассчитывать траектории скважин координаты интервалов опробования; проводить статистические исследования, строить графики вероятности, накопленной частоты и гистограммы распределения; преобразовывать координатные сетки; выводить графику на печать или экспортировать в форматы *.dxf, *.tmf, *.pgl.

	Каркасное моделирование
	Модуль выполняет следующие функции: построение и редактирование каркасных моделей по интерпретационным контурам в 3D среде; выборка и кодирование данных опробования по каркасным моделям; полигональная оценка каркасов с получением отчётов по тоннажу, объёмам и содержаниям.

	Ключ №3

	Ядро
	Модуль для импорта, заверки, обработки, визуализации и интерпретации геологоразведочных и других данных. В состав модуля входит 3D графическая среда. Модуль позволяет: импортировать данные, созданные в ГИС приложениях; осуществлять одновременную привязку и трансформацию растровых изображений к используемой системе координат; оцифровывать точки и линии по разрезам и поверхностям горизонтов; привязывать линии к любым объектам (скважинам, канавам, опробованию и пр.), сглаживать линии, изменять количество точек и их координаты; создавать сетки (гриды) поверхностей; осуществлять перекрёстную проверку базы геологоразведочных данных; рассчитывать траектории скважин координаты интервалов опробования; проводить статистические исследования, строить графики вероятности, накопленной частоты и гистограммы распределения; преобразовывать координатные сетки; выводить графику на печать или экспортировать в форматы *.dxf, *.tmf, *.pgl.

	Разведка
	Расширенные возможности по обработке геологоразведочных данных: обработка буровых данных с функциями построения различных колонок, разрезов и планов; расчёты по скважинам (выработки по данным опробования, средневзвешенного по любому заданному интервалу, истинной мощности пластов, координат подошвы и кровли пласта); расчёт композитов (объединённых интервалов) по заданным кондициям, уступам и геологическим кодам; конвертация сеток (гридов) в цифровые поверхности.

	Оценка запасов
	Модуль позволяет: создавать трёхмерные блочные модели; производить оценку запасов методами обратных расстояний, полигональным методом разрезов; универсальным, индикаторным, ранговым и полииндикаторным кригингом; составлять отчёты по объёмам, тоннажу и содержаниям полезных компонентов для различных диапазонов бортовых значений, и в пределах заданных эксплуатационных блоков; создавать каркасные модели по содержаниям.

	Каркасное моделирование
	Модуль выполняет следующие функции: построение и редактирование каркасных моделей по интерпретационным контурам в 3D среде; выборка и кодирование данных опробования по каркасным моделям; полигональная оценка каркасов с получением отчётов по тоннажу, объёмам и содержаниям.

	Стратиграфическое моделирование
	Используя функционал данного модуля, существует возможность для моделирования простых пластовых месторождений. Инструменты стратиграфии пласта для интерпретации (дочерних и родительских) отношений между пластами позволяют построить иерархическую связь. В модуле создается принципиально новая Блочная Модель Пласта (БМП), на основе построенных сеток, которая отличается от классической разной мощностью блоков, и отсутствием субблоков. Также существует возможность моделирования тектонических нарушений и изгибов пластов. Есть инструменты каркасов для создания оболочек и преобразования БМП в горизонт или солид.

	Условное моделирование
	Моделирование поверхностей по 3D точкам, например данных лидарной съемки. Моделирование разломов из любого сочетания 3D точек и стрингов, включая измерения падения и направления падения. Моделирование оболочек по содержаниям с использованием данных вдоль скважин. Моделирование оболочек по литологии с интерактивными инструментами для группировки, включения и исключения кодов пород.

	

	Подраздел 4.2. Требования к технической поддержке

	Возможность осуществления технической поддержки в течении периода использования ПО (регулируется отдельным договором).

	Подраздел 4.3. Требования к надежности

	В соответствии с условиями лицензионного и сублицензионного договоров.

	Подраздел 4.4. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5 Требования к маркировке

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6 Требования к упаковке

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	    Наименование ПО, право на использование которого передается, а также иные условия указываются в Акте передачи прав, подписываемых обеими Сторонами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сублицензиат освобождается от обязанности представлять Лицензиату отчеты об использовании ПО (п. 1 ст. 1237 ГК РФ).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка ПО осуществляется ответственным лицом поставщика, либо с использованием услуг третьих лиц.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Сублицензиат освобождается от обязанности представлять Лицензиату отчеты об использовании ПО (п. 1 ст. 1237 ГК РФ).



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В соответствии с условиями лицензионного и сублицензионного договоров.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в ПО.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Согласно законодательства РФ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	не предусматриваются



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	   Лицензиат гарантирует, что использование ПО не нарушает авторские права или иные права третьих лиц. Лицензиат обязуется своевременно проинформировать Сублицензиата в случае, если ему станет известно о подобных нарушениях.
   В случае предъявления Сублицензиату претензий третьими лицами в отношении нарушения принадлежащих им исключительных прав на ПО, Лицензиат обязуется урегулировать возникшие разногласия от своего имени и за свой счет. Лицензиат отвечает перед третьими лицами за возможное нарушение их прав при исполнении настоящего Договора, а также перед Сублицензиатом, если им были исполнены законные требования третьих лиц.
  Если судом будет принято решение в пользу третьего лица и указанное решение вступит в законную силу, Лицензиат обязуется возместить Сублицензиату реальный ущерб, подтвержденный данным решением суда и понесенный Сублицензиатом в результате нарушения Лицензиатом гарантий.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	    В течение 5-ти (пяти) дней с момента подписания сторонами  Договора, Лицензиат направляет курьерской службой Сублицензиату компакт-диск с ПО и ключ аппаратной защиты для USB-порта компьютера. Адрес Сублицензиата: 115184, Россия, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.9



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Компакт-диск с ПО и ключ аппаратной защиты для USB-порта компьютера



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



