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Извещение о внесении изменений в запрос цен
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», являющийся организатором размещения заказа запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку нестандартных шкафов настенных (Извещение о проведении запроса цен в электронной форме опубликовано 08.10.2015 года на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 151008/5610/509 и на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, закупка № Z040697), сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен, а именно:

Том 2 «Техническая часть» раздел 1 подраздел 1.4 «Документы для разработки / изготовления» читать в следующей редакции: 
· Техническое задание.
Том 2 «Техническая часть» раздел 4 подраздел 4.1 «Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров» читать в следующей редакции:
П.1    Корпус навесного шкафа со степенью защищённости  IP66 по МЭК 529 и  NEMA 4,12,и 13   должен быть изготовлен из листовой стали толщиной 1,4мм с габаритными размерами (высота х ширина х глубина) 400х500х210мм (швы корпуса шкафа должны быть полностью проварены, без деформации плоскости шкафа). В состав шкафа должно входить:

              - монтажной платы стальной оцинкованной толщиной 2мм (370х450)мм размеченной вертикально с интервалом 10мм для простоты размещения оборудования;

              - двери с полиуретановым уплотнителем,  с углом открывания 130  и  одним замком с двойной бородкой, вставкой DDB 3мм с поворотом на 90;

              - цвет покрытия – RAL 7035(серый), состав покрытия – химический цинк, порошковое финишное.

              - уплотнитель на двери должен плотно прилегать к кромке корпуса шкафа и обеспечивать степень защиты IP66 (кромка корпуса шкафа конструктивно должна накрываться дверью шкафа, т.е. входить во внутрь двери)   

П.2    Корпус навесного шкафа со степенью защищённости  IP66 по МЭК 529 и  NEMA 4,12,и 13  должен быть  изготовлен из листовой стали толщиной 1,4мм с габаритными размерами (высота х ширина х глубина) 600х600х300мм (швы корпуса шкафа должны быть полностью проварены, без деформации плоскости шкафа). В состав шкафа должно входить:

              - монтажной платы стальной оцинкованной толщиной 2мм (570х550)мм размеченной вертикально с интервалом 10мм для простоты размещения оборудования;

              - двери с полиуретановым уплотнителем,  с углом открывания 130  и  одним замком с двойной бородкой, вставкой DDB 3мм с поворотом на 90;

              - цвет покрытия – RAL 7035(серый), состав покрытия – химический цинк, порошковое финишное. 

              -кромка шкафа должна плотно прилегать к уплотнителю на двери и обеспечивать степень защиты IP66 (кромка корпуса шкафа конструктивно должна накрываться дверью шкафа, т.е. входить во внутрь двери)
