ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку систем идентификации по радужной оболочке глаза
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка систем идентификации по радужной оболочке глаза для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Система идентификации по радужной оболочке глаза “Циркон-3Е”  
(или эквивалент)


	Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

Блок доступа по радужной оболочке глаза должен представлять собой оконечный узел регистрации и распознавания по рисунку радужной оболочки глаза.

    Блок доступа должен быть предназначен для захвата и автоматического сопоставления изображений радужной оболочки глаза как в автономном режиме, так и в составе автоматизированный системы контроля и управления доступом (АСКУД) в режимах верификации (сравнение с контрольным шаблоном “Один-к-одному) или идентификации (один-к-многим).

      В автономном режиме регистрации пользователей, создание и хранение базы ключей должно осуществляться локально на блоке доступа. Блок всегда должен работать в режиме идентификации и при успешном распознавании управляет электронным замком.

      При работе блока в составе АСКУД в режиме верификации база данных ключей должна создаваться на пункте регистрации и храниться на сервере. АСКУД должен взаимодействовать с блоком доступа по протоколу, описанному в SDK. Ключ радужной оболочки глаза сравнивается один-к-одному с контрольным шаблоном с помощью дополнительного идентификатора- бесконтактной карты, брелок и т.д

Блок доступа должен оборудован зеркалом позиционирования и блоком световой индикации , в нем так же должна реализована функция голосовой подсказки. Для запуска захвата изображения достаточно подойти к блоку доступа и увидеть в зеркале позиционирования отражение своего глаза. Захват изображения происходит на расстояние 200-300мм от передней панели  сканера блока доступа в поле зрения его оптического блока.

Для облегчения позиционирования объекта в этом диапазоне в сканере должны быть функции голосовой подсказки и светодиодной индикации.

Надежность:

- вероятность пропуска “чужого” 10

- вероятность отказа “своему” 10

- время распознавания при нахождения объекта в зоне захвата: не более 2 с

- интерфейс Ethernet (настройка блока доступа, связь АСКУД)

RS-485 ( в автономном режиме- управление контроллером электронного замка, в режиме работы АСКУД связь с контроллером АСКУД”

-подсветка: инфракрасная, длина волны 850 нм

- питание 12 В

-  максимальная потребляемая мощность, не более 30 Вт

- зона захвата изображения: от 200 до 300 мм 

- диапазон углов поворота передней панели ( оптической оси устройства): от -15 до +30 градусов

- вес, не более 0,65 кг

- Габариты, мм : от 120 до 122 * от 114 до 116* от 94 до 96

Комплект поставки:

- Блок доступа по радужной оболочке  глаза

- Кабель Ethernet длина не менее 5 м

- кабель питания сканера длина не менее 5 м

- блок питания MW GS40A12-P1J (3.34 A, 12В)

- кабель питания сетевой

- комплект крепежа

- контроллер электронного замка 

- электронный замок

- паспорт и инструкция по эксплуатации

	не менее 12 месяцев
	22
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
       6. Требования к технической документации
Паспорта и руководство пользователя на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 5 декабря 2014г.
Начальник подразделения                                                                           ________________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ А.А. Тугушев
