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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку устройств межвагонной двусторонней связи и телефонных портов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка устройств межвагонной двусторонней связи и телефонных портов  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым (дата выпуска не ранее 2014 года), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


повыш

	нной влажности

	повышенной температуры


	Разъем 
ТЕЛЕФОН
контакты 1,2

	Корпус 
разъема 
ТЕЛЕФОН

	20

	1

	5


	Разъем 
ЛИНИЯ 
контакты 1,2,6,7

	Корпус 
разъема 
ТЕЛЕФОН

	20

	1

	5



Разъем 

	ЛИНИЯ 
контакты 6,7

	20

	1

	5

	


Мощно

	ть, потребляемая в режиме разговора, 
Вт, не более


	ИСПОЛНЕНИЕ .002-02

	От 40 до 160

	2

	10




Обозначение
 устройс

	ва

	Диапазон 
питающих
напряжений, В

	Параметры допустимых 
перенапряжений 


	ИСПОЛНЕНИЕ .002-02

	От 40 до 160

	200В в течение 10 мс, 350В в течение 1 мс и периодом повторения 
не более 1 с;



	3.5 Устройство должно сохранять свои параметры при непрерывной работе в течение 24 часов.

3.6 Напряженность поля радиопомех, создаваемая устройством, не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 29205 (кривая 1).
4 Механические воздействия

4.1 В устройстве должны отсутствовать резонансы конструкции в диапазоне частот от 10  до 100 Гц.

4.2 Устройство должно сохранять работоспособность после воздействия синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с максимальным уровнем ускорения 29,4 м/с2 (3g).

4.3 Устройство должно выдерживать воздействие механических ударов одиночного действия с пиковым ускорением 39,2 м/с2 (4g) и длительностью удара (от 40 до 60) мс.

5 Климатические воздействия

5.1 Устройство должно сохранять свои параметры при работе в условиях повышенной температуры +40 °С.

5.2 Устройство должно сохранять свои параметры после воздействия повышенной температуры +50 °С.

5.3 Устройство должно сохранять свои параметры при работе в условиях пониженной температуры минус 40 °С.

5.4 Устройство должно сохранять свои параметры после воздействия пониженной температуры минус 50 °С.

5.5 Устройство должно быть стойким к циклическому изменению температуры окружающей среды от предельной пониженной минус 50 °С до предельной повышенной + 50 °С.

5.6 Устройство должно сохранять свои параметры при работе в условиях повышенной влажности 98 % при температуре +25 °С.

6 Требования по надежности

6.1 Средняя наработка устройства на отказ должна составлять не менее 10000 часов.
	не менее 12 месяцев со дня продажи
	65

	  шт.



	2
	Порт телефонный


	Устройство, порт телефонный, должно быть предназначено для организации системы телефонной связи из нескольких (до 50-ти) подобных устройств, подключённых по двухпроводной линии, и обеспечивать следующие функции:

- вызов абонента;

- приём вызова;

- назначение телефонного номера ПТ;

- индикацию собственного номера ПТ при снятии трубки;

- поиск абонента с заданным номером на линии;

- индикацию занятости линии.

Устройство, порт телефонный, должно представлять собой дуплексный приёмопередатчик, работающий на двух разнесённых частотах 80 и 130 кГц, и состоять из приёмника, передатчика, микропроцессорного устройства управления, имитатора автоматической телефонной станции и импульсного источника питания.

К устройству, порт телефонный, должен подключаться любой стандартный телефонный аппарат.

Основные технические данные

Масса, кг, не более

0,4

Габаритные размеры, мм, не более

135х130х50

Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более

1,25

Потребляемая мощность в режиме разговора, Вт, не более

5

Диапазон напряжений питания, В

От 11 до 15

Время готовности к работе после включения, с, не более

5

Диапазон рабочих температур, ºС

От -40 до +50

Максимальное количество устройств на линии, не менее
50


	не менее 12 месяцев

со дня продажи
	52

	шт.


             3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Заводская упаковка с этикетками. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки - в течение 15 рабочих недель с даты заключения договора.
Начальник группы ЭРИ                                                                                 ______________________Каравцев С.А.
Исполнитель                                                                                                   ______________________Дроздов М. С.
