
Приложение № 3 
к извещению о проведении 
запроса котировок цен 
Техническое задание 

на поставку электропогрузчика для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
Электропогрузчик вилочный ЭП 2016 или «эквивалент».
согласно следующей спецификации: 

	
	Наименование продукции
	краткие технические характеристики
	Кол-во, шт

	
	Электропогрузчик вилочный
	Номинальная грузоподъемность-2000 кг.
Центр груза до спинки вил-500 мм.

Номинальная высота подъема груза-2900мм.

Свободная высота подъема вил, не менее:

- с защитной рамой-1100 мм;

- без защитной рамы-1450 мм.

Строительная высота:

- по грузоподъемнику (предельное отклонение ±20%) -1995 мм;

- по защитному ограждению -2080мм.

Высота грузоподъемника в верхней точке подъема, max.- 3800 мм.

Длина, включая спинку вил -2070мм

Ширина -1110 мм

База (предельное отклонение ±15%) -1400 мм

Колея колес (предельное отклонение ±10%):

- передних -886мм

- задних -926мм

Дорожный просвет, не менее:

-по центру борта -130мм

- минимальный -100мм

Расстояние от спинки вил до оси передних колес -360мм

Длина вил (предельное отклонение ±10 мм) -1000 мм

Внешний радиус поворота (предельное отклонение ±3%) -1950мм

Угол наклона грузоподъемника без груза, градус:

- вперед (предельное отклонение 1º) -5º

- назад (не менее) -10º

Скорость передвижения электропогрузчика, км/час:

- с номинальным грузом-9

- без груза- 10

Скорость подъема вил с номинальным грузом-0,28 м/с

Скорость опускания вил:

- с номинальным грузом, не более-0,46 м/с

- без груза, не менее-0,45 м/с

Масса в рабочем состоянии, не более-3400 кг.

Нагрузка на ось электропогрузчика, не более:

- переднюю, с номинальным грузом-4600 кгс

- заднюю, без груза- 2000 кгс

Рабочее давление в гидросистеме-20,5 МПа

Аккумуляторная батарея - кислотная, напряжение- 48В, емкость- от 490А.ч.

Система управления -импульсивная

Тип шин- пневматические или «Суперэластик»
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Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, имеющее сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключении, поставленное в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Необходимо наличие документации: паспорт и инструкция по эксплуатации.

Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в г. Обнинске.

Гарантийный срок на электропогрузчик- 12 месяцев, на кислотную аккумуляторную батарею- 24 месяца.

Контактное лицо: Серов Владимир Ананьевич (48439) 9-82-08.
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