ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на закупку различного вида продукции, оборудования и материалов, аренду и лизинг
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
1. Наименование поставляемой продукции

1.1. Строительные материалы.
2. Описание товара, количество (функциональное назначение и потребительские свойства)
	№

п.п.
	Наименование продукции, техническая характеристика
	ГОСТ, ОСТ, ТУ, серия
	Ед.

изм
	Кол-во
	Вес ед., кг.
	Общая потреб-ность в кг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Полнотелый силикатный кирпич СУР100/35
	ГОСТ 379-95
	шт.
	6000
	
	


	2. 
	Кирпич КОРПо 1НФ/150/2.0/50/
	ГОСТ 530-2007
	шт
	3400
	
	

	3. 
	Кирпич силикатный СУР-100/25
	ГОСТ 24698-81
	шт.
	20130
	
	

	4. 
	Техноэласт ЭКП
	Толщина, мм 4,2 Размеры, м10х1 
Основа Э-полиэстер 
Тип покрытия: верх К-сланец 
Тип покрытия: низ П-пленка 
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н/50мм, не менее600 
Теплостойкость в течении 2 часов оС, не ниже+100 
Срок службы, лет 25 
Гибкость на брусе R=25ммнет трещин при t=-25оС

ТУ5774-003-00287852-99

	м2
	1354
	
	

	5. 
	Техноэласт ЭПП
	Толщина, мм4,2 Размеры, м10х1 
Основа Э-полиэстер 
Тип покрытия: верх К-сланец 
Тип покрытия: низ П-пленка 
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н/50мм, не менее600
Теплостойкость в течении 2 часов оС, не ниже+100 
Срок службы, лет 25 
Гибкость на брусе R=25ммнет трещин при t=-25оС  
ТУ5774-003-00287852-99
	м2
	1151
	
	

	6. 
	Гидростеклоизол
	Наплавляемый рулонный материал на основе стеклохолста или стеклоткани, на обе поверхности которой нанесены покровные слои, состоящие из кровельного битума, полимерного модификатора, наполнителя и пластификаторов.  
ТУ 5774-011-00287912-2008
	м2
	10
	
	

	7. 
	Герметезирующая мастика Гермобутал С, ведра по 25кг.
	Бутилкаучуковая герметизирующая мастика, однокомпонентная вязко-эластичная масса на основе бутилового каучука.
Мастика предназначена для герметизации наружных поверхностей строительных конструкций жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, а также наружной гидроизоляции конструкций и резервуаров.

ТУ 5775-003-41099447-95
	шт
	18
	
	

	8. 
	Мастика тиоколовая «АМ-0,5К»
	1. Цвет - светло-серый 2. Плотность 1750 кг/м3
3. Интервал температур нанесения: оптимальный от -5 до +35оС ; возможность применения при отрицательных температурах до –10оС.
4. Интервал температур эксплуатации: от -60 до +70 (кр. +120) оС.
5. Жизнеспособность в пределах от 2 до 24 час.
6. Время полного отверждения не более 14 дней.
7. Сопротивление текучести не более 2 мм.
8. Условная прочность в момент разрыва не менее 0,2 МПа.
9. Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов не менее 150%.
10. Характер разрыва когезионный         11. Соотношение основной и отверждающих паст 10:1(5:1)
ТУ 5772-057-05766764-2003
	кг.
	15кг
	
	

	9. 
	Мастика Техномаст
	Полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, модифицированного искусственным каучуком. Покрытие должно обладать высокой эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги.

ТУ 5775-018-17925162-2004
	кг.
	881
	
	

	10. 
	Нефтяной строительный битум марки БН 90/10  с температурой размягчения не ниже +90 °C
	ГОСТ 6617-76
	кг
	480
	
	

	11. 
	Смесь асфальтобетонная (холодная), марка II Дх
	Асфальтобетонная смесь песчаная холодная тип Дх марка II (материалы М 600) для текущего ремонта, устройства кровли, 
ГОСТ 9128-2009
	м3
	1.2
	
	

	12. 
	Гидро пароизоляционная лента ГПЛ - 200 фольгированная лента самоклеющаяся
	Коэффициент теплового отражения - не менее 95 %
Коэффициент теплопроводности при 20° С - не более 0,038 - 0,051 Вт/м °С 
Коэффициент теплоусвоения при периоде 24 часа, S - 0,48 Вт/(м2 °С) 
Удельная теплоемкость -  1,95 кДж/кг °С 
Термическое сопротивление на 1 мм толщины -   0,031 м2 °С/Вт
Паропроницаемость -   0 мг/(м ч Па)
Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа) -  0,26-0,6  МПа
Звукопоглощение - не менее  32 дБ
Дымообразующая способность - Д3
Группа горючести -  Г2
	м.п.
	140
	
	

	13. 
	Силиконовый герметик для наружных работ    PU 50(тубы по 600мг с пистолетом)
	однокомпонентный эластичный полиуретановый герметик, с возможностью нанесения на швы на горизонтальных поверхностях с максимальным уклоном до 2%
	шт
	10
	
	

	14. 
	Стеклоизол  К - кровельный
	TУ 5774-004-00289973-96   

Стеклоизол К - кровельный

Верхний слой покрыт крупнозернистой посыпкой. Снизу пленкой которая при использовании горелки легко может расплавится.Основное применение Филизола марки К предназначенного для верхнего слоя кровельного ковра.
	м2
	14
	
	

	15. 
	Гереметизирующая мастика "Унигекс -1"  температура эксплуатации от -60˚ до +80˚. Предел прочности на растяжение 0,8МПа, относительное удлинение в момент разрыва 300%.
	Применяется для герметизации стыков между элементами наружных конструкций полносборных зданий, в мостостроении, дорожном и аэродромном строительстве; наклеивания отделочных, теплоизоляционных и кровельных материалов; поверхностной герметизации различных наземных и подземных частей зданий и сооружений, заделки щелей и неплотностей, а также для клеевого монтажа погонажных изделий («жидкие гвозди»). 
	кг
	2163
	
	

	16. 
	Огнезащитный уплотнитель марки "Файрек- 600" t=100мм,  γ=600кг\м3
	Применяется в качестве вспучивающегося уплотнителя при изготовлении противопожарных дверей, перегородок, огнезадерживающих клапанов,  клапанов дымоудаления и т.п.

Предотвращает  проникновение  огня,  дыма  до  90 минут
	кг
	80
	
	

	17. 
	Шнур Вилатерм-СМ40
	ТУ 6-05-221-872-861
	м
	250
	
	

	18. 
	Базальтовый шнур Ø30мм
	ТУ 5761-001-00126238-00
	м
	19
	
	

	19. 
	Шнур пористый    40ПРП-40   ТО 60-24-2004
	ГОСТ 19177-81
	м
	340
	
	

	20. 
	Стеклоизол ХПП
	ТУ 5734-001-40911306-2000
	м2
	40
	
	

	21. 
	Гравий керамзитовый y=600кг/м3
	ГОСТ 9757-90
	м3
	21.68
	
	

	22. 
	Плиты минераловатные Лайт БАТТС" толщ. 80мм
	ТУ 5762-004-45757203-99 Размеры, мм - 1000 * 600 * 80
	м3
	3
	
	

	23. 
	Плиты минераловатные Лайт БАТТС" толщ. 50мм
	ТУ 5762-004-45757203-99 Размеры, мм - 1000 * 600 * 50
	м3
	1
	
	

	24. 
	Плита минераловатная  РУФ БАТТС Y=160 кг/м3 λ=0,043 толщ.-50 мм
	 Повышенной жёсткости 
ТУ 5762-005-45757203-99  Размеры, мм - 1000 * 600 * 50
	м3
	1.23
	
	

	25. 
	Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный в обкладке алюминиевой фольгой марки МПБОР-5-1Ф (в составе «ОГНЕМАТ Мет»)
	4-я группа огнезащитной эффективности (60 минут): Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МПБОР-5-1Ф, ТУ 5769-004-02500345-2009, огнезащитное покрытие толщиной не менее 1,2 мм., ширина 1,2м.
	м2
	30.72
	
	

	26. 
	Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции MINERALWOLLE-ARMIERUNGSGEWEBEKLEBER 240
	Фирма КREISEL 
	кг.
	380
	
	

	27. 
	Минераловатные плиты марки «ПЛАСТЕР БАТТС» фирмы «ROCKWOOL» толщ. -60мм
	ТУ 5762-002-45757203-99
	м3
	3.63
	
	

	28. 
	Плиты "Изовент" γ=90кг/м3 Н=75мм
	ТУ 5762-001-50077278-02

Размеры, мм - 1000 * 600 * 75
	м3
	6.6
	
	

	29. 
	Утеплитель "Изофлор" γ=110кг/м3 Н=100мм
	ТУ5762-001-50077278-02

Размеры, мм - 1000 * 600 * 100
	м3
	3.06
	
	

	30. 
	"Пеноплекс-35" толщ. 30мм Теплопроводность- 0,031Вт, огнестойкость- Г4, водопоглощение - 0,4% за 24часа, прочность -0,27МПа
	TУ 5767-001-56925804-2003

Размеры, мм - 1200 * 600 * 30
	м2
	2,5
	
	

	31. 
	Пеноплекс толщ. 40мм Теплопроводность- 0,031Вт, огнестойкость- Г4, водопоглощение - 0,4% за 24часа, прочность -0,27МПа
	ТУ 5767-001-56925804-2003

Размеры, мм - 1200 * 600 * 40
	м3
	0.7
	
	

	32. 
	"Пеноплекс-35"   толщ. 50мм  Экструдированный пенополистирол Теплопроводность- 0,031Вт, огнестойкость- Г4, водопоглощение - 0,4% за 24часа, прочность -0,27МПа
	ТУ 5767-006-56925804-2007  

Размеры, мм - 1200 * 600 * 50
	м3
	0.1
	
	

	33. 
	Дверь противопожарная металлическая ДПМ 01/60 2100х1000, правая
	НПО «Пульс»
	шт.
	1
	
	

	34. 
	Дверь ДПН Г К Пр 2100-900-130
	ДПН Г К Пр 2100-900-130 ГОСТ 30970-2002
	шт.
	1
	
	

	35. 
	Окно ОП В2 1100-1500 (4М-12-4К)
	ОП В2 1100-1500 (4М-12-4К) ГОСТ 30674-99
	шт.
	2
	
	

	36. 
	Слив С1 ОЦ БТ-ПН-0-0,7
                          Н-МТ-1
ГОСТ 19904-90   400х3000
ГОСТ 14918-80
	Шифр М24.22/05 ЗАО «Минеральная вата» Серия 2.030-2.01 вып.1
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	шт.
	1
	9.5
	

	37. 
	Слив С3 ОЦ БТ-ПН-0-0-1
                          Н-МТ-1
ГОСТ 19904-90   190х16520
ГОСТ 14918-80
	Шифр М24.22/05 ЗАО «Минеральная вата» Серия 2.030-2.01 вып.1
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	шт.
	1
	24.7
	

	38. 
	Слив С4 ОЦ БТ-ПН-0-0,7
                          Н-МТ-1
ГОСТ 19904-90   800х11780
ГОСТ 14918-80
	Шифр М24.22/05 ЗАО «Минеральная вата» Серия 2.030-2.01 вып.1
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	шт.
	1
	74
	

	39. 
	Костыль К3
лист Б-ПН-4х40
С235
ГОСТ 19903-74 L=610мм
ГОСТ 27772-88
	Шифр М24.22/05 ЗАО «Минеральная вата» Серия 2.030-2.01 вып.1
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	шт.
	30
	0.77
	

	40. 
	Винтовой дюбель 50М-SDM-T plus 8/60Ux120
	Каталог «EJOT»
	шт.
	715
	
	

	41. 
	Водосточный желоб из ПВХ с комплектующими Ø125
	ТУ 5772-001-73043891-2008

1. Водосточный желоб ПВХ Ø125 мм; L= 2м или L= 3м

2. Соединитель желоба             3. Сливная воронка Ø125 мм
4 / 5.  Угол внутренний / внешний Ø125 мм

6. Кронштейн на фронтовую доску пластиковый

7/ 8 /9. Заглушка желоба правая/ левая/ универсальная
	м
	6.7
	
	

	42. 
	Водосточная труба  с коленом и крепежом Ø90
	1.  Водосточная труба ПВХ Ø90мм;  Длина 2м или 3м. 2.  Муфта водосточной трубы Ø90мм. 3/3а. Колено трубы Ø90мм;60. 4. Хомут водосточной трубы Ø90мм. 5. Ревизия  Ø90мм. 6. Тройник   Ø90мм х Ø90мм. 7/7а. Переходник  Ø90мм/ Ø63мм. 8. Крепежная планка (оцинкованная сталь). 9. Крепление трубы со штырем. 
	м
	3.5
	
	

	43. 
	Водосточная воронка из ПВХ Ø90
	ТУ 36-2426-81
	шт
	1
	
	

	44. 
	Плитка облицовочная Размер 200х200, Цвет тёмный под дикий камень
	ГОСТ 13996-93
	м2
	6.1
	
	

	45. 
	Клей «Юнис Гранит»
	РСТ ТУ 5745-020-46434927-08

Плиточный клей для приклеивания тяжёлых плит из керамогранита, натурального и искусственного камня, в том числе формата свыше 300х300 при проведении внутренних и наружных работ.
	кг.
	25
	
	

	46. 
	Эпоксидно-каменноугольный модифицированный состав "Полак ЭП-21"
	ТУ 2312-010-29216933-2002

Покрытие обладает влагостойкостью и химической стойкостью. Высокая и стабильная адгезия покрытия к стали и др. металлам сохраняется длительный период времени (десятки лет) в воде (речной, морской, радиоактивных водных сбросах), солевых растворах, в почве, нефти. Высокая радиационная стойкость до 107 Грэй. Стойкость в водных радиоактивных растворах. Способность к дезактивации.
	кг.
	35
	
	

	47. 
	Пена монтажная 750 мл TYTAYпроф зимняя
	Время полного затвердевания составляет максимум 24 часа. Содержимое одного баллона дает до 25-50 литров готовой пены. Упаковка - 750 мл.
	шт
	10
	
	

	48. 
	Пистолет для монтажной пены Sulver Gun
	Пистолет для монтажной полиуретановой пены. Полностью металический с тефлоновым покрытием. Ремонтируемый.
	шт
	1
	
	

	49. 
	Пена монтажная "Момент 65" профессиональная  
	Баллон 0,85л Производительность: до 65 литров (при 20 градусах), до 50 литров (при 0 градусах), Высокий уровень термо- и звукоизоляции, Устойчивость к влаге и плесени,  Класс огнестойкости: F|B3 (EN13 501|DIN 4102-1). ТУ 2257-001-86645290-2008
	шт
	28
	
	

	50. 
	Очиститель пены "Titan professional eco-cliner" 500мл
	Многофункциональное средство, предназначенное для удаления остатков неотвердевшей пены и полиуретанового клея, очистки клапанов баллонов и пистолетов для монтажной пены.
	шт
	12
	
	

	51. 
	Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унифлот")
	ТУ 5745-011-04001508-97
	кг
	50
	
	

	52. 
	Грунтовка "Тифенгрунд"
	КНАУФ
	л
	8
	
	

	53. 
	Шпатлевка клеевая
	ТУ 4174-1234569-001-96 

Плотность сухой смеси: 1400 кг/м3
Коэффициент сопротивления паропроницанию μ: ~50

Коэффициент теплопроводности λ: ~0,80 Вт/мхК

Коэффициент паропроницаемости (при толщине слоя 3 мм) Sd: 0,15м 
Зернистость: 0,60 мм

Коэффициент водопоглощения W: 0,10 кг/м2 х-час0,5
	кг
	4
	
	

	54. 
	Краска акриловая "Интерьер" для внутренних работ
	ГОСТ 28196-89

Краска для внутренних работ, для окраски структурных обоев, стен и потолков по гипсокартонным, отштукатуренным, деревянным, кирпичным, бетонным и др.пористым поверхностям.
	кг
	4
	
	

	55. 
	Краска водно-дисперсионная
	ГОСТ 28196-89
	кг.
	10
	
	

	56. 
	Грунтовка ГФ-021 (серая)
	ГОСТ 25129-82
	кг
	2
	
	

	57. 
	Эмаль Пф-115 серая, фасовка по 20 кг
	ГОСТ 6465-76
	кг
	180
	
	

	58. 
	Уайт-спирит, фасовка по 7 кг
	ГОСТ 3134-78
	шт
	2
	
	

	59. 
	Огнезащитная эмаль ОЗК -01 с добавкой 5% пигмента серого цвета. (Ведро25кг)
	ТУ 2316-002-54737814-03

Степень огнестойкости

металлических конструкций, до 120 минут (R 120)
	кг
	120
	
	

	60. 
	Колеровочная паста RAL 7003
	ТУ 2316-001-49630959-02
	кг
	6
	
	

	61. 
	Клеящая смесь "ТRIUMF"           (Ведро 22,5кг) (или аналог)
	ТУ 5772-002-72387571-04

Жаростойкая мастика ТРИУМФ (TRIUMF) применяется для кладки и футеровки печей и каминов и может быть использована как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Жаростойкая мастика ТРИУМФ обладает высокой стойкостью к влаге, щелочам, спиртам и кислотам и выдерживает температуру до 1470 градусов, что позволяет применять ее в помещениях с повышенной агрессивностью среды.
	шт
	1
	
	

	62. 
	Клеевая побелка
	ТУ 2310-009-05120542-97.  В полиэтиленовых пакетах или в 4-х слойных бумажных мешках.
	кг.
	91
	
	

	63. 
	Профильная резиновая лента тип 2 (трехкулачковая шпонка)
	ТУ 38-105831-85

Ширина 250 мм
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	м
	48
	
	

	64. 
	Болт 1.1.М30х1120.Ст3пс2.
	ГОСТ 24379.1-80
	шт.
	4
	7.4
	29.6

	65. 
	Болт 2.1.М36х710.Ст3пс2.
	ГОСТ 24379.1-80
	шт.
	8
	10.9
	87.2

	66. 
	Анкер HSA "HILTI" М12х120 (или аналог)
	HILTI

Углеродистая сталь
	шт
	24
	0.03
	0.72

	67. 
	Болт 1.1М 42 х1900. 09Г2С-8
	ГОСТ 24379.1-80
	шт
	112
	23.8
	2665.6

	68. 
	Самосверлящий шуруп  S-MD 53Z 5,5х3,8 с уплотнительной шайбой
	"Hilti"
Углеродистая сталь
	шт
	150
	
	

	69. 
	Самосверлящий шуруп  S-MD 53Z с уплотнительной шайбой Ø16мм Артикул 00252801 (или аналог)
	"Hilti"

Углеродистая сталь
	шт
	500
	
	

	70. 
	Шурупы самонарезные  S-CD 63C 5,5х115 Артикул 00206968 (или аналог)
	"Hilti"

Углеродистая сталь
	шт
	590
	
	

	71. 
	Заклёпка "слепая" Ø4,8
	ГОСТ Р ИСО 15974-2005
	шт
	680
	
	

	72. 
	Анкер-шпилька HST     M 12x165/50
	"Hilti"
Углеродистая сталь
	шт
	15
	
	

	73. 
	Анкер-шуруп HUS-H 6x45 Артикул 002736565 (или аналог)
	"Hilti"

Углеродистая сталь
	шт
	520
	
	

	74. 
	Анкер-шуруп HUS 6x200  Артикул 00383051 (или аналог)
	"Hilti"

Углеродистая сталь
	шт
	50
	
	

	75. 
	Анкер-шуруп HUS 6x160  Артикул 00381405 (или аналог)
	"Hilti"

Углеродистая сталь
	шт
	120
	
	

	76. 
	Болт 1.1М24х1000.Ст3кп2
	ГОСТ 24379.1-80
	шт
	12
	
	

	77. 
	Болт М10х180.58(S16)
	ГОСТ 15589-70
	1000шт
	0.175
	120.68
	21.119

	78. 
	Болт М10х140.58 (S16)
	ГОСТ 15589-70
	1000шт
	0.11
	96.06
	10.5666

	79. 
	Болт М10х120.58(S16)
	ГОСТ 15589-70
	1000шт
	0.045
	83.72
	3.7674

	80. 
	Болт  М10х110.58(S16)
	ГОСТ 15589-70
	1000шт
	0.06
	77.55
	4.653

	81. 
	Шайба М10 3Х13 ГОСТ
	ГОСТ 6402-70
	1000шт
	0.39
	2.01
	0.7839

	82. 
	Гайка М10-6Н.5(S16)
	ГОСТ 5915-70
	1000шт
	0.39
	10.22
	3.9858

	83. 
	Шуруп с прижимным фланцем  S-MD 23Z 5,5x22 (Артикул 00234590) (или аналог)
	"Hilti"
	шт
	80
	
	

	84. 
	Дюбель "К" 6х35
	КНАУФ
	шт
	100
	
	

	85. 
	Шуруп TN 3,5х25 мм (для ГКЛ)
	КНАУФ
	шт
	360
	
	

	86. 
	Шуруп TN 3,5х35 мм (для ГКЛ)
	КНАУФ
	шт
	760
	
	

	87. 
	Лист гипсокартонный ГКЛО 12,5мм
	ГОСТ 6266-97
	м2
	94
	
	

	88. 
	Профиль  перфорированный маячковый (10мм)
	Применяется в качестве опорной направляющей баз при оштукатуривании для получения ровной поверхности.
	шт
	730
	
	

	89. 
	Профиль ПУ 31/31 (защита углов) 4м
	КНАУФ
	п.м
	28
	
	

	90. 
	Профиль оцинкованный ПН 100х50  L=3,5м (или аналог)
	"Hilti"
	м
	7
	
	

	91. 
	Оцинкованный профиль ПН 75/40 КНАУФ  L=3м
	КНАУФ
	п.м
	40
	
	

	92. 
	Оцинкованный профиль ПС 75/50
	КНАУФ
	п.м
	104
	
	

	93. 
	Лента уплотнительная КНАУФ Дихтунгбанд 70х3,2
	Cамоклеящаяся уплотнительная микропористая полимерная лента, применяющаяся для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции. Наклеивается на направляющий профиль (ПН), предназначенный для крепления к полу или потолку, а также стоечные профили (ПС), примыкающие к стенам
	п.м
	70
	
	

	94. 
	Лента армирующая 50мм
	КНАУФ
	п.м
	60
	
	

	95. 
	Труба асбестоцементная БНТ Ду=150, L=5000мм
	ГОСТ 1839-80
	шт.
	16
	
	

	96. 
	Труба  асбестоцементная  БНТ Ду=100, L=2590мм
	ГОСТ 1839-80
	шт.
	14
	
	

	97. 
	Муфта  асбестоцементная  БНТ Ду=100, L=150мм
	ГОСТ 1839-80
	шт.
	12
	
	

	98. 
	Жидкое стекло
	Водный раствор силиката натрия. Обладает высокой клейкостью, взаимодействует с минеральными материалами с образованием прочной структуры, обеспечивает адгезию к минеральным подложкам. Получаемое покрытие должно сохранять свои свойства в экстремальных климатических условиях, имеет грязеотталкивающие свойства. Покрытие светостойко, замедляет коррозию.
ГОСТ 13078-81
	кг.
	10
	
	

	99. 
	Рубероид РКП-350
	Универсальный кровельный материал, который может быть использован при устройстве, как подкладочных слоев, так и верхнего слоя кровельного ковра. Также широко используется при устройстве вертикальной гидроизоляции самых различных строительных сооружений. ГОСТ 10923-93
	м2
	170
	
	

	100. 
	Электроды сварочные  УОННИ 13/55 d=3,0мм
	ГОСТ 9466-75
	кг
	50
	
	

	101. 
	Электроды сварочные УОННИ 3/55  d=4,0мм (фасовка 7кг) (СЭЗ)
	ГОСТ 9466-75
	кг
	49
	
	

	102. 
	Бур SDS max ф 32х1320 Zentro  
	Предназначены для сверления отверстий в камне, граните, кирпиче и бетоне. 

Инструментальная сталь
	шт
	1
	
	

	103. 
	Бур   SDS max ф 25х670 1/15  
	Предназначены для сверления отверстий в камне, граните, кирпиче и бетоне.

Инструментальная сталь
	шт
	6
	
	

	104. 
	Пика  SDS max  L 280мм 1/40
	Инструментальная сталь
	шт
	3
	
	

	105. 
	Зубило  SDS max  25х280мм 1шт/40
	Инструментальная сталь
	шт
	3
	
	

	106. 
	Ключ динамометрический 1/2 42-210 НмДТ
	Посадочный размер, дюйм: 1/2
Момент затяжки: 42-210 Нм.


	шт
	1
	
	

	107. 
	Головка торцевая  1/2 ударная 17х38 мм
	Инструментальная сталь
	шт
	1
	
	

	108. 
	Головка торцевая  1/2 ударная 22х42 мм
	Инструментальная сталь
	шт
	1
	
	

	109. 
	Головка торцевая  1/2 ударная 27х46 мм
	Инструментальная сталь
	шт
	1
	
	

	110. 
	Сетка плетен н/у ф1.4яч12*12h1500L12S18
	ГОСТ 5336-80
	рул
	4
	
	


3. Требования к техническим характеристикам продукции
3.1. В п. 2 настоящего технического задания.

4. Обоснование несовместимости продукции

4.1. Не определено.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки продукции

5.1. Срок действия Договора –  до 30.06.2013 г.

5.2. Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки.
6. Требования к месту и условиям поставки продукции

6.1. Поставщик обязан поставить товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона строительства НВО АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект».
7. Требования к комплектации, размерам, упаковке продукции

7.1. Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
7.2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

7.3. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке.
8. Требования к качеству поставляемой продукции

8.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

8.3. Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении.

9. Требования к безопасности поставляемой продукции

9.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, в том числе: «Технический регламент о безопасности машин и оборудования» утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753.

10. Требования к результатам работ

10.1. Продукция должна быть поставлена в указанные сроки и заявленными количеством и качеством.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции 
11.1. Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика.

11.2. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.
