ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку электронно-механических устройств для хранения и учета ключей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электронно-механических устройств для хранения и учета ключей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Секция хранения СК24-02
(или эквивалент)
	Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

Электронный сейф для ключей, далее – сейф, должен быть предназначен для хранения пеналов с ключами от рабочих помещений предприятия, для автоматизированного учета времени сдачи и получения пеналов, для учета лиц, сдающих и получающих пеналы.
Пеналы сдаются и получаются после подтверждения личности сотрудника (верификации).

Состав секции управления должен включать в себя:

· Блок питания с резервным аккумулятором

· Центральный контроллер, имеющий в своем составе:

· Процессор

· Память программ

· Память событий

· Интерфейс клавиатуры, дисплея, считывателя

· Интерфейс связи с секциями хранения

· Интерфейс связи с внешним оборудованием

· Реле для коммутирования внешних цепей

· Клавиатура

· Графический ЖК-дисплей

· Считыватель бесконтактных карт или сканер отпечатка пальца

· Световой индикатор считывания

· Звуковой сигнализатор

· Ключ выбора режима

Состав секции хранения должен включать в себя:

· Пеналы для ключей

· Контроллер секции

· Ячейки для хранения пеналов, имеющие в своем составе:

· Контроллер считывания кода пенала

· Электромеханический замок

· Световой индикатор

Емкость секции хранения – не менее 24 пеналов

Количество секций хранения в составе сейфа – не менее 2

Количество пользователей – не более 5000

Количество пеналов, доступных одному пользователю – не более 99

Объем архивной информации, хранимой в памяти сейфа, при работе в автономном режиме – не более 20000 событий

Тип интерфейса для связи с внешним оборудованием RS 485, Ethernet
Продолжительность работы от встроенного резервного источника питания – не менее 8 ч.

Максимальная потребляемая мощность – не более 75 Вт

Количество независимых, программно управляемых, релейных выходов для управления внешним оборудованием – 2

Габаритные размеры секции управления – от 790 до 792x от 315 до 317x от 116 до 118 мм
Масса секции управления – не более 11 кг

Габаритные размеры секции хранения со вставленными пеналами: от 790 до 792x от 315 до 317x от 165 до 167
Масса секции хранения с пеналами – не более 15 кг
	не менее 12 месяцев
	2
	к-т


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

       6. Требования к технической документации
Паспорта, инструкции по установке на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
        7. Место поставки продукции:
Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве.

        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 3 месяцев с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П.Давыдов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ А.А.Тугушев
