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Извещение о внесении изменений в запрос цен

ФГУП «СНПО «Элерон», являющийся организатором размещения заказа запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку объективов вариофокальных (Извещение о проведении запроса цен в электронной форме опубликовано 23.08.2013 года на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 130823/0455/759 и на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru/, закупка № Z025660), сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен, а именно:

Изложить в томе 2 «Техническая часть» раздел  2 Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества: 

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


Диа

	азон изменения диафрагмы

	F1,3~360


	Диапазон резкости, м

	0,3 ~ бесконечность


	Температура эксплуатации, не менее   

	-20°C + 50°C


	Размеры, 

	От 37,5 x 48,0 х 56 мм

До 39,5 x 50,0 х 58 мм


	По вертикали

	73,6°~17,8°


	По диагонали

	121,8°~29,6°


	По горизонтали

	98,2°~23,8°


	Вес, г, не более 

	71 



	
	не менее 12 

месяцев
	300
	шт.

	2
	Объектив вариофокальный

TG3Z2910FCS-IR

	Технические характеристики: 

Фокусное расстояние

2,9~8,2 мм

Формат

1/3"

Крепление

CS

Диафрагма

Автодиафрагма DC

Макс. апертура

1:1,0

Диапазон изменения диафрагмы

F1,0~360C

Диапазон резкости, м

0,5 ~ бесконечность

Температура эксплуатации, не менее   

-20°C + 50°C

Размеры , (Д х Ш  х В)

От 33,5 x 46,6 х 44.3 мм

До 35,5 x 48,6 х 46.3 мм

Угол зрения на матрице ¼”
По вертикали

51.9°~26.3°

По диагонали

91.0°~33.0°

По горизонтали

70.7°~26.3°

    Угол зрения на матрице 1/3”

По вертикали

70.7°~26.3°

По диагонали

133.9°~44.2°

По горизонтали

98.3°~35.2°

Вес, г. не более 

47 


	не менее 12 месяцев
	200
	шт.


Заместитель директора ТЦСБ-

начальник ОМТО                                                                                       В.А. Шумкин
