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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В комплект поставки входят следующие позиции:
Позиция №1. Кран мостовой подвесной электрический г/п 2 т. с навесным оборудованием (таль электрическая). 
Позиция №2. Кран мостовой подвесной электрический г/п 3.2 т. с навесным оборудованием (таль электрическая). 


	Подраздел 1.1 позиция №1

		Кран мостовой, электрический, однобалочный, подвесной, однопролетный Q = 2 т. Лицензированное исполнение крана – для атомной промышленности.


	Подраздел 1.2 позиция №2

	Кран мостовой, электрический, однобалочный, подвесной, однопролетный, Q = 3,2 т. управление с пола.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

		Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


	Подраздел 1.3 Код ОКП

	31 5010 3 Краны мостовые электрические (включая специальные)



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Позиция №1
	Подъёмный кран мостового типа предназначен для перемещения грузов массой до 2 т., в том числе и специальных: из делящихся материалов и из других материалов, применяемых в атомной промышленности.
Позиция №2
Кран мостового типа предназначен для перемещения грузов массой до 3,2 т. Место расположения грузоподъёмного крана: транспортный пристрой.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Позиция №1
	Для перемещения делящихся материалов: группа А по НП-043-11
Позиция №2
Размещение: уличное в Уральском регионе.
Температура окружающей среды в диапазоне от минус 35 0С до плюс 40 0С. Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности: по НПБ 105-03 – В4, по ПУЭ – не категорируется.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Позиция №1
Основные характеристики подъёмного крана:
· Грузоподъемность: 2 т.
· Пролет крана Lп: 8,2 м.
· Общая длина L: 11 м.
· Длина консолей: 1,4 м.
· Высота подъема: 7 м.
· Размер: h1,2 м.
· Номер профиля двутавра подкранового пути: 36М.
· Группа режима работы крана: 5К (А5).
· Климатическое исполнение и категория размещения: УЗ (в помещении).
· Температура окружающей среды, 0С: -20+40.
· Скорость подъема (механическое регулирование с микроприводом): основная скорость 3 м/мин, пониженная скорость 0,3 м/мин. В зоне шириной 0,5 м в обе стороны от оси размещения механического стенда установки СКС ФКБН-2 установить блокировку на включение основной скорости 3 м/мин.
· Регулирование скорости передвижение крана частотное (преобразование частоты): основная скорость 20 м/мин, пониженная скорость 
3 м/мин.
· Регулирование скорости передвижения тали частотное (преобразование частоты): основная скорость 20 м/мин, пониженная скорость 3 м/мин.
· [bookmark: _GoBack]Расположение всех полупроводниковых элементов управления (включая частотные преобразователи): отдельно и вынесено на 50 м от зоны действия балочного крана.
· Расположение силового шкафа: отдельно и вынесено на 50 м от зоны действия балочного крана.
· Наличие тормозов на механизме передвижения крана: да.
· Наличие тормозов на механизме передвижения тали: да.
· Управление краном: подвесной пульт и проводное дистанционное управление (удаление дистанционного пульта – 50м, наличие ключа-бирки на всех пультах).
· Токопровод гибкий кабель: длина подкранового пути 18м.
· Напряжение в силовых цепях: 380В.
· Напряжение в цепи управления: 380В (либо слаботочное).

Дополнительные требования:
· дополнительный тормоз на механизме подъема;
· устройство для регистрации параметров работы крана;
· предусмотреть блокировку на включение основной скорости подъёма/спуска 3 м/мин в зоне шириной 0,5 м в обе стороны от оси размещения механического стенда установки СКС ФКБН-2;
· расположение всех полупроводниковых элементов управления (включая частотные преобразователи): отдельно и вынесено на 50 м от зоны действия балочного крана;
· проводное дистанционное управление (не по радиоканалу).
2.3 Необходимо выполнить монтаж поставляемого мостового крана и осуществить приемку в эксплуатацию в установленном порядке.
2.5 Категория производства: категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 – В4. По ПУЭ не категорируется.

Позиция №2
· Грузоподъемность: 3,2 т.
· Пролет крана Lп: 4,5 м.
· Общая длина L: 5,7 м.
· Длина консолей: 0,6 м.
· Высота подъема: 6 м.
· Размер h: 1 м.
· Номер профиля двутавра подкранового пути: 30М. (имеется)
· Климатическое исполнение и категория размещения: уличного исполнения для климата Уральского региона.
· Температура окружающей среды от минус 35 0С до плюс 40 0С.
· Скорость подъема: 8 м/мин.
· Регулирование скорости передвижения крана частотное (преобразование частоты): основная скорость 20 м/мин, расположено в силовом шкафу.
· Регулирование скорости передвижения тали частотное (преобразование частоты): основная скорость 20 м/мин, расположено в силовом шкафу.
· Наличие тормозов на механизме передвижения крана: нет.
· Наличие тормозов на механизме передвижения тали: нет.
· Управление краном: подвесной пульт (наличие ключа-бирки).
· Токопровод гибкий кабель: длина подкранового пути 11 м.
· Напряжение в силовых цепях: 380 В.
· Напряжение в цепи управления: 380 В (либо слаботочное).
Дополнительные требования:
· Дополнительный тормоз на механизме подъема.
· Наличие концевых выключателей передвижения крана в крайних положениях.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Позиция №1
Группа режима работы крана: 5К (А5).
Позиция №2
Группа режима работы крана: 3К (А3).

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Позиция №1
Нормативный срок службы не менее 20 лет.
Показатели надёжности в соответствии с ГОСТ 7890-93 «Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия» и в соответствии с НП-043-11 для кранов группы А.
Позиция №2
Нормативный срок службы не менее 20 лет.
Показатели надежности в соответствии с ГОСТ 7890-93 «Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия».

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Позиция №1
	Расположение всех полупроводниковых элементов управления (включая частотные преобразователи): отдельно и вынесено на 50 м от зоны действия балочного крана.
	Наличие тормозов на механизме передвижения крана: да.
	Наличие тормозов на механизме передвижения тали: да.
	Управление краном: подвесной пульт и дистанционное управление (наличие ключ-бирки на всех пультах).
Токопровод гибкий кабель: длина подкранового пути 18м.
Дополнительные требования: дополнительный тормоз на механизме подъема, устройство для регистрации параметров работы крана.
Шкафы управления крана и тали электрической, содержащие полупроводниковые радиоэлектронные  компоненты,  должны располагаться вне помещения расположения крана.

Оборудование приобретаемого крана должно быть смонтировано силами исполнителя договора на крановые пути, выведенного из эксплуатации крана, в помещении, отдельно оговариваемом с заказчиком.
Позиция №2
В комплекте поставки обязательно наличие отдельного силового шкафа.
Управление краном: подвесной пульт (наличие ключа-бирки).
Крупноузловая конструкция, собираемая на месте монтажа.
Подкрановые пути уже смонтированы в соответствии с проектной документацией на транспортный пристрой.


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В соответствии с НП-043-11.
В соответствии Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ 7890-93 «Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия». Необходимая сертификация.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Позиция №1
	В соответствии НП-043-11.	 
	Климатическое исполнение и категория размещения: УЗ (в помещении).
	Температура окружающей среды: 0С: -20+40.
Позиция №2
Категория сейсмостойкости – III по НП-031-01.
Класс безопасности – 4 по НП-001-97.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

		Трёхфазное.
	Напряжение в силовых цепях: 380В.
	Напряжение в цепи управления: 380В.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	В соответствии с НП-043-11.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Поставляемое оборудование должно быть комплектным, пригодным к монтажу и демонтажу специализированным персоналом.
Документация в соответствии с ГОСТ 7890-93 «Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия».
Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	В соответствии с ГОСТ 7890-93 «Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия», объём маркировки и места нанесения выполнить согласно НП-043-11:
· Модель крана,
· Серийный номер крана,
· Грузоподъёмность крана,
· Грузоподъёмность крюковой подвески.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

		Механические узлы (редукторы и пр.), электротехнические приборы должны быть упакованы в полиэтилен для исключения попадания влаги при транспортировке и хранении.
В соответствии с ГОСТ 7890-93 «Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия».



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	1. ПРОДУКЦИЯ будет поставлена в сроки, предусмотренные в спецификации настоящего договора. Оборудование должно быть принято ОТК завода изготовителя в соответствии с рабочими чертежами и техническими условиями.
2. Доставка ПРОДУКЦИИ осуществляется ПОСТАВЩИКОМ и за счет средств ПОСТАВЩИКА до склада ПОКУПАТЕЛЯ в г.Снежинске. Передача ПРОДУКЦИИ осуществляется по накладной, с этого момента к ПОКУПАТЕЛЮ переходит право собственности на ПРОДУКЦИЮ.
3. Фактической датой поставки считается дата получения ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ на основании товарной накладной с обязательным приложением счета-фактуры ПОСТАВЩИКА.
4. Покупатель осуществляет приемку  продукции в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями). 
5.Выявленные Покупателем при приемке недопоставка и (или) ненадлежащее качество продукции устраняются Поставщиком за свой счет путем  допоставки и замены некачественной продукции в течение 20 рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего уведомления в соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6, № П-7.
Расходы, связанные с принятием некачественной либо некомплектной ПРОДУКЦИИ на ответственное хранение, его реализацией или возвратом ПОСТАВЩИКУ, заменой ее на ПРОДУКЦИЮ надлежащего качества и комплектности, несет ПОСТАВЩИК. Восполнение недопоставки ПРОДУКЦИИ или замена ПРОДУКЦИИ не освобождает ПОСТАВЩИКА от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке ПРОДУКЦИИ.
6. После осуществления поставки ПРОДУКЦИИ стороны подписывают акт приема-передачи товара (оборудования). В таком акте должна быть указана сумма по договору за вычетом неустойки, возникшей в связи с ненадлежащим исполнением договора.
	7. Поставщик обязуется обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
Оборудование должно быть доставлено заказчику силами исполнителя договора поставки.
	8. Поставщик обязуется провести монтаж поставляемого крана, и осуществить приемку в эксплуатацию. Демонтаж старого крана производится силами заказчика.
	 После поставки и монтажа на месте эксплуатации, оборудование должно быть сдано эксплуатирующей организации в соответствии с 
ОСТ В 95 2515-87 «Система стандартов безопасности труда, средства механического оснащения. Приёмка в эксплуатацию».


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

		Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.
	Заказчику передаются следующая документация:
· Инструкции по монтажу,
· Инструкция по наладке,
· Инструкцию по эксплуатации,
· Паспорт на кран,
· Паспорт на электроталь,
· Сертификаты соответствия,
· Паспорта на установленное оборудование, не указанное в документации на кран и электроталь, 
· эксплуатационная документация.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с требованиями завода-изготовителя
Поставщик должен поставить закупаемое оборудование на промышленную площадку предприятия-заказчика своими силами.





РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с требованиями завода-изготовителя



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты приёмки оборудования.
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

		Оборудование должно быть ремонтопригодным в условиях места эксплуатации заказчика силами квалифицированного персонала с применением стандартного инструмента.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требование о необходимости предоставления услуг по монтажу: да
Требование о необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу: да
Требование о необходимости предоставления услуг по наладке: да
Требование о необходимости предоставления услуг по шеф-наладке: да
Требование о необходимости предоставления услуг по обслуживанию: 
предусмотреть порядок ежегодного планово-предупредительного ремонта оборудования силами квалифицированного персонала предприятия-заказчика.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Должно соответствовать требованиям НП-043-11.
В соответствии с требованиями ограничения воздействия на окружающую среду, установленными действующими нормативами.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

		К оборудованию и его безопасной эксплуатации предъявляются требования:
1. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2. НП-043-11 для группы А,
3. ГОСТ 7890-93 «Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия»
4. «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом от 12.11.2013 № 533 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
5.  Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Позиция №1
	Кран должен иметь заключение ОТК на соответствие ТУ и признан годным для использования по назначению.
	Лицензированное исполнение крана – для атомной промышленности по НП-043-11 для группы А.
	Не допускается поставка оборудования с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
Позиция №2
Режим работы крана по А3 (по ИСО 4301/1).
Классификация – общепромышленное исполнение.
Код ОКП: 31 5110, КЧ: 7, Наименование группировки продукции: Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью до 5 т.
Не допускается поставка оборудования с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

		Поставщик оборудования обязан гарантировать предоставление консультативной помощи и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией и техническим обслуживанием поставляемого оборудования




РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Обязательное наличие дополнительного тормоза на механизме подъема, устройство для регистрации параметров работы кранов. Расположение всех полупроводниковых элементов управления (включая частотные преобразователи): отдельно и вынесено на 50 м от зоны действия балочных кранов.
	Система сигнализации грузоподъёмного кранов должна отвечать требованиям НП-043-11.
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.
Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ - ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.
Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество: 2 (два) крана мостовых.
	Срок поставки: не позднее 30.06.2015
	Срок монтажа нового оборудования: 31.08.2015
	Срок сдачи в эксплуатацию – окончание договора: не позднее 31.08.2015



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Паспорт и прочая сопровождающая документация должны быть переданы на бумажном носителе на русском языке.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Обучение персонала не требуется, если этого не требуют особенности изготовляемого оборудования.




