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ФГУП «ГХК»

	
	УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

	
	СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	(ОО УКС)

	
	г. Железногорск, ул. Северная, 9

	
	(39197) 5-93-60

	
	      .2013г.    №  08-03-42/


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора 

по материально-техническому снабжению 

и комплектации оборудования

______________Е.А. Гуляев

«____»_________ 20__г.

Приложение № 1 к заявке

 на проведение процедуры закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота: Поставка датчиков уровня(лот №3208-С) гл. 4 ст. 10 п. 10.7 ЕОСЗ
2. Предмет закупки, технические характеристики продукции:
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

(наименование работ, услуг)


	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
	Количество

(объем работ, содержание услуг)


	Единица

измерения


	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость с НДС (18%), руб.
	График поставки (при необходимости)

	1
	Уровнемер радарный Rosemaunt 5402 AH2NA3SPVIBM1QG или эквивалент
	Тех. характеристики: бесконтактный радарный уровнемер высокочастотный (26 ГГц), корпус алюминиевый с полиуретановым покрытием, выход сигнала:4-20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART, резьба кабельного ввода-М20х1,5 (переходник), без взрывозащиты, общепромышленное исполнение, тип антенны-3S-коническая антенна 3 дюйма (DN80), нержавеющая сталь 316L (УТ1.4404), уплотнение резервуара 
PTFE с уплотнительными кольцами из фторэластомера Viton (-20С...+150С), тип технологического присоединения/материал: фланец DN80, PN40, EN 1092-1:форма B1 (соединительный выступ) для антенн по коду 2S-8S, 1R-4R и 2P-4P; форма A  (плоский) для антенн по коду 2H-8H, 2M-8M и 2N-8N, нержавеющая сталь 316L (EN1.4404), встроенный цифровой дисплей. В комплекте: с кабельным вводом К01 (8100-0187-0061) под небронированный кабель, М20х1,5, каб.6,5-14мм, никелированная латунь – 2шт., с фланцами Dy80 Py 40 исполнение 1 по ГОСТ 12815-80, материал фланца Сталь 20 – 2шт., в комплекте с КМЧ (шпильки), паспорт прибора и первичная госповерка изделия. Соответствует ГОСТ Р МЭК 60079-0:2007, ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003), ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, ГОСТ Р 52350.26-2007 (МЭК 60079-26-2006) 
	2
	шт.
	199 568,67


	470 982,05


	не требуется

	2
	Сигнализаторы уровня Rosemaunt 2120D0DV1NAAM0600Q4Q8Р1 или эквивалент
	Тех. характеристики: вибрационный сигнализатор уровня жидкости камертонного типа, конструкция из нержавеющей стали 316L (1.4404), монтаж: 3/4-in. NPT, тип электроники: релейный выход (DPCO) Uвых=60В, Iвых=5А, стандартная обработка поверхности, без взрывозащиты, общепромышленное исполнение, корпус - нейлон со стеклонаполнителем, резьба кабельного ввода М20х1,5, длина вилки 600мм. В комплекте: с кабельным вводом К01 (8100-0187-0061) под небронированный кабель, М20х1,5, каб. 6,5-14мм., никелированная латунь-4шт, сертификатом функциональной проверки, сертификатом соответствия материалов по стандарту EN 10204 3.1В, сертификатом гидроскопического испытания, паспорт прибора и первичная госповерка изделия.  Соответствует ГОСТ P 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)  
	2
	шт.
	56 525,33


	133 399,79


	не требуется

	3
	Сигнализаторs уровня Rosemaunt 2120D0DV1NAAM2050Q4Q8 или эквивалент
	Тех.характеристики: вибрационный сигнализатор уровня жидкости камертонного типа, конструкция из нержавеющей стали 316L (1.4404), монтаж: 3/4-in. NPT, тип электроники: релейный выход (DPCO) Uвых=60В, Iвых=5А,стандартная обработка поверхности, без взрывозащиты, общепромышленное исполнение, корпус
 - нейлон со стеклонаполнителем, резьба кабельного ввода М20х1,5, длина вилки 2050мм. В комплекте: с кабельным вводом К01 (8100-0187-0061) под небронированный кабель, М20х1,5, каб. 6,5-14мм., никелированная латунь-4шт, сертификатом функциональной проверки, сертификатом соответствия материалов по стандарту EN 10204 3.1В, паспорт прибора и первичная госповерка изделия.  Соответствует ГОСТ P 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)  
	2
	шт.
	55 861,67


	131 833,53


	не требуется

	Начальная (максимальная) цена договора (руб.)
	736 215,37


3. Комплект поставки:

а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д,); 

б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке, план качества (если требуется);

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);
е) экземпляр Заключения по результатам специальной проверки (СП) оборудования, требующего проведения СП, копии лицензии ФСБ России организации, проводящей СП, на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны по следующим видам работ: проведение работ по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в технических средствах.
4. Порядок формирования цены:
В начальную цену включены: стоимость самого товара, упаковки, маркировки,  расходы по транспортировке товара до склада Покупателя, НДС-18%. 
5. Срок гарантии качества: 

Гарантийный срок, в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения оборудования Покупателем.
6. Прочие условия (требования к упаковке, технической документации, к оборудованию, о том, что оно д.б. новым….)
Товар является новым, не бывшим в употреблении и находится в работоспособном состоянии, изготовленным не ранее июля 2013 года, не должен являться выставочным образцом, должен иметь сертификаты соответствия, действующее свидетельство о поверке, гарантийные талоны и паспорта заверенные печатью фирмы, заключение санитарно-эпидемиологической службы, паспорт, как и фирменный гарантийный талон должен быть подписан и заверен печатью. Оборудование должно быть работоспособным, а также протестированным на совместимость комплектующих.

7. Место поставки и условия допуска:
Красноярский Край, г. Железногорск, ул. Ленина 76, ТСЦ «ГХК», автотранспорт. Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ.
8. Срок поставки товара (если нет графика):

В течение 112 календарных дней с момента двустороннего подписания договора.

9. Порядок приемки:

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.  и Типовым порядком приемки по качеству закупаемой стандартной продукции на ФГУП “ГХК” (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: технические паспорта; сертификаты соответствия товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течении 10 рабочих дней с даты получения товара.

3. Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

Продолжительность приемки (в днях) – 10 рабочих дней с даты получения товара.
Объем выборки по альтернативному признаку - .
Срок для вывоза Поставщиком товара, принятого на ответственное хранение (в днях) – 5 рабочих дней с момента получения  уведомления.
	Перечень документации, представляемый поставщиком вместе с  товаром (продукцией)

	1.
	Техническая документация
	технические паспорта

	2.
	Документация, удостоверяющая качество товара (продукции)
	гарантийные талоны,  действующее свидетельство о поверке

	3.
	Документы о сертификации товара (продукции)
	оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, 
сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, 
сертификаты (или декларации) соответствия и т. д

	4.
	Иные документы, указанные в договоре 
	-

	5.
	Документы, предусмотренные конструкторской документацией (для не стандартизированной продукции)
	-
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