ЗАО «Беркут»

         УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор 
                       _______________ Абасов М.Р.К.о.
                                                                          «______» _______________ 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
     от «15» августа 2012 года
на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
в электронной форме 
на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования
1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.
5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:
«15» августа  2012 года в 15.00 (время московское).
12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 

«20» августа  2012 года в 18.00  (время московское). 
13. Дата рассмотрения предложений:
«21» августа  2012 года

14. Дата  подведения итогов запроса предложений:
«21» августа  2012 года

15. Предоставление ценового предложения участником размещения заказа:
В составе заявки участнику необходимо указать, конкретное наименование, производителя, страну происхождения, а также конкретные технические параметры предлагаемого оборудования в соответствии с таблицей «Сведения о товарах» приложения №1, а также предоставить копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на поставляемое оборудование. 

16. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 (Проект договора)
Приложение № 1
Описание закупаемых товаров
	№ п/п
	Наименование закупаемого товара
	Единица измерения
	Требуемое количество

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Электронные весы от 0 грамм до min 5 кг
	шт
	1

	2.
	Электронные весы от 0 грамм до min 30 кг
	шт
	1

	3.
	Электронные весы от 0 грамм до 0,5 кг
	шт
	1

	4.
	Лабораторные весы 0 грамм до 650 грамм
	шт
	2

	5.
	Холодильник 2-х камерный (мед. для хранения реактивов, замораживания биол. тканей)
	шт
	1

	6.
	Микродозаторы  объемом 100-1000 мкл 
	шт
	2

	7.
	Микродозаторы  объемом 1000-5000 мкл
	шт
	2

	8.
	Микродозаторы  объемом 20-200 мкл
	шт
	2

	9.
	Микродозаторы  объемом 10-100 мкл
	шт
	2

	10.
	Микродозаторы  объемом 0,5-10 мкл
	шт
	2

	11.
	Магнитная мешалка
	шт
	1

	12.
	рН-метр портативный
	шт
	1

	13.
	Дистиллятор электрический
	шт
	1

	14.
	Облучатель бактерицидный рециркулятор настенный
	шт
	13

	15.
	Облучатель бактерицидный рециркулятор комбинированный настенный
	шт
	3

	16.
	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный
	шт
	5

	17.
	Облучатель бактерицидный передвижной
	шт
	2

	18.
	Центрифуга  6000  об/мин
	шт
	1

	19.
	Термостат настольный 80л (521*525*720)
	шт
	4

	20.
	Термостат настольный 50л (634*621*575)
	шт
	4


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 

Срок поставки товара до __________________ 2012 года.

Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Примечание:
· в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса;

· приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией.
Сведения о товарах
1. Электронные весы от 0 грамм до min 5 кг
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	LCD монитор
	Наличие
	

	2
	Размер платформы Ш/Д, не более
	160 х 160 мм
	

	3
	Размер весов Ш/Г/В, не более
	220 х 160 х 32 мм
	

	4
	Диапазон взвешивания 
	0-5000 г
	

	5
	Точность, не менее
	1 г
	

	6
	Материал платформы 
	Нержав. сталь
	


2. Электронные весы от 0 грамм до min 30 кг
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Размеры Ш/Г/В, не более 
	535 x 241 x 330 мм
	

	2
	Диапазон взвешивания
	0 - 30 кг
	

	3
	Точность, не менее
	1 г
	

	4
	LCD дисплей
	Наличие
	

	5
	Функция автоматической установки нуля
	Наличие
	

	6
	Функция тары и удержания
	Наличие
	

	7
	Сменная чаша
	Наличие
	


3. Электронные весы от 0 грамм до 0,5 кг
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Наименьший предел взвешивания, не менее, г
	0,02
	

	2
	Наибольший предел взвешивания, не более, г
	500
	

	3
	Дискретность, г
	0,001
	

	4
	Размер весовой чаши, не более
	130 х 130 мм
	

	5
	Вакуум флуоресцентный дисплей
	Наличие
	

	6
	Поддонный крюк
	Наличие
	

	7
	Функция автоматического включения/выключения дисплея
	Наличие
	

	8
	Память на 200 результатов измерений
	Наличие
	

	9
	Настройка под факторы окружающей среды, самокалибровка и самотестирование
	Наличие
	

	10
	Встроенный интерфейс RS-232С, программное обеспечение WinCT на CD ROM
	Наличие
	


4. Лабораторные весы 0 грамм до 650 грамм
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Наименьший предел взвешивания, не менее, г
	0,1
	

	2
	Наибольший предел взвешивания, не более, г
	650
	

	3
	Дискретность, г
	0,001
	

	4
	Размер весовой чаши, не более
	130 х 130 мм
	

	5
	Вакуум флуоресцентный дисплей
	Наличие
	

	6
	Поддонный крюк
	Наличие
	

	7
	Функция автоматического включения/выключения дисплея
	Наличие
	

	8
	Память на 200 результатов измерений
	Наличие
	

	9
	Настройка под факторы окружающей среды, самокалибровка и самотестирование
	Наличие
	

	10
	Встроенный интерфейс RS-232С, программное обеспечение WinCT на CD ROM
	Наличие
	


5. Холодильник 2-х камерный (мед. для хранения реактивов, замораживания биол. тканей)
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Эффективная емкость, л
	Не менее 222
	

	2
	Тип
	Горизонтальный
	

	3
	Диапазон температур
	От -20°С до –35°С
	

	4
	Внешние размеры, ШхГх В, мм
	Не более 

905x687x881
	

	5
	Внутренние размеры, ШхГхВ, мм
	Не более 790х440х715
	

	6
	Внешняя отделка
	Гальванизированная сталь с акриловым покрытием
	

	7
	Внутренняя отделка
	Нержавеющая сталь
	

	8
	Число дверей
	1
	

	9
	Теплоизоляция
	Вспененный жёсткий полиуретан
	

	10
	Компрессор
	Герметичный роторный тип
	

	11
	Температурный контроллер
	Микропроцессорный
	

	12
	Температурный датчик 
	Платиновый 
	

	13
	Сигнализация 
	Сигнал об отключении питания или внезапном повышении температуры внутри морозильника
	

	14
	Наличие ключа (1 шт) 
	Наличие
	

	15
	Вес нетто 
	Не более 54 кг
	


6. Микродозаторы  объемом 100-1000 мкл
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Предназначен для дозирования жидкостей.
	Наличие
	

	2
	Диапазон дозирования 100-1000 мкл.
	Наличие
	

	3
	Наличие цифрового дисплея
	Наличие
	

	4
	Наличие упора под палец для облегчения процесса дозирования.
	Наличие
	

	5
	Наличие отдельной кнопки сброса наконечников, расположенной позади кнопки дозирования.
	Наличие
	

	6
	Наличие в комплекте сменной кнопки сброса наконечников с дополнительным рычагом, располагающимся сбоку дозатора для более удобного сброса для правшей.
	Наличие
	

	7
	Наличие в комплекте поставки смазки и ключа для калибровки дозатора.
	Наличие
	

	8
	Возможность установки сменной кнопки сброса наконечников с дополнительным рычагом для левшей.
	Наличие
	

	9
	Дизайн дозатора, позволяющий работать как правой, так и левой рукой.
	Наличие
	

	10
	Дозатор должен быть полностью автоклавируемым.
	Наличие
	

	11
	Дозатор должен быть изготовлен из материала устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
	Наличие
	

	12
	Возможность использования цветных идентификационных колец.
	Наличие
	

	13
	Возможность изменения высоты сбрасывателя наконечников для обеспечения совместимости с наконечниками разных производителей.
	Наличие
	

	14
	Предельная ошибка воспроизводимости


	при заборе 100 мкл не более 0,4%

при заборе 500 мкл не более 0,2%
при заборе 1000 мкл не более 0,15%
	

	15
	Допустимая погрешность


	при заборе 100 мкл не более 1,6%

при заборе 500 мкл не более 0,7%

при заборе 1000

мкл не более 0,6%
	


7. Микродозаторы  объемом 1000-5000 мкл
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Предназначен для дозирования жидкостей.
	Наличие
	

	2
	Диапазон дозирования 1000-5000 мкл.
	Наличие
	

	3
	Наличие цифрового дисплея
	Наличие
	

	4
	Наличие упора под палец для облегчения процесса дозирования.
	Наличие
	

	5
	Наличие отдельной кнопки сброса наконечников, расположенной позади кнопки дозирования.
	Наличие
	

	6
	Наличие в комплекте сменной кнопки сброса наконечников с дополнительным рычагом, располагающимся сбоку дозатора для более удобного сброса для правшей.
	Наличие
	

	7
	Наличие в комплекте поставки смазки и ключа для калибровки дозатора.
	Наличие
	

	8
	Возможность установки сменной кнопки сброса наконечников с дополнительным рычагом для левшей.
	Наличие
	

	9
	Дизайн дозатора, позволяющий работать как правой, так и левой рукой.
	Наличие
	

	10
	Дозатор должен быть полностью автоклавируемым.
	Наличие
	

	11
	Дозатор должен быть изготовлен из материала устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
	Наличие
	

	12
	Возможность использования цветных идентификационных колец.
	Наличие
	

	13
	Возможность изменения высоты сбрасывателя наконечников для обеспечения совместимости с наконечниками разных производителей.
	Наличие
	

	14
	Предельная ошибка воспроизводимости


	при заборе 1000 мкл не более 0,25%

при заборе 2500 мкл не более 0,2%

при заборе 5000 мкл не более 0,15%
	

	15
	Допустимая погрешность


	при заборе 1000 мкл не более 0,6%

при заборе 2500 мкл не более 0,6%

при заборе 5000 мкл не более 0,5%
	


8. Микродозаторы  объемом 20-200 мкл
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Предназначен для дозирования жидкостей.
	Наличие
	

	2
	Диапазон дозирования 20-200 мкл.
	Наличие
	

	3
	Наличие цифрового дисплея
	Наличие
	

	4
	Наличие упора под палец для облегчения процесса дозирования.
	Наличие
	

	5
	Наличие отдельной кнопки сброса наконечников, расположенной позади кнопки дозирования.
	Наличие
	

	6
	Наличие в комплекте сменной кнопки сброса наконечников с дополнительным рычагом, располагающимся сбоку дозатора для более удобного сброса для правшей.
	Наличие
	

	7
	Наличие в комплекте поставки смазки и ключа для калибровки дозатора.
	Наличие
	

	8
	Возможность установки сменной кнопки сброса наконечников с дополнительным рычагом для левшей.
	Наличие
	

	9
	Дизайн дозатора, позволяющий работать как правой, так и левой рукой.
	Наличие
	

	10
	Дозатор должен быть полностью автоклавируемым.
	Наличие
	

	11
	Дозатор должен быть изготовлен из материала устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
	Наличие
	

	12
	Возможность использования цветных идентификационных колец.
	Наличие
	

	13
	Возможность изменения высоты сбрасывателя наконечников для обеспечения совместимости с наконечниками разных производителей.
	Наличие
	

	14
	Предельная ошибка воспроизводимости


	при заборе 20 мкл не более 0,6%

при заборе 100 мкл не более 0,25%

при заборе 200 мкл не более 0,2%
	

	15
	Допустимая погрешность


	при заборе 20 мкл не более 1,2%

при заборе 100 мкл не более 0,8%

при заборе 200 мкл не более 0,6%
	


9. Микродозаторы  объемом 10-100 мкл
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Предназначен для дозирования жидкостей.
	Наличие
	

	2
	Диапазон дозирования 10-100 мкл.
	Наличие
	

	3
	Наличие цифрового дисплея
	Наличие
	

	4
	Наличие упора под палец для облегчения процесса дозирования.
	Наличие
	

	5
	Наличие отдельной кнопки сброса наконечников, расположенной позади кнопки дозирования.
	Наличие
	

	6
	Наличие в комплекте сменной кнопки сброса наконечников с дополнительным рычагом, располагающимся сбоку дозатора для более удобного сброса для правшей.
	Наличие
	

	7
	Наличие в комплекте поставки смазки и ключа для калибровки дозатора.
	Наличие
	

	8
	Возможность установки сменной кнопки сброса наконечников с дополнительным рычагом для левшей.
	Наличие
	

	9
	Дизайн дозатора, позволяющий работать как правой, так и левой рукой.
	Наличие
	

	10
	Дозатор должен быть полностью автоклавируемым.
	Наличие
	

	11
	Дозатор должен быть изготовлен из материала устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
	Наличие
	

	12
	Возможность использования цветных идентификационных колец.
	Наличие
	

	13
	Возможность изменения высоты сбрасывателя наконечников для обеспечения совместимости с наконечниками разных производителей.
	Наличие
	

	14
	Предельнаят ошибка воспроизводимости


	при заборе 10 мкл не более 0,8%

при заборе 50 мкл не более 0,24%

при заборе 100 мкл не более 0,2%
	

	15
	Допустимая погрешность


	при заборе 10 мкл не более 1,6 %

при заборе 50 мкл не более 0,8 %


при заборе 100 мкл не более 0,8%
	


10. Микродозаторы  объемом 0,5-10 мкл
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Предназначен для дозирования жидкостей.
	Наличие
	

	2
	Диапазон дозирования 0,5-10 мкл.
	Наличие
	

	3
	Наличие цифрового дисплея
	Наличие
	

	4
	Наличие упора под палец для облегчения процесса дозирования.
	Наличие
	

	5
	Наличие отдельной кнопки сброса наконечников, расположенной позади кнопки дозирования.
	Наличие
	

	6
	Наличие в комплекте сменной кнопки сброса наконечников с дополнительным рычагом, располагающимся сбоку дозатора для более удобного сброса для правшей.
	Наличие
	

	7
	Наличие в комплекте поставки смазки и ключа для калибровки дозатора.
	Наличие
	

	8
	Возможность установки сменной кнопки сброса наконечников с дополнительным рычагом для левшей.
	Наличие
	

	9
	Дизайн дозатора, позволяющий работать как правой, так и левой рукой.
	Наличие
	

	10
	Дозатор должен быть полностью автоклавируемым.
	Наличие
	

	11
	Дозатор должен быть изготовлен из материала устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
	Наличие
	

	12
	Возможность использования цветных идентификационных колец.
	Наличие
	

	13
	Возможность изменения высоты сбрасывателя наконечников для обеспечения совместимости с наконечниками разных производителей.
	Наличие
	

	14
	Предельнаят ошибка воспроизводимости


	при заборе 0,5 мкл не более 2,8%

при заборе 5 мкл не более 0,6%

при заборе 10 мкл не более 0,4%
	

	15
	Допустимая погрешность


	при заборе 0,5 мкл не более 4,0%

при заборе 5 мкл не более 1,0%

при заборе 10 мкл не более 0,5%
	


11. Магнитная мешалка
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Материал плитки
	          Силуминовая керамика
	

	2
	D платформы, мм
	145 
	

	3
	Контроль нагрева
	          Электронный
	

	4
	Мощность нагрева
	800W
	

	5
	Температурный диапазон
	20-300 0С
	

	6
	Температура вещества
	до 250 0С включительно
	

	7
	Максимальный перемешиваемый объем, л
	20 (вода)
	

	8
	Температура окружающей среды
	0-40 0С
	

	9
	Защитное термо-отключение   
	50 0С > T плитки
	

	10
	Потребляемая мощность
	  820 W
	

	11
	Влажность
	80 %
	

	12
	Вес
	2.6 кг
	

	13
	Размеры (д х ш х в) мм
	277 х 173 х 94
	

	14
	Класс защиты
	IP32
	

	15
	Термо-контроллер с датчиком из н/ж стали
	Наличие
	

	16
	Штатив для контроллера
	Наличие
	

	17
	Зажим-лапка для крепления контроллера на штативе
	Наличие
	


12. рН-метр портативный
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Диапазоны измерений
	-pH 0.00….14.00±0.01

-mV -1999…+1999±1

-температура -5.0…105.0 °C
	

	2
	Калибровка по 3 точкам
	Соответсвует
	

	3
	Автоматическое распознавание буфера
	Соответсвует
	

	4
	Автоматическая и ручная температурная компенсация
	Соответсвует
	

	5
	Автоматическая и ручная фиксация результата
	Соответсвует
	

	6
	дисплей для одновременного вывода pH/mV
	Соответсвует
	

	7
	Питание от батареек или NiMH аккумуляторов  размера AA
	Соответсвует
	

	8
	Комплект поставки:
	-измерительный модуль

-батарейки, ручной ремешок

-комбинированный электрод InLab413 SG IP67

-держатель электрода SevenGo™,

-буферные растворы

-инструкция по эксплуатации на русском языке

-методика поверки
	


13. Дистиллятор электрический
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Производительность, дм3/ч, не менее
	25
	

	2
	Род тока
	трехфазный 380 В переменный, 50 Гц
	

	3
	Потребляемая мощность, кВ•А, не более
	20
	

	4
	Масса, кг, не более
	20
	

	5
	Исполнение
	напольное
	


14. Облучатель бактерицидный рециркулятор настенный
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Источник излучения – одна лампа бактерицидная безозонная
	LTC 30Т8
	

	2
	  Электрическая мощность / бактерицидный поток, Вт
	30/11,3
	

	3
	  Средняя продолжительность горения, ч
	9000
	

	4
	  Содержание озона в воздушной среде, мг/м3, не более
	0,03
	

	5
	  Напряжение электропитания, В
	220 ± 10%
	

	6
	  Частота переменного тока, Гц
	50
	

	7
	  Потребляемая мощность, ВА, не более
	100
	

	8
	  Уровень шума, дБ(А), не более
	40
	

	9
	  Производительность облучателя при бактерицидной 

  эффективности 99,9 (99,0)% , (S. Aureus), м3/ч, не менее
	50 (75)
	

	10
	  Класс электробезопасности и степень защиты по ГОСТ Р 50267.0-92
	класс 1, тип В
	

	11
	  Габаритные размеры, мм, не более
	160х140х1080
	

	12
	  Масса, кг, не более
	8,0
	

	13
	  Средний срок службы, лет, не менее
	5
	

	14
	  Гарантийный срок, лет, не менее
	3 
	

	15
	  Материал корпуса
	металл
	

	16
	  Обработка корпуса, любыми дез. средствами, разрешенными МЗ РФ
	наличие
	

	17
	  Экран из алюминиевой фольги, установлен внутри корпуса,

  с высокой отражающей способностью УФ излучения
	наличие            
	


	18
	Зачерненные жалюзийные решетки «V» образного профиля,

  полностью исключающие попадание УФ излучения в помещение
	наличие
	


15. Облучатель бактерицидный рециркулятор комбинированный настенный
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Источник излучения – две лампы бактерицидные безозонные
	LTC 30Т8
	

	2
	         Электрическая мощность / бактерицидный поток, Вт
	30/11,3
	

	3
	         Средняя продолжительность горения, ч
	9000
	

	4
	         Содержание озона в воздушной среде, мг/м3, не более
	0,03
	

	5
	         Напряжение электропитания, В
	220 ± 10%
	

	6
	         Частота переменного тока, Гц
	50
	

	7
	         Потребляемая мощность, ВА, не более
	200
	

	8
	         Уровень шума, дБ(А), не более
	41
	

	9
	         Производительность облучателя при бактерицидной 

         эффективности 99,9 (99,0)%, (S. Aureus), м3/ч, не менее     

                                                                                                 (режим 1 – открытый)

                                                                                                 (режим 2 – закрытый)
	100 (150)

100 (150)
	

	10
	         Класс электробезопасности и степень защиты по ГОСТ Р 50267.0-92
	класс 1, тип В
	

	11
	         Габаритные размеры, мм, не более
	190х145х1080
	

	12
	         Масса, кг, не более
	9,0
	

	13
	         Средний срок службы, лет, не менее
	5
	

	14
	         Гарантийный срок, лет, не менее
	3                               
	

	15
	           Исполнение прибора
	комбинированное
	

	16
	         Дверца, вместо передней панели, открывается ключом
	наличие
	

	17
	         Материал корпуса
	металл
	

	18
	         Обработка корпуса, любыми дез. средствами, разрешенными МЗ РФ
	наличие
	

	19
	         Экран из алюминиевой фольги, установлен внутри корпуса,

         с высокой отражающей способностью УФ излучения
	наличие                             
	

	20
	           Зачерненные жалюзийные решетки «V» образного профиля,

         полностью исключающие попадание УФ излучения в помещение
	наличие
	


16.Облучатель бактерицидный открытого типа настенный
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	      Источник излучения – две лампы бактерицидные
	LTC 30Т8
	

	2
	      Электрическая мощность / бактерицидный поток, Вт
	30/11,3
	

	3
	      Средняя продолжительность горения (ресурс), ч
	9000
	

	4
	      Облученность от каждой лампы на расстоянии 1 м, Вт/м2 , не менее
	1,0
	

	5
	      Производительность облучателя при бактерицидной

      эффективности 99,9 (99,0)%, (S. Aureus), м3/ч
	100 (150)
	

	6
	      Содержание озона в воздушной среде, мг/м3, не более
	0,03
	

	7
	      Напряжение электропитания, В
	220 ± 10%
	

	8
	      Частота переменного тока, Гц
	50
	

	9
	      Потребляемая мощность, ВА, не более
	185
	

	10
	      КПД облучателя
	0,8        
	

	11
	      Класс электробезопасности и степень защиты

      по ГОСТ Р 50267.0-92
	класс 1, тип В
	

	12
	      Средний срок службы, лет, не менее
	5
	

	13
	      Габаритные размеры, мм, не более
	1010х150х130
	

	14
	      Масса, кг, не более
	6,5
	

	15
	      Материал корпуса
	металл 
	

	16
	      Обработка корпуса, любыми дез. средствами, разрешенными МЗ РФ
	наличие
	

	17
	      Экран из алюминиевой фольги, установлен внутри корпуса,

      с высокой отражающей способностью УФ излучения
	наличие
	


17. Облучатель бактерицидный передвижной
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	      Источник излучения – шесть ламп бактерицидных
	LTC 30Т8
	

	2
	      Электрическая мощность / бактерицидный поток, Вт
	30/11,3
	

	3
	      Средняя продолжительность горения (ресурс), ч
	9000
	

	4
	      Облученность от каждой лампы на расстоянии 1 м, Вт/м2 , не менее
	4,0
	

	5
	      Производительность облучателя при бактерицидной

      эффективности 99,9 (99,0)% , (S. Aureus), м3/ч, не менее
	550 (825)
	

	6
	      Содержание озона в воздушной среде, мг/м3, не более
	0,03
	

	7
	      Напряжение электропитания, В
	220 ± 10%
	

	8
	      Частота переменного тока, Гц
	50
	

	9
	      Потребляемая мощность, ВА, не более
	450
	

	10
	      КПД облучателя
	0,8        
	

	11
	      Класс электробезопасности и степень защиты

      по ГОСТ Р 50267.0-92
	класс 1, тип В
	

	12
	      Средний срок службы, лет, не менее
	5
	

	13
	      Габаритные размеры, мм, не более
	1065х585х405
	

	14
	      Масса, кг, не более
	17,5
	

	15
	      Материал корпуса
	металл 
	

	16
	      Бактерицидная лампа, экранированная
	наличие
	

	17
	      Обработка корпуса, любыми дез. средствами, разрешенными МЗ РФ
	наличие
	


18. Центрифуга  6000  об/мин
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Максимальный объем ротора (в комплекте) – 8х15 мл. Позволяет центрифугировать:
	  - стандартные пробирки (5-10мл), 

  - конические Falcon пробирки (15мл), 

  - системы взятия крови (4-10мл)
	

	2
	Максимальная скорость 
	6000 об/мин
	

	3
	Минимальная скорость 
	500 об/мин
	

	4
	Максимальное ускорение
	3421хg
	

	5
	Ввод времени в минутах 
	от 1 до 99 мин
	

	6
	Защелкивающаяся прозрачная крышка
	Наличие
	

	7
	Функция отключения при дисбалансе загрузки пробирок
	Наличие
	

	8
	Блокировка крышки во время работы  до полной остановки
	Соответствует
	

	9
	Габариты, не более:
	216 x 231 x 292 см
	

	10
	Вес, не более: 
	4 кг
	


19. Термостат настольный 80л (521*525*720)
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Объем рабочей камеры, не менее 
	80 л
	

	2
	 Диапазон регулируемых температур, °С (tокр. +5) ... +60
	
	

	3
	Дискретность задания температур, не более
	°С 1
	

	4
	Точность поддержания температуры в опорной точке рабочей камеры термостата в рабочем режиме, °С ±0,3
	Соответствие
	

	5
	Предельное отклонение температуры по объему камеры, °С ±1
	Соответствие
	

	6
	Напряжение сети: 220В±10%
	Соответствие
	

	7
	Частота: 50Гц±1%
	Соответствие
	

	8
	Максимальная потребляемая мощность:  не более 
	250 Вт
	

	9
	Габаритные размеры термостата (ширина/высота/глубина), не более
	528х753х547 мм
	

	10
	Габаритные размеры рабочей камеры (ширина/высота/глубина), не менее
	393х496х396 мм
	

	11
	Масса, не более
	60 кг
	


20. Термостат настольный 50л (634*621*575)
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	объем камеры, не менее 50 л
	50 л
	

	2
	естественная конвекция
	Соответствие
	

	3
	внутренняя стеклянная дверь
	Соответствие
	

	4
	внутренние размеры, не менее  
	400 х 400 х 330 мм
	

	5
	внешние размеры, не более
	634 х 621 х 575 мм
	

	6
	рабочая камера из нержавеющей стали
	Соответствие
	

	7
	микропроцессор-контроллер с жидкокристаллическим дисплеем индикации температуры;
	Соответствие
	

	8
	программируемый нагрев от +20 до +99,9°С;
	Соответствие
	

	9
	точность ± 0,1°С;
	Соответствие
	

	10
	Наличие 2-х полок
	Соответствие
	


ДОГОВОР  № 
г. Новосибирск












        






          "    " _________ 2012 г.

ООО «__________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании __________ , с одной стороны, и ЗАО "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Абасова Мамед Рагима Кямиль оглы, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар – _________________________________ (далее Товар) в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложение №1), соответствующий Комплектации и техническому описанию (Приложение №2) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Сумма настоящего договора составляет ____________ (__________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - __________ рублей.

1.3. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ №503 от 08.12.2008 г. между ЗАО «Беркут» (Генподрядчик) и ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России (Заказчик).

1.4. В целях настоящего договора Конечным пользователем будет пониматься  ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России.

2. Права и обязанности сторон.
      2.1. Поставщик обязуется поставить Товар до _______________ 2012 г. Поставщик гарантирует, что продаваемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован и не является предметом исков третьих лиц.

      2.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования товара по назначению, на русском языке (паспорт, сертификаты качества, инструкцию по эксплуатации).

      2.3. Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Покупателя осуществить монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Товара – Патологоанатомический корпус, находящийся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15. Указанные в настоящем пункте работы производятся при условии готовности помещений Конечного пользователя под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию. Работы принимаются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем по акту ввода в эксплуатацию. 

      2.4. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, а так же работы/услуги в предусмотренном настоящим договором порядке.

3. Цена товара и порядок расчетов.  
3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Цена поставляемого товара включает таможенное оформление Товара (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранение, упаковку и маркировку, доставку на склад Покупателя, монтаж и ввод в эксплуатацию Товара на объекте Конечного пользователя (п. 2.3 настоящего договора).

3.3. Оплата за товар по настоящему договору осуществляться путем перечисления:

Первого платежа, в размере 30% от стоимости поставляемого товара Поставщику в течение 3 банковских дней со дня получения Покупателем подписанного с двух сторон оригинала настоящего договора;

Второго платежа в размере 60% от стоимости поставляемого товара оплачиваются Поставщику в течение 14 банковских дней со дня подписания товарной накладной;

Третьего платежа в размере 10% от стоимости поставляемого товара оплачиваются Поставщику в течение 5 банковских дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию;

В случае если Покупатель не оплачивает товар до конца установленного срока, стороны обязуются  пересмотреть условия Договора и подписать дополнительное Соглашение.
4. Условия поставки.
4.1. Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

В день отгрузки Поставщик направляет на электронную почту info@berkut-nsk.com Упаковочный лист. Упаковки должны быть промаркированы в соответствии с этим Упаковочным листом.   

4.2. В момент доставки Товара Покупатель принимает Товар по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную.

Вскрытие упаковки Товара и приемка Товара по комплектности и качеству осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика перед началом монтажа или в иной согласованный сторонами срок. 

В случае обнаружения недостатков Товара (некомплектность, брак и т.д.) Сторонам незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Поставщик обязуется устранить указанный недостатки в течение 30 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

4.3. Датой поставки считается дата доставки Товара на склад Покупателя. 

Обязанность по доставке лежит на Поставщике. Поставщик вправе доставить Товар собственным или привлеченным транспортом, либо через транспортную организацию. Ответственность за выбор транспортной организации лежит на Поставщике. Обязательным условием доставки Товара является оформление товарно-транспортной накладной и путевых листов. Поставщик не вправе передавать Товар для доставки транспортным организациям, не оформляющим указанные документы.

4.4. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

4.5. Стоимость доставки включается в стоимость партии товара.
5. Качество товара.
5.1. Поставщик гарантирует упаковку и маркировку товара согласно международным стандартам. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим товар. После подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), год выпуска – не ранее 2012 г.;

5.2. Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов таких товаров, они заменяются на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом-изготовителем

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Товара. Гарантийный ремонт Товара осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Товара осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Товара, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

В случае гарантийной замены Товара (комплектующего изделия), в случае если покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, применяются правила ст. 471 ГК РФ 

Срок гарантии может быть продлен в случаях,  предусмотренных производителем Товара.

Гарантия на Товар прекращается в случаях:

- ненадлежащей эксплуатации Товара;

- технического обслуживания Товара не уполномоченным Поставщиком или Производителем Товара лицом;

- ненадлежащего хранения Товара.

В случае обнаружения дефекта поставленного товара по вине производителя, Поставщик гарантирует замену изделия на новое при наличии заключения независимого эксперта, подтверждающего «заводской дефект» и при условии письменного уведомления  Поставщика об обнаружении дефекта и назначении экспертизы.

6. Ответственность сторон.
6.1. Сторона Договора, имущественные интересы и/или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение товар (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

6.3. Сторона, предпринявшая все реально доступные меры заботливости и осмотрительности для защиты интересов другой стороны, для надлежащего исполнения обязательств по Договору, соответствующие характеру обязательств и условиям делового оборота, признается невиновной.

6.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

6.5. В случае просрочки поставки Товара, замены Товара с недостатками или устранения недостатков Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости партии Товара, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки. 

6.6. В случае, если Товар не будет введен Поставщиком в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Поставщик, последний обязуется возвратить полученные за Товар денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Товара, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

6.7. В случае просрочки платежа Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки. 
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договор или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

7.3. В случае, если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде города Новосибирска.
8. Действие договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

8.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

8.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

9. Форс-мажор.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

9.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

9.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право отказаться от Договора, при этом ни одна из сторон не требует возмещения возможных убытков.

10. Прочие условия.
10.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор имеет 2 (Два) Приложения, являющихся неотъемлемой его частью, составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

10.4.После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11. Реквизиты сторон

	Поставщик:

ООО «________»


	Покупатель:
ЗАО «Беркут»

ИНН 5408139329 КПП 540801001

Юр. адрес: 630117, г. Новосибирск

ул. Арбузова, Рынок 

Почт. адрес: 630117, г. Новосибирск

а/я 266
тел./факс:(383) 332-70-54
р/с 40702810200430000118 

в Новосибирском Филиале 

ОАО «Банк Москвы» 

БИК 045004762 

к/с 30101810900000000762



	Генеральный директор

_____________/____________/


м.п.
	Генеральный директор

____________________/ Абасов М.Р.К.о./

м.п.


Приложение № 1 к Договору № ____ 

От "___" _________2012 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	п/№
	Наименование Оборудования
	Кол-во
	Цена  за ед. (Руб.), в т.ч. НДС
	Стоимость   (Руб.), 
в т.ч. НДС

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	

	
	В том числе НДС
	
	
	


1. Срок поставки Оборудования ____________ дней, но не позднее 20 декабря 2012г.
2. Срок выполнения работ по установке ____ (_________) рабочих дней, срок начала работ определяется в письменной заявке Покупателя, направляемой в адрес Поставщика (в том числе посредством факсимильной связи или по электронной почте).
	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


Приложение № 2 к Договору № ____ 

От "___" _________2012 года
Комплектация и техническое описание
1. ___________________________
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции / требуемые значения закупаемого оборудования

	1
	
	
	

	2
	
	
	


	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


