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 «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на проведение СМР и ПНР для создания малорасходной системы подготовки сжатого воздуха

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание

на проведение «СМР и ПНР для создания малорасходной системы подготовки сжатого воздуха (этап 1)»

Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Строительно-монтажные работы в соответствии с локально сметными расчетами
	-
	-
	I этап - с момента заключения договора по декабрь 2015 года.

II этап – с января 2016 года  по декабрь 2016 года *


	Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего договора.

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Техническое перевооружение необходимо для повышения технико-экономического уровня РФЯЦ-ВНИИЭФ.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	3.1.1 Назначение проектируемого производства.

Проведение исследовательских работ. 

Общая площадь помещений подлежащая техперевооружению составляет 470м2.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	3.2.1 В здании проводятся вибрационные и термогазодинамические испытания. 

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	В соответствии с проектом.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В соответствии с проектом.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В соответствии с проектом.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	В соответствии с проектом.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Система должна обеспечивать блокировку включения систем вентиляции и кондиционирования при обнаружении пожара.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	В соответствии с проектом.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего договора.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 для данного объекта реконструкции не требуется.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий договора на выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1 Оценка возможности возникновения аварийных ситуаций с указанием, относится ли объект к объектам повышенного риска и требуется ли для него разработка аварийного комплекта документации - по РД 95 10 545 –99.

Объект технического перевооружения не является объектом повышенного риска, поскольку в процессе его функционирования, применяемое конкретное оборудование, материалы и технологические процессы не воздействуют на людей и окружающую среду.

Разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 для данного объекта технического перевооружения не требуется.

10.2  Категория помещений по НПБ 105-03 в соответствии с проектом.

Класс зоны помещений по ПУЭ – П-IIа.

10.3  Исходные данные и требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (в соответствии с проектом 0401-0001-ИТМ ГО и ЧС). 

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	11.1 Указать: необходимость или отсутствие необходимости разработки «Декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97г., «Правила представления декларации…», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 1999г. №526), РД 03-14-2005 «Порядок оформления декларации промышленной безопасности ОПО и перечень включённых в неё сведений» (приказ Ростехнадзора от 29.11.2005 №893); будет ли данный объект по окончании строительства относиться к опасным объектам согласно Федерального закона.

Необходимость разработки «Декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов» отсутствует, т.к. на данном объекте в соответствии с Федеральным законом (ФЗ) от 21.07.1997 №116ФЗ «О промышленной безопасности производства объектов» не обращаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении №2 к указанному выше ФЗ.

11.1.1  Необходимость и порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда проводится после введения объекта строительства в эксплуатацию, согласно А СУОТ 04.01-2005.

11.1.4 Необходимость или отсутствие необходимости проведения экспертизы условий труда в соответствии с Трудовым Кодексом (Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ, в ред. от 18.12.2006 №232-ФЗ, статья 215 федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ, приложение 1 к ФЗ от 21.07.97 №116-ФЗ, №116-ФЗ ).

Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	12.1 Перечень правил и норм безопасности, по которым проводится СМР. 

Указать точное наименование, обозначение и год выпуска нормативного документа.

12.1.1 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
12.1.2 Правила устройства электроустановок изд. 6 и 7, 2009 г.;

12.1.3 Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство. Часть 2».

12.1.4 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2014 № 190-Фз (в ред. от 29.12.2006 №258-ФЗ).

12.1.5 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности, ОСПОРБ-99/2010.

12.1.6 СанПин 2.2.1/2.1.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» (объявлены для исполнения приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 16.04.2008 №476/ВР).

12.2 Выполнение работ производится в два этапа. I этап выполняется в 2015 году по цене 9 742 780,36 руб. II этап выполняется в 2016г. по окончательной цене договора .

12.3 Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок реализации проекта – декабрь  2016 года. II этап-декабрь 2016 г*. 

Периодичность поставки – разовая.


* Сроки выполнения II-го этапа могут корректироваться в зависимости от сроков выделения финансовых средств и при необходимости оформляются Дополнительным соглашением к Договору.

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	Архитектурно-стр.решения.(Фун-ты)
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость строительных работ 
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	Средства  на оплату труда 
	
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость 
	
	чел.час
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-

вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	
	Общая стоимость, руб.
	
	Т/з осн.

раб.на ед.
	Т/з осн.

раб.

Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
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	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Новый Раздел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                           Земляные работы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР01-02-057-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Земляные работы, выполняемые вручную СМР=10,74

Земляные работы, выполняемые ручным способом:

НР (300,12 руб.): 80% от ФОТ (375,15 руб.)

СП (168,82 руб.): 45% от ФОТ (375,15 руб.)
	100 м3 грунта
	0,23
23/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-02-061-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Земляные работы, выполняемые вручную СМР=10,74

Земляные работы, выполняемые ручным способом:

НР (28,85 руб.): 80% от ФОТ (36,06 руб.)

СП (16,23 руб.): 45% от ФОТ (36,06 руб.)
	100 м3 грунта
	0,04
4/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ФССЦпг01-01-01-037
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка СМР=5,77

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ
	1 т груза
	33,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ФССЦпг03-21-01-009
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка СМР=5,77

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ
	1 т груза
	33,25
19*1,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                           Фундамент ФМ-1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР06-01-001-16
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
63 588,67 = 127 134,79 - 8,1 x 7 845,20

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров):

НР (230,13 руб.): 105% от ФОТ (219,17 руб.)

СП (142,46 руб.): 65% от ФОТ (219,17 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,073
7,3/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТСЦ-204-0066
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура-сетка из арматурной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров)
	т
	0,23705
237,05/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР06-01-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство бетонной подготовки
57 099,45 = 55 514,37 - 102 x 485,41 + 102 x 500,95

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров):

НР (60,09 руб.): 105% от ФОТ (57,23 руб.)

СП (37,2 руб.): 65% от ФОТ (57,23 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,026
2,6/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР08-01-003-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

4 Конструкции из кирпича и блоков. Гидроизоляция обмазочная СМР=10,63

Конструкции из кирпича и блоков: гидроизоляция обмазочная:

НР (40,09 руб.): 122% от ФОТ (32,86 руб.)

СП (26,29 руб.): 80% от ФОТ (32,86 руб.)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,12
12/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                           Фундамент ФМ-2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР06-01-001-16
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
63 588,67 = 127 134,79 - 8,1 x 7 845,20

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров):

НР (208,06 руб.): 105% от ФОТ (198,15 руб.)

СП (128,8 руб.): 65% от ФОТ (198,15 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,066
6,6/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТСЦ-204-0066
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура-сетка из арматурной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров)
	т
	0,26237
262,37/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР06-01-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство бетонной подготовки
57 099,45 = 55 514,37 - 102 x 485,41 + 102 x 500,95

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров):

НР (53,16 руб.): 105% от ФОТ (50,63 руб.)

СП (32,91 руб.): 65% от ФОТ (50,63 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,023
2,3/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР08-01-003-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

4 Конструкции из кирпича и блоков. Гидроизоляция обмазочная СМР=10,63

Конструкции из кирпича и блоков: гидроизоляция обмазочная:

НР (36,75 руб.): 122% от ФОТ (30,12 руб.)

СП (24,1 руб.): 80% от ФОТ (30,12 руб.)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,11
11/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                           Фундамент ФМ-3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР06-01-001-19
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх
71 702,28 = 177 612,48 - 13,5 x 7 845,20

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров):

НР (208,79 руб.): 105% от ФОТ (198,85 руб.)

СП (129,25 руб.): 65% от ФОТ (198,85 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,032
3,2/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТСЦ-204-0066
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-III диаметром 10мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров)
	т
	0,1089
108,9/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТСЦ-204-0075
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Каркасы арматурные класса A-I диаметром: 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров)
	т
	0,01794
17,94/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТСЦ-204-0002
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров)
	т
	0,00404
4,04/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТСЦ-204-0002
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров)
	т
	0,00404
4,04/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР06-01-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство бетонной подготовки
57 099,45 = 55 514,37 - 102 x 485,41 + 102 x 500,95

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров):

НР (23,12 руб.): 105% от ФОТ (22,02 руб.)

СП (14,31 руб.): 65% от ФОТ (22,02 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,01
1,0/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР06-01-015-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг(ЗД-1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров):

НР (20,34 руб.): 105% от ФОТ (19,37 руб.)

СП (12,59 руб.): 65% от ФОТ (19,37 руб.)
	1 т
	0,0248
24,8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР08-01-003-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

4 Конструкции из кирпича и блоков. Гидроизоляция обмазочная СМР=10,63

Конструкции из кирпича и блоков: гидроизоляция обмазочная:

НР (20,03 руб.): 122% от ФОТ (16,42 руб.)

СП (13,14 руб.): 80% от ФОТ (16,42 руб.)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,06
6/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                           Фундамент ФМ-4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР06-01-001-16
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
63 588,67 = 127 134,79 - 8,1 x 7 845,20

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров):

НР (15,77 руб.): 105% от ФОТ (15,02 руб.)

СП (9,76 руб.): 65% от ФОТ (15,02 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,005
0,5/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТСЦ-204-0066
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-III диаметром 10мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров)
	т
	0,0266
26,6/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТСЦ-204-0002
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров)
	т
	0,00066
0,66/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР06-01-015-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг  (ЗД-1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров):

НР (15,26 руб.): 105% от ФОТ (14,53 руб.)

СП (9,44 руб.): 65% от ФОТ (14,53 руб.)
	1 т
	0,0186
6,2*3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР06-01-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство бетонной подготовки
57 099,45 = 55 514,37 - 102 x 485,41 + 102 x 500,95

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (Саров) СМР=6,71

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные. (Саров):

НР (6,94 руб.): 105% от ФОТ (6,61 руб.)

СП (4,3 руб.): 65% от ФОТ (6,61 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,003
0,3/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР08-01-003-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

4 Конструкции из кирпича и блоков. Гидроизоляция обмазочная СМР=10,63

Конструкции из кирпича и блоков: гидроизоляция обмазочная:

НР (6,67 руб.): 122% от ФОТ (5,47 руб.)

СП (4,38 руб.): 80% от ФОТ (5,47 руб.)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,02
2/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

	(локальная смета)

	на Воздухоснабжение  

	 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Система сжатого воздуха

	1
	ТЕРм12-01-049-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (125,66 руб.): 80% от ФОТ (157,08 руб.)
СП (94,25 руб.): 60% от ФОТ (157,08 руб.)
	100 м трубопровода
	0,07
7/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ТСЦ-507-0460
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	0,735
7*1,05/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕРм12-01-049-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (2364,66 руб.): 80% от ФОТ (2955,82 руб.)
СП (1773,49 руб.): 60% от ФОТ (2955,82 руб.)
	100 м трубопровода
	2,1
210/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ТСЦ-507-0446
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	22,05
210*1,05/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕРм12-01-049-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (78,82 руб.): 80% от ФОТ (98,53 руб.)
СП (59,12 руб.): 60% от ФОТ (98,53 руб.)
	100 м трубопровода
	0,07
7/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ТСЦ-507-0441
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	0,735
7*1,05/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕРм12-01-049-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (165,63 руб.): 80% от ФОТ (207,04 руб.)
СП (124,22 руб.): 60% от ФОТ (207,04 руб.)
	100 м трубопровода
	0,17
17/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ФССЦ-507-4253
И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359
	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	1,785
17*1,05/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕРм12-01-049-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 38 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (385,73 руб.): 80% от ФОТ (482,16 руб.)
СП (289,3 руб.): 60% от ФОТ (482,16 руб.)
	100 м трубопровода
	0,4
40/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ФССЦ-507-4240
И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359
	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	4,2
40*1,05/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЕРм12-01-049-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 25 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (1108,98 руб.): 80% от ФОТ (1386,22 руб.)
СП (831,73 руб.): 60% от ФОТ (1386,22 руб.)
	100 м трубопровода
	1,15
115/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ФССЦ-507-4228
И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359
	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	12,705
121*1,05/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Прайс "АРМАТЭК"
	Отвод из коррозийнностойкой стали 89х6мм                                        Ц/о:1300:1,18:5,09х1,03х1,02= 227,40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Прайс "АРМАТЭК"
	Отвод из коррозийнностойкой стали 38х3мм                                        Ц/о:287,0:1,18:5,09х1,03х1,02= 50,2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Прайс "АРМАТЭК"
	Отвод из коррозийнностойкой стали 25х2мм                                        Ц/о:287,0:1,18:5,09х1,03х1,02=  50,2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Прайс "АРСЕНАЛ"
	Тройник из коррозийнностойкой стали Ду80хДу80                                 Ц/о:1220,0:1,18:5,09х1,03х1,02= 213,40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТСЦ-507-1443
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление: Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	компл.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТСЦ-507-1314
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт.
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТСЦ-507-1313
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТСЦ-507-1312
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТЕР16-02-007-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы:
НР (16,55 руб.): 128% от ФОТ (12,93 руб.)
СП (10,73 руб.): 83% от ФОТ (12,93 руб.)
	1 соединение
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТЕР16-02-007-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы:
НР (25,18 руб.): 128% от ФОТ (19,67 руб.)
СП (16,33 руб.): 83% от ФОТ (19,67 руб.)
	1 соединение
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТСЦ-507-1312
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ТСЦ-507-1313
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕРм12-12-003-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (493,95 руб.): 80% от ФОТ (617,44 руб.)
СП (370,46 руб.): 60% от ФОТ (617,44 руб.)
	1 шт.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ООО"ПромАрм"
	Задвижка клиновая литая, материал нержавеющая сталь 30нж915нж Ду80 Ру40                        Ц/о:57211,0:1,18:5,09х1,03х1,02= 10007,31
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ООО"ПромАрм"
	Задвижка клиновая литая, материал нержавеющая сталь 30нж915нж Ду80 Ру16                        Ц/о:28419,0:1,18:5,09х1,03х1,02=   4971,03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ООО"ПромАрм"
	Электропривод В-А2-05 к задвижке 30нж915нж  N=0,37кВт Арт.ПА2013.1001.75                           Ц/о:63503,0:1,18:5,09х1,03х1,02=  11107,90
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ТЕРм12-12-001-09
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (138,67 руб.): 80% от ФОТ (173,34 руб.)
СП (104 руб.): 60% от ФОТ (173,34 руб.)
	1 шт.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ООО"ПромАрм"
	Клапан обратный 16нж84нж Ду80 Ру40                                                      Ц/о:28837,0:1,18:5,09х1,03х1,02=5044,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ОАО"Знамя труда"(поставка заказчика)
	Клапан сальниковый запорный 15нж50п  Ду80 Ру16                            Ц/о:16000,0:1,18:5,09х1,03х1,02=   2798,71
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ТЕРм12-12-001-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (92,24 руб.): 80% от ФОТ (115,3 руб.)
СП (69,18 руб.): 60% от ФОТ (115,3 руб.)
	1 шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ОАО"Знамя труда"(поставка заказчика)
	Клапан сальниковый запорный 15нж50п  Ду65 Ру16                            Ц/о:16000,0:1,18:5,09х1,03х1,02=   2798,71
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ТЕРм12-12-001-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (70,56 руб.): 80% от ФОТ (88,2 руб.)
СП (52,92 руб.): 60% от ФОТ (88,2 руб.)
	1 шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	ОАО"Знамя труда"(поставка заказчика)
	Клапан сальниковый запорный 15нж50п  Ду50 Ру16                            Ц/о:16000,0:1,18:5,09х1,03х1,02=   2798,71
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ТЕРм12-12-005-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (35,44 руб.): 80% от ФОТ (44,3 руб.)
СП (26,58 руб.): 60% от ФОТ (44,3 руб.)
	1 шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ОАО"Знамя труда"(поставка заказчика)
	Клапан запорный сильфонный с сальником 13нж906п  Ду32 Ру40       Ц/о:20000,0:1,18:5,09х1,03х1,02=   3498,39
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ТЕРм12-12-005-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (201,74 руб.): 80% от ФОТ (252,18 руб.)
СП (151,31 руб.): 60% от ФОТ (252,18 руб.)
	1 шт.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	"ЛГ Автоматика"(поставка заказчика)
	Клапан шланговый типа КШС-Э с электроприводом МЭПК  Ду20 Ру16  Ц/о:16000,0:1,18:5,09х1,03х1,02=2798,71
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	"ЛГ Автоматика"(поставка заказчика)
	Клапан запорно-регулирующий 15лс94бк  Ду20 Ру16                           Ц/о:6806,0:1,18:5,09х1,03х1,02= 1190,50
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	ТЕРм12-12-001-09
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (138,67 руб.): 80% от ФОТ (173,34 руб.)
СП (104 руб.): 60% от ФОТ (173,34 руб.)
	1 шт.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ПЕНЗЭНЕРГОКОМПЛЕКТ(поставка заказчика)
	Клапан предохранительный пружинный фланцевый(12Х18Н9ТЛ) 17нж17нжСППК4Р80х16 УХЛ1            Ц/о:26410,0:1,18:5,09х1,03х1,02=   4619,62
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ПЕНЗЭНЕРГОКОМПЛЕКТ(поставка заказчика)
	Клапан предохранительный пружинный фланцевый(12Х18Н9ТЛ) 17нж17нжСППК4Р80х40 УХЛ1            Ц/о:30500,0:1,18:5,09х1,03х1,02=   5335,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	ТЕРм12-12-005-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (130,88 руб.): 80% от ФОТ (163,6 руб.)
СП (98,16 руб.): 60% от ФОТ (163,6 руб.)
	1 шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	ЗАО "Фобос"
	Кран шаровой запорный проходной  ФБ39.Х10.010 ДУ10 РУ16                    Ц/о:3597:1,18:5,09х1,03х1,02= 629,18
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	ЗАО "Фобос"
	Кран шаровой запорный проходной  ФБ39.Х10.010 ДУ10 РУ40                    Ц/о:3597:1,18:5,09х1,03х1,02= 629,18
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	ТСЦ-507-1415
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	компл.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	ТСЦ-507-1435
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление: Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	компл.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	ТЕРм12-12-001-09
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (46,22 руб.): 80% от ФОТ (57,78 руб.)
СП (34,67 руб.): 60% от ФОТ (57,78 руб.)
	1 шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Прайс "ГИДРОМЕХСЕРВИС"
	Клапан регулирующий с пневмопроводом КМР ЛГ Ду80 Ру40  Ц/о:214695,0:1,18:5,09х1,03х1,02 =37554,29
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	ТЕРм12-12-001-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (245,38 руб.): 80% от ФОТ (306,72 руб.)
СП (184,03 руб.): 60% от ФОТ (306,72 руб.)
	1 шт.
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	ООО"ПромАрм"
	Клапан запорный 15нж22нж  Ду15 Ру40                                                      Ц/о:8595,0:1,18:5,09х1,03х1,02=     1503,43
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	ООО"ПромАрм"
	Клапан запорный 15нж65нж  Ду15 Ру16                                                      Ц/о:8199,0:1,18:5,09х1,03х1,02=     1434,16
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ТЕР26-01-018-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами отражающей изоляции пенофол
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Теплоизоляционные работы СМР=6,07
Теплоизоляционные работы:
НР (543,81 руб.): 100% от ФОТ (543,81 руб.)
СП (380,67 руб.): 70% от ФОТ (543,81 руб.)
	10 м2 изолируемой поверхности
	2,018
20,18/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	ФССЦ-104-0909
И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356
	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм(пенофол) типС-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Теплоизоляционные работы СМР=6,07
Теплоизоляционные работы
	м2
	66,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	ТЕР26-01-018-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами отражающей изоляции пенофол
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Теплоизоляционные работы СМР=6,07
Теплоизоляционные работы:
НР (740,17 руб.): 100% от ФОТ (740,17 руб.)
СП (518,12 руб.): 70% от ФОТ (740,17 руб.)
	10 м2 изолируемой поверхности
	4,12
41,2/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	ФССЦ-104-0909
И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356
	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм(пенофол) типС-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Теплоизоляционные работы СМР=6,07
Теплоизоляционные работы
	м2
	90,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	ТЕРм12-01-049-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж существующего трубопровода служебного сжатого воздуха
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (647,47 руб.): 80% от ФОТ (809,34 руб.)
СП (485,6 руб.): 60% от ФОТ (809,34 руб.)
	100 м трубопровода
	1,15
115/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	ТСЦ-301-1224
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	кг
	201,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Система сжатого воздуха
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Раздел 2. Опоры подвижные

	60
	ТЕР01-02-058-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 Земляные работы, выполняемые ручным способом СМР=10,74
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (107 руб.): 80% от ФОТ (133,75 руб.)
СП (60,19 руб.): 45% от ФОТ (133,75 руб.)
	100 м3 грунта
	0,082
8,2/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	ТЕР01-02-061-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 Земляные работы, выполняемые ручным способом СМР=10,74
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (30,3 руб.): 80% от ФОТ (37,87 руб.)
СП (17,04 руб.): 45% от ФОТ (37,87 руб.)
	100 м3 грунта
	0,042
4,2/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	ТЕР06-01-001-13
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном армированные (Саров) СМР=6,71
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные:
НР (303,79 руб.): 105% от ФОТ (289,32 руб.)
СП (188,06 руб.): 65% от ФОТ (289,32 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,04
0,5*8/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	ТСЦ-204-3893
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном армированные (Саров) СМР=6,71
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные
	т
	0,0392
4,9*8/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	ТЕР06-01-015-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном армированные (Саров) СМР=6,71
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленные армированные:
НР (79,57 руб.): 105% от ФОТ (75,78 руб.)
СП (49,26 руб.): 65% от ФОТ (75,78 руб.)
	1 т
	0,02848
3,56*8/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	ТЕР09-03-039-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов массой до 0,1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции:
НР (100,13 руб.): 90% от ФОТ (111,26 руб.)
СП (94,57 руб.): 85% от ФОТ (111,26 руб.)
	1 т конструкций
	0,1124
14,05*8/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	ТСЦ-201-0813
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Опоры стальные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	т
	0,1124
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Опоры подвижные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Раздел 3. Оборудование

	67
	ФЕРм37-01-013-10
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Монтаж блок- контейнера под компрессор на открытой площадке, масса оборудования: 8 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Монтаж оборудования общего назначения СМР=5,73
Монтаж оборудования общего назначения:
НР (2915,54 руб.): 80% от ФОТ (3644,42 руб.)
СП (2186,65 руб.): 60% от ФОТ (3644,42 руб.)
	1 шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	ООО"ВикТехно"(поставка заказчика)
	Компрессор " WP311LBASIC"               Ц/о:1680000,0:1,18:3,67х1,03х 1,012=404370,02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Оборудование СМР=3,67
Оборудование
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	ООО"ВикТехно"(поставка заказчика)
	Блок-контейнер под компрессор " WP311LBASIC"                                      Ц/о:2138400,0:1,18:3,67х1,03х 1,012=514705,27
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Оборудование СМР=3,67
Оборудование
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	70
	ФЕРм37-01-013-09
Пр. Минрегион от  04.08.09 № 321
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Монтаж оборудования общего назначения СМР=5,73
Монтаж оборудования общего назначения:
НР (2360,4 руб.): 80% от ФОТ (2950,5 руб.)
СП (1770,3 руб.): 60% от ФОТ (2950,5 руб.)
	1 шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	ЗАО"ПензЭнергоМаш"
	Рессивер V=4м3.Материал нержавеющая сталь.Ру40                  Ц/о:2480000,0:1,18:3,67х1,03х 1,012=596927,17
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Оборудование СМР=3,67
Оборудование
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	ТЕРм37-01-013-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Монтаж оборудования общего назначения СМР=5,73
Монтаж оборудования общего назначения:
НР (1131,97 руб.): 80% от ФОТ (1414,96 руб.)
СП (848,98 руб.): 60% от ФОТ (1414,96 руб.)
	1 шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	ЗАО"ПензЭнергоМаш"
	Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕП-5-1600-2-К                   Ц/о:263000,0:1,18:3,67х1,03х 1,012=63303,16
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Оборудование СМР=3,67
Оборудование
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Раздел 4. Система К3

	74
	ТЕР01-01-004-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Земляные работы, выполняемые механизированным способом СМР=5,34
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (245,97 руб.): 95% от ФОТ (258,92 руб.)
СП (129,46 руб.): 50% от ФОТ (258,92 руб.)
	1000 м3 грунта
	0,3706
370,6/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	ТЕР01-01-033-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Земляные работы, выполняемые механизированным способом СМР=5,34
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (43,79 руб.): 95% от ФОТ (46,09 руб.)
СП (23,05 руб.): 50% от ФОТ (46,09 руб.)
	1000 м3 грунта
	0,3706
370,6/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	ТЕР01-02-055-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 Земляные работы, выполняемые ручным способом СМР=10,74
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (1125,81 руб.): 80% от ФОТ (1407,26 руб.)
СП (633,27 руб.): 45% от ФОТ (1407,26 руб.)
	100 м3 грунта
	0,654
65,4/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	ТЕР01-02-061-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 Земляные работы, выполняемые ручным способом СМР=10,74
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (471,78 руб.): 80% от ФОТ (589,73 руб.)
СП (265,38 руб.): 45% от ФОТ (589,73 руб.)
	100 м3 грунта
	0,654
65,4/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	ТЕР01-02-005-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Земляные работы, выполняемые механизированным способом СМР=5,34
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (685,99 руб.): 95% от ФОТ (722,09 руб.)
СП (361,05 руб.): 50% от ФОТ (722,09 руб.)
	100 м3 уплотненного грунта
	3,706
370,6/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	ТЕР23-03-001-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
14 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Канализация СМР=8,88
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Канализация:
НР (838,73 руб.): 130% от ФОТ (645,18 руб.)
СП (574,21 руб.): 89% от ФОТ (645,18 руб.)
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,319
3,19/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	ТСЦ-101-2535
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Люки чугунные: легкий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
14 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Канализация СМР=8,88
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Канализация
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	ТСЦ-201-0650
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
14 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Канализация СМР=8,88
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Канализация
	т
	0,0258
12,9*2/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	ТЕР22-01-011-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Водопровод СМР=6,48
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Водопровод:
НР (125,06 руб.): 130% от ФОТ (96,2 руб.)
СП (85,62 руб.): 89% от ФОТ (96,2 руб.)
	1 км трубопровода
	0,02
(15+5)/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	ТСЦ-103-0054
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Водопровод СМР=6,48
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Водопровод
	м
	20,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	ТСЦ-103-0051
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Водопровод СМР=6,48
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Водопровод
	м
	5,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	ТЕР22-01-011-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Водопровод СМР=6,48
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Водопровод:
НР (586,56 руб.): 130% от ФОТ (451,2 руб.)
СП (401,57 руб.): 89% от ФОТ (451,2 руб.)
	1 км трубопровода
	0,08
80/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	ТСЦ-103-0058
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Водопровод СМР=6,48
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Водопровод
	м
	80,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	ТЕР22-03-001-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
21 610,87 = 36 512,56 - 1 x 14 901,69
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Водопровод СМР=6,48
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Водопровод:
НР (404,85 руб.): 130% от ФОТ (311,42 руб.)
СП (277,16 руб.): 89% от ФОТ (311,42 руб.)
	1 т фасонных частей
	0,0444
44,4/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	"Трубник"
	Отвод 90 57х3,5 оцинкованный        Ц/о:67,0:1,18:6,48х1,03х1,02=9,21
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Водопровод СМР=6,48
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Водопровод
	шт
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	"Трубник"
	Отвод 90 108х4,0 оцинкованный      Ц/о:396,0:1,18:6,48х1,03х1,02= 54,41
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Водопровод СМР=6,48
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Водопровод
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	"Трубник"
	Переход Э 108х4-57х3 оцинкованный      Ц/о:87,0:1,18:6,48х1,03х1,02= 11,95
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Водопровод СМР=6,48
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Водопровод
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	"Трубник"
	Тройник 57х3 оцинкованный        Ц/о:131,0:1,18:6,48х1,03х1,02=18,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Наружные сети водопровода, канализации, газопровода. Водопровод СМР=6,48
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. Водопровод
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	ТЕР16-07-002-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка воронок водосточных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы:
НР (300,66 руб.): 128% от ФОТ (234,89 руб.)
СП (194,96 руб.): 83% от ФОТ (234,89 руб.)
	1 воронка
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	ТСЦ-301-3304
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воронка приемная диаметром: 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	ТЕР26-01-018-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами отражающей изоляции пенофол
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Теплоизоляционные работы СМР=6,07
Теплоизоляционные работы:
НР (53,9 руб.): 100% от ФОТ (53,9 руб.)
СП (37,73 руб.): 70% от ФОТ (53,9 руб.)
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,2
2/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	ФССЦ-104-0909
И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356
	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм(пенофол) типС-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Теплоизоляционные работы СМР=6,07
Теплоизоляционные работы
	м2
	6,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Система К3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Раздел 5. КССВ в здании 

	96
	ТЕРм12-01-049-11
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (405,98 руб.): 80% от ФОТ (507,48 руб.)
СП (304,49 руб.): 60% от ФОТ (507,48 руб.)
	100 м трубопровода
	0,15
15/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	ТСЦ-103-0793
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы стальные сварные  наружным диаметром: 377 мм толщина стенок 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	м
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	ТЕРм12-01-049-09
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (215,19 руб.): 80% от ФОТ (268,99 руб.)
СП (161,39 руб.): 60% от ФОТ (268,99 руб.)
	100 м трубопровода
	0,1
10/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	ТСЦ-507-0462
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	1
10/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (34,11 руб.): 80% от ФОТ (42,64 руб.)
СП (25,58 руб.): 60% от ФОТ (42,64 руб.)
	100 м трубопровода
	0,019
1,9/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-0433
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 220 мм, толщиной стенки 8,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	0,19
1,9/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (1232,27 руб.): 80% от ФОТ (1540,34 руб.)
СП (924,2 руб.): 60% от ФОТ (1540,34 руб.)
	100 м трубопровода
	0,9
90/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-0423
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 130 мм, толщиной стенки 4,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	9
90/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (137,38 руб.): 80% от ФОТ (171,72 руб.)
СП (103,03 руб.): 60% от ФОТ (171,72 руб.)
	100 м трубопровода
	0,122
12,2/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	##
	ТСЦ-507-0416
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	1,22
12,2/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (191,42 руб.): 80% от ФОТ (239,28 руб.)
СП (143,57 руб.): 60% от ФОТ (239,28 руб.)
	100 м трубопровода
	0,17
17/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-0411
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	1,7
17/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (58,46 руб.): 80% от ФОТ (73,07 руб.)
СП (43,84 руб.): 60% от ФОТ (73,07 руб.)
	100 м трубопровода
	0,06
6/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-0408
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 57 мм, толщиной стенки 2,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	0,6
6/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:  до 45 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (872,72 руб.): 80% от ФОТ (1090,9 руб.)
СП (654,54 руб.): 60% от ФОТ (1090,9 руб.)
	100 м трубопровода
	0,905
(18,5+4+30+25+13)/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-0404
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	1,85
18,5/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-0400
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	0,4
4/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-0397
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	3
30/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-0393
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	2,5
25/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-0389
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы
	10 м
	1,3
13/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕР16-02-007-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы:
НР (220,34 руб.): 128% от ФОТ (172,14 руб.)
СП (142,88 руб.): 83% от ФОТ (172,14 руб.)
	1 соединение
	6
2+4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-1412
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-1397
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	компл.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕР16-02-007-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы:
НР (220,34 руб.): 128% от ФОТ (172,14 руб.)
СП (142,88 руб.): 83% от ФОТ (172,14 руб.)
	1 соединение
	6
4+2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-1395
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	компл.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-1445
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление: Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕР16-02-007-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы:
НР (287,74 руб.): 128% от ФОТ (224,8 руб.)
СП (186,58 руб.): 83% от ФОТ (224,8 руб.)
	1 соединение
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-507-1386
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	компл.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Отвод 90 377х6,0  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.      Ц/о:80186,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 14109,23
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Отвод 90 273х9,0  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.      Ц/о:30233,0:1,18:5,06х1,03х1,02=5319,69
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Отвод 90 219х8,0  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.      Ц/о:9491,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 1670,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Отвод 90 133х5,0  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.      Ц/о:2052,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 361,06
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Отвод 30 133х5,0  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.      Ц/о:   2052,0:1,18:5,06х1,03х1,02=361,06
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Отвод 90   89х3,5  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.      Ц/о:689,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 121,23
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Отвод 90   76х4,0  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.      Ц/о:550,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 96,78
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Отвод 90   57х2,5  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.      Ц/о:250,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 43,99
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Отвод 90   45х2,5  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.      Ц/о:242,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 42,58
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Отвод 90   32х2,0  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.      Ц/о:198,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 34,84
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Переход  219х6-133х4  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.       Ц/о:6383,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 1123,13
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Переход  108х4-76х3,5  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.       Ц/о:986,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 173,49
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Переход  33,7х3,2-21,3х3,2  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.       Ц/о:337,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 59,30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Переход  76х3-57х3  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.       Ц/о:467,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 82,17
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Переход  57х3-32х2  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.       Ц/о:552,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 97,13
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Тройник переходный 133х4-108х4 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  Ц/о:4247,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 747,29
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	Прайс-лист
	Заглушка 32х2 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  Ц/о:261,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 45,92
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"УралМетМаш"
	Шпилька М 24х180 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  Ц/о:272,0:1,18:5,06х1,03х1,02= 47,86
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"УралМетМаш"
	Шпилька М 16х110 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  Ц/о:64,0:1,18:5,06х1,03х1,02=11,26
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"УралМетМаш"
	Шпилька М 16х100 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  Ц/о:71,0:1,18:5,06х1,03х1,02 =12,49
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы
	шт
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕР09-05-003-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Постановка болтов: высокопрочных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции:
НР (171,2 руб.): 90% от ФОТ (190,22 руб.)
СП (161,69 руб.): 85% от ФОТ (190,22 руб.)
	100 шт. болтов
	1,04
(24+48+32)/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Болт  М 24х100 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  Ц/о:123,26:1,18:5,75х1,03х1,02 =19,09
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Болт  М 20х90 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  Ц/о:74,4:1,18:5,75х1,03х1,02 =11,52
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Болт  М 160х80 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  Ц/о:49,88:1,18:5,75х1,03х1,02 =7,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Гайка М 24  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  Ц/о:1142,13:25:1,18:5,75х1,03х1,02 =7,07
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Гайка М 20  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  Ц/о:1235,74:50:1,18:5,75х1,03х1,02 =3,83
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Гайка М 16  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  Ц/о:1306,27:100:1,18:5,75х1,03х1,02 =2,02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"Трубник"
	Гайка М 12  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  Ц/о:1307,98:200:1,18:5,75х1,03х1,02 =1,01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"СОНРЕКС"
	Прокладка паронитовая А-200-25.  Ц/о:33,63:1,18:5,75х1,03х1,02 =5,21
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"СОНРЕКС"
	Прокладка паронитовая А-200-16.  Ц/о:23,60:1,18:5,75х1,03х1,02 =3,65
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"СОНРЕКС"
	Прокладка паронитовая А-125-16.  Ц/о:12,98:1,18:5,75х1,03х1,02 =2,01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	6
4+2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"СОНРЕКС"
	Прокладка паронитовая А-15-16.  Ц/о:2,36:1,18:5,75х1,03х1,02 =0,37
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-101-1509
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Электроды диаметром: 2 мм Э50А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	т
	0,0142
14,2/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-101-1922
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Электроды диаметром: 3 мм ЭА 400/10У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	кг
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-101-0741
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	т
	0,024
24/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"ИОЛИТ. М"
	Опора  377-14.  Ц/о:3250,0:1,18:5,75х1,03х1,02 =503,24
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"ИОЛИТ. М"
	Опора  273-09.  Ц/о:900,0:1,18:5,75х1,03х1,02 =126,26
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"ИОЛИТ. М"
	Опора  273У-11  Ц/о:480,0:1,18:5,75х1,03х1,02 =74,32
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"ИОЛИТ. М"
	Опора  133У-05  Ц/о:190,0:1,18:5,75х1,03х1,02 =29,42
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"ИОЛИТ. М"
	Опора  133-15  Ц/о:250,0:1,18:5,75х1,03х1,02 =38,71
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"ИОЛИТ. М"
	Опора  133-05  Ц/о:300,0:1,18:5,75х1,03х1,02 =46,45
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"ИОЛИТ. М"
	Опора  89-01  Ц/о:170,0:1,18:5,75х1,03х1,02 =26,32
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"СЗЗМК"
	Блок подвески 377К-44  Ц/о:7380,0:1,18:5,75х1,03х1,02 =1142,73
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"СЗЗМК"
	Блок подвески 273У-39  Ц/о:2610,0:1,18:5,75х1,03х1,02 =404,14
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"СЗЗМК"
	Блок подвески 89К-30  Ц/о:810,0:1,18:5,75х1,03х1,02 =125,42
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-101-1628
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	т
	0,00785
78,5*0,1/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"БК Промимпорт"
	Гайка М 24.5  ГОСТ 5915-70  Ц/о:87,0:1,18:5,75х1,03х1,02 =13,47
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	кг
	0,214
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"БК Промимпорт"
	Гайка М 20.5  ГОСТ 5915-70  Ц/о:87,90:1,18:5,75х1,03х1,02 =13,61
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	кг
	0,126
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"БК Промимпорт"
	Гайка М 12.5  ГОСТ 5915-70  Ц/о:72,71:1,18:5,75х1,03х1,02 =11,26
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	кг
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-101-1627
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	т
	0,0157
15,7/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-101-1613
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	т
	0,0089
8,9/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-101-1641
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	т
	0,04336
43,36/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТСЦ-101-0121
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции
	т
	0,00074
0,74/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕР13-06-003-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Очистка поверхности щетками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СМР=4,79
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (848,02 руб.): 90% от ФОТ (942,24 руб.)
СП (659,57 руб.): 70% от ФОТ (942,24 руб.)
	1 м2 очищаемой поверхности
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕР13-06-004-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Обеспыливание поверхности
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СМР=4,79
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (94,54 руб.): 90% от ФОТ (105,04 руб.)
СП (73,53 руб.): 70% от ФОТ (105,04 руб.)
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕР13-07-002-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: этиловым спиртом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
К=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СМР=4,79
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (43,11 руб.): 90% от ФОТ (47,9 руб.)
СП (33,53 руб.): 70% от ФОТ (47,9 руб.)
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,52
52/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕР13-03-002-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-023
102,77 = 1 022,09 - 0,0163 x 56 400,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СМР=4,79
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (26,14 руб.): 90% от ФОТ (29,04 руб.)
СП (20,33 руб.): 70% от ФОТ (29,04 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,52
52/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	Прайс-лист
	ЦВЭС-композиция антикоррозион ная цинконаполненная   Ц/о:380,0:1,18:4,79х1,03х1,02 =70,63
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СМР=4,79
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	кг
	8,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"БалтПромкомплект"
	Разбавитель  СОЛЬВ--УР   Ц/о:360,0:1,18:4,79х1,03х1,02 =66,91
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СМР=4,79
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	кг
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Демонтажные работы.

	##
	ТЕРм12-01-049-11
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 377 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (121,8 руб.): 80% от ФОТ (152,25 руб.)
СП (91,35 руб.): 60% от ФОТ (152,25 руб.)
	100 м трубопровода
	0,15
15/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	"БалтПромкомплект"
	Растворитель  СОЛЬВ--УР   Ц/о:360,0:1,18:4,79х1,03х1,02 =66,91
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СМР=4,79
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	кг
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-09
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (64,56 руб.): 80% от ФОТ (80,7 руб.)
СП (48,42 руб.): 60% от ФОТ (80,7 руб.)
	100 м трубопровода
	0,1
10/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 219 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (10,23 руб.): 80% от ФОТ (12,79 руб.)
СП (7,67 руб.): 60% от ФОТ (12,79 руб.)
	100 м трубопровода
	0,019
1,9/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 133 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (369,69 руб.): 80% от ФОТ (462,11 руб.)
СП (277,27 руб.): 60% от ФОТ (462,11 руб.)
	100 м трубопровода
	0,9
90/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (41,21 руб.): 80% от ФОТ (51,51 руб.)
СП (30,91 руб.): 60% от ФОТ (51,51 руб.)
	100 м трубопровода
	0,122
12,2/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (57,42 руб.): 80% от ФОТ (71,78 руб.)
СП (43,07 руб.): 60% от ФОТ (71,78 руб.)
	100 м трубопровода
	0,17
17/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (17,54 руб.): 80% от ФОТ (21,92 руб.)
СП (13,15 руб.): 60% от ФОТ (21,92 руб.)
	100 м трубопровода
	0,06
6/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕРм12-01-049-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:  до 45 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы СМР=5,09
Монтаж оборудования. Технологические трубопроводы:
НР (261,81 руб.): 80% от ФОТ (327,26 руб.)
СП (196,36 руб.): 60% от ФОТ (327,26 руб.)
	100 м трубопровода
	0,905
(18,5+4+30+25+13)/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕР16-02-007-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы:
НР (88,17 руб.): 128% от ФОТ (68,88 руб.)
СП (57,17 руб.): 83% от ФОТ (68,88 руб.)
	1 соединение
	6
2+4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕР16-02-007-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы:
НР (88,17 руб.): 128% от ФОТ (68,88 руб.)
СП (57,17 руб.): 83% от ФОТ (68,88 руб.)
	1 соединение
	6
4+2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕР16-02-007-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.1 Сантехнические работы-внутренние. Трубопроводы. СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние. Трубопроводы:
НР (115,2 руб.): 128% от ФОТ (90 руб.)
СП (74,7 руб.): 83% от ФОТ (90 руб.)
	1 соединение
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	##
	ТЕР09-05-003-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Постановка болтов: высокопрочных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Строительные металлические конструкции СМР=5,75
Строительные металлические конструкции:
НР (119,84 руб.): 90% от ФОТ (133,16 руб.)
СП (113,19 руб.): 85% от ФОТ (133,16 руб.)
	100 шт. болтов
	1,04
(24+48+32)/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 5 КССВ в здании 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

	(локальная смета)

	на  Генплан  

	  (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. 

	1
	ТЕР01-01-030-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2    (Снятие растительного грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Земляные работы механизированные СМР=5,34
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (2,56 руб.): 95% от ФОТ (2,69 руб.)
СП (1,35 руб.): 50% от ФОТ (2,69 руб.)
	1000 м3 грунта
	0,013
130*0,1/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕР01-01-003-14
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Земляные работы механизированные СМР=5,34
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (84,45 руб.): 95% от ФОТ (88,89 руб.)
СП (44,45 руб.): 50% от ФОТ (88,89 руб.)
	1000 м3 грунта
	0,1419
141,9/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР01-01-013-14
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Земляные работы механизированные СМР=5,34
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (6,22 руб.): 95% от ФОТ (6,55 руб.)
СП (3,28 руб.): 50% от ФОТ (6,55 руб.)
	1000 м3 грунта
	0,0075
7,5/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ФССЦпг03-21-01-001
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Перевозка грузов автотранспортом СМР=5,77
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1 т груза
	13,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР01-02-057-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Доработка грунта в котловане вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Земляные работы, выполняемые ручным способом СМР=10,74
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (19,58 руб.): 80% от ФОТ (24,47 руб.)
СП (11,01 руб.): 45% от ФОТ (24,47 руб.)
	100 м3 грунта
	0,015
1,5/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕР01-01-033-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Земляные работы механизированные СМР=5,34
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (16,95 руб.): 95% от ФОТ (17,84 руб.)
СП (8,92 руб.): 50% от ФОТ (17,84 руб.)
	1000 м3 грунта
	0,1434
143,4/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕР47-01-046-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Озеленение.Защитные лесонасаждения СМР=10,47
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
НР (744,3 руб.): 115% от ФОТ (647,22 руб.)
СП (582,5 руб.): 90% от ФОТ (647,22 руб.)
	100 м2
	1,5
150/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕР47-01-046-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Озеленение.Защитные лесонасаждения СМР=10,47
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
НР (-101,8 руб.): 115% от ФОТ (-88,52 руб.)
СП (-79,67 руб.): 90% от ФОТ (-88,52 руб.)
	100 м2
	-1,5
-150/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР47-01-046-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Озеленение.Защитные лесонасаждения СМР=10,47
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
НР (195,94 руб.): 115% от ФОТ (170,38 руб.)
СП (153,34 руб.): 90% от ФОТ (170,38 руб.)
	100 м2
	1,5
150/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕР27-04-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Автомобильные дороги. Устройство оснований из песка СМР=10,49
Автомобильные дороги. Устройство оснований из песка:
НР (31,38 руб.): 142% от ФОТ (22,1 руб.)
СП (21 руб.): 95% от ФОТ (22,1 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0555
37*0,15/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ТСЦ-408-0122
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Песок природный для строительных: работ средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Автомобильные дороги. Устройство оснований из песка СМР=10,49
Автомобильные дороги. Устройство оснований из песка
	м3
	6,327
37*0,15*1,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕР27-04-006-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Автомобильные дороги. Устройство оснований из известнякового щебня СМР=10,35
Автомобильные дороги. Устройство оснований из известнякового щебня:
НР (57,6 руб.): 142% от ФОТ (40,56 руб.)
СП (38,53 руб.): 95% от ФОТ (40,56 руб.)
	1000 м2 основания
	0,037
37/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ТЕР27-06-026-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Розлив вяжущих материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Автомобильные дороги СМР=8,08
Автомобильные дороги:
НР (0,47 руб.): 142% от ФОТ (0,33 руб.)
СП (0,31 руб.): 95% от ФОТ (0,33 руб.)
	1 т
	0,0296
37*0,8/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕР27-06-020-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Автомобильные дороги СМР=8,08
Автомобильные дороги:
НР (42,7 руб.): 142% от ФОТ (30,07 руб.)
СП (28,57 руб.): 95% от ФОТ (30,07 руб.)
	1000 м2 покрытия
	0,037
37/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ТЕР27-06-021-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять : к расценке 27-06-020-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
к=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Автомобильные дороги СМР=8,08
Автомобильные дороги:
НР (0,24 руб.): 142% от ФОТ (0,17 руб.)
СП (0,16 руб.): 95% от ФОТ (0,17 руб.)
	1000 м2 покрытия
	0,037
37/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ТЕР07-01-054-12
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м
5 361,22 = 6 085,86 - 1,38 x 525,10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве СМР=6,98
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
НР (386,14 руб.): 130% от ФОТ (297,03 руб.)
СП (252,48 руб.): 85% от ФОТ (297,03 руб.)
	100 м ограды
	0,12
12/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТСЦ-401-0086
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве СМР=6,98
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	м3
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ФССЦ-201-8223
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Панели оград сетчатые из сварной сетки (серия 3.017-1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве СМР=6,98
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	т
	0,11128
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТСЦ-201-0841
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве СМР=6,98
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	кг
	409,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕР07-01-055-09
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве СМР=6,98
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
НР (23,31 руб.): 130% от ФОТ (17,93 руб.)
СП (15,24 руб.): 85% от ФОТ (17,93 руб.)
	100 шт.
	0,02
2/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ФССЦ-201-8248
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки (серия 3.017-1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве СМР=6,98
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	т
	0,06229
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТЕР13-03-002-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9.1 Защита строительных конструкций от коррозии СМР=4,79
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (27,64 руб.): 90% от ФОТ (30,71 руб.)
СП (21,5 руб.): 70% от ФОТ (30,71 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,165
16,5/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТЕР13-03-004-26
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9.1 Защита строительных конструкций от коррозии СМР=4,79
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (8,51 руб.): 90% от ФОТ (9,45 руб.)
СП (6,62 руб.): 70% от ФОТ (9,45 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,165
16,5/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на  Электрооборудование 

	 (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Электрощитовое оборудование

	1
	ТЕРм08-03-571-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (60,6 руб.): 95% от ФОТ (63,79 руб.)
СП (41,46 руб.): 65% от ФОТ (63,79 руб.)
	1 м ширины по фронту
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕРм08-03-574-09
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (44,55 руб.): 95% от ФОТ (46,89 руб.)
СП (30,48 руб.): 65% от ФОТ (46,89 руб.)
	100 жил
	0,04
4/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ООО "Техэлектромонтаж"
	Панель распределительная ЩО70-1-08 УЗ  линейная 380В, 630А, с групповыми выключателями. Надпись на щите П8.                                     ц/о:17400,00:5,38:1,18*1,02*1,03 =2879,54
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕРм08-03-573-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (31,46 руб.): 95% от ФОТ (33,12 руб.)
СП (21,53 руб.): 65% от ФОТ (33,12 руб.)
	1 шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕРм08-03-574-09
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (55,68 руб.): 95% от ФОТ (58,61 руб.)
СП (38,1 руб.): 65% от ФОТ (58,61 руб.)
	100 жил
	0,05
5/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕРм08-03-575-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (211,89 руб.): 95% от ФОТ (223,04 руб.)
СП (144,98 руб.): 65% от ФОТ (223,04 руб.)
	1 шт.
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ИЭК
	Щит распределительный  КМПн2/57 навесного типа на 39 модулей 380В, 125А, с вводным автоматическим выключателем на вводе ВА47-100 380В, 40А с групповыми выключателями. Надпись на щите ЩУО-1.           ц/о:5542,46:5,38:1,18*1,02*1,03 =917,22
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ИЭК
	Выключатель автоматический ВА 47-100 380В, 40А                                 ц/о:845,43:5,38:1,18*1,02*1,03 = 139,91
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ИЭК
	Выключатель автоматический ВА 47-29 380В, 10А                                   ц/о:164,63:5,38:1,18*1,02*1,03 =27,24
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ИЭК
	Выключатель автоматический ВА 47-29 220В,20А                                    ц/о:109,58:5,38:1,18*1,02*1,03 =18,13
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЕРм08-03-531-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (270,98 руб.): 95% от ФОТ (285,24 руб.)
СП (185,41 руб.): 65% от ФОТ (285,24 руб.)
	1 шт.
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ИЭК
	Пускатель ручной кнопочный ПРК-32-4                                               ц/о:1323,70:5,38:1,18*1,02*1,03 =219,06
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ТЕРм08-03-573-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (59,95 руб.): 95% от ФОТ (63,1 руб.)
СП (41,02 руб.): 65% от ФОТ (63,1 руб.)
	1 шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕРм08-03-574-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (ЯРВ-250)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (9,36 руб.): 95% от ФОТ (9,85 руб.)
СП (6,4 руб.): 65% от ФОТ (9,85 руб.)
	100 жил
	0,05
5/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ТЕРм08-03-574-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (ЯРВ-100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (9,36 руб.): 95% от ФОТ (9,85 руб.)
СП (6,4 руб.): 65% от ФОТ (9,85 руб.)
	100 жил
	0,05
5/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	"РУСЭНЕРГО"
	Ящик с рубильником и предохранителями ЯРП(В)-250          ц/о:2653,86:5,38:1,18*1,02*1,03 =439,19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	"РУСЭНЕРГО"
	Ящик с рубильником и предохранителями ЯРП(В)-100          ц/о:1638,02:5,38:1,18*1,02*1,03 =271,08
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Электрообогрев трубопроводов

	18
	ТЕР26-01-017-01прим.
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка электрической саморегулирующей нагревательной ленты
94,09 = 804,76 - 1,438 x 197,88 - 15 x 26,44 - 0,143 x 187,40 - 0,02 x 66,50 - 0,033 x 42,20
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (783,18 руб.): 95% от ФОТ (824,4 руб.)
СП (535,86 руб.): 65% от ФОТ (824,4 руб.)
	10 м трубопровода
	20
200/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ООО "Теплолюкс"
	Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 95ВТХ2-ВР      ц/о:978,81:5,38:1,18*1,02*1,03 =161,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	м
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ООО "Теплолюкс"
	Лента самоклеющаяся адгезивная крепежная FT/HTM-3                           ц/о:526,87:5,38:1,18*1,02*1,03 =87,19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТЕРм08-03-545-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 16 мм2, с количеством зажимов до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1110,93 руб.): 95% от ФОТ (1169,4 руб.)
СП (760,11 руб.): 65% от ФОТ (1169,4 руб.)
	1 шт.
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ООО "Теплолюкс"
	Коробка соединительная РТВ 601     ц/о:5221,28:5,38:1,18*1,02*1,03 =864,07
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Монтаж оборудования СМР=5,34
Монтаж оборудования
	шт
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТЕРм08-02-364-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Кронштейн  на: стене
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (73,07 руб.): 95% от ФОТ (76,92 руб.)
СП (50 руб.): 65% от ФОТ (76,92 руб.)
	1 шт.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ООО "Теплолюкс"
	Кронштейн соединительный для коробок к трубе PFS/3                        ц/о:420,67:5,38:1,18*1,02*1,03 =69,62
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕРм08-02-160-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (991,23 руб.): 95% от ФОТ (1043,4 руб.)
СП (678,21 руб.): 65% от ФОТ (1043,4 руб.)
	1 шт.
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ООО "Теплолюкс"
	Комплект концевой заделки нагревательной ленты ТKW               ц/о:244,26:5,38:1,18*1,02*1,03 =40,42
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	компл.
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ООО "Теплолюкс"
	Этикетка "Внимание электрообогрев"                                  ц/о:15,00:5,38:1,18*1,02*1,03 =2,48
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ТЕРм11-03-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Монтаж оборудования СМР=5,34
Монтаж оборудования:
НР (4,87 руб.): 80% от ФОТ (6,09 руб.)
СП (3,65 руб.): 60% от ФОТ (6,09 руб.)
	1 шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ООО "Теплолюкс"
	Терморегулятор электронный РТ-400                                                   ц/о:6210,16:3,67:1,18*1,03*1,012 =1506,58
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование СМР=3,67
Оборудование
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ТЕРм11-03-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Монтаж оборудования СМР=5,34
Монтаж оборудования:
НР (19,49 руб.): 80% от ФОТ (24,36 руб.)
СП (14,62 руб.): 60% от ФОТ (24,36 руб.)
	1 шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ООО "Теплолюкс"
	Термопреобразователь ТСО 14-50М В3.20/20                                               ц/о:1755,58:3,67:1,18*1,03*1,012 =425,90
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование СМР=3,67
Оборудование
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ТЕРм08-03-545-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 16 мм2, с количеством зажимов до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (185,16 руб.): 95% от ФОТ (194,9 руб.)
СП (126,69 руб.): 65% от ФОТ (194,9 руб.)
	1 шт.
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ООО "Теплолюкс"
	Коробка соединительная со световой индикацией РТВ 402ИС       ц/о:2623,24:5,38:1,18*1,02*1,03 =434,12
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Кабельные изделия

	34
	ТЕРм08-02-398-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в лотках, сечением: до 185 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (20,71 руб.): 95% от ФОТ (21,8 руб.)
СП (14,17 руб.): 65% от ФОТ (21,8 руб.)
	100 м
	0,2
20/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	ФССЦ-501-8504
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	1000 м
	0,0204
20*1,02/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ТЕРм08-02-141-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (857,15 руб.): 95% от ФОТ (902,26 руб.)
СП (586,47 руб.): 65% от ФОТ (902,26 руб.)
	100 м кабеля
	2,7
270/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ТЕРм08-02-398-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в лотках, сечением: до 120 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (45,32 руб.): 95% от ФОТ (47,7 руб.)
СП (31,01 руб.): 65% от ФОТ (47,7 руб.)
	100 м
	0,6
60/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Электрокабель
	Кабель с медными жилами, сечением 4х95мм2 бронированный ВБбШв-0,66                                          ц/о:1110701,00:5,38:1,18*1,02*1,03 =183810,48
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	1000м
	0,3366
(270+60)*1,02/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ТЕРм08-02-141-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (539,66 руб.): 95% от ФОТ (568,06 руб.)
СП (369,24 руб.): 65% от ФОТ (568,06 руб.)
	100 м кабеля
	2,8
280/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	ТЕРм08-02-398-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (44,46 руб.): 95% от ФОТ (46,8 руб.)
СП (30,42 руб.): 65% от ФОТ (46,8 руб.)
	100 м
	1,6
160/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	ТСЦ-501-8373
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 6,0 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	1000 м
	0,4488
(280+160)*1,02/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ТЕРм08-02-412-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (50,03 руб.): 95% от ФОТ (52,66 руб.)
СП (34,23 руб.): 65% от ФОТ (52,66 руб.)
	100 м
	0,6
60/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ТЕРм08-02-403-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (734,95 руб.): 95% от ФОТ (773,63 руб.)
СП (502,86 руб.): 65% от ФОТ (773,63 руб.)
	100 м
	2,9
290/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	ФССЦ-501-8507
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	1000 м
	0,357
(60+290)*1,02/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	ТЕРм08-02-412-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (251,64 руб.): 95% от ФОТ (264,88 руб.)
СП (172,17 руб.): 65% от ФОТ (264,88 руб.)
	100 м
	0,6
60/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	ФССЦ-501-8515
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	1000 м
	0,0612
60*1,02/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	ТЕРм08-02-412-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (251,64 руб.): 95% от ФОТ (264,88 руб.)
СП (172,17 руб.): 65% от ФОТ (264,88 руб.)
	100 м
	0,6
60/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	ФССЦ-501-8514
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	1000 м
	0,0612
60*1,02/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	ТЕРм08-02-398-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в лотках, сечением: до 120 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (30,21 руб.): 95% от ФОТ (31,8 руб.)
СП (20,67 руб.): 65% от ФОТ (31,8 руб.)
	100 м
	0,4
40/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ФССЦ-501-8512
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	1000 м
	0,0408
40*1,02/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	ТСЦ-509-1513
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 185-16-19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт.
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	ТСЦ-509-1510
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 95-12-13
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт.
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	ТСЦ-509-1509
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-12-11,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ТСЦ-509-1508
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 50-12-10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	шт.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Трубы и монтажные изделия

	55
	ТЕРм08-02-407-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (468,5 руб.): 95% от ФОТ (493,16 руб.)
СП (320,55 руб.): 65% от ФОТ (493,16 руб.)
	100 м
	0,6
60/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	ТСЦ-103-0004
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	м
	61,8
60*1,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	ТЕРм08-02-407-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (192,3 руб.): 95% от ФОТ (202,42 руб.)
СП (131,57 руб.): 65% от ФОТ (202,42 руб.)
	100 м
	0,74
74/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	ТСЦ-103-0005
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	м
	76,22
74*1,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	ФЕРм08-02-390-03
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (5,51 руб.): 95% от ФОТ (5,8 руб.)
СП (3,77 руб.): 65% от ФОТ (5,8 руб.)
	100 м
	0,03
3/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	ДКС
	Кабель-канал 100х80                          ц/о:326,09:5,38:1,18*1,02*1,03 =53,96
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	м
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	ДКС
	Крышка к кабель-каналу 100х80      ц/о:138,69:5,38:1,18*1,02*1,03 =22,95
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах
	м
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	ТЕР34-02-001-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,38
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (57,48 руб.): 100% от ФОТ (57,48 руб.)
СП (37,36 руб.): 65% от ФОТ (57,48 руб.)
	1 канало-километр трубопровода
	0,04
10*4/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Электрощитовое оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:


