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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
(Критерий эквивалентности)
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность-4
	Единица измерения-5
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество-6
	Срок поставки-7
	Объем гарантий  и гарантийный срок-8

	1
	 Костюм защитный от электродуги зимний
(Или эквивалент)
	48-50/158-164

Ткань верха: «НОМЕКС® Комфорт», МВО
Утеплитель: «Шерстон», огнестойкий, 2 слоя

(Или эквивалент)

Застежка: на пуговицах куртка, на молнии полукомбинезон

На кокетку и низ брюк настрочена светоотражающая лента шириной 50 мм
	ГОСТ Р 12.4.234-2007

ГОСТ Р 12.4.238-99

ГОСТ 12.4.221-2002

ГОСТ Р ИСО 11612-2007

ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

ГОСТ 29122-91

Или  ТУ 8572-110-86546719-2010, ТУ 8572-101-86546719-2010
	Куртка, полукомбинезон/брюки, жилет 
	комплект
	Уровень защиты: 70-80 кал/см 2
Комплектация для III климатического пояса. 
Не допускается использование металлической фурнитуры или она должна быть закрыта слоями термостойкой ткани
	1,000
	45 календарных дней
	Реализация гарантийного обслуживания осуществляется в соответствии с законом от 07.02.1992 № 2300-1 «о защите прав потребителей»

	2
	Костюм защитный от электродуги зимний
(Или эквивалент)
	48-50/170-176

Ткань верха: «НОМЕКС® Комфорт», МВО

Утеплитель: «Шерстон», огнестойкий, 2 слоя

(Или эквивалент)

Застежка: на пуговицах куртка, на молнии полукомбинезон

На кокетку и низ брюк настрочена светоотражающая лента шириной 50 мм
	ГОСТ Р 12.4.234-2007

ГОСТ Р 12.4.238-99

ГОСТ 12.4.221-2002

ГОСТ Р ИСО 11612-2007

ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

ГОСТ 29122-91

Или  ТУ 8572-110-86546719-2010, ТУ 8572-101-86546719-2010
	Куртка, полукомбинезон/брюки, жилет
	комплект
	Уровень защиты: 70-80 кал/см 2
Комплектация для III климатического пояса. 

Не допускается использование металлической фурнитуры или она должна быть закрыта слоями термостойкой ткани
	3,000
	45 календарных дней
	

	3
	Костюм защитный от электродуги зимний
(Или эквивалент)
	48-50/182-188

Ткань верха: «НОМЕКС® Комфорт», МВО

Утеплитель: «Шерстон», огнестойкий, 2 слоя

(Или эквивалент)

Застежка: на пуговицах куртка, на молнии полукомбинезон

На кокетку и низ брюк настрочена светоотражающая лента шириной 50 мм
	ГОСТ Р 12.4.234-2007

ГОСТ Р 12.4.238-99

ГОСТ 12.4.221-2002

ГОСТ Р ИСО 11612-2007

ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

ГОСТ 29122-91

Или  ТУ 8572-110-86546719-2010, ТУ 8572-101-86546719-201007
	Куртка, полукомбинезон/брюки, жилет
	комплект
	Уровень защиты: 70-80 кал/см 2
Комплектация для III климатического пояса. 

Не допускается использование металлической фурнитуры или она должна быть закрыта слоями термостойкой ткани
	3,000
	45 календарных дней
	

	4
	Костюм защитный от электродуги зимний
(Или эквивалент)
	52-54/170-176

Ткань верха: «НОМЕКС® Комфорт», МВО

Утеплитель: «Шерстон», огнестойкий, 2 слоя

(Или эквивалент)

Застежка: на пуговицах куртка, на молнии полукомбинезон

На кокетку и низ брюк настрочена светоотражающая лента шириной 50 мм
	ГОСТ Р 12.4.234-2007

ГОСТ Р 12.4.238-99

ГОСТ 12.4.221-2002

ГОСТ Р ИСО 11612-2007

ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

ГОСТ 29122-91

Или  ТУ 8572-110-86546719-2010, ТУ 8572-101-86546719-2010
	Куртка, полукомбинезон/брюки, жилет
	комплект
	Уровень защиты: 70-80 кал/см 2
Комплектация для III климатического пояса. 

Не допускается использование металлической фурнитуры или она должна быть закрыта слоями термостойкой ткани
	3,000
	45 календарных дней
	

	5
	Костюм защитный от электродуги зимний
(Или эквивалент)
	52-54/176-182

Ткань верха: «НОМЕКС® Комфорт», МВО

Утеплитель: «Шерстон», огнестойкий, 2 слоя

(Или эквивалент)

Застежка: на пуговицах куртка, на молнии полукомбинезон

На кокетку и низ брюк настрочена светоотражающая лента шириной 50 мм
	ГОСТ Р 12.4.234-2007

ГОСТ Р 12.4.238-99

ГОСТ 12.4.221-2002

ГОСТ Р ИСО 11612-2007

ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

ГОСТ 29122-91

Или  ТУ 8572-110-86546719-2010, ТУ 8572-101-86546719-2010
	Куртка, полукомбинезон/брюки, жилет
	комплект
	Уровень защиты: 70-80 кал/см 2
Комплектация для III климатического пояса. 

Не допускается использование металлической фурнитуры или она должна быть закрыта слоями термостойкой ткани
	3,000
	45 календарных дней
	

	6
	Костюм защитный от электродуги зимний 
(Или эквивалент)
	52-54/182-188

Ткань верха: «НОМЕКС® Комфорт», МВО

Утеплитель: «Шерстон», огнестойкий, 2 слоя

(Или эквивалент)

Застежка: на пуговицах куртка, на молнии полукомбинезон

На кокетку и низ брюк настрочена светоотражающая лента шириной 50 мм
	ГОСТ Р 12.4.234-2007

ГОСТ Р 12.4.238-99

ГОСТ 12.4.221-2002

ГОСТ Р ИСО 11612-2007

ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

ГОСТ 29122-91

Или  ТУ 8572-110-86546719-2010, ТУ 8572-101-86546719-2010
	Куртка, полукомбинезон/брюки, жилет
	комплект
	Уровень защиты: 70-80 кал/см 2
Комплектация для III климатического пояса. 

Не допускается использование металлической фурнитуры или она должна быть закрыта слоями термостойкой ткани
	7,000
	45 календарных дней
	

	7
	Костюм защитный от электродуги зимний
(Или эквивалент)
	44-46/164-170

Ткань верха: «НОМЕКС® Комфорт», МВО

Утеплитель: «Шерстон», огнестойкий, 2 слоя

(Или эквивалент)

Застежка: на пуговицах куртка, на молнии полукомбинезон

На кокетку и низ брюк настрочена светоотражающая лента шириной 50 мм
	ГОСТ Р 12.4.234-2007

ГОСТ Р 12.4.238-99

ГОСТ 12.4.221-2002

ГОСТ Р ИСО 11612-2007

ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

ГОСТ 29122-91

Или  ТУ 8572-110-86546719-2010, ТУ 8572-101-86546719-2010
	Куртка, полукомбинезон/брюки, жилет
	комплект
	Уровень защиты: 70-80 кал/см 2
Комплектация для III климатического пояса. 

Не допускается использование металлической фурнитуры или она должна быть закрыта слоями термостойкой ткани
	2,000
	45 календарных дней
	

	8
	Костюм защитный от электродуги зимний 
(Женский)*
(Или эквивалент)
	52-54/158-164

Ткань верха: «НОМЕКС® Комфорт», МВО

Утеплитель: «Шерстон», огнестойкий, 2 слоя

(Или эквивалент)

Застежка: на пуговицах куртка, на молнии полукомбинезон

На кокетку и низ брюк настрочена светоотражающая лента шириной 50 мм
	ГОСТ Р 12.4.234-2007

ГОСТ Р 12.4.238-99

ГОСТ 12.4.221-2002

ГОСТ Р ИСО 11612-2007

ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

ГОСТ 29122-91

Или  ТУ 8572-107-86546719-2010*
	Куртка, полукомбинезон/брюки, жилет
	комплект
	Уровень защиты: 70-80 кал/см 2
Комплектация для III климатического пояса. 

Не допускается использование металлической фурнитуры или она должна быть закрыта слоями термостойкой ткани
	1,000
	45 календарных дней
	

	9
	Костюм защитный от электродуги зимний
(Или эквивалент)
	56-58/170-176

Ткань верха: «НОМЕКС® Комфорт», МВО

Утеплитель: «Шерстон», огнестойкий, 2 слоя

(Или эквивалент)

Застежка: на пуговицах куртка, на молнии полукомбинезон

На кокетку и низ брюк настрочена светоотражающая лента шириной 50 мм
	ГОСТ Р 12.4.234-2007

ГОСТ Р 12.4.238-99

ГОСТ 12.4.221-2002

ГОСТ Р ИСО 11612-2007

ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

ГОСТ 29122-91

Или  ТУ 8572-110-86546719-2010, ТУ 8572-101-86546719-2010
	Куртка, полукомбинезон/брюки, жилет
	комплект
	Уровень защиты: 70-80 кал/см 2
Комплектация для III климатического пояса. 

Не допускается использование металлической фурнитуры или она должна быть закрыта слоями термостойкой ткани
	1,000
	45 календарных дней
	

	10
	Костюм защитный от электродуги зимний
(Или эквивалент)
	56-58/182-188

Ткань верха: «НОМЕКС® Комфорт», МВО

Утеплитель: «Шерстон», огнестойкий, 2 слоя

(Или эквивалент)

Застежка: на пуговицах куртка, на молнии полукомбинезон

На кокетку и низ брюк настрочена светоотражающая лента шириной 50 мм
	ГОСТ Р 12.4.234-2007

ГОСТ Р 12.4.238-99

ГОСТ 12.4.221-2002

ГОСТ Р ИСО 11612-2007

ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

ГОСТ 29122-91

Или  ТУ 8572-110-86546719-2010, ТУ 8572-101-86546719-2010
	Куртка, полукомбинезон/брюки, жилет
	комплект
	Уровень защиты: 70-80 кал/см 2
Комплектация для III климатического пояса. 

Не допускается использование металлической фурнитуры или она должна быть закрыта слоями термостойкой ткани
	1,000
	45 календарных дней
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободной от  прав третьих лиц).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 25.04.66 г., № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке должен иметь сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 12.4.234-2007, ГОСТ Р 12.4.238-99, ГОСТ 12.4.221-2002, ГОСТ Р ИСО 11612-2007, ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008, ГОСТ 29122-91




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Требования отсутствуют 


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 12.4.234-2007, ГОСТ Р 12.4.238-99, ГОСТ 12.4.221-2002, ГОСТ Р ИСО 11612-2007, ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008, ГОСТ 29122-91 и сертифицирована. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	1. Наличие сертификатов качества на продукцию.
2. Наличие сертификатов соответствия стандарту ISO 9001 системы менеджмента качества контрагентов.



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	1. Требования к новизне установлены в разделе 2. 

2. Поставщик гарантирует надлежащее качество продукции: качественное исполнение, использование качественных тканей и отделочных материалов стойкой окраски, прочной фурнитуры. 

3. Поставщик предоставляет сертификаты на используемые ткани.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	нет
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
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