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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплектующие для УАТ:
· NORTELNTHN20AA Транковый модуль УАТС Меридиан 1 2.048MBs/E1 PRIwithD-Channel или эквивалент; 
· NORTELNTHN20BAТранковый модуль УАТС Меридиан 1, два 2-х Mb поток протокол ISDNPRI в комплекте с контроллерами синхронизации и Д канала Option 51C-81C 2.048MBs/E1 DualPRIwithD-Cannel ( DPRI2/DDP2 andDCH/DDCH/MSDL) или эквивалент;
· NORTELNT7K20ABE6 Плата аналоговых абонентских портов для подключения телефонов к АТС  LineCard или эквивалент;
-NORTEL NTMN34KE70E6 Телефон цифровой M3904 DIGITAL PROFESSIONAL CHAR E/ EUR RJ11 RoNS или эквивалент.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	-



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Закупаемый товар будет эксплуатироваться  в рабочем состоянии:
В сухом помещении при температуре +10…+45ºС



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	· NORTELNTHN20AA Транковый модуль УАТС Меридиан 1 2.048MBs/E1 PRIwithD-Channel или эквивалент;
Организация цифрового потока Е1
     Технические характеристики:
- скоростью передачи 2048 кбит/с
- питания 48 V постоянного тока
- высота-318 мм 
- глубина-254 мм
- количество конт. 60х2
- 4 разъема для СС
- 1 разъем транковый (9 pin)
- 1 разъем DCH (26 pin)
Дочерняя карта D- каналов NTBK51AA
- кол-во контактов- 15х2; 20х2
- NORTELNTHN20BA Транковый модуль УАТС Меридиан 1, два 2-х Mb поток протокол ISDNPRI в комплекте с контроллерами синхронизации и Д канала Option 51C-81C 2.048MBs/E1 DualPRIwithD-Cannel ( DPRI2/DDP2 andDCH/DDCH/MSDL) или эквивалент;
Организация цифрового потока Е1
Технические характеристики:
- скоростью передачи 2048 кбит/с
- питания 48 V постоянного тока
- высота-318 мм 
- глубина-254 мм
- количество конт. 60х2
- 4 разъема для СС
- 1 разъем транковый (9 pin)
- 1 разъем DCH (26 pin)
Дочерняя карта D- каналов NTBK51AA
- кол-во контактов- 15х2; 20х2
- NORTELNT7K20ABE6 Плата аналоговых абонентских портов(16) для подключения телефонов к АТС  LineCard или эквивалент;
     Технические характеристики:
- скоростью передачи 2048 кбит/с
- питания 48 V постоянного тока
- высота-318 мм 
- глубина-254 мм
- количество конт. 60х2
- кол-во контактов- 15х2; 20х2
-NORTEL NTMN34KE70E6 Телефонцифровой M3904 DIGITAL PROFESSIONAL CHAR E/ EUR RJ11 RoNS или эквивалент для подключения к УАТС «Меридиан-81С» производства NORTEL, настольный, должен быть оснащен большим жидкористаллическим дисплеем, должен отображать максимум информации, должен хорошо подходить для обработки больших объемов вызовов.
-многолинейный;
-дисплей-5 строк по 24 символа;
6 программируемых функциональных/линейных кнопок с отображением назначенной функции (12 со второй страницей); 
4 программируемые функциональные кнопки с отображением назначенной функции (контекстное распознавание в будущем); 
10 фиксированных клавиш: (Удержание, Окончание, Регулировка уровня, Интеллектуальное выкл.микрофона и гарнитуры со световой индикацией, Настройка, Сообщение, Регистрация звонков с возможностью повтора, Приложения, Второй экран, Спикерфон со световой индикацией); 
Два порта подключения аксессуаров.
Клавиши навигации, выйти копировать;
Порт прямого подключения гарнитуры.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 4.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы не менее 10 лет

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	48 вольт постоянного тока

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить
1.NORTELNTHN20AA Транковый модуль УАТС Меридиан 1 2.048MBs/E1 PRIwithD-Channel или эквивалент-1 штука
2.NORTELNTHN20BAТранковый модуль УАТС Меридиан 1, два 2-х Mb поток протокол ISDNPRI в комплекте с контроллерами синхронизации и Д канала Option 51C-81C 2.048MBs/E1 DualPRIwithD-Cannel ( DPRI2/DDP2 andDCH/DDCH/MSDL) или эквивалент- 1 штука
3.NORTELNT7K20ABE6 Плата аналоговых абонентских портов для подключения телефонов к АТС  LineCard или эквивалент- 4 штуки
4.NORTEL NTMN34KE70E6 Телефон цифровой M3904 DIGITAL PROFESSIONAL CHAR E/ EUR RJ11 RoNS или эквивалент- 3 штуки

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка завода изготовителя

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке.
Закупаемый товар поставляется в жесткой упаковке.
Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль. 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 28 февраля 2015 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.
Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.
Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт, текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации закупаемого товара не менее 12 месяцев.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Закупаемый товар в количестве 9 шт
Срок поставки: 28 февраля 2015г.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	№п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение 
	Предлагаемое участников запроса цен

	1
	Технические требования:
Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Требования к комплектности
	Согласно подразделам 4.2., 4.9.  Раздела 4 технического задания
	






РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	





Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.
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