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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Единица измерения
	Количество
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Лист 

	Толщина – 2 мм Размеры 1500х6000 мм – 32 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5 
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	1570
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	2
	Лист 

	Толщина – 4 мм Размеры 1500х6000 мм – 5 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5 
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	1413
	

	3
	Лист 

	Толщина – 6 мм Размеры 1500х6000 мм – 4 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	1696
	

	4
	Лист 

	Толщина – 8 мм Размеры 1500х6000 мм – 5 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	2826
	

	5
	Лист 

	Толщина – 10 мм Размеры 1500х6000 мм – 6 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	4239
	

	6
	Лист 

	Толщина – 12 мм Размеры 1500х6000 мм – 4 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	3391
	

	7
	Лист 

	Толщина – 16 мм Размеры 1500х6000 мм – 2л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	2268
	

	8
	Лист 

	Толщина – 20 мм Размеры 1500х6000 мм – 1 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	1413
	

	9
	Лист 

	Толщина – 30 мм Размеры 1500х6000 мм – 1 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	2115
	

	10
	Швеллер 
	№ 12ПСт3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	3869
	

	11
	Швеллер 
	№ 14ПСт3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	1524
	

	12
	Швеллер 
	№ 16П Ст3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	5453
	

	13
	Швеллер 
	№ 20УСт3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	13027
	

	14
	Швеллер 
	№ 16У Ст3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	1152
	

	15
	Швеллер 
	№ 30У Ст3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	8395
	

	16
	Швеллер 
	№ 40У Ст3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	3478
	

	17
	Двутавр 
	№ 40Ш2 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	2561
	

	18
	Двутавр 
	№ 30Ш1 С345
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
Возможна замена марки стали: 09Г2С-12
ГОСТ 19281-89
	кг
	2726
	

	19
	Двутавр 
	№ 20Б1 С345
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
Возможна замена марки стали: 09Г2С-12
ГОСТ 19281-89
	кг
	1022
	

	20
	Двутавр 
	№ 20Ш1 С345 
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 27772-88
Возможна замена марки стали: 09Г2С-12 
ГОСТ 19281-89
	кг
	734
	

	21
	Двутавр 
	№ 25Б1 С345
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
Возможна замена марки стали: 09Г2С-12
ГОСТ 19281-89
	кг
	2776
	

	22
	Двутавр 
	№ 25Ш1 С345 
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
Возможна замена марки стали: 09Г2С-12
ГОСТ 19281-89
	кг
	7938
	

	23
	Двутавр 
	№ 14Б2 С255
Мерная длина 12 м.Возможна замена: 
№ 14 Ст3сп5

	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
Возможна замена:
ГОСТ 8239-89
ГОСТ 380-2005
	кг
	2012
	

	24
	Двутавр 
	№ 16Б1 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	305
	

	25
	Двутавр 
	№ 16Б2 С255
Мерная длина 12 м.Возможна замена:
№ 16 Ст3сп5

	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
Возможна замена:
ГОСТ 8239-89
ГОСТ 380-2005
	кг
	379
	

	26
	Двутавр 
	№ 20Б1 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	3323
	

	27
	Двутавр 
	№ 20Ш1 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	1836
	

	28
	Двутавр 
	№ 25Б2 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	3907
	

	29
	Двутавр 
	№ 25Ш1 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	1588
	

	30
	Двутавр 
	№ 25К2 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	869
	

	31
	Двутавр 
	№ 30Б1 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	768
	

	32
	Двутавр 
	№ 30Б2 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 380-2005
	кг
	3083
	

	33
	Двутавр 
	№ 30Ш1 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	4771
	

	34
	Двутавр 
	№ 35Ш2 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	956
	

	35
	Труба 
	Ø 26х2,5 I Ст3кп5
Мерная длина 7-9 м. м.Возможна замена:
ВГП Ду20х2,8 Ст3 с пересчетом по массе 770 кг
	ГОСТ 10704-91
ГОСТ 380-2005
Возможна замена:
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 380-2005
	кг
	672
	

	36
	Труба квадратная 
	25х25х2 мм
Ст3сп5 нормальной точности
Мерная длина 7-9 м
	ГОСТ 8639-82
ГОСТ 380-2005
	кг
	984
	

	37
	Труба квадратная 
	40х40х3 мм
Ст3сп5 нормальной точности
Мерная длина 7-9 м
	ГОСТ 8639-82
ГОСТ 380-2005
	кг
	6264
	

	38
	Труба квадратная 
	60х60х4 мм
Ст3сп5 нормальной точности
Мерная длина 7-9 м
	ГОСТ 8639-82
ГОСТ 380-2005
	кг
	120
	

	39
	Труба квадратная 
	50х50х3 мм
 Ст3сп5 нормальной точности
Мерная длина 7-9 м
	ГОСТ 8639-82
ГОСТ 380-2005
	кг
	300
	

	40
	Труба квадратная 
	100х100х6 мм 
Ст3сп5 нормальной точности Мерная длина 7-9 м
	ГОСТ 8639-82
ГОСТ 380-2005
	кг
	132
	

	41
	Профиль квадратный 
	100х100х6 мм 
Ст3сп5
Мерная длина 8-9 м
	ГОСТ 30245-2003
ГОСТ 380-2005
	кг
	144
	

	42
	Труба квадратная 
	120х120х6 мм
Ст3сп5
Мерная длина 9 м
	ГОСТ 30245-2003
ГОСТ 380-2005
	кг
	372
	

	43
	Профиль квадратный 
	150х150х8 мм
Ст3сп5
Мерная длина 8-12 м
	ГОСТ 30245-2003
ГОСТ 380-2005
	кг
	840
	

	44
	Уголок 
	50х50х6 мм
Ст3сп5
Мерная длина 2,7м
Возможна замена: 50х50х5 мм Ст3сп5
	ГОСТ 8509-93
ГОСТ 380-2005
	кг
	12
	

	45
	Уголок
	75х75х8 мм Ст3сп5
Мерная длина 6,7м
	ГОСТ 8509-93
ГОСТ 380-2005
	кг
	60
	

	46
	Уголок 
	75х75х6 мм Ст3сп5
Мерная длина 8-12
	ГОСТ 8509-93
ГОСТ 380-2005
	кг
	1356
	

	47
	Уголок 
	100х100х8 мм Ст3сп5
Мерная длина 8
	ГОСТ 8509-93
ГОСТ 380-2005
	кг
	720
	

	48
	Уголок
	100х100х10 мм Ст3сп5
Мерная длина 8 м.
	ГОСТ 8509-93
ГОСТ 380-2005
	кг
	240
	

	49
	Уголок 
	100х100х7 мм Ст3сп5
Мерная длина 11-12 м
	ГОСТ 8509-93
ГОСТ 380-2005
	кг
	120
	

	50
	Уголок 
	80х80х8 мм Ст3сп5
Мерная длина 8-12 м.
	ГОСТ 8509-93
ГОСТ 380-2005
	кг
	1440
	

	51
	Труба 
	140х5,5 мм С255 
Мерная длина 8-12 м Возможна замена: 140х6 Ст10,Ст20 с пересчетом по массе 1500 кг
	ГОСТ 8732-78
ГОСТ 27772-88
Возможна замена: 
ГОСТ 8732-78
ГОСТ 380-2005

	кг
	1380
	

	52
	Двутавр 
	№ 30М С255 
Мерная длина 12 м
	ГОСТ 19425-74
ГОСТ 27772-88
	
	1205
	

	53
	Двутавр 
	№ 24М С255 Мерная длина 12 м
	ГОСТ 19425-74
ГОСТ 27772-88
	кг
	2758
	

	54
	Лист 

	Лист чечевица В-К-ПУ-4х1500х6000
Ст3кп2 Ширина 1500х6000 мм – 11 л.
Возможна заменамарки стали на: Ст3сп

	ГОСТ 8568-77
ГОСТ 14637-89
	кг
	3188
	

	55
	Лист 
Ширина 
	Лист чечевица В-К-ПУ-5х1500х6000 – 13 л.
Ст3кп2
Возможна замена:
Ст3сп
	ГОСТ 8568-77
ГОСТ 14637-89
	кг
	4739
	

	56
	Лист 
Ширина
	Лист чечевица В-К-ПУ-6х1500х6000 – 5 л.
Ст3кп2
Возможна замена:
Ст3сп

	ГОСТ 8568-77
ГОСТ 14637-89
	кг
	2183
	

	57
	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля
	Ø12 мм. 
Мерная длина 11-12 м 
	ГОСТ Р 52544-2006
А500С
	кг
	120
	

	58
	Лист 

	Толщина – 2 мм. Размеры 1000х2000 мм – 4 л.
Б-ПН-О 08Х18Н10Т
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 5582-75
	кг
	128
	

	59
	Лист 

	Толщина – 4 мм Размеры 1500х6000 мм- 
или 1000х2000 мм или 1000х4000 мм
Б-ПН-О  08Х18Н10Т
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 7350-77

	кг
	288
	

	60
	Лист 

	[bookmark: _GoBack]Толщина – 5 мм Размеры 1500х6000 мм- 
или 1000х2000 мм или 1000х4000 мм
Б-ПН-О  08Х18Н10Т
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 7350-77
	кг
	360
	


Замена марок стали С235, С245, С255 на Ст3сп5 допускается с соблюдением следующих условий:
Согласно п. 8.2 ГОСТ 535-2005 в документах о качестве поставляемой стали дополнительно должно быть
указание об обеспечении свариваемости  - «св».
По требованию потребителя:
массовая доля углерода не более 0,22%
содержание S не более 0,04%, P не более 0,03%.)
·  продукция должна соответствовать ГОСТу;
       -      наличие сертификатов и заводских бирок, подтверждающих номер партии, обязательно.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014г, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
3.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов установленных действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его длительное хранение, защиту от повреждения, попадания влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
4.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов установленных действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г, а также действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с Товаром передать Заказчику: полный пакет технической документации (паспорта, технические описания, сертификаты) на поставляемый Товар на русском языке (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии); счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику; товарную накладную в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).
         Заказчик должен проверить комплектность и качество поставленного Товара в соответствии с условиями договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Товара.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка, и разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика.
Транспортировка Товара должна осуществляться транспортом предусматривающим вертикальную разгрузку грузоподъемными механизмами.
Поставка товара осуществляется партиями по 15-20 тонн в течение 30 календарных дней с даты подписания договора на склад МСУ-58 по адресу: Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова д. 5.Поставщик должен уведомить Заказчика за несколько дней о дате поставки каждой партии товара.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Места складирования, хранения, тара, упаковка и процесс транспортировки должны соответствовать условиям, обеспечивающим сохранность товара и действующим нормативным документам РФ, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Воздействия данной группы Товаров на окружающую среду значениями не должны  превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам.
Товар должен соответствовать ГОСТу, должно быть наличие сертификатов и заводских бирок, подтверждающих номер партии.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения
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