                                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению текущего и капитального ремонтов узлов и агрегатов автомобилей КамАЗ-65116 (ЕВРО-2) КамАЗ-6460 (Евро-3).
	Наименование работ, услуг: 
	текущий и капитальный ремонты узлов и агрегатов автомобилей КамАЗ-65116; КамАЗ- 6460 – 13 единиц техники.

	Виды работ:
	Капитальный ремонт силовых агрегатов КамАЗ-740.30-31; КамАЗ -740500;
Текущий ремонт и обслуживание силовых агрегатов (КамАЗ-740.30-31; КамАЗ - 740500; 
Капитальный ремонт коробки переменных передач (КПП-154);  

Ремонт редуктора заднего моста;
Ремонт редуктора среднего моста;
Ремонт ходовой части автомобиля (ремонт балансиров; ремонт реактивных штанг; ремонт поворотных цапф);
Ремонт механизма рулевого управления (замена рулевых тяг; замена рулевого механизма; замена насоса ГУР);

Ремонт топливной аппаратуры Bosh (ТНВД);

Ремонт топливных форсунок;

Непредвиденные работы по ремонтам;    

	Стоимость работ:
	Стоимость одного нормо-часа не должна превышать 1600 руб.

	Время выполнения работ услуг:
	С 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, в соответствии с потребностью Заказчика

	Требования к исполнителю:
	Наличие представительства и ремонтных боксов в городе Чите. Наличие сертификата соответствия на ремонт грузовых автомобилей и автобусов с приложениями к сертификату соответствия перечня услуг (работ), на которые распространяется действия сертификата, а именно:1.Ремонт двигателей.2.Замена агрегатов. Наличие сертификата  на прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Наличие сертификата на техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов с приложением к сертификату соответствия на регламентные работы (по всем видам технического обслуживания). Наличие ремонтной базы в собственности или по договору аренды, (теплые гаражные боксы не менее 600 кв.м). Наружная охрана помещения и территории базы,  наличие необходимого оборудования (съемники, стенды, прессы); быстрота и качество выполнения работ (не более одной недели при постановке на текущий ремонт одной единицы техники и не более двух недель при постановке на капитальный ремонт одной единицы техники).

	Дополнительно
	На все виды выполненных работ Исполнитель обязан предоставить гарантию на срок не менее 20 тысяч километров пробега. 


Начальник автоколонны                                            С.В. Коротков






