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ВИДЕОПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТОВ СРАБАТЫВАНИЯ СО»
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2011 г.

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР СЧ ОКР, ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

1.1 Наименование и шифр СЧ ОКР

СЧ ОКР «Разработка комплекта телевизионных средств видеоподтверждения фактов срабатывания СО», шифр «Видеофакт-4».
1.2 Основание для выполнения СЧ ОКР

Государственный контракт № Н.2з.11.43.11.2304 от 09.06.2011г., заключенный между  ФГУП «СНПО «Элерон» и Государственной корпорацией «Росатом».
1.3 Исполнитель СЧ ОКР:
2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СЧ ОКР, НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.1 Цель выполнения СЧ ОКР

Разработка на этапе эскизного проекта вариантов технической реализации самоорганизующейся цифровой информационной радиосети (далее по тексту – СЦИР), состоящей из приемо-передающих модулей (далее по тексту  - ППМ) и предназначенной для передачи управляющей (сигнальной), кадровой и потоковой видеоинформации. Изготовление макета комплекта приемо-передающих модулей. 
2.2 Наименование изделия – Комплект ППМ-Ц.
Примечания: 

1)
В качестве абонентов СЦИР могут быть периферийные сигнальные устройства (средства обнаружения, далее по тексту – СО), видеокамеры (далее по тексту – ВК) или тепловизионные камеры (далее по тексту – ТК), пульт носимый (далее по тексту – ПН), пульт управления, сбора и обработки информации (далее по тексту – ПУ). Порядок взаимодействия абонентов в СЦИР  представлен в Приложении 1.
2)
Тип интерфейса между ППМ и абонентом СЦИР определяется на этапе ЭП и согласовывается с Заказчиком СЧ ОКР.
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Состав изделия:
3.1.1 В состав изделия должны входить:
1) встраиваемый приемник видеосигнала (ПРВ) – 1 шт.;

2) стационарная антенна приемника видеосигнала (САПРВ) – 1 шт.;
3) фидер стационарной антенны приемника  видеосигнала  (ФСАПРВ) – 1 шт;
4) встраиваемый передатчик видеосигнала (ПРДВ) – 4 шт.;

5) периферийная антенна передатчика видеосигнала (ПАПРДВ) – 4 шт.;

6) приемо-передающий модуль команд управления ВК или ТК (ППМВК или ППМТК)  – 32 шт.;

7) периферийная антенна ППМ (ПАППМ) – 31 шт.;

8) стационарная антенна ППМ (САППМ) – 1 шт.;

9) фидер стационарной антенны ППМ (ФСАППМ) – 1 шт.

Примечание – Состав изделия может уточняться при проведении СЧ ОКР.

3.1.2 В состав макета должны входить:
1) приемник видеосигнала (ПРВ) – 1 шт.;

2) стационарная антенна приемника видеосигнала (САПРВ) – 1 шт.;

3) фидер стационарной антенны приемника видеосигнала (ФСАПРВ) – 1 шт;

4) передатчик видеосигнала (ПРДВ) – 2 шт.;

5) периферийная антенна передатчика видеосигнала (ПАПРДВ) – 2 шт.;

6) приемо-передающий модуль команд управления ВК (ППМВК) или приемо-передающий модуль команд управления ТК (ППМТК)  – 5 шт.;

7) периферийная антенна ППМ (ПАППМ) – 4 шт.;

8) стационарная антенна ППМ (САППМ) – 1 шт.;

9) фидер стационарной антенны ППМ (ФСАППМ) – 1 шт.

3.2 Требования по назначению
3.2.1 Комплект ППМ-Ц предназначен для передачи по цифровому радиоканалу видеоинформации от ВК или ТК на пункт сбора и обработки информации (далее по тексту – ПСОИ), передачи команд управления от СО на ВК или ТК,  подключенных к ППМ.

3.2.2 Комплект ППМ-Ц должен обеспечивать передачу черно-белого изображения со стандартным разрешением 320х240 пикселей.

3.2.3 Передача видеосигнала на ПСОИ должна осуществляться при формировании инициирующих команд от СО посредством СЦИР. 

3.2.4 Требования к передаче видеоинформации 

3.2.4.1 Комплект ППМ-Ц должен обеспечивать доставку по радиоканалу потокового черно-белого видеоизображения разрешением 320х240 со скоростью не менее 10 кадров/с на расстояние не менее 500 м, одного кадра черно-белого видеоизображения разрешением 320х240  со скоростью 1 кадр в течение 15 сек на расстояние не менее 10 000 м, а также передачу сигнальной информации по низкоскоростному радиоканалу на расстояние не менее 10 000м.
3.2.4.2 Время включения ПРДВ в режим передачи потоковой видеоинформации после подачи напряжения питания должно быть не более 2 с.
3.2.4.3 Время включения ПРДВ в режим захвата кадра после подачи питания должно быть не более 1 с.
3.2.4.4 ПРДВ должен обеспечивать передачу по радиоканалу черно-белого видеоизображения, поступающего с видеокамеры с цифровым выходом LVDS.

3.2.4.5 ПРДВ должен иметь стандартный видеовыход композитного  монохромного сигнала для подключения монитора с целью наведения ВК или ТК. 
3.2.4.6 ПРД должен обеспечивать ведение локального временного видеоархива, позволяющего хранить в энергонезависимой памяти видеоизображение длительностью не менее 300 секунд.
3.2.4.7 ПРВ должен обеспечивать прием видеоизображения передаваемого ПРДВ и иметь стандартный видеовыход композитного монохромного сигнала для подключения монитора.
3.2.4.8 ПРВ должен обеспечивать возможность просмотра покадрового изображения.
3.2.5 Требования к ППМ
3.2.5.9 ППМ предназначены для создания СЦИР.

3.2.5.10 СЦИР должна обеспечивать работу не менее 32 ППМ с передачей информации на максимальное расстояние не менее 500 м и транслированием информации на ПСОИ на расстояние прямой видимости не менее 10 000 м.
3.2.5.11 ППМ должны обеспечить:

а)
возможность передачи информации по СЦИР при расстоянии между ними не менее 100 м;

б)
возможность подключения к ППМ по проводному каналу связи абонентов СЦИР.

3.2.5.12 Адрес ППМ должен присваиваться автоматически при включении ППМ в самоорганизующуюся информационную радиосеть.

3.2.5.13 СЦИР должна сохранять свою работоспособность при неисправности отдельных ППМ.

3.2.5.14 На этапе ЭП должны быть рассмотрены варианты построения самоорганизующейся сети на основе узкополосных и широкополосных каналов связи, обеспечивающих возможность адаптации СЦИР по параметрам: скорость передачи данных и дальность радиосвязи.
3.2.6 Требования к антеннам

ПРДША и ПРША должны представлять собой ненаправленные штыревые антенны с коэффициентом усиления не менее 3 дБ и предусматривать молниезащиту подключаемого приёмо-передающего оборудования.

3.2.7 Основные параметры разрабатываемого изделия приведены в Таблице №1.
Таблица №1. Основные параметры разрабатываемого комплекта.
	№
	Параметр
	Значение параметра

	1. 
	Частотный диапазон для передачи видеоизображения, МГц
	902 … 928

	2. 
	Частотный диапазон для передачи команд управления, сигнальной информации и кадровой видеоинформации, МГц
	140… 170

	3. 
	Чувствительность ПРВ, не хуже, мкВ
	10

	4. 
	Ширина спектра на антенном выходе ПРДВ, по уровню минус 3 дБ, не более, МГц
	2

	5. 
	Напряжение питания ПРВ, ПРДВ и ППСИ, В
	9…18

	6. 
	Ток потребляемый ПРДВ, не более, А
	0.5

	7. 
	Ток потребляемый ПРВ, не более, А
	0.1

	8. 
	Средний ток потребляемый ППМ, не более, А
	0.002

	9. 
	Время от момента подачи напряжения на ПРДВ до момента начала передачи видеоизображения, не более, с
	1

	10. 
	Дальность передачи сигнальной и видеоинформации при условии прямой радиовидимости, не менее, м
	500

	11. 
	Дальность трансляции сигнальной информации и кадровой видеоинформации при условии прямой радиовидимости, не менее, м 
	10 000


3.3 Примечание. Основные параметры могут уточняться в процессе разработки.

3.4 Требования по радиоэлектронной защите

Требования по радиоэлектронной защите не предъявляются.

3.5 Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.5.1 По стойкости к внешним воздействиям составные части комплекта должны соответствовать группе УХЛ 1.10.2 (для аппаратуры, работающей на открытом воздухе) и группе УХЛ 1.10.3 (для переносной аппаратуры, работающей на открытом воздухе) по ГОСТ Р 52860-2007 со следующими отклонениями и дополнениями:
а) пониженная рабочая и предельная температура среды минус 40°С;

б) атмосферные выпадающие осадки 40 мм/ч;

в) атмосферное пониженное предельное давление 6•104 Па (450 мм рт. ст.);

г) повышенная предельная температура среды +50°С.

Не предъявляются требования по устойчивости к следующим воздействующим факторам:

- акустическому шуму;

- солнечному излучению;

- морскому (соляному) туману;

- статической пыли.

3.6 Требования по надежности

Средняя наработка на отказ ПРВ и ПРДВ должна быть не менее 8000 часов.

Средняя наработка на отказ ППМ должна быть не менее 20000 часов.

3.7 Требования по эргономике и технической эстетике

Требования по технической эстетике не предъявляются.

3.8 Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения

3.8.1 Комплект ППМ-Ц должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

3.8.2 Комплект ППМ-Ц должна допускать не менее 30-ти циклов его развертывания и свертывания.

3.8.3 Электропитание должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением в диапазоне от 4В до 18В.
3.8.4 Техническое обслуживание системы передачи видеоизображения должно проводиться квалифицированным персоналом, подготовленным в объеме эксплуатационной документации.

3.9 Требования по транспортабельности

3.9.1 Изделие должно сохранять указанные в ТЗ характеристики в заданных пределах после транспортирования в упаковке всеми видами транспорта (воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным) в средних условиях согласно ГОСТ В 9.001-72. 

3.9.2 Транспортная упаковка должна быть категории КУ-1 по ГОСТ В 9.001-72.
3.9.3 Все упаковки СЧ комплекта ППМ-Ц должны иметь четкую маркировку. Сведения о содержимом упаковок должны быть приведены в эксплуатационной документации с указанием обозначения (маркировки) соответствующей упаковки.

3.10 Требования по безопасности не предъявляются.
3.11 Требования по стандартизации и унификации не предъявляются.
3.12 Требования по технологичности не предъявляются.
3.13 Конструктивные требования

3.13.1 Конструкции составных частей изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ РВ20.39.309-98. Габаритные размеры составных частей разрабатываемой системы видеоизображения определены прилагаемыми габаритными чертежами. Конструкция антенны ПАПРДВ и её габаритные размеры определяются исполнителем и согласовываются с Заказчиком. 
3.13.2 Конструкторская документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ЕСКД.
4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Технико-экономические требования не предъявляются.
5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования по метрологическому обеспечению

5.1.1 Проверки и измерение параметров СЧ макета комплекта ППМ-Ц в ходе изготовления и испытаний должны производиться стандартными измерительными приборами.

5.1.2 Требования по точности измерений параметров комплектов должны соответствовать ГОСТ 39.301-98.

5.1.3 Метрологическое обеспечение разработки, производства, испытаний и эксплуатации комплекта ППМ-Ц должно соответствовать требованиям ГОСТ РВ 1.1-96, ГОСТ В 1.25-80 и постановлению Правительства РФ от 02.10.2009 № 780.

5.2 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению не предъявляются.
6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
6.1 Оборудование системы передачи и ретрансляции видеоизображения разрабатывается и изготавливается на основе элементной базы общего применения.

6.2 По согласованию с Заказчиком допускается применение электрорадиоизделий и материалов иностранного производства в технически обоснованных случаях.
7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ
7.1 Требования к консервации не предъявляются.

7.2 Упаковка должна обеспечивать сохраняемость оборудования и документации при транспортировании и хранении в складских отапливаемых помещениях при температуре от +5ºС до +40ºС и относительной влажности не более 80%.

7.3 Маркировка и упаковка оборудования должны соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения, транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды».
8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СТЕНДАМ

8.1. Требования к учебно-тренировочным стендам не предъявляются.
9  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1 На этапе разработки ЭП Исполнитель должен провести патентные исследования разрабатываемых элементов изделия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-96. Отчет о патентных исследованиях предъявляется комиссии по приемке СЧ ОКР.
10 Требования защиты государственной тайны при выполнении СЧ ОКР

10.1 Требования обеспечения режима секретности 

Требования обеспечения режима секретности не предъявляются.
10.2 Требования противодействия ИТР

Требования противодействия ИТР не предъявляются.

11 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СЧ ОКР
	№ этапа, наименование этапа и содержание работ этапа
	Сроки выполнения этапа
	Цена (тыс.руб.)
	Результат
(что предъявляется)

	
	Начало
	Окончание
	
	

	1 этап.

Эскизный проект по разработке комплекта ППМ-Ц.
Изготовление макета комплекта ППМ-Ц и проведение испытаний.
	с даты заключения договора
	20.11.2011
	
	Эскизный проект, макет комплекта ППМ-Ц, протокол испытаний, отчет по патентным исследованиям.



12 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ СЧ ОКР
12.1 Порядок, правила выполнения и приемки СЧ ОКР должен соответствовать ГОСТ РВ 15.203-2001.
12.2 Приемка выполненной работы проводится комиссией, назначаемой Заказчиком, с включением в нее представителей Заказчика, Исполнителя и привлекаемых специалистов. Извещение о готовности работы  к сдаче-приемке вместе со справкой – отчетом о результатах выполненной работы Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее, чем за 10 дней до установленного конечного срока выполнения всей работы.

12.3 Перечень научно-технической продукции, предъявляемой по завершению работы:

12.3.1 Эскизный проект комплекта ППМ-Ц.
12.3.2 Макет комплекта ППМ-Ц.
12.4 Вся отчетная документация представляется Заказчику в отпечатанном виде, а также на магнитных дисках. 
12.5 Материально-технические средства, полученные и закупленные в ходе выполнения СЧ ОКР должны быть переданы Заказчику до 30.11.2011г.
13 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ СЧ ОКР
13.1 Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное научно-производственное объединение «Элерон», г. Москва.
13.2 Исполнитель:
	Согласовано

	Согласовано


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Приложение 1
Взаимодействие абонентов СЦИР
Организация информационного обмена между абонентами СЦИР по доставке информационных сообщений и команд управления (ИС), а также по передаче видеоинформации (ВИ) должна осуществляться в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. 

	№
	Передатчик информации
	Приемник информации

	
	
	СО
	ПН
	ВК,ТК
	ПУ

	1
	СО
	СО используется в качестве ретранслятора
	ИС
	ИС
	ИС

	2
	ПН
	ИС
	
	ИС
	ИС

	3
	ВК, ТК
	
	ВИ
	
	ИС, ВИ

	4
	ПУ
	ИС
	ИС
	ИС
	


Примечания: 
1) Все абоненты СЦИР являются приемниками и передатчиками служебных сообщений. Служебные сообщения – сообщения, передаваемые (принимаемые) абонентами для построения СЦИР и установления каналов передачи информации

2) Организация информационного обмена может уточняться на этапе ЭП.
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