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ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

На поставку серверного шкафа, источника бесперебойного питания
	№

п.п.
	Наименование
	Характеристики не менее (комплектация)
	Количество

шт.

	1. 
	Серверный шкаф

	Основные характеристики:

Передняя дверь                                                         Перфорированная

Полезная глубина, мм                                               1070

Форм-фактор                                                              42U

Вес, кг                                                                         125

Стенки                                                                        Съёмные

Цвет                                                                            Черный

Вес (брутто), кг                                                          148.00

Длина, см                                                                    114.50

Ширина, см                                                                66.00

Высота, см                                                                  214.50
Несущая способность (статическая нагрузка)        1363.64 КГ

Несущая способность (динамическая нагрузка)    1022.73 КГ

Минимальная глубина монтажа                                191.00 mm

Максимальная глубина монтажа                               915.00 mm

Высота аппаратурной стойки                                    42 юнит

Rack Width                                                                   19"

Дополнительная информация:

Перфорированные передние и задние быстросъемные дверцы. Передние дверцы перевешиваются на другую сторону и взаимозаменяемы с задними.

Быстросъемные боковые панели в половину высоты стойки закрывающиеся тем же ключом, что и двери шкафа, крепеж для сплачивания шкафов, дверцы и боковые панели под один ключ, опора с регулировкой горизонтальности, предварительно установленные ролики.

Крыша, боковые панели, передняя и задняя двери соединяются проводом заземления с корпусом шкафа. Внешнее заземление обеспечивается с помощью восьми дополнительных клемм заземления, расположенных на корпусе шкафа

Интеграция без дополнительной доработки с системами кондиционирования, распределения питания, организации кабелей и мониторинга окружающей среды APC InfraStruXure.
Комплектация:

- AR3100 – 1 шт. (Шкаф NetShelter SX 42U 600mm x 1070mm Enclosure with Sides Black)
- AP5808 – 1 шт. (17" Rack LCD Console with Integrated 8 Port Analog KVM Switch)
- АR8122BLK – 2 шт. (Полка Heavy Duty Fixed Shelf 250lbs/114kg – Black)
- AP5253 – 8 шт. (KVM USB Cable - 6 ft (1.8 m))
- NBWL0356 – 1 шт. (NetBotz Room Monitor 356 (with 120 / 240V PoE Injector))
- NBES0307 – 1 шт. (NetBotz Smoke Sensor - 10 ft)
- AR8442 – 1 шт. (Vertical Cable Organizer for NetShelter VX Channel)
- AR8425А – 1 шт. (Кабельный канал 1U Horizontal Cable Organizer Black)
- AR8105BLK – 1 шт. (Полка Fixed Shelf 50lbs/22.7kg Black)
- AP7821 – 1шт. (Rack PDU, Metered, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13s)
- SURT6000RMXLI – 1 шт. (Smart-UPS RT RM, 6000VA/4200W, On-Line, Extended-run, Rack 3U (Tower convertible), Pre-Installed Web/SNMP, with PC Business, Black(SURT6000XLI + SURTRK2))
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	Источник бесперебойного питания SMX2200RMHV2U 

	Основные характеристики:
Выход:
Максимальная выходная мощность, Вт/ВА

1980/2200

Номинальное выходное напряжение, В

230

Тип формы напряжения

Синусоидальный сигнал

Выходные соединения
(8) IEC 320 C13; (1) IEC 320 C19; (2) IEC Jumpers

Байпас

Технология AVR Bypass

Кабели для подключения нагрузки

(2) Power Cord

Вход:
Номинальное входное напряжение, В

230

Тип входного соединения

IEC-320 C20; Schuko CEE 7 / EU1-16P; British BS1363A
Диапазон входного напряжения при работе от сети, В

141 – 255, 160 – 280

Кабель для подключения ИБП в сеть

Идет в комплекте

Батареи и продолжительность работы:
Типовое время перезарядки (часов)

3

График времени автономной работы

! ( )

Количество сменных комплектов батарей

1

Коммуникационные средства и средства администрирования:
Интерфейсный порт

Разъем SmartSlot, USB

Предварительно установленные платы SmartSlot

Нет

Количество доступных интерфейсов SmartSlot

1

Панель управления:
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).,многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем

Звуковой сигнал:
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей, возможность задания задержек

Аварийное отключение питания (EPO)

Да

Физические:
Вес, кг

37.32

Ш х Г х В

432 мм х 667 мм х 85 мм

Устройств на поддоне

8

Цвет

Чёрный

Тип ИБП

Линейно-интерактивный

Дополнительная информация:
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей. Максимальное повышение рабочих характеристик и надежности батареи, а также продление срока ее службы за счет точной интеллектуальной зарядки. Защищает нагрузки от импульсов и всплесков напряжения, ударов молнии и иных отклонений от нормальных параметров работы электросети. Продлевает срок службы аккумуляторов благодаря регулированию зарядного напряжения в зависимости от измеренной температуры батарей. Автоматически запускает подключенное оборудование после восстановления электропитания. Обеспечивает дистанционное управление ИБП по сети.

Комплектация:
Компакт-диск с программным обеспечением, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-кабель, руководство пользователя
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Требования к гарантии: Срок гарантии от производителя на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком.

Условия поставки: Оборудование входящее в комплектацию серверного шкафа должно быть от одного производителя (условие совместимости оборудования для технологического мониторинга и механической совместимости шкафа с устройствами предназначенными для монтажа в стойки, соответствующими стандарту EIA-310-D). В общую стоимость договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Требования к упаковке оборудования: Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам производителя, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения, не должна быть смятой или трансформированной.
Требования к технической документации: Товар при поставке должен сопровождаться следующими документами: - гарантийным талоном;- сертификатом соответствия системы сертификации ГОСТ-Р Госстандарта России на поставляемый товар (в случае если товар подлежит обязательной сертификации) и соответствующих санитарно - эпидемиологических заключений государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации на русском языке;- технической и эксплуатационной документацией на русском языке.
Требования к качеству товара: Поставляемые товары должны соответствовать  экологическим нормам по стандарту EIA-310-E, обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода. 
Прочие условия: Принятый Заказчиком Товар должен быть осмотрен Заказчиком в месте поставки Товара на предмет его комплектности, по наименованию, количеству, ассортименту, соответствию требованиям упаковки, тары и маркировки. О выявленных недостатках и несоответствиях товара Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товаров ненадлежащего качества. При выявлении недопоставки Товара, Поставщик должен восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

Срок поставки товара: до 19.12.2012 года.
Место поставки товара: Ленинградская область, Всеволожский район, городское поселение Кузьмоловский, железнодорожная станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП».
