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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Многофункциональное устройство (копир-принтер-сканер) XEROX WorkCentre 7855 (или аналог).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП: 403300


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для производственной деятельности


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	     Не устанавливаются


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габариты без дополнительных опций не более 1065 x 700 x 1150 мм

Вес без дополнительных опций не более 146 кг.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Функционал - не менее принтер/сканер/копир. 

Технология печати  - цветная светодиодная.

Количество цветов – не менее 4.

Максимальный формат печати/сканирования/копирования - не менее SRA3.

Дисплей – Цифровой.

Память – не менее 2 Гб системной и 1 Гб страничной памяти.

Жесткий диск – не менее 160 Гб.

Процессор – не менее 1,2 ГГц.

Поддержка операционных систем:

· Microsoft® Windows® XP (32- и 64-bit)

· WindowsServer 2003 (32- и 64-bit)

· WindowsServer 2008 (32- и 64-bit)

· WindowsVista (32- и 64-bit)

· Windows 7 (32- и 64-bit)

· Windows 8 (32- и 64-bit)

Форматы печатных носителей не менее 89 x 98 мм и не более 320 x 483 мм.

Поддержка максимальной плотности материала до 300 г/кв.м.

Поддержка минимальной плотности материала от 50 г/кв.м.

Поддержка типов печатных носителей:

· Офисная бумага

· Карточки

· Нестандартная бумага

· Конверты

· Глянцевые карточки

· Карточки высокой плотности

· Глянцевые карточки высокой плотности

· Перфорированные бумаги

· Наклейки

· Фирменные бланки

· Неплотная бумага

· Карточки малой плотности

· Глянцевые карточки малой плотности

· С предпечатью

· Переработанные

· Прозрачные пленки.

Стандартная емкость лотков подачи бумаги не менее 3140 листов с возможностью увеличения до 5140 листов.

Общая емкость двойного выдвигающегося выходного лотка не менее 500 листов.

Лоток с выводом отпечатка лицевой стороной вверх: не менее 100 листов.
Наличие дуплексного автоподатчика емкостью не менее 130 листов.

Однопроходный сканер – скорость не менее160 изображений в минуту.

Максимальный размер сканирования не менее 297x420 мм.

Поддержка двухсторонней печати с плотностью материалов до 220 г/кв.м.

Скорость печати/копирования А4 цвет – не менее 50 стр в мин.

Скорость печати/копирования А4 моно – не менее 50 стр в мин.

Скорость печати/копирования А3 цвет – не менее 25стр в мин.

Скорость печати/копирования А3 моно – не менее 27стр в мин.

Время выхода первого отпечатка моно – не более 7 сек.

Время выхода первого отпечатка цвет – не более 8 сек.
Разрешение печати - не менее 1200x2400 dpi.

Поддержка финишных опций:

· Емкость верхнего лотка - 500 листов А4 несшитых, емкость лотка укладчика со сшиванием -  1 500 листов А4 несшитых
· Плотность материала 60-220 г/кв.м.

· Сшивание - Одинарное и многопозиционное сшивание. Автоматическое сшивание документов объемом до 50 листов (90 г/кв.м). Поддерживаются форматы Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 и B5.

· Брошюровщик - сшивание внакидку 2–15 листов.

Поддержка функций принтера: 
· автоматическая двусторонняя печать;
· защищенная печать;
· отложенная печать;
· предварительная печать;
· печать буклета;
· выбор обложки;
· выбор бумаги по параметрам;
· N-up печать;
· водяные знаки;
· баннерная печать;
· подгонка под новые размеры бумаги;
· вставка пленок;
· выбор выходного лотка;
· сохранение и выбор настроек печати;
· режим экономии тонера.

Разрешение копирования – не менее 600х600dpi.

Тиражирование копий за цикл – до 9999.

Масштабирование - 25-400%.
Поддержка языков описания страниц: PCL® 6, PCL® 5c, Adobe® PostScript® 3™, PDF,XMLPaperSpecification (опционально).

Поддержка специальных режимов копирования: 

· Эффект глянца;
· Копирование книг/двустороннее копирование книг;

· Оригиналы смешанного формата;

· Стирание полей;

· Печать одним цветом;

· Сдвиг изображения;

· Аннотации;

· Нумерация страниц; Создание обложки.

Поддержка режимов печати:

· печать с USB

· защищенная печать

· настройки драйвера

· идентификация задания

· создание буклета

· сохранение и вызов настроек драйвера

· двунаправленная связь

· масштабирование

· мониторинг задания.

· мобильная печать (опционально).

Поддержка функций безопасности и мониторинга:

· ограничение доступа с помощью фильтрации IP-адресов и блокирования портов.

· удаленное распределение квот через веб-интерфейс, а также ограничение доступа к работе с цветными документами.

· аутентификация пользователей – для ограничения доступа пользователей к различным функциям и настройкам в зависимости от уровня прав.  

· журнал аудита – для отслеживания заданий по печати, сканированию и работы с сетевым факсом на основе данных о пользователе, времени и даты.

· ограниченное отображение информации о задании – для скрытия названий заданий при просмотре очереди печати неаутентифицированными пользователями.

· наличие функции шифрования и создания правил перезаписи данных на жестком диске.

· обеспечение различных уровней учета и контроля использования МФУ, для проведения мониторинга и снижения эксплуатационных расходов.

· печать заданий в режиме Защищенной печати с идентификацией пользователя.

· создание при сканировании файлов PDF, защищенных паролем, для надежной защиты содержания документа от несанкционированного доступа.

· автоопределение закончившейся бумаги определенного формата для переключения между задачами.

· мониторинг расходных материалов и информирование о требуемой замене.

· поддержка программных решений Y-Soft для учета работ, организации контроля доступа к МФУ.

· функция мониторинга и предотвращения запуска неавторизованных программ.

· выполнение только безопасных, предварительно одобренных файлов или функций, устраняя необходимость в ручном обновлении уровней программного обеспечения для защиты от новых угроз безопасности

· поддержка механизма контроля доступа на основе политик, сетей с поддержкой идентификации, а также средств обеспечения конфиденциальности и целостности данных в сети.

· поддержка целостности встроенного ПО аппарата путем мониторинга системных файлов и уведомления о попытках их неавторизованного изменения

· отслеживание количества копий, отпечатков, факсов, отсканированных страниц

· возможность установить ограничения пользователям по количеству копий, отпечатков, факсов, отсканированных страниц, которые они могут сделать.

Поддержка форматов файлов и направления сканирования:

· JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, XPS, PDF с возможностью поиска, защищенный паролем PDF.

· Scan to PC – сканирует документы непосредственно на ПК, позволяя выбрать нужный ПК из локальной адресной книги или выбрав сетевой путь через панель управления.

· Scan toHome – отправляет отсканированные изображения на предварительно установленный «домашний» адрес, например, адрес эл. почты, адрес FTP или сетевая папка.

· Scan toFolder – сохраняет файлы на жесткий диск устройства, откуда их можно затем распечатать, удалить или отправить на рабочий стол ПК пользователя.

· Networkscanning – сканирование в сетевые папки, непосредственно на компьютеры пользователя.

Тонер – содержащий быстроплавящийся полиэстер с низкой температурой закрепления для повышения уровня клейкости и снижения энергопотребления на 15%.

Интерфейсы – не менее High-Speed USB,10/100/1000 BaseT Ethernet.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Максимальный объем печати в месяц – не менее 300 тыс. страниц. 

Ресурс цветного картриджа не менее 15000 стр. при 5% заполнении.

Ресурс ч/б картриджа не менее 26000 стр. при 5% заполнении.

Ресурс копи-картриджа – не менее 122000 стр.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Уровень шума при работе не более 56Дб.

Время разогрева после включения – не более 9 секунд

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	   Специальные требования не устанавливаются.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	   Не устанавливаются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Ток-переменный
Частота тока-50 Гц

Напряжение питания -220В

Потребляемая мощность не более 870 Ватт в рабочем режиме, 120 Ватт в режиме ожидания.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	    Не устанавливаются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В состав комплекта многофункционального устройства XEROX WorkCentre 7855 (или аналог), должны входить: 

· полноцветный копир-принтер-сканер WorkCentre 7855 (или аналог);

· комплект инициализации WC7855CPS_TT (или аналог);

· промышленный финишер для  WorkCentre 7855 (или аналог);

· полный комплект расходных материалов.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	     Вся маркировка на упаковке должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	     Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. ПОСТАВЩИК должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и ее длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	      Приемка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). Факт приемки подтверждается товарной накладной (по форме ТОРГ-12), подписанной обеими сторонами. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	     При поставке оборудования предоставляется следующая документация:

· документы о сертификации (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

· полный комплект технической документации, в том числе технический паспорт на  русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске. 

· оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;

· счет, счет-фактура;

· товарная накладная (по форме ТОРГ-12) в 2-х экз.

	Подраздел 5.3 Место поставки и условия допуска

	      Место поставки – Челябинская обл., г. Снежинск.
      Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

       Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института 

        Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

        Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления  федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

         Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	ПОСТАВЩИК поставляет оборудование собственным транспортом, или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются ПОСТАВЩИКОМ собственными техническими средствами или за его счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок работы оборудования – не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Гарантия должна предоставляться на все составные элементы оборудования.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не устанавливаются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ПОСТАВЩИК обязуется за свой счет, в срок, не превышающий 10 (десять) дней, или иной срок, согласованный с ПОКУПАТЕЛЕМ, устранить все выявленные недостатки и (или) дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, либо заменить оборудование и (или) ее часть ненадлежащего качества на оборудование и (или) ее часть надлежащего качества. 

ПОСТАВЩИК обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправное или дефектное оборудование (часть оборудования) или иным способом распорядиться ей в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения замены ее на оборудование (часть оборудования) надлежащего качества.

ПОСТАВЩИК обязан предоставить ПОКУПАТЕЛЮ информацию о названиях, адресах, телефонах, факсах, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым обеспечивает предоставление квалифицированных технических консультаций уполномоченных представителей ПОСТАВЩИКА по возникшим проблемам с оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Классификация оборудования – цветное многофункциональное устройство на основе  светодиодной технологии печати.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	В рамках гарантийного обслуживания оборудования


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оплата производится в течение 15 банковских дней после поставки товара.
Замена поставляемого оборудования на аналогичное возможна, при условии соблюдения требований раздела 4 – характеристики должны быть такие же или лучше. 


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество: 1 комплект.
Срок поставки оборудования определяется договором. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТУ
	Технические условия

	2
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	3
	ОКП
	Общероссийский классификатор продукции

	4
	ЗАТО
	Закрытое административное территориальное образование


