Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора                       на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению и модернизации ограждения зоны строгого режима Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
Техническое задание

на строительно-монтажные работы по восстановлению и модернизации ограждения зоны строгого режима Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

1. Основание:

- Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013 год.

- «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ» (НП-034-01), утвержденные Постановлением Госатомнадзора России от 16 января 2002г. №3.

2. Цель работы: 

-   Обозначение границы зоны строгого режима;

- Затруднение действий нарушителей при попытках несанкционированного проникновения на территорию ХТРО;

-   Обеспечение своевременного обнаружения нарушителя на территории ХТРО;

-  Создание благоприятных условий для задержания нарушителя на территории ХТРО силами охраны.

3. Место выполнения работ: Саратовская область, Татищевский район,                               1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

4. Сроки и график выполнения работ: Дата начала выполнения работ - дата подписания договора, дата окончание выполнения работ – не позднее 20 ноября 2013г.

5. Состав работ:

	 

№ п/п
	 Выполняемые ремонтные работы
	материалы и оборудование
	Примечание

	
	Наименование, ед. изм.
	Кол-во
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Строительные работы

	1
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, м²
	1590
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Разбивка участка под ограждение,  м²
	190
	
	
	
	

	3


	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 для опор заграждения Ø 350 мм, ям.
	60
	
	
	
	

	4
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 , м³; 
	16,65
	
	
	
	

	5
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, м³
	0,60
	гравий, песок или песчано-гравийная смесь
	м³
	0,60
	материал Подрядчика

	6
	Обетонирование опор заграждения, м³
	4,90
	бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 40 мм: М-200(50)
	м³
	4,90
	материал Подрядчика

	7
	Монтаж защитных ограждений из трубы В 82мм Ш 80мм Т 3,5мм Д 3,9 м,  т
	1,9937
	труба 82х80 (длина 1 стойки 3,9 м),  
	шт
	60
	материал Заказчика

	8
	Монтаж ограждающих конструкций из панелей сварных «МАХАОН-стандарт»,  м²;
	540
	панель сварная «МАХАОН-стандарт»
	м²
	540
	материал Заказчика

	9
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м³, 
	3


	
	
	
	

	10
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических,  шт.
	 1
	ворота  распашные
	шт
	1
	материал Заказчика

	11
	Бурение ям  на глубину бурения до 2 м, группа грунтов 2, для опор заграждения Ø 1000 мм,  шт.
	2
	
	
	
	

	12
	Установка стальных конструкций остающихся в теле бетона- круг 30-159, 9 кг, уголок 75-41,2 кг, т
	0,06722
	бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 40 мм: М-200(50)

круг 30-159, 

уголок 75
	м³

кг

кг
	2,4

159,9

41,2
	материал Подрядчика

	13
	Разработка грунта в траншеях экскава-тором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (под стальную трубу Д=200мм, м³
	 4,2
	
	
	
	

	14
	Устройство основания песчаного под стальную трубу,  м³
	0,38
	песок
	м³
	0,38
	материал Подрядчика

	15
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием Ø 200 мм для прокладки кабеля,  км трубопровода;
	0,028
	Труба стальная водопроводная Ø 159мм
	м
	28
	материал Подрядчика

	16
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2,  м³;
	3,82
	
	
	
	

	17
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т,  т
	0,032
	
	
	
	

	18
	Устройство стоек под извещатель охранный радиоволновый линейный РИФ-РЛМ-500,  шт.
	 6
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	19
	Бурение грунта на глубину бурения до 2 м, группа грунтов 2, для опор извещателей Ø 350 мм,  ям.
	6
	Труба стальная электро-сварная прямошовная наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм для стоек извещателей 
	м
	12  
	материал Подрядчика

	
	
	
	Труба металлопластик 20х2мм
	м
	20


	материал Подрядчика

	
	
	
	Труба металлопластик 40х3,5
	м
	56
	материал Подрядчика

	20
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 под кабель,  м³;
	5
	
	
	
	

	21
	Устройство подстилающих слоев песчаных под кабель,  м³
	0,56
	песок
	м³
	0,56
	материал Подрядчика

	22
	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2,  м³
	3,8
	
	
	
	

	23
	Обетонирование опор под извещатель, м³
	2,4
	бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 40 мм: М-200(50)
	м³
	2,4
	материал Подрядчика

	
	
	
	заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, 50×50×5 длинной 2500мм,
	шт
	6
	материал Подрядчика

	
	
	
	заземлитель горизонтальный из стали полосовой 4×40 сечением 160 мм²,  
	м
	4
	материал Подрядчика

	
	
	
	проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм – 3м;
	м
	3
	материал Подрядчика

	24
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм (1 лоток=6кг) протяжённость=1016м, т
	2,022
	Лоток металлический 100х100х3000 
	шт.
	337
	материал Заказчика

	Электромонтажные и пусконаладочные работы

	1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, м
	20
	Труба металлопластик 20х2мм
	м
	20
	материал Подрядчика


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, м
	56
	Труба металлопластик 40х3,5
	м
	56
	материал Подрядчика

	
	
	
	Коробка коммутационная для труб 34.12+7.87
	шт
	8
	материал Подрядчика

	
	
	
	Коробка коммутационная 20х200х100
	шт
	8
	материал Подрядчика

	3
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм² (56м- под воротами, 20м - на извещатели),   м
	76
	
	
	
	

	4
	Демонтаж старых ПВХ труб,  м;
	 960
	
	
	
	

	5
	Перекладка кабельной продукции из ПВХ труб в лотки по установленным конструкциям, с заменой, вышедших из строя кабелей,  м
	4250
	ВВГ 3х1,5

КССПВэп4х2х0,5

РК 75
	м

м

м
	1320 1314 1616
	материал Заказчика

	6
	Укладка кабельной продукции в лотки по установленным     конструкциям,  м
	450
	КССПВэп4х2х0,5
	м
	450
	материал Заказчика

	7
	Монтаж датчика контроля положения створок ДПМГ 2-100,  шт;
	1
	ДПМГ 2-100
	шт
	1
	материал Заказчика

	8
	Устройство радиолучевых средств обнаружения РИФ-РЛМ-500,   к-т
	3
	РИФ-РЛМ-500
	к-т
	3
	материал Заказчика

	9
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм²,  жила
	121
	
	
	
	

	10
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям,   линия
	10
	
	
	
	


6. Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

- Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ: 

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно;  

- Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;

 - Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации объектов использования атомной энергии (радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов), в части выполнения отдельных работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту функциональных систем и комплексов инженерно – технических средств физической защиты;

- Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

7. Требования к предоставлению гарантий качества: 

Гарантийный срок на выполненные работы -  24 месяца с момента принятия результата работ.

8. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
4
Документация по открытому аукциону в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению и модернизации ограждения зоны строгого режима Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

