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Предмет закупки: 
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2014
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Единица измерения-
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Пневмошлем ЛИЗ-4

(или эквивалент)

Код ОКП 253920

	1.1.1. Пневмошлем предназначен  для защиты органов дыхания, головы и верхней части тела человека при работе в условиях высокой загрязненности воздуха, оборудования и рабочих помещений радиоактивными веществами. Представляет собой шлем с мягким воздуховодом и эллипсоидным смотровым стеклом. К шлему приварены спинка и перед с завязками. Изготавливается из материала Рз – ТУ 8721-004 00302480-93.

Наим-е показателей

Знач-е показателей

Коэф-т  защиты по аэрозолю при расходе воздуха 200л/мин

10000

 Сопротивление  дыханию на вдохе

Отсутствует

Количество подаваемого  воздуха, л/мин

175-200

Длина шланга

Не ограничена

Масса пневмошлема, кг, не более

0,75

Пневмошлем выпускается одного среднего размера. 


	ТУ 951256-84


	Шт.
	127
	В течение 30 календарных дней с момента заключения договора
	Гарантийный срок хранения  - не менее 1,5 года со дня приемки ОТК.
Дата указывается в разделе 11 «Свидетельства о приемке» паспорта на изделие

	2
	Противоаэрозольный респиратор

 ШБ-1 «Лепесток-200»

(или эквивалент)

Код ОКП 256820

	(Индивидуальная бумажная упаковка)

Неформованная фильтрующая полумаска, предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания  от вредных аэрозолей  и пыли до 200 ПДК, класс защиты FFP3 D NR, 

Коэффициент защиты (кратность очистки вдыхаемого воздуха) от тонкодисперсных аэрозолей (диаметром 0,28…0,34 мкм)----

200

 - от грубодисперсных аэрозолей (диаметром более 2мкм)-------

200

Начальное сопротивление воздуха при 30дм/мин., не более ----

42Па

Масса респиратора, не более -----------------------

Полумаски фильтрующие соответствуют   требованиям  действующих  нормативных документов по классу по классу защиты FFP3 D, в т.ч. ТР ТС 019/2011  и могут использоваться персоналом предприятий Госкорпорации «Росатом» в качестве одноразового средства индивидуальной защиты органов дыхания от аэрозолей в условиях возможного радиоактивного загрязнения воздуха и поверхностей.
12г


	ГОСТ 12.4.028-76 

ГОСТ Р 12.4.191-99
	Шт.
	70000
	В течение 30 календарных дней с момента заключения договора
	Гарантийный срок хранения  - не менее 4 лет.



	3
	Спецобувь из ПВХ-пластиката бахилы пластикатовые

Код ОКП 253920

	Предназначены для защиты ног и основной обуви работающего от радиоактивных и химически агрессивных веществ. 

Применяются при продолжительных работах на участках  с большим уровнем загрязнения. Изготавливается из легко дезактивируемого поливинилхлоридного материала, соединение деталей осуществляется высокочастотной сваркой. Бахилы закрывают ногу до колена, подошва имеет рифление. Крепятся на ноге при помощи завязок или эластичных лент. Размеры: 270, 285, 300.

Наим-е показателей

Знач-е показателей

Диапазон температур, 0С

От -20 до +50

Время непрерывного пользования, ч

2

Коэффициент дезактивируемости  после 4 циклов «загрязнение-дезактивация» при загрязнении

- цезий-137**

- церий-144+ празеодим-144**

239

80


	ТУ 95942-82
	Шт.
	100
	В течение 30 календарных дней с момента заключения договора
	Гарантийный срок хранения  - не менее 2 лет.



	4
	Противогазоаэрозольный респиратор «Лепесток-200 Е» (Лепесток 100-2В» ) 
(или эквивалент)

Код ОКП 256820

	(Индивидуальная бумажная упаковка)

Неформованная фильтрующая полумаска, состоящая из фильтрующего и сорбирующего материалов. Предназначена  для комбинированной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей (пыль, дым, туман) до 200 ПДК и от кислых газов (фтороводорода (HF), диоксида серы (SO2) , хлористого водорода (HCI) и др.) при их концентрации, не превышающей 10 ПДК. 

Коэф-т проникания тест-аэрозоля с размером частиц 0,28-0,34 мкм через фильтрующую лицевую часть %, не более    1,0

Полумаски фильтрующие  соответствуют   требованиям  действующих  нормативных документов по классу по классу защиты  FFP3 D, в т.ч. ТР ТС 019/2011  и                   могут использоваться персоналом предприятий Госкорпорации                 «Росатом» в качестве одноразового средства индивидуальной                             защиты органов дыхания от аэрозолей, кислых газов и паров                      (  не более 10ПДК) в условиях возможного радиоактивного загрязнения                воздуха  и поверхностей.

200


	ГОСТ Р 12.4.191-99

ТУ 2568-003-08625805-97


	Шт.
	22000
	В течение 30 календарных дней с момента заключения договора
	Гарантийный срок хранения: - не менее 1,5 лет.




РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	 Товар должен быть новым ,выпуска не ранее 2014 года , (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств),   не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Согласно ГОСТ 12.4.041-2001 


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Способ и материал упаковки СИЗ из ПВХ должны обеспечивать защиту изделия при транспортировке и в течение срока хранения в упаковке изготовителя от повреждений, снижающих их защитные свойства (проколы, порывы, другие механические повреждения)
            Каждый респиратор должен быть упакован в отдельный бумажный пакет, на наружной стороне упаковки должна быть размещена информация о типе и марке изделия, дате выпуска (изготовления), номер ГОСТ, срок гарантии годности.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставках продукции стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недостаче продукции акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке продукции обязательно предоставление документов: паспорт качества, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение производителя, заключение ФГУ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» о возможности использования СИЗОД ГОСТ 12.4.028-76 персоналом предприятий атомной промышленности;  сертификаты ИСО; сертификат соответствия ГОСТ Р; копия свидетельства на товарный знак, заверенные подлинной печатью Поставщика. К изделию должна быть приложена инструкция по эксплуатации. В транспортную тару (гофрокоробка) ЛИЗ-4 – Паспорт на изделие. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Производство должно быть сертифицировано в соответствии:
ГОСТ Р ИСО 9001-2008   Система контроля качества

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Система экологического менеджмента
ГОСТ Р 12.0.230-2007 система менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
	Поставляемые ТМЦ  должны соответствовать ТУ производителя, требованиям ГОСТ и другой технической документации, предъявляемым к СИЗ и СИЗОД.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся информация должна быть представлена на русском языке.


