
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дополнительного оборудования и оборудования для разработки интеллектуальных электронных устройств  цифрового информационно-измерительного комплекса (ЦИИК) на базе оптических измерительных трансформаторов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Поставка согласно таблице 1:

- дополнительного оборудования, необходимого для завершения комплектации шкафа первичных измерителей ЦИИК.

Таблица 1 - Спецификация оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количес тво
	Примечание

	1
	Оптико-электронный блок NXCT-NXMU 
	шт.
	1
	

	2
	Устройство SDU Meinberg
/вход 1 x TTL (BNC)/ выход 12 x 850 нм многомод.( ST) /выход 1 x сигнала аварии (DFK)
	шт.
	1
	

	3
	Ультрабук Dell XPS 13`Core i5-2467M/4Gb 
	шт.
	1
	или аналогичный

	4
	Многофункциональное устройство Canon iR-2420 5263B005
	шт.
	1
	или аналогичный

	5
	Внешний HDD USB Seagate 1TB Backup Plus Portable
	шт.
	1
	или аналогичный

	6
	АРМ конструктора : Корпус Midi Tower 500-600 Вт чипсет Intel Core i5-3550 4 Gb  DDR3-1333 (2x2 Gb) NVIDIA Getforce GTx650 Ti BOOST (2 шт.) HDD SATА (1TB)720 об.мин  DVD+RW , Монитор Dell 24`` Ultra Sharp U2412M,
	шт.
	1
	или аналогичный

	7
	АРМ программиста : Корпус Midi Tower 500-600 Вт чипсет Intel Core i5-3550 4 Gb  DDR3-1333 (2x2 Gb) NVIDIA Getforce GTx650 Ti BOOST (2 шт.) HDD SATА (1TB)720 об.мин  DVD+RW , Монитор Dell 24`` Ultra Sharp U2412M, 
	шт.
	1
	или аналогичный



1.2 Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшем в использовании, не из ремонта, не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов. Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ Поставщик должен представить полный комплект документации по соответствующему оборудованию и материалам, обеспечивающую их правильную эксплуатацию и техобслуживание. Эта документация должна быть на русском языке. 

1.3 Каждый вид оборудования должен сопровождаться документом (паспортом) производителя, содержащим следующие данные:

· наименование предприятия-изготовителя;
· наименование и тип продукции;
· номер и объем партии;
· размер, массо-габаритные характеристики изделия;
· дата изготовления;
· номер технического свидетельства и сертификата соответствия.
1.4 К каждому виду оборудования должна быть приложена инструкция по применению и технике безопасности при производстве работ.

1.5 Поставщик несет ответственность за недостоверность и неполноту (сокрытие) информации в представленных им документах и материалах по продукции, что может привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1) Оптико-электронный блок NXCT-NXMU необходим для завершения комплектации шкафа первичного измерительного оборудования ЦИИК в части подключения релейного терминала к оптическому трансформатору, должен быть совместим с оборудованием, установленным в ЦИИК.

2) Конвертер Meinberg SDU необходим для обеспечения синхронизации времени ЦИИК и оптического трансформатора, должен быть совместим с оборудованием, установленным в ЦИИК.

Модуль должен иметь характеристики согласно таблице 2.


Таблица 2 – Технические характеристики 

	Параметр 
	Значение 

	Задержка сигнала 
	24 нс 

	Вход: 
	1 x TTL (BNC) 

	Выход: 
	12 x 850 нм многомод.,разъем ST 

1 x выход сигнала аварии, разъем 3 конт. DFK 

	Питание 
	~85…264 В. 

	Исполнение 
	19", 1U/84HP 

	Размеры 
	(483 x 43 x 285 мм) 

	Рабочая температура 
	от 0 до +50 °C 


3) Ультрабук/ноутбук необходим для проведения пуско-наладочных работ на подстанции, для тестирования отдельных видов оборудования и комплекса в целом в период опытной эксплуатации. Ультрабук/ноутбук должен иметь характеристики согласно таблице 3. Тип ультрабука/ноутбука может быть изменен и утверждается после согласования сторон.
Таблица 3 – Технические характеристики 

	Параметр 
	Значение 

	Операционная система 
	Не ниже Windows 7

	Процессор 
	Intel Core i5

	Экран 
	13.3"

	Видеокарта 
	2048 Мб

	Размер оперативной памятиь 
	4 Гб

	Жесткий диск 
	500 Гб

	Беспроводные соединения
	Wi-Fi, Bluetooth 

	Порты USB 3.0
	Не менее 2





4) Многофункциональное устройство Canon iR-2420 5263B005 необходимо для выпуска конструкторской документации и текстовых документов.

5) Внешний HDD USB Seagate 1TB Backup Plus Portable необходим для хранения архивных и оперативных данных, устанавливаемого ПО. Тип внешнего HDD может быть изменен и утверждается после согласования сторон.

6) АРМ конструктора необходим для организации рабочего места инженера-конструктора. На данном рабочем месте производится установка специального программного обеспечения, необходимого для выпуска конструкторской документации. Состав комплекта может быть изменен и утверждается после согласования сторон.

6) АРМ программиста необходим для организации рабочего места инженера-программиста. На данном рабочем месте производится установка специального программного обеспечения, необходимого для проведения работ по наладке ИЭУ. Состав комплекта может быть изменен и утверждается после согласования сторон.
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

3.1.
Нормальные условия эксплуатации оборудования должны обеспечиваться согласно ГОСТ Р 52931-2:

- температура окружающего воздуха от +5 ˚С до +40 ˚С;

- относительная влажность воздуха от 30% до 80%;

· атмосферное давление от 84 кПа до 106 кПа (630-795 мм рт. cт.);

· частота питающей сети (50 (1%) Гц;

· напряжение питающей сети переменного тока (220 (10%)В;

· коэффициент искажения формы кривой напряжения не более 3%;

· внешнее магнитное поле отсутствует (поле Земли);
· отсутствие химически активных паров (щелочей, кислот), газов, вызывающих коррозию металла или пластмасс, дыма;

- отсутствие сильных магнитных или электрических полей, электромагнитных излучений, радиационного фона, превышающих нормы безопасности. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики  (потребительские свойства) товаров

4.1.1 Специализированное оборудование позиций 1, 2 таблицы 1 должно быть совместимым с уже имеющимся в ЦИИК.
4.2 Требования к надежности

4.2.1 Оборудование должно быть невосстанавливаемым на объекте потребителя, но ремонтируемым изделием непрерывного длительного применения и соответствовать требованиям ГОСТ 27.003-90.
4.3 Требования к безопасности

4.3.1 По общим требованиям безопасности оборудование должно соответствовать ГОСТ Р 52319-2005.
4.4 Требования к упаковке и маркировке

4.4.1 Оборудование должно будет отгружаться в соответствующей упаковке, обеспечивающей ее сохранность от повреждений во время транспортировки по воздуху или суше, а также в период длительного хранения на складских территориях различного типа.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1 Доставка оборудования осуществляется ПОСТАВЩИКОМ со склада ПОКУПАТЕЛЯ в г.Снежинске. Передача оборудования осуществляется по накладной, с этого момента к ПОКУПАТЕЛЮ переходит право собственности на оборудование.

5.1.2 Фактической датой поставки считается дата получения ПОКУПАТЕЛЕМ  оборудования на основании товарной накладной с обязательным приложением счета-фактуры ПОСТАВЩИКА.

5.1.3 Приемка оборудования осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями).

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1 Наряду с оборудованием необходимо поставлять всю техническую документацию, которая обычно поставляется производителем ( паспорта с указанием гарантийных обязательств, технические описания , инструкции по эксплуатации) на русском языке.



6.
ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

6.1 Хранение узлов и деталей оборудования должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке. 

6.2 Обеспечить надёжное закрепление узлов и деталей оборудования в упаковке, не допускающее их свободное перемещение.
6.3 Оборудование в оригинальной заводской упаковке может перевозиться любым транспортом на любые расстояния. 

6.4 Не допускать сильных ударов и вибрации, а также попадание на упаковку любых видов атмосферных осадков. 

6.5 После транспортировки в зимнее время или при температуре воздуха ниже 0 ˚С, перед включением компьютера оставить его в упаковке при комнатной температуре 15-25 ˚С не менее чем на 6 часов. 

6.6 Рекомендуется сохранить все упаковочные материалы оборудования на случай повторной транспортировки, обмена по гарантии, перепродажи и тому подобное.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 

7.1 ПОСТАВЩИК гарантирует высокое качество поставляемого в соответствии со спецификацией оборудования, гарантирует, что продаваемое оборудование свободно от дефектов материалов и изготовления. 

7.2 ПОСТАВЩИК должен отвечать за все дефекты материалов и оборудования, которые могут проявиться в течение гарантийного периода.

7.3 Период ответственности закончится лишь после того, как будут устранены все дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации.

7.4 Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен быть не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПОСТАВКИ

8.1 Срок поставки – в течение в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания контракта на поставку.
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