Техническое задание 
на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем









Предмет закупки: Ремонт с заменой дверей в административно-производственных помещениях ЗАО «СГК».






















Техническое задание 
на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем
по объекту: административный корпус БСД, БВД
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Ремонт с заменой дверей в административно-производственных помещениях ЗАО «СГК».




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	Подраздел 2.1 
Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

	Замена дверей предусмотрена в следующих помещениях:
1. Кабинеты ИТР котельного цеха и отдела расширения и реконструкции производства, расположенные на 3 этаже административного корпуса БСД (блок среднего давления): 
· 4 двери размером 2100×800мм.
· 9 дверей размером 2100×1000 мм.
· 3 двери (двухстворчатые) размером 2100×1500мм. 
2. Лаборатории цеха тепловой автоматики и измерений, экспресс-лаборатория химического цеха, 2 туалета,  расположенные на 3 этаже административного корпуса БВД (блок высокого давления):
· 6 дверей размером 2100×1000мм. 
· 3 двери размером 2100×800мм.
· 3 двери размером (двухстворчатые) размером 2100х1500 мм.
Поверхность дверей должна быть выполнена из экологически безопасных материалов, стойких к механическим повреждениям, легко моющихся.
Тип двери – входная (не межкомнатная). Дверные полотна глухие, со сплошным заполнением, каркас полотна из массива древесины с покрытием МДФ с обеих сторон или ламинированные (возможно другое износостойкое покрытие с обеих сторон). Направление открытия оговаривается с Заказчиком отдельно.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 
Цель проведения работ

	Необходимость замены дверных блоков на новые. 
Установленные дверные блоки (коробки и полотна) прослужили более 60 лет и не отвечают современным требованиям и физически не могут выполнять возложенные на них функции.

	Подраздел 3.2 
Объем выполняемых работ

	Демонтаж старых дверных блоков.
Уборка мусора, демонтированных конструкций и вывоз их на свалку.
Поставка и установка новых дверных блоков в комплекте с петлями, врезными замками, нажимными дверными ручками, запорами и шпингалетами (для двустворчатых дверей), комплектами ключей и наличниками.
После  проведения работ устраняются все нарушения строительных конструкций, полов, стеновых и других покрытий, вызванных технологией проведения ремонта
Работы по отдельным помещениям выполняются с обязательным окончанием установки каждой из дверей и уборкой мусора к концу рабочего дня.
Разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.




РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)



РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	В течение 60 дней с даты заключения договора



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	[bookmark: _Hlk346286769]Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных, отраслевых стандартов, сводов правил и руководящих документов, действующих в отрасли, в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям НТД, ГОСТ.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	
7.1 Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.
7.2 Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.
7.3 Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
7.4 На используемые в процессе монтажа материалы Исполнитель обязан предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений удостоверяющие качество применяемых материалов.
[bookmark: _GoBack]7.5  По окончании работ Исполнитель передает Заказчику в письменном виде правила и условия эффективного и безопасного использования дверных конструкций.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока на монтажные работы, составляющего не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию объекта. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ  И  ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	[bookmark: OLE_LINK1]Приемка установленных дверей осуществляется комиссией по приёмке и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации  на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Информация предоставляется на бумажном носителе в 1 экземпляре. 
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