ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Генератор высоковольтных импульсов (типа ГИН50-1МК3).
1. Назначение: Формирование импульсов напряжения наносекундной длительности амплитудой до 50 кВ на ёмкостной нагрузке.
2. Технические требования

	Количество выходных каналов
	3

	Точность синхронизации между каналами
	±0,1 нс

	Ёмкостная нагрузка
	25 пФ/канал

	Волновое сопротивление каждого канала
	50 Ом

	Максимальная амплитуда выходного импульса напряжения на нагрузке 50 Ом
	50 кВ

	Полярность импульсов
	отрицательная

	Диапазон регулировки амплитуды
	25 – 50 кВ

	Фронт нарастания на нагрузке 50 Ом
	2 – 3 нс

	Длительность выходного импульса напряжения на уровне 90% на нагрузке 50 Ом
	1 – 1,5 нс

	Длительность выходного импульса напряжения на уровне 50% на нагрузке 50 Ом
	5 нс

	Максимальная частота следования импульсов
	1 кГц

	Запуск внутренний/внешний
	

	Разброс срабатывания при внешнем запуске
	не более 0,2 нс

	Задержка выходного импульса относительно импульса запуска
	не более 300 нс

	Питание
	сеть 220 В, 50 Гц


Подключение нагрузки к генератору должно осуществляться через разъемы и кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Соединительные кабели одинаковой длиной  2 метра с разъемами для подключения к генератору и нагрузке поставляются Исполнителем в комплекте с генератором. Для контроля формы и амплитуды импульсов выходного напряжения в каждом канале генератора должны быть предусмотрены делители напряжения (~1:103... 1:104) и цифровая индикация на панели генератора. 

3. Комплект поставки

- генератор импульсного напряжения в комплекте – 1 шт.

4. Условия поставки

В общую сумму контракта входит НДС, доставка DDP Снежинск, страхование, упаковка, полный комплект технической документации и уплата таможенных пошлин и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

7. Место поставки и условия допуска

Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13. 

Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные  и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора, являющегося объектом процедуры закупки).

Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию «ЗАТО» г. Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

Допуск оформляется в порядке, установленным Законом РФ от 21.07.93 г. №54851 «О государственной тайне». 

Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе. 

На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992 г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении, Документации или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
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