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Техническое задание

Наименование выполняемых работ
Выполнение работ по очистке кровельных покрытий зданий и сооружений ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» от снега и наледи.

Требования к разработке ППР (Проект производства работ)
Разработка ППР не требуется.
Технические требования при выполнении работ
Очистку снега с крыш следует производить только деревянными или пластиковыми лопатами, оставляя нетронутым прилегающий к кровле защитный слой толщиной 5 см. Применение стальных лопат и ломов запрещается.
Запрещается сбрасывать мусор, снег и лед в воронки, и водосточные трубы.
Ведомость физических объемов работ
	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Очистка крыш от снега
	100 м2
	80,67

	2
	Очистка крыш от наледи
	100 м2
	11,8




Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.
Не предусмотрены. 

Срок выполнения работ
Работы выполняются Подрядчиком в период с 31.01.2014 г. по 31.12.2014 г. по заявкам Заказчика.

Требования к качеству выполняемых работ
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. 

Требования к особым условиям работ
Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. 
Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к безопасности выполняемых работ
Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
Требования к результатам работ и порядку приемки
Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.



Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32
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