7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	Утверждаю


	Первый заместитель генерального 

директора - главный инженер


	
	_________________ М. М. Кашка



	

	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

	на ремонт лестничных клеток здания заводоуправления 

 ФГУП «Атомфлот», по адресу: г.Мурманск-17




г. Мурманск                                                                                                              07.05.2013г. 

1. Разработать дизайн проект (ДП) на ремонт лестничной клетки здания заводоуправления ФГУП «Атомфлот». При разработке ДП учитывать современные отделочные материалы с сохранением внешних параметров, используя стилевые и цветовые решения максимально приближенные к существующему интерьеру здания. 

В ДП включить разработку решения узла примыкания наружных алюминиевых витражей к наружной стене здания и внутренним алюминиевым оконным блокам.

Все элементы оформления, подбор материалов согласовать с Заказчиком.

2. При разработке дизайн проекта предусмотреть следующие работы: 
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. Сантехнические работы

	1.1. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм
	144
	м/п

	1.2. 
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	12
	шт.

	1.3. 
	Демонтаж ребристых труб
	23
	шт.

	1.4. 
	Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях 
	28
	шт.

	1.5. 
	Прокладка стальных бесшовных труб диаметром 32 мм  с креплениями
	30
	м/п

	1.6. 
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб армированных стекловолокном диаметром 25 мм с креплениями
	210
	м/п

	1.7. 
	Фасонные и соединительные части 
	53
	шт.

	1.8. 
	Установка арматуры:

клапан шаровый Ду20

клапан шаровый Ду15

клапан шаровый отсечной Ду20

клапан воздушный Ду15
	4

2

2

3
	шт.
шт.
шт.
шт.

	1.9. 
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону
	1
	шт.



	1.10. 
	Радиаторы биметаллические с терморегулятором 6-секционные (в комплекте с креплениями)
	7
	шт.

	1.11. 
	Радиаторы биметаллические с терморегулятором 12-секционные (в комплекте с креплениями)
	1
	шт.

	1.12. 
	Радиаторы биметаллические с терморегулятором 8-секционные (в комплекте с креплениями)
	16
	шт.

	2. Общестроительные работы

	2.1. 
	Разборка плинтусов бетонных
	50
	м/п

	2.2. 
	Разборка покрытий из линолеума
	15
	м2

	2.3. 
	Разборка металлических остекленных перегородок
	63
	м2

	2.4. 
	Разборка деревянного дверного блока 
	1,89
	м2

	2.5. 
	Установка дверного блока из алюминиевого профиля серого цвета, установка фурнитуры, замка, ручки, доводчика)
	1,89
	м2

	2.6. 
	Ремонт ступеней бетонных (закруглением ступеней шлифованием, очистка и покрытие поверхности ступеней и проступей, заделка целей эпоксидно- полимерным самовыравнивающей раствором ) 
	110
	м2

	2.7. 
	Покрытие поверхностей ступеней и проступей полимерным  покрытием  для промышленных полов  LEVL Coat (самонивелирующее покрытие 1,5-2 мм с чипсами, цвет -синий)
	110
	м2

	2.8. 
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	0,34
	м3

	2.9. 
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен (заделка швов, щелей)
	162
	м2

	2.10. 
	Устройство оконных откосов ЦСП плитами с теплоизоляцией 
	46,8
	м2

	2.11. 
	Шпатлевка, грунтовка, окраска железобетонных балок
	13
	м2

	2.12. 
	Установка оконных блоков из алюминиевого профиля (серого цвета), двухкамерных с энергосберегающим стеклопакетом

3х3м, сэндвич-панель h=0,85 снизу, h=0,3 сверху, 3-х створчатое - (7шт.)
	63
	м2

	2.13. 
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
	39,7
	м2

	2.14. 
	Заделка щелей по лестничным маршам
	42
	м/п

	2.15. 
	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20мм
	15
	м2

	2.16. 
	Устройство выравнивающих стяжек типа ВЕТОНИТ 3000 
	129
	м2

	2.17. 
	Покрытие поверхности пола полимерным  покрытием  для промышленных полов  LEVL Coat (самонивелирующее покрытие 1,5-2 мм с чипсами, цвет-синий)
	129
	м2

	2.18. 
	Снятие и установка на уровень пола дверных блоков из алюминиевого профиля
	8
	шт.

	2.19. 
	Промывка поверхности потолков, лестничных маршей (очистка от старой краски)
	290
	м2

	2.20. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	290
	м2

	2.21. 
	Окраска потолков акриловой краской ТИККУРИЛА
	290
	м2

	2.22. 
	Отделка потолков мультиколорным покрытием KRASTON (цвет–беж)
	290
	м2

	2.23. 
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
	544
	м2

	2.24. 
	Окраска поверхности стен акриловой краской ТИККУРИЛА
	544
	м2

	2.25. 
	Отделка стен мультиколорным покрытием KRASTON (цвет–беж)
	544
	м2

	2.26. 
	Очистка металлических решеток, труб от старой краски, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	54
	м2

	2.27. 
	Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем
	150
	м/п

	2.28. 
	Окраска металлических и ПНД труб(цвет-беж)
	15
	м2

	2.29. 
	Окраска биметаллических радиаторов в серый цвет 
	25
	м2

	2.30. 
	Замена деревянных поручней лестничного марша, окраска
	45
	м/п

	2.31. 
	Расшивка лестничных площадок декоративным уголком
	50
	м/п

	3.  Электромонтажные работы

	3.1. 
	Разборка светильников 
	28
	шт.

	3.2. 
	Демонтаж кабеля
	250
	м

	3.3. 
	Разборка стальной трубы
	30
	м

	3.4. 
	Замена существующего щита освещения (на1 этаже)
	1
	шт.

	3.5. 
	В щит освещения установить:

- вводной 3х полюсный автоматический выключатель Iн – 63 А

- 3х полюсный автоматический выключатель Iн–16А 

- 1 полюсный автоматический выключатель Iн –16А 

- 1 полюсный автоматический выключатель Iн – 20А 
	1
1
5
5
	шт.
шт.
шт.
шт.

	3.6. 
	Установка щитка с 3х полюсным автоматическим выключателем Iн – 10А  
	8
	шт.

	3.7. 
	Установка соединительных коробок 100х100 мм
	10
	Шт.

	3.8. 
	Установка светодиодных светильников Энтрада-220В/PIR/CTRL
	20
	шт.

	3.9. 
	Установка светодиодных светильников L-OFFICE 25Т/25ЕМ
	8
	шт.

	3.10. 
	Прокладка кабеля ПВС 5х2,5 мм²
	100
	м/п

	3.11. 
	Прокладка кабеля ПВС 3х1,0 мм²
	150
	м/п

	3.12. 
	Укладка кабеля в гофру Ø 20 мм (от ЩО-2 до щита 1 этажа) 
	50
	м/п

	3.13. 
	Укладка кабеля в гладкой ПВХ трубе Ø 20 мм
	200
	м/п

	3.14. 
	Установка выключателей одноклавишных открытой проводки
	8
	шт.

	3.15. 
	Датчики движения
	8
	шт.

	3.16. 
	Существующие светильники освещения (пред лифтовых площадок) подключить к новым этажным щиткам. 
	32
	шт.

	3.17. 
	Перенос системы сигнализации (пожарных извещателей, датчиков) 
	
	

	3.18. 
	Подобрать и разместить сплитт систему Daikin (аналог) в пом. S=39м2, учитывая след. параметры:  2 блока, производительностью 6кВт; 220V; работа в режиме охлаждения; работа в бесшумном режиме; управление с пульта.
	1
	шт.

	3.19. 
	Выполнить комплекс электротехнических измерений
	
	

	4. Прочие работы

	4.1. 
	Мусор строительный - погрузка вручную
	30
	т

	4.2. 
	Вывоз строительного мусора автомобилями
	30
	т


3. Основные технические требования: Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

4. Правила контроля и приемки работ: приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

5. Условия комплектации материалами и оборудованием: поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

6. Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора. 

Конечный срок выполнения работ – 01 октября 2013 г.

Составил: 

Инженер ОКС  









Ю.О. Медунецкая

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера –  

начальник Управления по базированию






С.Д.Попович

Начальник ОКС









А.Л.Коротких
Главный энергетик 








Д.В.Шурупов
Начальник участка ИС и ОС 







Е.В.Шейкин 
