Приложение № 2
Техническое задание
для размещения заказана закупку
интеллектуального датчика давления Метран-150

	№п/п
	НаименованиеТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
Производитель

	Ед. изм.
	Количество

	1
	Датчик давления

Типа Метран-150
или эквивалент
	Назначение средства измерений
Преобразователь давления Метран-150 предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления, перепада давления (датчиков), образцовых и технических манометров в диапазоне от 0 до 63 кПа.
Описание средства измерений
Непрерывное преобразование разности давлений в унифицированный выходной токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола.Улучшенный дизайн и компактная конструкция.Поворотный электронный блок и ЖКИ.Высокая перегрузочная способность.Защита от переходных процессов.Внешняя кнопка установки "нуля" или кнопкианалоговой настройки "нуля" и "диапазона".Непрерывная самодиагностика.

Метрологические и технические характеристики
Тип датчика - 150CDR.
Диапазон, кПа – 63.
Предел основной допускаемой погрешности измерения в основном диапазоне измерения,      -  % 0,075.
Материал частей, контактирующих со средой - Нержавеющая сталь 316.
Материал мембраны                                            - Нержавеющая сталь 316.
Материал уплотнительных колец                     – фторопласт стеклонаполненный.
Заполняющая жидкость                                      - силиконовое масло.
Материал крепежных деталей                           - болты из стали 35ХГСА или ASTMA499.
Выходной сигнал       - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART.
Версия протокола HART                                    - HART протокол версии 5
Индикация - Встроенный ЖКИ с клавиатурой и продублированные внешние кнопки настройки.
Исполнение по взрывозащите                        - сертификация искробезопасности 0ExiallCT5
Диапазон   min/max, кПа - 0,63/63.
Глубина перенастройки -  50:1 или 100:1
Вариант исполнения – Общепромышленное.
Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, МПа – 25.
Время отклика, мс                                             – 100.
Диагностика– Самодиагностика.
Долговременная стабильность, мес.                 – 180.
Клапанный блок – нет.
Гарантия  мес.                                                     – 36.
Поставляется с комплектом для монтажа.
Монтажные части - Ниппель (внутренний Ø 10) с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм.
Материал монтажных частей          - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или аналог.
	Россия
	шт.
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	2
	Датчик давления 

Типа Метран-150 
или эквивалент
	Назначение средства измерений
            Преобразователь давления Метран-150 предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления, перепада давления (датчиков), образцовых и технических манометров в диапазоне от 0 до 63 кПа.
Описание средства измерений
Непрерывное преобразование разности давлений в унифицированный выходной токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола. Улучшенный дизайн и компактная конструкция.Поворотный электронный блок и ЖКИ.Высокая перегрузочная способность.Защита от переходных процессов.Внешняя кнопка установки "нуля" или кнопкианалоговой настройки "нуля" и "диапазона".Непрерывная самодиагностика.

Метрологические и технические характеристики
Тип датчика - 150CD
Диапазон, кПа – 63.
Предел основной допускаемой погрешности измерения в основном диапазоне измерения,      -  % 0,075. .
Материал частей, контактирующих со средой - Нержавеющая сталь 316.
Материал мембраны - Нержавеющая сталь 316.
Материал уплотнительных колец                     – фторопласт стеклонаполненный.
Заполняющая жидкость                                      - силиконовое масло.
Материал крепежных деталей                           - болты из стали 35ХГСА или ASTMA499.
Выходной сигнал       - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART.
Версия протокола HART                                    - HART протокол версии 5
Индикация - Встроенный ЖКИ с клавиатурой и продублированные внешние кнопки настройки.
Исполнение по взрывозащите                        - сертификация искробезопасности 0ExiallCT5
Диапазон   min/max, кПа – 1,25/63.
Глубина перенастройки -  50:1 или 100:1
Вариант исполнения – Общепромышленное.
Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, МПа – 25.
Время отклика, мс– 100.
Диагностика– Самодиагностика.
Долговременная стабильность, мес. – 180.
Клапанный блок – нет
Гарантия  мес. – 36.
Поставляется с комплектом для монтажа.
Монтажные части - Ниппель (внутренний Ø 10) с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм.
Материал монтажных частей          - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или аналог. 
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	3
	Датчик давления 

Типа Метран-150 
или эквивалент
	Назначение средства измерений
            Преобразователь давления Метран-150 предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления, перепада давления (датчиков), образцовых и технических манометров в диапазоне от 0 до 250 кПа.
Описание средства измерений
Непрерывное преобразование разности давлений в унифицированный выходной токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола. Улучшенный дизайн и компактная конструкция.Поворотный электронный блок и ЖКИ.Высокая перегрузочная способность.Защита от переходных процессов.Внешняя кнопка установки "нуля" или кнопкианалоговой настройки "нуля" и "диапазона".Непрерывная самодиагностика.

Метрологические и технические характеристики
Тип датчика - 150CD
Диапазон, кПа –250.
Предел основной допускаемой погрешности измерения в основном диапазоне измерения,      -  % 0,075. 
Материал частей, контактирующих со средой - Нержавеющая сталь 316.
Материал мембраны - Нержавеющая сталь 316.
Материал уплотнительных колец                     – фторопласт стеклонаполненный.
Заполняющая жидкость                                      - силиконовое масло.
Материал крепежных деталей                           - болты из стали 35ХГСА или ASTMA499.
Выходной сигнал       - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART.
Версия протокола HART                                    - HART протокол версии 5
Индикация - Встроенный ЖКИ с клавиатурой и продублированные внешние кнопки настройки.
Исполнение по взрывозащите                        - сертификация искробезопасности 0ExiallCT5
Диапазон   min/max, кПа – 5/250.
Глубина перенастройки                                    - 50:1 или 100:1
Вариант исполнения – Общепромышленное.
Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, МПа – 25.
Время отклика, мс                                             – 100.
Диагностика– Самодиагностика.
Долговременная стабильность, мес.                 – 180.
Клапанный блок – поставляется с клапанным блоком в сборе
Гарантия  мес.                                                     – 36.
Поставляется с комплектом для монтажа.
Монтажные части - Ниппель (внутренний Ø 10) с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм.
Материал монтажных частей          - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или аналог
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	Клапанный блок

Типа Метран 0104 (для датчика 150 CD)
	Назначение средства измерений
Клапанный блок Метран серии 0104 предназначен для подключения датчиков давления Метран к импульсным линиям, линиям в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами
Описание
Клапанный блок имеет возможность подключения метрологического оборудования. Имеет отсечные и уравнительный клапаны.
Технические характеристики
Серия                                                                                       - 0104.
Вариант исполнения                              - Компактный (соединение типа «фланец-фланец»).
Тип клапанного блока (количество вентилей)                   - 5-вентильный.
Исполнение по материалам корпуса                                    - нержавеющая сталь.
Технологическое соединение (соединение с процессом) – резьбовое соединение М20х1,5 наружная.
Материал уплотнительных колец                                         - фторопласт (PTFE).
Материал уплотнения вентиля                                             - фторопласт (PTFE).
Температурный предел                                                          – до 200 С0.
Тип датчика для подсоединения                                           - с традиционным фланцем. 
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Типа Метран-150
или эквивалент
	Назначение средства измерений
            Преобразователь давления Метран-150 предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления, перепада давления (датчиков), образцовых и технических манометров в диапазоне от 0 до 1600  кПа.
Описание средства измерений
Непрерывное преобразование разности давлений в унифицированный выходной токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола. Улучшенный дизайн и компактная конструкция.Поворотный электронный блок и ЖКИ.Высокая перегрузочная способность.Защита от переходных процессов.Внешняя кнопка установки "нуля" или кнопкианалоговой настройки "нуля" и "диапазона".Непрерывная самодиагностика.

Метрологические и технические характеристики
Тип датчика - 150CD
Диапазон, кПа –1600.
Предел основной допускаемой погрешности измерения в основном диапазоне измерения,      -  % 0,075.
Материал частей, контактирующих со средой - Нержавеющая сталь 316.
Материал мембраны                                            - Нержавеющая сталь 316.
Материал уплотнительных колец                     – фторопласт стеклонаполненный.
Заполняющая жидкость                                      - силиконовое масло.
Материал крепежных деталей                           - болты из стали 35ХГСА или ASTMA499.
Выходной сигнал       - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART.
Версия протокола HART                                    - HART протокол версии 5
Индикация - Встроенный ЖКИ с клавиатурой и продублированные внешние кнопки настройки.
Исполнение по взрывозащите                        - сертификация искробезопасности 0ExiallCT5
Диапазон   min/max, кПа - 32/1600.
Глубина перенастройки -  50:1 или 100:1
Вариант исполнения – Общепромышленное.
Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, МПа – 25.
Время отклика, мс                                             – 100.
Диагностика– Самодиагностика.
Долговременная стабильность, мес.                 – 180.
Клапанный блок – нет.
Гарантия  мес.                                                     – 36.
Поставляется с комплектом для монтажа.
Монтажные части - Ниппель (внутренний Ø 10) с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм.
Материал монтажных частей          - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или аналог.
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[bookmark: _GoBack]Условия поставки: Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку Товара (Оборудования) в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.  


Особые требования: 
· обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификаты соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, методика поверки,  гарантийный талон, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий);
· гарантийный срок – 36 месяцев с начала эксплуатации товара.
· Товар (Оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

