ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку нестандартных строительных конструкций физической защиты проёмов зданий
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных строительных конструкций физической защиты проёмов зданий для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1

	Конструкции физической защиты проёмов здания

  
	   Конструкции решетчатые, с доводчиками GESA, врезными замками III класса (ГОСТ 5089-2011) с нажимными гарнитурами, с защелками и личинками, "ушами" для крепления к стене по периметру на профильной трубе, стопорами для фиксации створки в закрытом положении. Покрытие 2 слоя эмаль ПФ-115 светло-серая по слою грунтовки. Изготавливать по чертежу (Приложение 1) с учетом размера проема.

Под размер проема:

    - 900х1600, левая;

    - 900х1600, правая;

    - 780х1590, правая;

    - 890х1830, левая;

    - 810х1980, левая;

    - 790х1680, правая;

    - 660х1950, правая;

    - 800х2000, правая;

    - 950х1800, правая;

    - 770х2020, правая;

    - 790х1990, левая;

    - 890х1570, левая;

    - 600х1600, правая;

    - 1000х2100, левая;

    - 900х2000, левая;

    - 620х1190, левая;

    - 590х1180, левая;

    - 900х1520, левая;

    - 600х1600, левая;

    - 600х1800, левая;

    - 600х1800, правая;

    - 775х1960, правая;

    - 910х1660, левая;

    - 1190х2170, правая;

    - 1530х2020, правая;

    - 1010х1710, левая;

    - 900х1605, левая;

    - 490х1970, левая;

    - 900х1600, левая;

    - 900х1600, правая;

    - 900х1950, левая;

    - 790х1965, левая;

    - 910х1610, левая;

    - 1260х2080, левая;

    - 900х1600, правая;

    - 900х1600, правая;

    - 900х1600, левая;

    - 980х1460, правая;

    - 900х1490, правая;

    - 1070х1540, левая;

    - 600х1200, левая;

    - 900х1440, левая;

    - 1000х1310, правая;

    - 870х1240, правая;

    - 860х1470, правая;

    - 900х1470, правая;

    - 840х1520, левая;

    - 820х1340, правая;

    - 790х1980, правая, с замком с открыванием с внутренней стороны без ключа, без ручки для открывания снаружи;

    - 775х1960, правая, с замком с открыванием с внутренней стороны без ключа, без ручки для открывания снаружи;

Под размер коробки:

    - 880х1680, левая;

    - 890х1650, правая;

    - 890х1650, правая;

    Конструкции III класса взломостойкости по ГОСТ Р 51072-2005, противопожарные с огнестойкостью EI60, покрытие должно соответствовать IV классу и 7 группе по ГОСТ 9.032-74. Цвет светло-серый. Оснастить доводчиком GESA-4000 и  механическим замковым устройством, открывающимся снаружи ключом, изнутри ручкой. 

Под размер проема:

    - 810х1745, левая;

    - 700х2080, правая;

    - 750х2070, левая;

    - 800х2000, левая;

    - 1000х1990, правая;

    - 860х2070, левая;

    - 890х2200, правая;

    - 810х2020, правая;

    - 960х2000, левая;

    - 1080х2050, левая;

    - 1035х2125, левая;

    - 1020х2070, правая;

    - 800х2070, левая;

    Конструкции III класса взломостойкости по ГОСТ Р 51072-2005, противопожарные с огнестойкостью EI60, покрытие должно соответствовать IV классу и 7 группе по ГОСТ 9.032-74. Цвет светло-серый. Оснастить доводчиком GESA-4000 и  механическим замковым устройством, открывающимся ключом с внутренней и наружной стороны. 

Под размер проема: 

    - 1460х2070, двухстворчатая;

    - 910х2070, правая;

    - 970х2020, левая;

    - 1030х2250, правая;

    - 910х2070, левая.

    - 880х1920, правая, оснастить механическим замковым устройством с открыванием замка с внутренней стороны без ключа, без ручки для открывания снаружи.


	не менее 12 месяцев
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        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке. Наличие сертификатов соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
       8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 5 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ А.Б. Крылов
Исполнитель                                                                                                  _______________________ В.Ф. Никитин
