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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования товаров

	1) Безвентиляторный панельный компьютер со светодиодной подсветкой 
iROBO-5000-N15-64G-DC 15" (или эквивалент); 
2) Безвентиляторный панельный компьютер со светодиодной подсветкой 
iROBO-5000-N19-256G-DC 19" (или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен). 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров


	2) Безвентиляторный панельный компьютер со светодиодной подсветкой #.iROBO-5000-N19-256G-DC (или эквивалент)
Соответствие требованиям ФСТЭК по защите информации за счёт утечек по каналам ПЭМИН, при этом радиус зоны излучения должен быть не более 3,5 м.

Процессор: Intel® Core™ i5-3610ME (не хуже 2 x 2.7GHz, 3M cache, Max. TDP 35W)
Чипсет: Intel® HM76
BIOS: AMI EFI
Оперативная память: не менее 4 Гб DDR3    поддержка до 8Гб 
Графические интерфейсы: VGA 
USB: не менее 4xUSB3.0 и 2x USB2.0
Ethernet: не менее 2-х Intel Gigabit Ethernet с обязательной поддержкой Wake on Lan
Клавиатура/Мышь: Стандартные разъемы PS/2

Звук: Audio Codec ALC886 

Материал передней панели: Алюминий 

Конструкция корпуса: Металлический корпус 

Тип дисплея: LCD TFT 

Диагональ экрана: 19 " 

Контрастность номинальная:1000 : 1 

Разрешение: не менее 1280 x 1024 точек 

Яркость номинальная:350 кд/м2 

Соотношение сторон: 4:3 

Тип подсвета: Светодиод

Тип сенсорного экрана: Резистивный

Тип охлаждения: Безвентиляторный

Внешний адаптер питания AC/DC

Возможности расширения: не менее 1x PCI, не менее 1x PCI Express x4. не менее 2X Mini-PCIe
Последовательные порты: не менее 3xCOM портов RS-232:1 и не менее 2-х с поддержкой (RS422/RS485) 

USB: не менее 5xUSB 2.0 

Дисковые накопители: 1x2.5 SSD SATA 256Гб MLC, температура эксплуатации от минус 40 до 50 °С
Ethernet: не менее 2-х Intel Gigabit Ethernet
Питание: DC:9 ... 30 В

Стандарт по вибрации: не хуже IEC 68 2-64 (w/ HDD); 

Вибрация при эксплуатации: 1Grms (5~500Hz) для HDD; 2Grms (5~500Hz) для CFast ;

Вибрация при хранении: 2.2Grms (5~500Hz)

Температура эксплуатации от минус 10 до 50 °С

Температура хранения от минус 40 до 50 °С

Влажность: 10 ... 90 % (Без конденсата) 

Габариты:  от 477,54 до 477,74 мм x от 399,14 до 399,34 мм x от 99,28 до 99,48 мм.
Вид монтажа: Настольный, Монтаж в панель, Монтаж на стене, VESA 100 

Степень защиты по передней панели:IP66



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке

	Компьютер должен поставляться в заводской упаковке, чтобы транспортироваться любым видом транспорта. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия.   



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок  - не менее 12 месяцев от даты поставки. Если в период гарантийного срока  эксплуатации обнаружатся дефекты, то Поставщик  обязан   их устранить или заменить оборудование  за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее IV квартала 2014 г. 
Перед началом работы обязательно ознакомиться с Руководством по эксплуатации.  



РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период  должны  осуществляться за счет Поставщика. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ 
	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ



	1) Безвентиляторный панельный компьютер со светодиодной подсветкой 

iROBO-5000-N15-64G-DC 15" (или эквивалент) – 20 шт.; 

2) Безвентиляторный панельный компьютер со светодиодной подсветкой 
iROBO-5000-N19-256G-DC 19" (или эквивалент) – 10 шт.
 Поставляется в заводской  упаковке

	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ

	Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 4 недель с даты подписания договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	Москва, ул. Генерала Белова, д.14 силами и средствами Поставщика.


Начальник отдела закупки ЭРИ и материалов           ________________________  С.А. Каравцев 

Исполнитель                                                                   ________________________  С.А. Чебунина
