ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку автопогрузчика и крановой стрелы
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автопогрузчика и крановой стрелы для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, серийным, новым (год выпуска не ранее 2013 года), технически исправным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Дизельный автопогрузчик
	- Грузоподъёмность  (не менее)                                           5000 кг

- номинальный центр тяжести  (не более)                         500 мм

- масса погрузчика (не более)                                               6850 кг

- высота подъёма вил (не менее)                                        3300 мм

- захват вил (мин. -  макс.)                                           от 340 до 1290 мм

- скорость подъёма с грузом/без (не менее)              520/540 мм/с

- скорость опускания с грузом/без (не более)          480/450 мм/с

- наклон мачты (вперед/назад)   (не менее)                    8/10 град

- высота опущенной мачты  (не более)                             2380 мм

- высота выдвинутой мачты  (не более)                           4420 мм

- Габариты погрузчика:

   длина до спинки вил  (не более)                                      3265 мм

   ширина  (не более)                                                             1451 мм

- радиус поворота  (не более)                                              2865 мм

- гидрораспределитель                                        трехсекционный

- скорость движения с грузом (не менее)                           24 км/ч

- Двигатель:

  тип                                                                                   дизельный

  число цилиндров  (не менее)                                                 6

  объём  (не менее)                                                               5785 см3

  мощность  (не менее)                                                            91 л.с.

- Трансмиссия:

  тип                                                                         автоматическая 

  число передач (вперед/назад)  (не менее)                                2/2

- Преодоление наклона (не менее)                                          32 %

- колесная база  (не более)                                                  2100 мм

- колея передняя/задняя   (не более)                        1153/1115 мм

- Дорожный просвет:

   с грузом в центре базы  (не менее)                                  205 мм

 с грузом в нижней точке (не менее)                                   160 мм

- Число колес (передние/задние)                                           2/2

- Шины                                                                     пневматические

-  АКБ                                                                                    24В/75Ач

- Тормоза:

   рабочие                                                                          колодочные

   стояночный                                                                       храповик

- жесткая отапливаемая кабина заводского исполнения с стеклоочистителем (стеклоомывателем), впутрисалонной подсветкой, замковым фиксатором дверей в открытом положении.

- Освещение:

    Передние фары, задние комбинированные световые приборы.

-  Зеркала заднего вида. 

Комплектация: сайдшифтер(горизонталь); удлинитель для вил 2200мм.

   Специальные требования к автопогрузчику.
1 Автопогрузчик должен быть оснащен системой аварийного отключения электропитания из кабины оператора.

      2. Выхлопная труба внешняя, вертикальная.

Техника должна соответствовать заявленной комплектации, быть технически исправной.


	Не менее 60 месяцев или 5000 мото/часов

	1
	Шт.

	2
	Крановая безблочная стрела
	-Крановая стрела типа «гусёк» должна соответствовать следующим параметрам:

Максимальный вылет крюка по горизонтали –                 2000 мм,

Шаг переставки крюка –                                                            500 мм.

Вылет крюка по вертикали относительно вил (не менее) 1200 мм.

Остаточная грузоподъёмность крановой стрелы при вылете крюка на 2000 мм  (не менее)                                                     1500 кг

 Крановая стрела должна иметь паспорт качества завода изготовителя.

Техника должна соответствовать заявленной комплектации, быть технически исправной.
	
	1
	Шт.


       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Покупателя  (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.)
       5. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
       6. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве.
       7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки: с момента подписания договора.

Окончание поставки: в течение 7 дней с момента заключения договора.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                         Д. С. Осетрин
Исполнитель                                                                                                                                                                                                С. В. Фадеев
