УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора  по ТЭФ

_____________________О.Э.Дарбинян
«______»_____________________2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
 Поставка паронита (номенклатурная группа №1.69. – поставка изоляционных, прокладочных материалов, набивки разной.) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, 

услуг, гарантии качества:
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Паронит листовой

Пон б=1,5мм размер1,5*1,7м
	ПОН – паронит общего назначения
Паронит листовой общего назначения (ПОН-Б) используется в таких рабочих средах, как: жидкий и газообразный аммиак, спирт, пресная перегретая вода/пар, водные солевые растворы, жидкий кислород, азот, нефтепродукты. Работоспособен при температуре: от -50°C до +450°C.
	150
	кг

	2. 
	Паронит листовой
Пон  б=2,0мм  размер1,5*1,7м
	ПОН – паронит общего назначения
Паронит листовой общего назначения (ПОН-Б) используется в таких рабочих средах, как: жидкий и газообразный аммиак, спирт, пресная перегретая вода/пар, водные солевые растворы, жидкий кислород, азот, нефтепродукты. Работоспособен при температуре: от -50°C до +450°C.
	350
	кг

	3. 
	Паронит листовой
Пон б=3,0мм  размер1,5*1,7м
	ПОН – паронит общего назначения
Паронит листовой общего назначения (ПОН-Б) используется в таких рабочих средах, как: жидкий и газообразный аммиак, спирт, пресная перегретая вода/пар, водные солевые растворы, жидкий кислород, азот, нефтепродукты. Работоспособен при температуре: от -50°C до +450°C.
	500
	кг

	4. 
	Паронит листовой 
Пон б=4,0мм  размер1,5*1,7м
	ПОН – паронит общего назначения
Паронит листовой общего назначения (ПОН-Б) используется в таких рабочих средах, как: жидкий и газообразный аммиак, спирт, пресная перегретая вода/пар, водные солевые растворы, жидкий кислород, азот, нефтепродукты. Работоспособен при температуре: от -50°C до +450°C.
	200
	кг

	5. 
	Паронит листовой 
ПМБ  б=2,0мм размер1,5*1,7м
	ПМБ – паронит маслобензостойкий
Паронит ПМБ (маслобензостойкий) применяется в таких рабочих средах, как коксовый газ, аммиак, масляные фракции (индустриальное, автомобильное, дизельное, авиационное масла), морская вода, легкие и тяжелые нефтепродукты (мазут, гудрон, парафин, керосин, бензин и т.п.). Работоспособен при температуре: от -40°C до +490°C.
	200
	кг

	6. 
	Паронит листовой  

ПМБ  б=3,0мм размер1,5*1,7м
	ПМБ – паронит маслобензостойкий
Паронит ПМБ (маслобензостойкий) применяется в таких рабочих средах, как коксовый газ, аммиак, масляные фракции (индустриальное, автомобильное, дизельное, авиационное масла), морская вода, легкие и тяжелые нефтепродукты (мазут, гудрон, парафин, керосин, бензин и т.п.). Работоспособен при температуре: от -40°C до +490°C.
	250
	кг


7. Порядок формирования цены:
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
8. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:
Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке продукции:
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.
6. Требования к  продукции и технической документации:
6.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
6.2. На момент поставки продукции должны быть предоставлены сертификата соответствия завода-изготовителя, подтверждающие качество поставляемой продукции и материалов используемых для изготовления продукции.
7. Место поставки продукции и условия допуска:

7.1. 183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

7.2. Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

8. Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «03» декабря 2012г. по «15» декабря 2012г.

	Инженер группы закупок
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