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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автомобильной и строительной техники для нужд « СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие, не находиться под арестом, выпущен для свободного обращения на территории РФ и не иметь иных ограничений в пользовании, владении, распоряжении,  не быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Автомашина грузопассажирская ГАЗ 330232 (или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2011 г.

Тип ТС – грузовой с бортовой платформой (кабина сдвоенная, платформа со съемным тентом, металлическая с откидными бортами)

Соответствует международному экологическому стандарту – не менее EURO 3

Количество мест – не менее 6

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Схема компановки ТС- полукапотная

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не более 3500 

Грузоподъемность, кг - не менее 1350 

Максимальная скорость, км/ч – не менее 120

Минимальный радиус поворота, м – не более 6,7

Колесная база, мм – 2900

Колея передних/задних колес, мм –  не более 1700/1560

Дорожный просвет. мм - 170

Длина/ширина грузовой платформы мм – не менее 3000/1978 

Погрузочная высота (средняя), мм – не более 960

Двигатель– УМЗ - 4216 бензиновый, 4 четырехтактный, 8 клапанный

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см куб – не менее 2890

Максимальная мощность, л/с – не менее 106

Сцепление – однодисковое, сухое

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач не менее 5 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 175R16C
Рулевой механизм типа «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор»Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка регулируемая по высоте и углу наклона

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем

Периодичность обслуживания не менее 15000 км пробега
Дополнительное оборудование:

Магнитола с функцией управления на руле

Антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Сигнализация
	по нормам завода- изготовителя
	3
	шт.

	2
	Минипогрузчик с боковым поворотом МКСМ 800Н (или эквивалент)


	Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800

Год выпуска – не ранее 2011 г

Тип – минипогрузчик с боковым поворотом

Максимальная грузоподъёмность, кг. – не более 800

Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, Н – 16000

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг – 2800+2,5%

Транспортная масса с основным ковшом, кг – 2655+2,5%

Полная масса, кг – 3700+2,5%

Максимальная сила тяги, кН – 24

Максимальная скорость движения, км/ч– не менее 10

Максимальный радиус поворота с основным ковшом, мм – 2440

Уровень звука на рабочем месте, дБА,– не более 92

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на рабочем месте, дБ,– не более 115

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на органах управления, дБ,– не более 126

Ширина, мм– не более 1680

Длина с основным ковшом/без ковша, мм– не более 3270/2480

Высота, мм– не более 2065

База, мм– не более 1020

Колея, мм - не более 1410

Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки, мм– не менее 1370

Ширина основного ковша, мм– не более 1730

Максимальная высота точки подвески ковша, мм– не менее 3060

Дорожный просвет, мм– не менее 206

Передний угол свеса, град– , не менее 16

Задний угол свеса, град,– не менее 23

Работа на уклоне:

-без ограничения загрузки ковша, град.,– не более 5

-при уменьшенной загрузке ковша до 750 кг., град.– не более 10

Удержание стояночным тормозом на уклоне, град.– не более 13

Угол подъёма, град.– не более 13

Двигатель четырёхтактный, трёхцилиндровый дизель воздушного охлаждения

Мощность двигателя при 2100 об/мин, кВт/(л.с.) – 36,8 (50)

Трансмиссия – гидрообъёмная передача (ГОП) с шестерёнчатыми коробками передач

Гидронасос – аксиально-плунжерный, регулируемый

Гидромотор – аксиально-плунжерный, нерегулируемый 

Привод насосов – шестерёнчатый редуктор с однодисковой фрикционной муфтой

Коробка передач шестерёнчатая с дисковым тормозом

Рабочее давление гидравлической системы рабочего оборудования, МПа, (кгс/см3)– не менее 16(160)

Шины – 10,0/75-15,3

Напряжение, В – 12

Аккумуляторы – 2 х 6ст90

Вентиляция кабины – электрическим центробежным вентилятором-пылеотбелителем

Отопление кабины – автономный воздушный отопитель


	по нормам завода- изготовителя
	2
	шт.

	3
	Автомобиль грузовой г/п до 5т 
	Год выпуска – не ранее 2011

Комплектация автомобиля:

Автомашина 
ГАЗ – 3309 (или эквивалент)

, шасси

Кабина
2-х  местная 

Шасси
ГАЗ-3309 (2x4) (или эквивалент)

Двигатель


Тип
Дизельный

Модель Д245.7Е3*579817 (или эквивалент)

Объем двигателя, куб. см не менее 4750

Количество цилиндров 4

Мощность, л.с не менее 119

Крутящий момент, Нм при об/мин не менее 424/1300

Трансмиссия


Коробка передач Механическая

Тип привода задний

Рулевое управление


Гидроусилитель

Ходовая часть


Тормоза передние Барабанные

Тормоза задние Барабанные

Шины
12.00К.18 с камерой


Запасное колесо


Системы безопасности


Антиблокировочная система (АВ8)


Ремни безопасности


Документация


Руководство по эксплуатации на русском языке

Док-ты для регистрации в ГИБДД, копия ПТС.


Цвет БЕЛЫЙ

Платформа с тентом

 Размер платформы габаритные: 

Длинна не более - 5 100 мм, 

Ширина не более-2 200мм,

 Высота не более 1 900мм

Антикоррозийная обработка кузова.

Подкрылки.

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной.


	по нормам завода-изготовителя
	1
	шт.

	4
	Автомобиль легковой

UAZ PATRIOT 

(или 

эквивалент)

	Легковой автомобиль 4х4

Год выпуска – не ранее 2012 г.

Колесная формула/ведущие колеса:- 4х4

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 3

Схема компоновки транспортного средства- полноприводная

Расположение двигателя- переднее продольное

Тип кузова - закрытый универсал

Количество дверей не менее 5

Количество мест для сидения не менее 5

Снаряженная масса, кг – не более 2050

Полная масса, кг – не менее2650

Максимальная скорость, км – не менее 150

Максимальный радиус поворота, м не более 6,55

Размеры, мм: 

длина – не более 4650

ширина – не менее 1955

высота – не более 1910

колесная база – не более 2760

колея передних/задних колес - не менее1600/1600

дорожный просвет - не менее 210

Двигатель – ЗМЗ 409 четырехтактный бензиновый (ЕВРО-4)

Тип – впрыск бензина

Количество и расположение цилиндров- не менее 4,рядное

Объем двигателя, см- 2693

Степень сжатия – 9

Число клапанов – не менее 16

Мощность двигателя –  не менее 94,1 кВт/128 л.с. (при 4600 об./мин.)

Используемое топливо – Бензин Аи-92

Объем топливного бака, л – не менее 85

Коробка передач – С ручным управлением, полностью синхронизированная

Количество передач – вперед – 5, назад – 1

Подвеска:

Передних колес – лонжеронная рама, подвеска зависимая, пружинная, продольные рычаги, поперечная тяга, стабилизатор поперечной устойчивости

Задних колес – малолистовые рессоры, телескопические амортизаторы

Тормоза задние/передние – барабанные/дисковые

Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) в цвет кузова 

Легкосплавные колесные диски 16’

Шины 235/70 R16 

Крепление запасного колеса за задней двери (багажник0

Локеры колес (подкрылки)

Гидроусилитель руля

Передние и задние ремни безопасности

Отделка интерьера тканью (2012)

Формованные резиновые коврики на пол (юбилейные)

Бокс под задними сиденьями

Электростеклоподъемники передних дверей

Электростеклоподеъмники задних дверей

Сигнализация

Отопитель и система вентиляции

Электроблокировка замков всех дверей (5 шт.)

Иммобилайзер

Магнитола, 4 динамика в передних и задних дверях, антенна

Запасное колесо штампованное на задней двери багажника

Прикуриватель + розетка 12В 

Петли для крепления груза в багажнике

Периодичность обслуживания не менее 10000 км пробега

Антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Сигнализация

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	по нормам завода- изготовителя
	1
	шт.

	5
	Самосвал 6х4 

КАМАЗ 65115 (или эквивалент)


	Год выпуска - не ранее 2010г. 

Колесная формула/ведущие колеса 6х4/задняя тележка

Норма экологической безопасности не менее Евро 3

Схема компоновки (ТС)-кабина над двигателем

Расположение двигателя - переднее, продольное

Габаритные размеры:

длина, мм: - не более 6690 

ширина, мм - не менее 2540

высота, мм - не более 2955

Колесная база, мм- не более 3190+1320

Масса снаряженного ТС , кг- не более 10550

-нагрузка на переднюю ось, кг.- не более 4400

-нагрузка на заднюю тележку, кг- не более 6150

Грузоподъемность, кг - не менее 14500

Полная масса, кг – не более 25200

-нагрузка на переднюю ось, кг.- не более 6200

-нагрузка на заднюю тележку, кг- не более 19000

Двигатель, КАМАЗ 740.300 четырехтактный дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха

Количество и расположение цилиндров - не менее 8,V-образное 

Рабочий объем, не менее см.куб-10860

Максимальная мощность, не менее л.с.(мин)-245 (2200)

Коробка передач – механическая, десятиступенчатая c дистанционным управлением,

Число передач не менее вперед-10, назад-2

Рулевое управление – с гидроусилителем

Электрооборудование напряжением, В-24

Аккумуляторы, В/А.ч-2х12/190

Генератор, В/Вт-28/2000

Сцепление диафрагменное однодисковое с гидравлическим приводом и пневмоусилителем

Тормозные системы: тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС

Платформа цельнометаллическая, оснащенная подогревом груза 

Разгрузка производится назад

Объем самосвальной платформы, не менее м.куб-10

Угол подъема платформы, град – не менее 60

Бак, л - не менее 350

Шины - не менее 11.00R20

Максимальная скорость, , км/ч – не менее 80

Угол преодолеваемого подъема, , % - не менее 25

Внешний габаритный радиус поворота, м - не более 10

Комплектация -обогрев платф., блокировка межосевого дефференциала ., без спального места

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	по нормам завода- изготовителя
	1
	шт.

	6
	Автокран КС-55713-1К-2

«Клинцы» на шасси Камаз 65115-62 (6х4) (или эквивалент)
	Год выпуска не ранее 2011

Кран автомобильный грузоподъемностью не менее 25 т

Трехсекционная телескопическая стрела длиной 24 м

Технические характеристики шасси:

Колесная формула/ведущие колеса 6х4

Норма экологической безопасности не менее Евро 3

Схема компоновки (ТС)-кабина над двигателем

Расположение двигателя - переднее, продольное

Колесная база не более, мм-3690+1320

Колея передних/задних колес, не более мм-2050/1890

Масса снаряженного ТС не более, кг-20700

Полная масса не более, кг - 22400

Двигатель, КАМАЗ 740.620 четырехтактный дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха

Количество и расположение цилиндров не менее -8,V-образное 

Рабочий объем, не менее см.куб-11760

Максимальная мощность, не менее л.с/кВт(мин)-280/206 (2200)

Трансмиссия - механическая

Рулевое управление – с гидроусилителем

Тормозные системы: тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС

Бак, не менее л -210

Шины не менее -11.00R20

Внешний габаритный радиус поворота не более, м – 11

Преодолеваемый уклон пути, % (градусы);

Своими ходом – не менее 25 (14)

На буксире – не менее 18 (10)

Скорости передвижения;

Крана транспортная (без гуська, своими ходом), м/с (км/ч)- не менее 1,4-13,9(5-50)

Крана транспортная на буксире, м/с (км/ч)-1,4-11,1(5-40)

Технические характеристики крановой установки:

Наибольшая/наименьшая температура, С-эксплуатация +40/-40С

Допустимая скорость ветра (на высоте 10м), м/с:

Для рабочего состояния крана-14

Для нерабочего состояния крана-40

Допустимый уклон площадки, на которой устанавливается кран, % (град):
При работе на выносных опорах-5,2(3)

Допустимое совмещение рабочих операций- ограничения одновременного выполнения рабочих операций нет.

Основные характеристики крана:

Грузоподъемность максимальная миди,т – 25,0

Максимальный грузовой момент, тм (кНм)

При работе на выносных опорах в зоне 250 – 80,0 (784,0)

При работе на выносных опорах в зоне 360-48,0(470,4)

При работе на втянутых балках выносных опор в зоне 250-18,0(176,4)

Высота подъема максимальная , м – от 10,3 до 23,9

Высота подъема при максимальном вылете, м -3,1

Глубина опускания максимальная, м, не менее:

При 6-ти кратной запасовке каната-13,0

Вылет при максимальной грузоподъемности, м-3,2

Вылет минимальный, м -2,0

Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т, не менее:

При длине стрелы от 10 м до 15 м -6,0

При длине стрелы от 15 м до 21-3,0

При длине стрелы  от 21 м до 24 м – 1,5

Геометрические параметры крана

База, м -3,69+1,32

База выносных опор, м – не более 4,9

Расстояние между выносными опорами, м, не более:

При выдвинутых опорах- 5,8

При втянутых опорах 2,27

Задний габарит, м-3,015

Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м, не более -12,0х2,5х3,71

Скорость механизма телескопирования секции стрелы

(выдвижения-втягивания секции стрелы)м/с (м/мин)-0,25(15)

Скорость механизма поворота (частота вращения),рад/с об /мин)

Наименьшая- не более 0,021(0,2)

Наибольшая с гуськом и грузом, не более-0,078(0,75)

Угол поворота, рад , не более(градусы-6,28(360)

Время полного изменения вылета (для основной стрелы) с (мин):

От максимального до минимального-45(0,75)

От минимального до максимального-45(0,75)

Место управление:

При работе –кабина крановщика

При монтаже и испытания- кабина крановщика

При установке на выносные опоры- у задней поперечной балки опорной рамы с правой стороны

Способ управления;

Механизмами поворотной рамы- гидравлический

Выносными опорами- гидравлитический

Механизмом передвижения (шасси)-механический

Способ токоподвода к механизмам на поворотной раме

Через кольцевой токосъемник от электрооборудования шасси автомобиля к электрооборудованию на поворотной платформе

Масса крана и его основных частей, т:

Конструктивная масса крана в транспортном положении -не более 20,32

 масса противовеса- не более 0,75

масса основных сборочных частей крана, т, не более:
стрелы-3,48

крановой установки-13,15

гуська-0,45
	по нормам завода- изготовителя
	1
	шт.


       Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до территории объекта Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров   
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика(при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.).
     5 . Требования к технической документации
Руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт транспортного средства. Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники (не менее 3-х месяцев)
        7. Место поставки продукции:

РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск, силами и средствами Поставщика.

        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 25 рабочих дней с даты подписания договора.
Начальник отдела                                                                                             _______________________ Д.С. Осетрин
Исполнитель                                                                                                   ________________________ С.В. Фадеев
