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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-116.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки 1,2. Разработка первоочередной документации по комплексу инженерно-технических средств охраны (КИТСО) периметра строительной площадки АЭС в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Полное наименование выполняемых работ

Нижегородская АЭС Энергоблоки № 1, 2 

Разработка первоочередной документации  по комплексу инженерно-технических средств охраны (КИТСО) периметра строительной площадки АЭС в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ.

1.2 Основание для выполнения работ 

Основанием для разработки первоочередной документации КИТСО периметра строительной площадки Нижегородской АЭС являются:

· «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715‑р);

· Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 № 1937‑р о сооружении Нижегородской АЭС;

· Техническое задание на разработку проекта строительства Нижегородской АЭС;

· Обоснование инвестиций в строительство первой очереди Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2), корректирующая записка, А112394 пм, 21.11.2011;

· Задание на проектирование. Нижегородская АЭС( энергоблоки №1 и №2). Подготовительный период Нижегородская область, Навашинский район 

NNP-P-BEC0003.

1.3 Исходно – разрешительные документы

· Решение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» №1/170-Пч от 08.12.2011 о привязке проекта «ВВЭР-ТОИ» к площадке Нижегородской АЭС.

· "Декларация о намерениях инвестирования в строительство первой очереди Нижегородской АЭС", утвержденная 19.11.2008 Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", одобрена Распоряжением правительства Нижегородской области №47-р от 20.01.2009 "О размещении энергоблоков Нижегородской АЭС на территории Нижегородской области.

· Распоряжение правительства Нижегородской области №2625-р от 22.10.2009 "О согласовании места размещения Нижегородской атомной станции в Навашинском районе Нижегородской области, 400 м юго-западнее села Монаково".

· Лицензия на размещение энергоблока №1 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2479 от 21.01.2011.

· Лицензия на размещение энергоблока №2 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2480 от 21.01.2011.

1.4 Цель выполняемых работ

Настоящее «Техническое задание…» содержит основные требования для разработки в составе пускового комплекса энергоблоков № 1, 2 Нижегородской АЭС первоочередной документации по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) периметра строительной площадки Нижегородской АЭС, в объеме необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ. 

Данное техническое задание (далее - ТЗ) разработано для определения общих требований к проектируемому КИТСО периметра строительной площадки Нижегородской АЭС, с целью обеспечения условий охраны строительной площадки и материальных ценностей, расположенных на ее территории в период сооружения АЭС.

КИТСО периметра строительной площадки состоит из комплекса инженерных средств охраны периметра строительной площадки АЭС и комплекса технических средств охраны периметра строительной площадки АЭС. 

В качестве комплекса инженерных средств охраны (КИСО) периметра строительной площадки выступает внешнее периметральное ограждение строительной площадки, которое должно быть установлено по трассе штатного внешнего предупредительного ограждения запретной зоны периметра территории АЭС, входящего в состав комплекса инженерно – технических средств физической защиты (КИТСФЗ).

Требования к внешнему предупредительному ограждению запретной зоны периметра АЭС и описания необходимых мероприятий по преобразованию внешнего периметрального ограждения строительной площадки во внешнее предупредительное ограждение запретной зоны периметра, при необходимости, будут отражены в техническом (-их) задании (-иях) на комплекс инженерно-технических средств физической защиты запретной зоны периметра Нижегородской АЭС. 

При преобразовании внешнего периметрального ограждения строительной площадки во внешнее предупредительное ограждение запретной зоны периметра Нижегородской АЭС будет выполнен лишь частичный демонтаж опор/стоек ограждения на непротяженных участках трассы согласно генеральному плану Нижегородской АЭС. 

Разрабатываемые технические решения по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны периметра строительной площадки энергоблоков № 1-2 Нижегородской АЭС в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ, должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области, использования атомной энергии, защиты окружающей среды и пожарной безопасности, а также охраны труда, действующих на дату подписания Договора.

1.5 Объем выполняемых работ

Пакет разрабатываемой документации по данному ТЗ должен включать следующий объем работ:

· Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке «Частного технического задания (ЧТЗ) на создание и разработку первоочередной документации по комплексу инженерно-технических средств охраны периметра строительной площадки в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ».

· Разработка и выдача в производство работ документации по комплексу инженерно-технических средств охраны (КИТСО) периметра строительной площадки, в объеме: рабочие чертежи; спецификации; сметы и Пояснительная записка по создаваемому комплексу, ПОС.

1.6 Назначение создаваемого комплекса инженерно-технических средств охраны

Комплекс инженерно-технических средств охраны строительной площадки Нижегородской АЭС предназначен для решения следующих задач:

· предупреждение несанкционированного проникновения на территорию промплощадки АЭС в период строительства;

· обеспечение инженерной укрепленности границ охраняемой зоны промплощадки АЭС в период строительства;

· замедление продвижения нарушителя;

· обнаружения попытки преодоления нарушителем границы охраняемой зоны промплощадки АЭС в период строительства.

· обеспечение автоматизированного контроля и управления доступом на территорию строительной площадки транспорта и строителей через а/т КПП и ЛКПП

Комплекс ИТСО охранного периметра строительной площадки включает организацию:

· внешнего сетчатого ограждения по периметру строительной площадки *

· временных КПП для проезда транспорта и прохода строителей на строительную площадку **;

· автоматизированного контроля и управления доступом на территорию строительной площадки через внешние людские и транспортные КПП **;

· обеспечения охранного видеонаблюдения за обстановкой на строительной площадке строящихся энергоблоков АЭС **;

· обеспечения охранного освещения на строительной площадке строящихся энергоблоков АЭС **;

* Внешнее сетчатое ограждение периметра строительной площадки выполняется по трассе предупредительного штатного ограждения охранного периметра КИТСФЗ территории АЭС и имеет конструктивное исполнение, соответствующее требованиям норм ФЗ. Ограждение разработано в чертах ОАО «НИАЭП» и в объем выполняемых по данному ТЗ не входит.

** Технические требования на разработку данных систем определяются дополнительно в материалах ЧТЗ (см. требование пункта 1.5 настоящего ТЗ).

1.7 Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы

При разработке проектно-сметной документации следует руководствоваться требованиями, нормативной документации по строительству, действующими в Российской Федерации, а так же ведомственными и прочими документами предоставляемыми Заказчиком:

· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей и проектной документации»;

· РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

· РД 78.36.002-2010 «Выбор и применение систем охранных телевизионных».

1.8 Вид строительства

Новое строительство в составе пускового комплекса энергоблоков № 1, 2 Нижегородской АЭС.

1.9 Заказчик

· ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.10 Генеральная подрядная организация

· ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП». 

1.11 Генеральная проектная организация

· ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП».

1.12 Субподрядная проектная организация:

· определяется по итогу проведения конкурса по выбору исполнителя работ в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» №583 от 21.08.2009.

2 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА – ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Краткая характеристика размещения площадки строительства

Площадка размещения Нижегородской АЭС находится в Навашинском районе Нижегородской области на правом берегу р.Оки между городами Павлово и Навашино вблизи н.п. Монаково.

Расстояние от Нижегородской АЭС до областного центра - г. Нижний Новгород – 100 км.

Расстояние до железной дороги Муром-Арзамас Горьковская железная дорога – 22 км.

Расстояние до р. Оки (судоходной) – 5,5 км.

Климат Нижегородской области умеренно континентальный с умеренно холодной и продолжительной зимой и сравнительно коротким и умеренно теплым летом. Климатический район для строительства II B. Зона влажности умеренная.

Показатели по сейсмике принимаются по данным площадки Нижегородской АЭС и составляют: ПЗ=6 баллов и МРЗ=7 баллов.

В районе размещения АЭС отсутствуют трассы авиалиний, аэродромы и другие какие-либо потенциальные источники падения самолета.

В районе размещения АЭС отсутствуют потенциальные источники взрывной волны.

2.2 Исходные данные

В качестве исходных данных для проектирования принять Приложение: Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Комплекс инженерно-технических средств охраны (КИТСО) периметра строительной площадки АЭС в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ. План-схема ограждения промплощадки.

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОМУ КОМПЛЕКСУ

3.1 Требования к режиму работы создаваемого комплекса

Комплекс специальных технических средств охраны эксплуатируется круглосуточно, система должна функционировать в режиме нормальной эксплуатации - круглосуточно.

3.2 Категория объекта и границ охраняемых зон

Внешнее периметральное ограждение строительной площадки располагается на границе охраняемой зоны промплощадки Нижегородской АЭС.

3.3 Виды охраны

Внешнее периметральное ограждение строительной площадки Нижегородской АЭС располагается на границе охраняемой зоны, которая подлежит охране любым видом охраны.Требования к выполнению НИР и ОКР

· Требования не предъявляются.

3.4 Требования Заказчика к проектным решениям

· Требования не предъявляются.

3.5 Требования по стандартизации и сертификации 

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

 - снижения затрат на проектирование;

 - снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования.

При разработке рабочей документации следует стремиться к стандартизации строительных конструкций (схем) и материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы строительства силами любой строительной компании.

Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность. 

3.6 Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

3.7 Требования к сметной документации 

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями договора.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tif с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

3.9 Сроки выполнения проектных работ 

Сроки выполнения работ принимаются в соответствии с календарным планом работ к договору.

	Наименование этапов
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания работ

	Нижегородская АЭС. 

Энергоблоки № 1, 2
Разработка первоочередной документации  по комплексу инженерно-технических средств охраны (КИТСО) периметра строительной площадки АЭС, в объеме достаточном для выполнения строительно-монтажных работ, в том числе:
	с момента подписания договора
	16.01.2013

	1)

Разработка и оформление в установленном порядке Частного технического задания (ЧТЗ)
	с момента подписания договора
	15.11.2012

	2)

Разработка документации в объеме: рабочие Чертежи; Спецификации; Сметы и Пояснительная записка, ПОС, включая выполнение процедуры выдачи разработанной РД в производство работ Заказчику
	с момента подписания договора
	16.01.2013


3.10 Количество выдаваемых экземпляров 

Количество выдаваемых Заказчику экземпляров принимаются в соответствии с условиями договора.























































































































































































































































