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И.о. директора ФГУП «УАЗ»

_______________ В.Н. Жадушкин  

                            


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
работы по ремонту помещения бюро пропусков №107
1-ый эт. адм. здания №1 по адресу: г. Москва, Б.Ордынка, д.24
1. Общие данные
1.1. В рамках данного технического задания предполагаются  инженерно-строительные работы по ремонту помещений бюро попусков №№ 107, 107-5, 107-6, 107-7, 107-8 расположенных на 1-ом этаже административного здания №1 ГК «Росатом»  по адресу: г. Москва, ул. Б.Ордынка, 24.
      Планируется увеличение рабочих мест дежурных работников бюро пропусков с 2-х до 3-х шт.                                                   Планы существующей и проектной планировок представлены на рисунках 1 и 2.
1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. 
1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.
Рисунок 1. Помещение бюро пропусков
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Рисунок 2. Помещение бюро пропусков

Проектная  планировка.
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2. Демонтажные работы
2.1. Демонтировать входной дверной блок (дверная коробка, полотно, доводчик, наличник, элементы СКУД);

2.2. Демонтировать межкомнатные дверные блоки (дверная коробка, полотно, доводчик, наличник, элементы СКУД);

2.3. Демонтировать стеклянную перегородку пом. 107-7 (см. рисунок 1);

2.4. Демонтировать ГКЛ перегородки пом. 107 (см. рисунок 1), облицовку стен (обои);

2.5. Демонтировать напольные отделочные покрытия в помещениях и подстилающие покрытия (дсп, фанера), плинтуса, напольные дверные металлические порожки;

2.6. Демонтировать конструктивные элементы потолочной антресоли пом. 107;

2.7. Демонтировать пластиковые подоконники;
2.8. Демонтировать чугунные радиаторы отопления и  запорную арматуру;

2.9. Демонтировать элементы слаботочных систем (СКС, пожарная безопасность, СКУД и пр.):

электротехнические пластиковые короба,  э/розетки, RJ розетки, кабель FTP, кабель NYM, кабель ТПП, пожарные датчики, пожарные извещатели;

2.10. Демонтировать элементы системы освещения и электропитания:

потолочные светильники, э/выключатели, э/розетки, распаечные коробки, электропроводку.
2.11. Демонтировать бронированный «кассовый» оконный блок с встроенной столешницей между  пом. 107-6 и 107-4 (см. рисунок 1).

2.12. Демонтировть подвесной потолок «Армстронг» в помещениях 107,107-5,107-6,107-7.
2. Общестроительные работы
2.1. Стены

2.1.1. Смонтировать перегородки из ГКЛ (пом. 107, 107-5) согласно проектной планировке, см. рисунок 2, по системе «Тиги-Кнауф», шир 100мм. (одинарный металлический каркас шир. 50мм. обшитый 2-мя слоями ГКЛ с обеих сторон, звукоизоляция «Изовер» 50мм. 
2.1.2. Облицевать стену КГЛ  (между пом. 107-8 и соседним помещением) по системе «Тиги-Кнауф» (металлический каркас, усиленный креплением к основной стене прямыми подвесами с шагом 1,5 м. обшитый 2-мя слоями ГКЛ, звукоизоляция «Изовер».)

2.1.3. Смонтировать стеклянную перегородку (между пом. 107-6/107-7) согласно проектной планировке. Предусмотреть примыкание перегородки к оконному импосту.
Материал:

 - профиль алюминиевый, видимые части профиля покрасить по шкале RAL 9006 в серый матовый  цвет с металлическим отливом;

 - заполнение комбинированное, низ и верх глухое заполнение (гипсокартон декорированный винилом), середина стеклянное заполнение;

  - остекление двойное, стекло  каленое толщиной 5 мм. Между стеклами предусмотреть жалюзи с ручным управлением. Управление жалюзи установить со стороны помещения 107-7.; 

 - входной дверной блок, шир. 800 мм.,  в алюминиевой раме, двойное остекление с жалюзи, видимые части профиля покрасить по шкале RAL 9006 в  серый матовый цвет с металлическим отливом. Установить фурнитуру (петли, ручки, замок).
         Смонтировать стеклянную перегородку (между пом. 107-6/107) согласно проектной планировке.

Материал:

 - профиль алюминиевый, видимые части профиля покрасить по шкале RAL 9006 в серый матовый  цвет с металлическим отливом;

 - заполнение комбинированное, низ и верх глухое заполнение (гипсокартон декорированный винилом), середина стеклянное заполнение;

  - остекление двойное, стекло  каленое толщиной 5 мм. Между стеклами предусмотреть жалюзи с ручным управлением. Управление жалюзи установить со стороны помещения 107; 

 - входной дверной блок, шир. 700 мм.,  в алюминиевой раме, двойное остекление с жалюзи, видимые части профиля покрасить по шкале RAL 9006 в  серый матовый цвет с металлическим отливом. Установить фурнитуру (петли, ручки, замок).
2.1.4. Выполнить дверной проем в перегородке (между пом. 107-5 и 107-8);

2.1.5. Выполнить входной дверной проем в стене в пом. 107-5; 

2.1.6. Существующий дверной проем в перегородке между пом. 107-5 и 107-8 заделать ГКЛ;

2.1.7. Существующий входной дверной проем в стене в пом. 107 заделать ГКЛ;
2.1.8. Оконный технологический проем для  «кассового» окна между пом. 107-6 и 107-4 расширить.
2.1.9. Поверхности стен помещений бюро пропусков выровнять, оклеить виниловыми обоями, загрунтовать и окрасить в/э краской за два раза. Цвет покраски стен и фактуру обоев согласовать;
2.1.10. Выполнить косметический ремонт стен коридора 107-1 после заделки и пробивки дверных проемов,  - стены выровнять, загрунтовать, окрасить в/э красой, установить мраморный плинтус.
2.2. Полы
2.2.1. Поверхности пола  выровнять самовыравнивающейся смесью «Ветонит»;
2.2.2. Полы облицевать коммерческим линолеумом «Таркет». Швы закрепить с помощью сварки. Фактуру и цвет линолеума согласовать.
2.2.3. Установить пластиковые плинтуса. Цвет плинтусов согласовать.
2.3. Потолки

2.3.1. Смонтировать в помещениях подвесные потолки «Армстронг».
2.3.2. Смонтировать антресоль в пом. 107-5, см. рисунок 2. Границы антресоли обозначены штриховой линией. Направления доступа в антресоль указан на рисунке. Антресоль оборудовать распашными дверками.
2.4. Оконные проемы

2.4.1. Установить подоконники фасадных оконных блоков.
2.4.2. Оконные откосы выровнять, загрунтовать и окрасить в/э краской за два раза. Цвет белый.

2.4.3. В оконном технологическом  проеме в пом. 107-6 установить «кассовое» окно с антивандальным покрытием. Высота 1000мм., ширина 2600 мм. Предусмотреть устройство столешницы с передвижным кассовыми лотками в кол-ве 3 шт. Со стороны пом. 107-4  откосы и примыкания стен к ним облицевать керамической плиткой  - аналогично существующей отделке.
Со стороны пом. 107-4 установить подоконник из ламинированного ДСП в цвет керамической плитки.
 2.5. Дверные проемы
2.5.1. Установить межкомнатные дверные блоки (см. рисунок 2):

 - распашные 2000х800 мм. – 2 шт.

 - сдвижная 2000х800мм.  – 1 шт.

Двери оборудовать доводчиками, врезными замками с косым язычком, СКУД ( в том числе и сдвижную дверь в пом. 107.

2.5.2. Установить входной дверной блок 2300х800(ширина в свету)мм. (см. рисунок 2),  -  1 шт. 
Дверь оборудовать доводчиком, врезным замком с косым язычком, СКУД.
Примечание: изменилось направлении открывания  дверей 107-8/107-5, 107-7/107-5, 107/107-6, входного дверного блока.
3. Работы по инженерным системам.
3.1. Система кондиционирования и вентиляции
3.1.1. В пом. 107-5 демонтировать внутренний блок сплит-системы и установить его в пом. 107 на противоположной выходу из помещения стене.

 Демонтировать старую трассу холодоносителя от данного кондиционера.

 Перенести конденсаторный блок на фасадную стену пом. 107.6.

 Смонтировать в кабель-канале DLP  Legrand 50*80  с гибкой крышкой  шир.65 мм   новую  трассу холодоносителя, пробурив отверстие Ф40 мм. в кирпичной фасадной стене в пом. 107.6   d=700 мм.

3.1.2. В пом. 107.7 внутренний блок сплит-системы оставить на прежнем месте.

Провести замену трассы холодоносителя и заменить-кабель канал на DLP  Legrand 50*80  с гибкой крышкой  шир. 65 мм. 

3.1.3. В пом. 107.6 провести монтаж новой сплит-системы  Carrier 42NQV025M2/38NYV025M2, укомплектованной зимним комплектом до – 30*С.

Внутренний блок установить на фасадной стене пом. 107.6.

Внешний блок на фасадной стене над конденсаторным блоком сплит-системы пом. 107.

Проделать отверстие в кирпичной стене Ф40 мм. в пом. 107.6   d=700 мм.

Трассу вывести сразу на улицу без короба.

Внешнюю разводку трассы выполнить скрытно за конденсаторным блоком и защитить лентой монтажной армированной.

Загерметизировать отверстие пеной монтажной.

3.1.4. В пом. 107.8 провести монтаж новой сплит-системы  Carrier 42NQV025M2/38NYV025M2, укомплектованной зимним комплектом до – 30*С.

Внутренний блок установить на фасадной стене пом. 107.8.

Внешний блок на фасадной стене над конденсаторным блоком сплит-системы пом. 107.7.

Трассу холодоносителя смонтировать  в кабель-канале DLP  Legrand 50*80  с гибкой крышкой  шир.65 мм. через пом 107.7.

Проделать отверстие в кирпичной стене Ф40 мм. в пом. 107.7   d=700 мм.

Внешнюю разводку трассы выполнить скрытно за конденсаторным блоком и защитить лентой монтажной армированной.

Загерметизировать отверстие пеной монтажной.

Все кондиционеры запитать от внешнего электрического щита раздельно через автоматические выключатели.
3.1.5. Вытяжную декоративную решетку в пом.107.5  оставить на прежнем месте.
3.2. Система канализирования и х.г. водоснабжения
Работы не производятся.
3.3. Система электроснабжения. Система электроосвещения
3.3.1. Помещение  107;


- Установка светильников встраиваемых в потолок «Армстронг» - 2шт., 

- Установка компьютерных розеток - 4шт. и бытовых розеток- 4шт., в коробе «Legrand» 105х50/

3.3.2. Помещение  107-5;


- Установка светильников встраиваемых в потолок «Армстронг» - 2шт., 

- Установка выключателей для освещения в помещениях 107, 107-5, 107-6, 107-7,  в коробе «Legrand» 105х50.

3.3.3. Помещение  107-6;


- Установка светильников встраиваемых в потолок «Армстронг» - 3шт.,

- Установка компьютерных розеток - 2шт. и бытовых розеток- 2шт. для каждого рабочего места( 3 р.м), в коробе «Legrand» 105х50.

3.3.4. Помещение  107-7;


- Установка светильников встраиваемых в потолок «Армстронг» - 2шт.,

- Установка компьютерных розеток - 2шт. и бытовых розеток- 2шт., в коробе «Legrand» 105х50, 

- Подключение кондиционера.

3.3.5. Помещение  107-8;

- Установка светильников встраиваемых в потолок «Армстронг» - 3шт.,

- Установка  бытовых розеток- 6шт., в коробе «Legrand» 105х50.

Прокладка 1 – ой новой кабельной линии от ЩС-1-1, кабелем NYM 3х1,5мм. – освещение.

Прокладка 1 –ой новой кабельной линии от ЩК-1-1, кабелем NYM 3х2,5мм.  -  комп. розетки. Прокладка 3 –х новых кабельных линий от ЩС-1-1, кабелем NYM 3х2,5мм. -  конд. и быт.розетки. 

3.5. Система отопления
3.5.1. Выполнить перенос стояка системы отопления в угол помещения (см. рисунок 2)
3.5.2. Установить  биметаллические  радиаторы отопления. 
3.5.3. Произвести замену запорной арматуры.
3.5.4. Окрасить трубопроводы отопления  термостойкой краской белого цвета.
3.6.  Система СКС
3.6.1. Смонтировать розетки системы СКС в соответствии с проектной планировкой. 

3.6.2. Оборудовать входной и межкомнатные дверные блоки СКУД,
3.7. Пожарная сигнализация

3.7.1. Демонтировать датчики пож. сигнализации и голосовые оповещатели на период демонтажно-монтажные и отделочных работ.

3.7.2. Установить датчики пож. сигнализации и голосовые оповещатели.
Руководитель службы ремонтно-строительных работ ФГУП «УАЗ»                                                       Сабитов Д.В.
















