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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Привод iMotion 1301 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска : не ранее 2014 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	639800 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Проходы с высокой интенсивностью


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Как на внутренних, так и на внешних дверях в общественных зданиях


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1) Область применения: Проходы с высокой интенсивностью

2) Допустимый вес дверных створок: До 450 кг
3) Привод: Электромеханический привод (без гидравлики), состоящий из синхронного АС-мотора (переменного тока) и гипоидного редуктора. Управляющее устройство: Микропроцессорное с управляющей системой; система самообучающаяся, при сбое в электроснабжении привод калибруется и программируется самостоятельно. Постоянный контроль движения, даже при сбое электропитания.
4) Электропитание: от сети, напряжение 1х115/230V, 50/60 Hz, потребляемая мощность – макс 250W.
5) Системы активации двери: Датчик движения / контактная кнопка. Режим Push&Go (начальное движение створки выполняется человеком, затем выключается привод)
6) Параметры движения, изменяемые пользователем самостоятельно, без применения сервисного компьютера: Угол раскрытия, время задержки в открытом положении, скорость открытия, скорость закрытия.
7) Панель управления: подключается через интерфейс LIN Bus. Панель тройного назначения и обеспечивает: переключение рабочих режимов (закрыто / Автоматически / Открыто), изменение параметров работы привода, индикацию ошибок работы привода. Обязательно наличие встроенной блокировки от несанкционированного доступа.
8) Диагностика привода: Постоянная самодиагностика (без сервисного компьютера) с индикацией неисправностей.
9) Встроенная система безопасности: Регулируемый по чувствительности реверс в направлении открытия и закрытия.
10) Программируемые входы: Не менее 8 шт (с возможностью расширения через дополнительные модули).
11) Программируемые выходы: Не менее 3 шт (с возможностью расширения через дополнительные модули и с защитой от короткого замыкания).
12) Регистрация: Класс защиты привода: IP22.
13) Долговечность: Класс 3 по DIN 18650-1 : 2005
14) Комплектация: Привод (мотор с управляющим устройством в комплекте) 1шт.
15) Дополнительные требования к оборудованию:
- Возможность монтажа привода на существующие двери, как на перемычке двери, так и на дверном полотне; 

- Низкое электропотребление (не более 250 W);

- Привод должен обеспечивать открытие дверей шириной до 1500 мм и весом до 450 кг;

- Наличие сопротивления ветровой нагрузке;

- Момент инерции (дверная створка) 80 кг Х кв.м

- Скорость открытия/закрытия до 45 градусов/мин

- Возможность программирования работы дверей в режиме «шлюза»

- Приводы должны быть электромеханическими (без гидравлики);

- Уровень шума не более 70 dB;

- В случае двухстворчатых дверей привод должен обеспечивать работу дверей в режиме “master-slave” , обеспечивать постоянный контроль за синхронностью движения створок

- Ввод в эксплуатацию, программирование и техническое обслуживание привода должно выполняться без специально «сервисного» компьютера или программатора; 

- Приводы должны иметь возможность переключения режимов работы (Открыто, Автоматический, Закрыто) и изменения параметров движения: углов открытия, времени задержки в открытом положении, скоростей открытия и закрытия;

- Приводы должны обеспечивать время задержки в открытом положении до 10 мин;

- Приводы должны иметь регулируемое прижимное усилие для обеспечения надежного закрытия двери;

- Наличие системы «самодиагностики» привода, с индикацией ошибок; 

- При пропадании электропитания привод должен работать как обыкновенный доводчик, при этом управляющее устройство должно обеспечить полное, надежное и безопасное закрытие двери; данный алгоритм работы привода обеспечивается без использования дополнительных аккумуляторных батарей и подключения источников бесперебойного питания;

- Привод должен иметь интегрированный реверс в обоих направлениях;

- Наличие «обратной связи», позволяющей передавать внешним сетям информацию о состоянии двери (ее положении);

- Возможность подключения периферийных устройств (активаторы, датчики безопасности) и неограниченное количество устройств, не требующих питания от привода; 

- Приводы должны иметь возможность подключения к ним систем контроля доступа, при этом привод должен подавать команду на открытие электромагнитных замков в двери  

- Ремонтопригодность: должна обеспечиваться возможность отдельных блоков, а не всего механизма в целом

- Долговечность – ожидаемый срок службы не менее 10 лет при условии регулярного технического обслуживания

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Долговечность – ожидаемый срок службы 10 лет при условии регулярного технического обслуживания 

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Привод (мотор с управляющим устройством в комплекте) 1шт.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Паспорта и руководство пользователя на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	См. подраздел 4.2


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Привод iMotion 1301 (или эквивалент) - 36 штук
Cрок поставки -  в течение 20 дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	


Начальник отдела закупки ЭРИ и материалов 
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