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03.02.2014 г. № 224/67-03/14-67 ОЗЦЭ

Извещение о внесении изменения в документацию запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку контрольно-измерительных приборов для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»
Процедура закупки проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53 и от 03.12.2013 № 54), с учетом приказов генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 1/149-П, от 10.10.2013 № 1/1079-П и от 03.12.2013 № 1/1323-П.
1. Заказчик.

1.1. Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»)

1.2. Место нахождения заказчика, почтовый адрес Заказчика: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1.

1.3. Адрес электронной почты: vosina@ippe.ru
1.4. Контактное лицо: Осина Вера Григорьевна
1.5. Номер контактного телефона: (48439) 9-85-26, 
1.6. Номер факса: (48439) 9-47-40.
Заказчик уведомляет о внесении изменений в документацию открытого одноэтапного запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку контрольно-измерительных приборов для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (номер электронной процедуры на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – 31400845384, на официальном сайте ГК «Росатом» - 140128/0458/028, на сайте ЭТП АКД - Z028767), размещенного «28» января 2014 г., а именно:
1. В Части 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Раздел 3: Условия эксплуатации: 

оборудование – дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 

параметр – диапазон рабочих температур от -30 до +50ºС изменить на: -30 до +40ºС;

- напряженность постоянного магнитного поля до 40А/м изменить на 400А/м.

Раздел 4: Технические требования, 

подраздел  4.1. Основные параметры и размеры:
оборудование – дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 

параметр – диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы: - кратковременного излучения 5мкЗв/ч-10 Зв/ч – удалить, так как данный параметр измеряет дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123.

параметр - энергетическая зависимость чувствительности относительно 137Сs, в диапазоне: 3МэВ-10МэВ - удалить, так как данный параметр измеряет дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123.

оборудование – дозиметр рентгеновского и гамма-излучения МКС-АТ117М

параметр – диапазон регистрации энергий 0,05 эВ÷3 МэВ изменить на 0,015÷3 МэВ
габариты, масса Ø60х320мм, 1,2кг изменить на Ø60х200мм, 0,45кг.

детектор ZnS (Ag) Ø60мм  изменить на пластик Ø60мм X1мм

параметр - диапазон измерения плотности потока альфа-частиц 1÷5•103мин - 1•см2 изменить на диапазон измерения плотности потока бета-частиц 1÷5•105 мин -1  •см -2

параметр – диапазон измерения поверхностной активности 239Pu 3,4•10-3÷3,4•103Бк•см2 изменить на диапазон измерения поверхностной активности 90 Sn•90V 4,4•10 -2÷2,2•104Бк•см -2

габариты, масса Ø80х196мм, 0,5кг изменить на Ø80х196мм, 0,55кг.

подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды:

оборудование – дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 

параметр – пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин: 

- при повышении влажности окружающего воздуха до 98% при +35⁪С………±10% изменить на при повышении влажности окружающего воздуха до 95% при +35ºС……..±10%

- при воздействии синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55Гц …….с5% изменить на от 10 до 55Гц ……±5%

подраздел  4.7. Требования к электропитанию:

оборудование – установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ

- параметр – потребляемая мощность не более 75ВА изменить на 50ВА
2. В п. 9 «ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН» и п.п. 16 п.4. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН» заменить слова соответственно:  

«06» февраля 2014 года на «07» февраля 2014 года.
Начальник ЦОиСЗД  ______________________ И.В. Минаев
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