

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
по поставке кондиционеров Daikin FTXR28E

1. Наименование поставляемого товара.
 1.1. Кондиционер Daikin FTXR28E
 2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для УГРУ ОАО «ППГХО» 
 Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Техническая характеристика кондиционеров Daikin FTXR28E

	Производительность
	 

	Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)
	800/1410 Вт

	Мощность в режиме охлаждения
	3600 Вт

	Мощность в режиме обогрева
	5000 Вт

	Рекомендуемая площадь помещения
	28 м2

	Циркуляция воздуха
	720 м3/час

	Уровень шума (макс/мин)
	41/23 дБ / наружный блок — 46 дБ /

	Функциональность
	Автоматический выбор режима работы
Таймер / 24-ти часовой /
Инверторное управление
Ночной режим
Возможность авторестарта
Подмес атмосферного воздуха / до 32 м3/час /
Функция самодиагностики

	Характеристики
	 

	Дистанционное управление
	+ / с ЖК-дисплеем /

	Тип хладагента
	R410А

	Максимальный перепад высот между блоками
	8 м

	Максимальная длина труб
	10 м

	Фильтры
	электростатический
антибактериальный
деодорирующий
фотокаталитический

	Габариты
	 

	Цвет
	белый

	Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)
	890х305x209 мм / вес — 14 кг /

	Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ)
	795х693x285 мм / вес — 48 кг /


                                        
2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.
3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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