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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Горячее цинкование металлоизделий с толщиной покрытия 90 мкм


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	Горячее цинкование металлоизделий с толщиной покрытия 90 мкм:

· Опора кабелепровода (099)- 80х60х4 по ГОСТ 8278-83, материал Ст3 по ГОСТ 11474-76, уличного исполнения, с общими габаритными размерами 80х60х2575мм.- 2943 шт.

· Общий вес металлоизделий – 45,617 Т.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Заказчик предоставляет Исполнителю металлоизделия для проведения работ по нанесению покрытия горячим цинкованием:

Внешний вид металлоизделий (Приложение №1).



	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	45,617 тонн


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Для  подготовки поверхности металлоизделий:

- поверхность металлоизделий должна быть очищена обезжириванием, с последующим травлением или струйно-абразивной обработкой, промывкой, затем офлюсована и просушена;

 - степень очистки поверхности от окалины и других продуктов коррозии -1 в соответствии с ГОСТ 9.402 «Единая система защиты от коррозии и старения».

Для покрытия металлоизделий цинком:

- поверхность цинкового покрытия должна быть гладкой;

- покрытие металлоизделий сплошным;

- цвет покрытия – серебристо-блестящий;

- на поверхности оцинкованных металлоизделий не должно быть трещин, забоин, вздутий;

- наличие наплывов, подтеков, не покрытий – не допустимо;

- толщина покрытия 90 мкм;

- допустимое среднее отклонение толщины покрытия при горячем цинковании ±5%;
- металлоизделия подвергнуть контролю толщины покрытия и прочности сцепления в соответствии с ГОСТ 9.307-89 «Покрытие цинковое горячее».

К комплекту поставки:

В комплект поставки должны входить:

- металлоизделия оцинкованные с толщиной покрытия 90 мкм (горячее цинкование);

- сертификат качества на горячее цинкование металлоизделий;

- сертификат соответствия на материалы для нанесения цинкового покрытия;

К упаковке металлоизделий:

- оцинкованные изделия должны быть упакованы в пачки по 50 шт., стянуты в двух местах через деревянные бруски 50х100 мм резьбовой шпилькой М12.

- упаковка должна обеспечивать полную сохранность покрытия металлоизделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Доставка изделий со склада Заказчика до места выполнения работ по оцинковыванию и доставка оцинкованных изделий обратно на склад Заказчика осуществляется силами Исполнителя и за счет Исполнителя. Доставка изделий осуществляется только гражданами РФ

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Покрытия цинковые горячие производить в соответствии с ГОСТ 9.307-89 «Покрытие цинковое горячее».

Металлоизделия подвергнуть контролю толщины покрытия и прочности сцепления в соответствии с ГОСТ 9.307-89 «Покрытие цинковое горячее».

Степень очистки поверхности от окалины и других продуктов коррозии -1 в соответствии с ГОСТ 9.402 «Единая система защиты от коррозии и старения».

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	срок гарантии на цинковое покрытие - 20 лет

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Не установлено

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Не установлено

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не установлено

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (Том 1, раздел 6, форма 3),

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Не установлено


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	К комплекту поставки:

В комплект поставки должны входить:

- металлоизделия оцинкованные с толщиной покрытия 90 мкм (горячее цинкование);

- сертификат качества на горячее цинкование металлоизделий;

- сертификат соответствия на материалы для нанесения цинкового покрытия;

К упаковке металлоизделий:

- оцинкованные изделия должны быть упакованы в пачки по 50 шт., стянуты в двух местах через деревянные бруски 50х100 мм резьбовой шпилькой М12.

- упаковка должна обеспечивать полную сохранность покрытия металлоизделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Доставка изделий со склада Заказчика до места выполнения работ по оцинковыванию и доставка оцинкованных изделий обратно на склад Заказчика осуществляется силами Исполнителя и за счет Исполнителя. Доставка изделий осуществляется только гражданами РФ

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Услуги считаются оказанными от даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Одновременно с передачей оцинкованных изделий Исполнитель передает заказчику документы:

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №5 к проекту договора на оказание услуг по нанесению горячего цинкования)
- Счет-фактура;

- Счет за оказанные услуги;

- Товарно-транспортную накладную по форме 1-Т;

- сертификат качества на горячее цинкование металлоизделий;

- сертификат соответствия на материалы для нанесения цинкового покрытия;




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не установлено


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Внешний вид металлоизделий (Приложение №1).
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