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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	-  Противотаранное устройство ПОКАТ-5000У исп. 30Л/П  или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	3520481


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Создание физического препятствия движению колесного транспортного средства при несанкционированном въезде на охраняемую территорию


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Противотаранная установка должна эксплуатироваться при температуре от -40°С до 50°С и относительной влажности воздуха не более 98 % при 1 = 28°С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры изделия с приводом:

- длина рамы(основания) – от 3,3  до 3,4 м

- ширина рамы (основания) – от 815 до 820 мм

- длина подъемной платформы – от 3,0 до 3,1 м

- ширина подъемной платформы – от 0,75 до 0,77 м

- ширина  с пандусами (аппарелями) – от 2,8 до 2,9м

- Высота устройства в сложенном состоянии – от 130 до 132 мм

- Высота подъёма платформы над уровнем дороги – от 0,5 до 0,6 м

- Платформа должна быть снабжена светоотражающими катафотами

- Высота защитного кожуха электромеханической системы с приводом не более 320 мм от уровня земли (190 мм от верхнего края рамы с платформой)

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	- Подъем платформы в боевое положение – не более 8 сек
- Опускание платформы – не более 6 сек.
- Привод должен быть интегрирован на основание платформы
-Несанкционированный проезд а/м с полной массой до не менее 20 тонн, движущийся со скоростью до 60 км/ч, и для проезда автомобилей с нагрузкой на ось  не более 30 тонн

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы: не менее 10 лет

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	 Нет требований

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В соответствии с технической документацией Изготовителя.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	- Исполнительные и управляющие устройства выполнены в электробезопасном исполнении (24 В)
- Напряжение эл. питания от однофазной сети переменного тока  50 Гц , 220 В - 230 В
- Напряжение эл. питания привода и системы автоматики-24 В
- Максимальный ток 1,9А
- Потребляемая мощность в дежурном режиме (режиме ожидания) - 12 Вт
- Потребляемая мощность в пусковом режиме - 430 Вт

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	- Не требуется

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· СТАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ                                            (для автомобилей с нагрузкой на ось не более 30 т),одинарный вариант, левый (правый)

- рама-основание  размером:  0,815 х 3,30 м  -2шт

- кронштейн-опора с возможностью регулирования в двух направлениях-2шт

- подъёмная платформа размером  (ШхД) 0,75х3,0 м с рифлёной поверхностью и покрытием эмалью цвета RAL 1016 (светло-жёлтый) и RAL 3020 (красный), дополнительными рёбрами жёсткости-2шт

- подъёмный механизм (вал на самоустанавливающихся сферических шарикоподшипниках, поднимающий роликовый упор, цилиндрические петли, ограничители открытия подъёмной платформы) -2шт

- защитный кожух электромеханической системы с двумя высокопрочными болтами М8 для фиксации кожуха в закрытом положении-2шт

· Электромеханическая система подъёма платформы рычажного типа (привод), интегрированная на основание

- Привод выносной, коллекторный с червячным редуктором, концевыми выключателями и переключателем перевода работы в ручной режим

- Вал четырехгранный , термоупрочненный

- Система кинематической цепной передачи, допускающая тонкую регулировку вращения основного вала

· ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ВЪЕЗДА/ СЪЕЗДА (АППАРЕЛИ) для исп. 30Л/П одинарный вариант

- каркас стальной усиленный с антипроскальзывающим покрытием и технологическими проушинами для транспортировки, со стальным армированием и высокопрочным наполнителем из бетоно-гравийной смеси, размером 1,0х1,5 м-8шт

· ОПОРЫ УСИЛЕННЫЕ КРЕСТООБРАЗНЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, С ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ размером не менее 70 х 100 мм, длиной не более 295 мм.,

- опоры усиленные крестообразные пирамидальные стальные-24шт

· УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, одинарный вариант

- Процессорный блок управления (ПБУ-100М) размером 435х400х155 мм-2шт 

- Ключ для отпирания/ запирания дверцы защитного корпуса-2шт

- Резервный ключ для отпирания/ запирания дверцы защитного корпуса (крепится винтом снизу к корпусу ПБУ)-2шт

- Счетчик количества циклов подъема и опускания подвижной платформы-2шт

- Самонарезающий винт 5х30 с дюбелем-8шт

Выносной пульт управления (ВПУ) размером 120х140х70 мм с индикацией положения платформы, блокировкой дистанционного пульта управления

- Выносной пульт управления ВПУ-2шт
- Наконечник соединительный со втулкой 0,75-40шт

- винт самонарезающий  5х30 с дюбелем-8шт

- кабель сигнальный  восьмижильный СQR 8х0,22 или САВ 8 х 0,22 влагостойкий, устойчивый к изгибу, универсальный, 2 м -2шт

Рычаг для подъёма/ опускания платформы в ручном режиме-2шт

- Насадка профилированная с боковым ключом квадратного сечения-2шт

- Удлинитель профилированный поворотно-складной насадки-2шт

Крепёж для соединения насадки и удлинителя

- болт М10х70-4шт

- гайка М10-4шт

- шайба  Ж  10 мм-8шт

ЗИП

- эмаль цвета RAL 1016 (светло-жёлтый), банка-2шт 

- эмаль цвета RAL 3020 (красный), банка-2шт

- краска цвета RAL 9005 (черный), банка-2шт

- краска цвета RAL 7040 (серый), банка-2шт

- смазка для трущихся поверхностей, банка-2шт

· КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ для подключения управляющих устройств при расстоянии от процессорного блока управления (ПБУ-100М) до привода "ПОКАТ" не более 20 м (по длине кабеля), одинарный вариант

- Кабель силовой двужильный ВВГ 2х4, влагостойкий, устойчивый к изгибу,  м-40м

- Кабель сигнальный четырежильный СQR 4х0,22 или САВ 4 х 0,22 влагостойкий, устойчивый к изгибу, м-40м

- Гофрорукав из неподдерживающего горение пластика Ж не менее 25 мм, м-2шт

· ДВУХСТОРОННИЙ, ДВУХСЕКЦИОННЫЙ СВЕТОФОР                                 (Система оптической светодиодной полицветной сигнализации с диаметром рабочей поверхности  рассеивателя 150 мм  для обозначения разрешения или запрета проезда транспортных средств в двух направлениях. Система комплектуется кронштейном, обеспечивающим возможность изменения угла обзора светофора, а также кабельной продукцией для подключения светофора и процессорного блока управления (ПБУ),  комплект

- Кабель силовой ВВГ 3х1,5 влагостойкий, устойчивый к изгибу, универсальный, м-40м

· Комплектующие системы оптической световой полицветной сигнализации:

Светофор ссветодиодный полицветный ССП-160 состоит из:
4

Светосинтезирующая, светодиодная матрица МСП-160

 

Рассеиватель оптический, с призматической светоделительной сеткой

 

Корпус из модифицированного полипропилена

 

Тыльная заглушка из модифицированного полипропилена, с креплением светодиодного модуля и проходного сальника

 

Поворотный стальной кронштейн с перфорацией для крепления

 

Кабель сигнальный четырехжильный типа СQR 4х0,22 или CAB 4x0,22, влагостойкий, устойчивый к изгибу, м

10

Коммутационный блок

2

Клемный блок для подключения электрических кабелей светофоров к подводящему кабелю ВВГ 3 х 1,5 от блока управления ПБУ

 

                                                           

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	- Маркировка методом гравировки на металлическую табличку (шильдик), которая должна крепиться на защитный кожух рамы.

Маркировка на табличке должна содержать следующую информацию:

– наименование предприятия – изготовителя;

– наименование изделия;

– обозначение изделия;

– заводской номер;

– квартал и год изготовления;

– масса.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	- Упаковка должна производиться в тару и по технологии предприятия–изготовителя, в соответствии с инструкцией по упаковыванию.

- ПТУ поставляется на место эксплуатации в разобранном на отдельные узлы виде, удобном для монтажа и транспортирования, согласно ведомости упаковочных мест.

- Упаковка ПТУ должна обеспечивать сохранность узлов и деталей при транспортировании в условиях

- Транспортирование упакованных ПТУ следует производить в условиях Л по ГОСТ Р 51908 –2002  в  части  механических  внешних  воздействующих  факторов  и  в  условиях 8 по ГОСТ 15150–69 – в части климатических.

- Транспортирование ПТУ автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытиями (дороги первой категории согласно СНиП 2.05.02-85) допускается производить на расстояние до 2000 км, а железнодорожным или воздушным транспортом – без ограничения расстояния.

-  Транспортирование автомобильным транспортом должно осуществляться без перегрузок. Допускается общее число перегрузок не более двух в случае транспортирования ПТУ к месту эксплуатации с использованием автомобильного транспорта с последующим применением воздушного транспорта.

-   Время транспортирования не должно превышать 30 суток.

-  Составные части ПТУ должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить их перемещения и соударения в процессе транспортирования. Особую аккуратность соблюдать при погрузочно–разгрузочных работах с применением крановой техники.

-  Для обеспечения условий безопасного транспортирования ПТУ к месту эксплуатации, размещение составных частей изделия производить в соответствии со схемой размещения в кузове транспортного средства 

- Стандартная упаковка не обеспечивает сохранности ПТУ при транспортировании водным путем. При необходимости такого транспортирования должна быть изготовлена специальная упаковка по отдельному заказу.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Доставка  город Санкт-Петербург

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование упакованных ПТУ следует производить в условиях Л по ГОСТ Р 51908 –2002  в  части  механических  внешних  воздействующих  факторов  и  в  условиях 8 по ГОСТ 15150–69 – в части климатических.

Время транспортирования не должно превышать 30 суток.

Составные части ПТУ должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить их перемещения и соударения в процессе транспортирования. Особую аккуратность соблюдать при погрузочно–разгрузочных работах с применением крановой техники.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Составные части ПТУ в упаковке предприятия-изготовителя необходимо хранить в условиях 5, а ПБУ и ящик с документацией– в условиях 2 по ГОСТ 15150-69. При хранении должно быть исключено непосредственное воздействие атмосферных осадков, солнечного излучения и агрессивных сред.

Под тару при хранении следует подкладывать деревянные бруски сечением не менее 10×10 см или круглые деревянные прокладки диаметром не менее 10 см.

Гарантийный срок хранения ПТУ – 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	-  Противотаранное устройство ПОКАТ 5000У исп. 30Л/П- 2 комплекта
- Сроки выполнения поставки: начало– с даты подписания договора. Окончание – не позднее 5 дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПТУ
	Противотаранное устройство


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	


Начальник подразделения                                   _______________________ Д.П. Давыдов
