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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании»  термины и названия товаров по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Радиографическая пленка
	Тип пленки - D-4.

Формат-Strukturikх Pb VAC –9х12 см.

Чувствительность, р-1 – 4-5. 
Коэффициент контрастности, G средний – не менее 5,4.
	ISO 11699-1


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	
	11,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	2
	Радиографическая пленка
	 Тип пленки- D-7.

Формат-Strukturikх Pb VAC 9х12 см.

Чувствительность, р-1: 10-12 
Коэффициент контрастности, G средний – не менее 5,4.
	ISO 11699-1


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	
	20,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	3
	Радиографическая пленка
	Тип пленки-D-5.

Формат-Strukturikх Pb VAC 10х24см.

Чувствительность, р-1:  6-7 
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4
	ISO 11699-1


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	
	10,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	4
	Бязь 
	Материал-100% хлопок 

полотняного переплетения, 

Ширина -150 см.

 Плотность -142 г/м.кв.
	ГОСТ 29298-2005

ОКП 831000
	
	м/п
	
	200,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	5
	Перчатки 
	Резиновые

Пятипалые

Бесшовные

Двухслойные

Цвет-любой

Размер - L
	ГОСТ 20010-93

ОКП 251441
	
	пар
	
	50,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 1 года с момента изготовления

	6
	Перчатки 
	Материал-100% хлопок

4-нити
Размер - L
	ГОСТ 5007-87

ОКП 844000
	
	пар
	
	200,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	7
	Кисть
	Флейцевая  

Материал ручки- дерево;

Щетина-натуральная;

Размер – не менее 70 мм, не более 100мм
	ГОСТ 10597-87

ОКП 483327
	
	шт
	
	20,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	8
	Маркер
	Цвет – белый.

Тип – нитро.

Для работы на металлических, деревянных, стеклянных и пластиковых поверхностях. Закругленный пишущий узел. 

Ширина линии – не более 2 мм. 

Длина непрерывной линии – не менее 400 м. 

Корпус – метал. 

Температура поверхности при нанесении маркировки – 46... +66°С.

Максимальная температура поверхности при эксплуатации маркировки - +66°С

Время полного высыхания маркировки – не более 24ч

Толщина линии- 3-17 мм.
	
	
	шт
	
	100,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	9
	Маркер
	Цвет – синий.

Тип – нитро.

Для работы на металлических, деревянных, стеклянных и пластиковых поверхностях. Закругленный пишущий узел. 

Ширина линии – не более 2 мм. 

Длина непрерывной линии – не менее 400 м. 

Корпус – метал. 

Температура поверхности при нанесении маркировки – 46... +66°С.

Максимальная температура поверхности при эксплуатации маркировки - +66°С

Время полного высыхания маркировки – не более 24ч

Толщина линии- 3-17 мм.
	
	
	шт
	
	30,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	10
	Маркер
	Цвет – красный.

Тип – нитро.

Для работы на металлических, деревянных, стеклянных и пластиковых поверхностях. Закругленный пишущий узел. 

Ширина линии – не более 2 мм. 

Длина непрерывной линии – не менее 400 м. 

Корпус – метал. 

Температура поверхности при нанесении маркировки – 46... +66°С.

Максимальная температура поверхности при эксплуатации маркировки - +66°С

Время полного высыхания маркировки – не более 24ч

Толщина линии- 3-17 мм.
	
	
	шт
	
	30,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	11
	Лента малярная
	Тип – односторонняя.

Ширина – не менее 5 см.
Длина – не менее 50 м.
Материал- на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. 

Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. 

Клейкая основа - клейкий каучуковый слой; устойчива к высоким температурам и легко удаляется после использования, не оставляя следов.
	
	
	шт
	
	20,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	12
	Лента малярная
	Тип – односторонняя.

Ширина – не менее 2,5 см.
Длина – не менее 50 м.
Материал - на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. 

Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. 

Клейкая основа - клейкий каучуковый слой; устойчива к высоким температурам и легко удаляется после использования, не оставляя следов.
	
	
	шт
	
	10,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	13
	Лента малярная
	Тип – двусторонняя.

Ширина – не менее 5 см.
Длина – не менее 50 м.
Материал- на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. 

Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. 

Клейкая основа - клейкий каучуковый слой; устойчива к высоким температурам и легко удаляется после использования, не оставляя следов.
	
	
	шт
	
	10,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	14
	Лента малярная
	Тип – двусторонняя.

Ширина - 2,5 см

Длина – 50 м
Материал- на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. 

Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. 

Клейкая основа - клейкий каучуковый слой; устойчива к высоким температурам и легко удаляется после использования, не оставляя следов.
	
	
	шт
	
	10,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	15
	Гель для УЗК
	"Медиагель"

Вязкость – высокая.

12,0-16,0 Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)× с-1); 

23,0-31,0 Па×с (скорость сдвига 7,5±0,05 с-1)

Акустический импеданс: 1,57×10*5 г/см2×с. 
	
	
	кг
	
	50,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	16
	Радиографичес-кая пленка
	Тип плеки - D-7.

Формат-Strukturikх Pb VAC 10х24 см.

Чувствительность, р-1: 10-12.
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4
	ISO 11699-1


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	
	20,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	17
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки - D-5.

Формат-Strukturikх Pb VAC 10х48 см.

Чувствительность, р-1:  6-7. 
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4.
	ISO 11699-1


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	
	5,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	18
	Радиографичес-кая
	Тип пленки - D-7.

Формат-Strukturikх Pb VAC 10х48 см.

Чувствительность, р-1: 10-12 
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4.
	ISO 11699-1


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	
	20,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	19
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки- D-4.

Формат-Strukturikх NIF 30х40 см..

Чувствительность, р-1:  4-5 
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4.
	ISO 11699-1


	Упаковка-

Светонепроницаемая без бумажных прокладок100лиcтов
	пачка
	
	2,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	20
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки- D-7.

Формат - Strukturikх NIF 30х40 см.
Чувствительность, р-1: 10-12 
 Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4
	ISO 11699-1


	Упаковка-

Светонепроницаемая без бумажных прокладок100лиcтов
	упаков.
	
	3,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	21
	Пенетрант

Эмульгирующий пенетрант высокой чувствительности
	Аэрозоль Sherwin 

Модель- DP-55;

Водосмываемый

Температура воспламенения: >620 C;

Совместим с любыми металлическими и некоторыми синтетическими материалами;

Точка вспышки выше 100'C
	ISO3452-2


	
	бал.
	
	48,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	22
	Очиститель
	Аэрозоль Sherwin 

Модель- DP-60.
Стандартный на основе углеводорода.
Прозрачная жидкость. Температура замерзания: < -15 ºC. 

Температура самовоспламенения: >+330 ºC. 

Очень низкое содержание серы и галогенов. 
	ISO3452-2


	
	бал.
	
	72,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	23
	Проявитель
	Аэрозоль Sherwin

Модель - D-100

Безводный на спиртовой основе.
Состав: белый порошок в бесцветном растворе
Чувствительность: >75% на 30мкм тест-панели из никельхрома ;
Низкое содержание серы и галогенов.
	ISO3452-2

	
	бал.
	
	72,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	24
	Жгут
	Медицинский кровоостанавливающий

Длинна – не менее 69 см..

Ширина – не менее 1,5 см.
	ОКП 251490
	
	шт
	
	20,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	25
	Проявитель
	G 135.

Тип - жидкий концентрат. Комплект c регенератором, 2х20 л готового раствора

стабильность при хранении в виде концентрата.
Устойчивая производительность при высокой температуре и высокой влажности.
Устойчив к окислению при нормальных условиях эксплуатации

Высокая скорость проявки
	ISO 11699-1


	
	компл.
	
	10,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	26
	Фиксаж
	G 335

Тип – 2-х компонентный концентрат (5 л + 1.25 л В). Используется для объема 20 л. готового раствора фиксажа при автоматической обработке. Для ручной обработки пленки используется готовый раствор в объеме 25 литров.
	ISO 11699-1


	
	компл.
	
	10,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	27
	Батарейки аккумуляторные
	Размер ААА

Напряжение – не менее 1,2 В.

Емкость – не менее 800 мАч.

Технология батареи -
никель металл-гидридные

Рабочая температура- −40…+55 °C.
	ГОСТ 15596-82

ОКП 348000
	
	шт
	
	90,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	28
	Штангенциркуль
	ШЦ-1-250-0,05

Тип - механический;

Расположение губок – двухстороннее.
Длина измерительной шкалы- 250 мм.
Шаг отсчета по нониусу - 0,05 мм.
Погрешность измерений - +-0,04 мм.
Погрешность при измерении глубины - 0,05 мм.
	ГОСТ 166-89

ОКП 393310
	
	шт
	
	10,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев

	29
	Универсальные шаблоны сварщика УШС-3
	С калибровкой. Диапазон контроля глубины раковин на поверхности трубы - 0-15 мм.
Диапазон контроля глубины выбоин на торце трубы - 0-15 мм. Диапазон контроля углов скоса кромок труб - 0-45 град.

Диапазон контроля величины притупления-0-50мм. Диапазон контроля величины зазора - 0-4 мм. Контроль превышения кромок при сборке - 0-15 мм.
Контролируемые значения диаметров сварочной проволоки - 1,0; 1,2; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25; 4,0; 5,0 мм.
Диапазон контроля глубины разделки стыка до корневого слоя-0-5мм. Диапазон контроля превышения кромок после сварки-0-15 мм. Диапазон контроля ширины сварного шва-0-50 мм. Диапазон контроля высоты усиления сварного шва-0-5 мм.
Габаритные размеры – не более 127х45х10мм.
Масса – не более 0,15 кг.
	
	
	шт
	
	20,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	30
	Кассета гибкая для рентгеновских пленок
	Тип – морозоустойчивая двойная.

Формат – 100х120мм
	ГОСТ 15843-79

ОКП 694683
	один конверт внешний и один конверт внутренний одинакового формата
	шт
	
	100,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию

	31
	Кассета гибкая для рентгеновских пленок
	Тип – морозоустойчивая, двойная.

Формат – 100х240мм
	ГОСТ 15843-79

ОКП 694683
	один конверт внешний и один конверт внутренний одинакового формата 
	шт
	
	80,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию

	32
	Кассета гибкая для рентгеновских пленок
	Тип – морозоустойчивая, двойная.

Формат – 300х100 мм.
	ГОСТ 15843-79

ОКП 694683
	один конверт внешний и один конверт внутренний одинакового формата 
	шт
	
	60,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию

	33
	Кассета гибкая для рентгеновских пленок
	Тип – морозоустойчивая двойная.

Формат – 400х100 мм.
	ГОСТ 15843-79

ОКП 694683
	один конверт внешний и один конверт внутренний одинакового формата 
	шт
	
	40,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию

	34
	Муфта соединительная
	Для гамма-дефектоскопа «Гаммарид 192/120МД»

Длина – не более 38 мм.

Диаметр – не более 42 мм.
	ГОСТ 23764-79

ISO 3999

ОКП 694610; 427652
	
	шт
	
	10,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 1 года с момента поставки

	35
	Контрольный образец для каппилярной дефектоскопии
	Класс чувствительности-2.
Длина трещины - не менее 3 мм.
Ширина раскрытия - 0,001-0,01 мм.
Материал - сталь 40Х по ГОСТ 5632-72.
Размеры - 300 мм. – 1,0 мм. х 38 мм. – 0,34 мм. х 4,1 мм. – 0,12 мм.
Шероховатость контролируемой поверхности Ra > 2,5 мкм.

Глубина трещины адекватна толщине азотированного слоя 100-200 мкм.
	ГОСТ 18442-80

ПНАЭ Г-7-08-89
	
	шт
	
	1,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	36
	Бинт
	Тип - Мартенса.
Материал - резиновая смесь на основе СКИ.
Длина - 5000±150 мм.
Ширина - 55±3,0 мм.
Толщина - 0,80±0,30 мм.
	ГОСТ 16977-71

ОКП 815821
	
	шт
	
	30,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	37
	Радиографическая пленка
	Тип пленки-D-5.

Формат-Strukturikх NIF –30х40см.

Чувствительность, р-1 – 6-7. 
Коэффициент контрастности, G средний –  5,4.
	ISO 11699-1


	Упаковка-

Светонепроницаемая без бумажных прокладок100лиcтов
	пачка
	
	3,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 36 месяцев с момента изготовления

	38
	Литол-24 Люкс


	Температура каплепадения - не менее 180 ºC.
Пенетрация при 25 ºC, х10-1 мм.- 200-250.
Вязкость при 0 °С и 10 с-1, Па*с,- не более 280 (2800).
Предел прочности, Па, при 20 ºC - 500-1000.
Коллоидная стабильност, %, - не более 12.
	ГОСТ 21150-87

ОКП 025441
	
	кг
	
	10,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	39
	Масло
	Класс вязкости – 8.
Группа по использованию – В.
	ГОСТ 10541-78

ОКП 025314
	
	л
	
	10,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	40
	Керосин
	КО-25

Плотность:

при 20°С, кг/м3- не более 795;

при 15°С, кг/м 3- не более 799;

Температура помутнения, °С-не более -15;

Кислотность, мг КОН на 100 см3 керосина- не более 1,0;

Зольность, %,-не более 0,002;

Массовая доля серы, %, - не более 0,04
	ОКП 025121
	
	л
	
	70,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	41
	Ацетон
	Технический


	ГОСТ 2768-84

ОКП 241811
	
	л
	
	10,00
	В течение 40 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1. Товар должен содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки), а также содержать все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса).

3.2.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

3.3.Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1.Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

4.2.Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

4.3. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 
от 25.04.66 г. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемый Товар, заверенные мокрой печатью Поставщика. 

Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой Товара.

Сертификаты принимаются согласно ГОСТ 7566-94.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляет Поставщик своими силами и средствами, всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта и условиями погрузки и крепления грузов. Поставка по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, 4.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Для п.1,2,3,16,17,18,19,20,38:

- коробки с пленкой должны храниться на ребре вдали от химреактивов;
- оптимальная температура хранения t = 4°-24°С;

- относительная влажность 50-60%;

- радиоактивный фон менее 90 nGy/h;

- для п. 29: ГОСТ 15150.

Для п.30,31,32,33: хранить в вертикальном положении в закрытом виде с проложенными между экранами листами мягкой бумаги при температуре от 10 до 40 град.С.

Хранится в крытом складском помещении в упакованном состоянии.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.
	


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не допускается поставка "эквивалентной" продукции для позиций 1,2,3,15-23,25,26,30-33,35,37, т.к. Заказчиком уже используется автоматическая проявочная машина Strukturikх NDT S ECO , заводом-изготовителем которой предусмотрено использование в работе материалов фирмы  "Agfa". При использовании материалов других производителей  завод-изготовитель не гарантирует надлежащее качество снимков.

Не допускается поставка "эквивалентной" продукции для позиции 34, т.к. Заказчиком уже используется гаммадефектоскоп Гаммарид 192/120 МД.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Директор МСУ-4                                                           Ю.И. Абраменко
