Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование товара,

характеристики
	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание)
	Ед.

изм.
	Кол.

	1
	Манометр дифференциальный 
Типа 
ДСП-160-М1 

(ОАО «Теплоконтроль» Россия,

г. Казань)
 или эквивалент.
	1. Дифманометр-перепадомер с предельным номинальным перепадом давления 0,63 кгс/см2- на избыточное давление 63 кгс/см2;

2. Шкала дифманометра: равномерная;
3. С классом точности: 1,5;

4. Резьба штуцерного соединения М20×1,5;

5. Применение: для АЭС;
6. Прибор является - аппаратурой непрерывного применения; 
7. Прибор используется при температуре окр. воздуха 

от -40 до +500С;
8. С основной приведённой погрешностью ± 1,5%;

9. Наличие паспорта на прибор;

10. Сведения о первичной поверке в паспорте;

11. Наличие методики поверки;

12. Руководство по эксплуатации;

13. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97  -  4Н
14. Вентильный блок к ДСП -160-М1.
15. Приёмка ОАО ВПО«Зарубежатомэнегострой»
	шт.
	3


