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	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора – директор – главный конструктор «НИКИРЭТ» - филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

____________В.А. Первунинских

«___» __________ 2013 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора  

на поставку Комплектов ПР-ПРМ 

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2013

Комплект ПРД-ПРМ БАЖК.464917.001 (в дальнейшем по тексту  -  товар) должен использоваться в составе двухпозиционного средства обнаружения РЛД Редут-200 БАЖК.425142.068, предназначенного для создания рубежей охраны объектов.

По ГОСТ 15150 товар должен соответствовать виду климатического исполнения УХЛ1 с предъявлением следующих требований:

– по прочности к воздействию:

а) синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 50 Гц при ускорении 4,9 м/с2 (0,5g);

б) предельной повышенной температуры среды 65 °С;

в) предельной пониженной температуры среды минус 50 °С;

г) солнечного излучения при плотности потока:

1) интегральной 1120 Вт/м2;

2) ультрафиолетового излучения 68 Вт/м2;

д) дождя 5 мм/мин;

– по стойкости к воздействию:

е) рабочей повышенной температуры среды 65 °С;

ж) рабочей пониженной температуры среды минус 50 °С;

и) повышенной влажности 95 % при температуре 35 °С; 

– по устойчивости к воздействию:
к) воздушного потока (ветра) до 30 м/с.

Товар должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. 

Срок службы товара должен быть не менее 8 лет.
Технические требования 
1 Основные параметры и характеристики
1.1 Общие требования 

1.1.1 Товар должен соответствовать требованиям технических условий,
 комплекта документов согласно спецификации БАЖК.464917.001 и ОСТ В95 2606.
1.2 Требования назначения
1.2.1 Время готовности товара после подачи напряжения электропитания должно быть не более 20 с.

1.2.2 Электропитание товара должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением от 9 до 30 В. 
1.2.3 Ток потребления товара по цепи электропитания должен составлять не более 40 мА.

1.2.4 Товар должен формировать сигнал срабатывания (СС) при:

а) пересечении нарушителем зоны обнаружения (ЗО).

Примечание – Нарушитель – человек массой не менее 50 кг, передвигающийся по подстилающей поверхности со скоростью от 0,1 до 10,0 м/с в положениях "в рост" высотой не менее 1,5 м или "согнувшись" высотой не менее 1,0 м;

б) попытке демонтажа или вскрытия изделия;

в) подаче сигнала дистанционного контроля (ДК);

г) пропадании напряжения питания или снижении напряжения питания ниже 9 В;

д) выходе из строя ПРД (ПРМ) изделия;

е) нарушении юстировки и перекрытии апертуры антенн ПРД (ПРМ).
1.2.5 СС должен формироваться в виде размыкания контактов реле на время не менее 3 с.

1.2.6 Максимальный коммутируемый реле ток должен быть не более 0,1 А, максимальное коммутируемое напряжение – не более 50 В.
1.2.7 Сигнал ДК должен иметь следующие параметры:

– длительность от 1 до 2 с;

– амплитуда напряжения от 9 до 30 В.
1.2.8 Товар должен обеспечивать формирование продольно-объемной ЗО с параметрами:

– длина ЗО – от 10 до 200 м;

– ширина ЗО при максимальной длине ЗО – не более 2,1 м;

– высота ЗО при максимальной длине ЗО – не менее 1,8 м.

1.2.9 Рабочая частота товара должна составлять (24,15 ± 0,10) ГГц.
1.2.10 Товар должен формировать СС при пересечении ЗО нарушителем с вероятностью не менее 0,98 при доверительной вероятности 0,9.

1.2.11 Средняя наработка на ложное срабатывание должна составлять не менее 2000 ч (при доверительной вероятности 0,9) при воздействии помеховых факторов, указанных в 1.1.5.8, при их естественном сочетании. 

1.2.12 Вероятность ложного срабатывания товара не должна превышать 0,05 (при доверительной вероятности 0,8) при воздействии следующих внешних помеховых факторов различного происхождения:

– при пересечении ЗО мелкими животными (кошка, собака) с эквивалентной площадью до 0,12 м2;

– при пролете птицы размером с голубя с эквивалентной площадью до 0,053 м2 через ЗО на расстоянии не ближе 2 м от ПРМ (ПРД);

– при движении группы людей не более трех человек на расстоянии не менее 3 м от оси ЗО;

–  при проезде вдоль ЗО колесных транспортных средств (автомобиля типа "Газель") на расстоянии не менее 5 м от оси ЗО.

Примечание – Требования 1.1.2.6 – 1.1.2.8, 1.2.10 – 1.2.12 подтверждаются при проведении приемочных испытаний.
1.3 Требования надежности

1.3.1 Средняя наработка товара на отказ – не менее 30 000 ч.

1.4 Требования радиоэлектронной защиты
1.4.1 По уровню создаваемых индустриальных радиопомех товар должен соответствовать нормам ГОСТ Р 50746 для ТС, относящихся к оборудованию информационных технологий класса А, и ГОСТ Р 50009, группа ЭИ1, ЭК1 для ТС, предназначенных для применения в промышленных зонах.

1.4.2 Товар должен быть устойчивым к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии на порты: сигнальные, управления, ввода-вывода в соответствии с требованиями УК1 ГОСТ Р 50009, степень жесткости 1 и ГОСТ Р 50746 для группы исполнения II, степень жесткости 1 с критерием качества функционирования А.

1.4.3 Товар должен быть устойчивым к воздействию наносекундных импульсных помех в соответствии с требованиями УК2 ГОСТ Р 50009, степень жесткости 1 и ГОСТ Р 50746 для группы исполнения II, степень жесткости 1 с критерием качества функционирования А.
1.4.4 Товар должен быть устойчивым к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в соответствии с требованиями УИ1 ГОСТ Р 50009, степень жесткости 2 и ГОСТ Р 50746 для группы исполнения II, степень жесткости 2 с критерием качества функционирования А.
1.4.5 Товар должен быть устойчивым к воздействию электростатических разрядов в соответствии с требованиями УЭ1 ГОСТ Р 50009, степень жесткости 2 и ГОСТ Р 50746 для группы исполнения II, степень жесткости 2 с критерием качества функционирования А.
1.4.6 Товар должен быть устойчивым к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50746 для группы исполнения II, степень жесткости 2 с критерием качества функционирования В.
1.4.7 Товар должен быть устойчивым к воздействию магнитного поля промышленной частоты на порт корпуса в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 50746  для группы исполнения  II, степень жесткости  3 для непрерывного длительного воздействия и степень жесткости 4  для кратковременного воздействия с критерием качества функционирования А.

1.4.8 Товар должен быть устойчивым к воздействию импульсного магнитного поля на порт корпуса в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50746 для группы исполнения II, степень жесткости 3 с критерием качества функционирования А.

1.1.4.9 Товар должен быть прочным к воздействию микросекундных  импульсных наведенных напряжений  (помех) от грозовых разрядов с параметрами:

– длительность фронта импульса не более 10 мкс;

– количество импульсов до 10 (обеих полярностей);

– период следования импульсов не менее 1 мин;

– длительность импульсов до 700 мкс (по уровню 0,5);

– амплитуда импульсов не более 900 В.

1.5 Требования стойкости и прочности к внешним воздействиям

1.5.1 Товар должен быть прочным к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 50 Гц при ускорении 4,9 м/с2 (0,5g).
1.5.2 Товар должен быть стойким к воздействию рабочей пониженной температуры среды минус 50 °С.

Товар должен быть прочным к воздействию предельной пониженной температуры среды минус 50 °С.
1.5.3 Товар должен быть стойким к воздействию рабочей повышенной температуры 65 °С.

Товар должен быть прочным к воздействию предельной повышенной температуры 65 °С.
1.5.4 Товар должен быть стойким к воздействию повышенной влажности воздуха 95 % при температуре 35 °С.

1.5.5 Товар должен быть устойчивым к воздействию воздушного потока (ветра) со скоростью не более 30 м/с.

1.5.6 Товар должен быть прочным к воздействию дождя интенсивностью до 3 мм/мин.
1.5.7 Товар должен быть прочным к воздействию солнечного излучения при плотности потока:

– интегральной 1120 Вт/м2;

– ультрафиолетового излучения 68 Вт/м2.
1.5.8 Товар должен сохранять работоспособность при наличии следующих помеховых факторов:

а) наличию травяного покрова высотой не более 0,3 м;
б) наличию снежного покрова высотой не более 0,5 м без дополнительных регулировок;
в) наличию в ЗО неровностей подстилающей поверхности на участке длиной от 3 до 5 м высотой (глубиной) не более 0,3 м;
г) перемещению в ЗО мелких предметов с линейными размерами не более 0,1 м.
1.6 Конструктивные требования 

1.6.1 Конструкция товара должна обеспечивать беспрепятственную стыковку с комплектами монтажных частей:
Комплект монтажных частей – Т БАЖК.425911.082
Комплект монтажных частей – К БАЖК.425911.083

Комплект монтажных частей – С БАЖК.425911.084
1.6.2 Конструкция товара должна обеспечивать степень защиты оболочки не менее IP53 
1.6.3 Габаритные размеры блоков ПРД и ПРМ должны быть не более 
330х205,5х98 мм.
2  Комплектность

2.1 Комплект поставки товара:
Передатчик ПРД БАЖК.464214.023 – 1 шт.;

Приемник ПРМ БАЖК.464332.033 – 1 шт.;

Коробка распределительная ЮКСО 21.20.000-02 – 2 шт.

Жгут ЮКСО 04.15.100 – 1 шт;

Руководство по эксплуатации БАЖК.425142.068 РЭ – 1 шт.
Формуляр БАЖК.425142.068 ФО – 1 шт.

Упаковка БАЖК.425915.226 – 1 шт.
3  Маркировка

3.1 Маркировка составных частей товара и транспортной тары должна соответствовать требованиям КД.


