4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	 УТВЕРЖДАЮ

	
	Генеральный директор 


	_________________ В.В. Рукша



	
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
	

	
г. Мурманск 
13.11.2012 г.

Общие положения: ремонт производятся с целью создания необходимых условий для работы.

Краткое описание объемов работ.
	13.11.2012г.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.

изм.
	Количество

	1. Демонтажные работы

	1.1
	Разборка плинтусов из керамической плитки
	м2
	2,86

	1.2
	Разборка плинтусов деревянных 
	п/м
	12,8

	1.3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	12,84

	1.4
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2
	13,8

	1.5
	Снятие дверных полотен
	шт.
	8

	1.6
	Демонтаж дверных коробок 
	шт.
	8

	1.7
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	202,23

	1.8
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (хол. гор. водоснабжение)
	п/м
	30

	1.9
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	п/м
	15

	1.10
	Снятие смесителя с душевой сеткой
	шт.
	1

	1.11
	Демонтаж умывальников 
	шт.
	1

	1.12
	Снятие кранов водоразборных 
	шт.
	2

	1.13
	Демонтаж смывных труб (трап)
	шт.
	2

	1.14
	Демонтаж скрытой электропроводки
	п/м.
	110

	1.15
	Демонтаж выключателей
	шт.
	6

	1.16
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	шт.
	2

	1.17
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	7

	1.18
	Демонтаж электрощитка
	шт.
	1

	1.19
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2
	п/м
	110

	
	2. Общестроительные работы
	
	

	2.1
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	0,5

	2.2
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (пол)
	м2
	26,64

	2.3
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой пол
	м2
	26,64

	2.4
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой пол
	м2
	26,64

	2.5
	Устройство стяжки выравнивающей смесью толщиной 20 мм (применительно)
	м2
	26,64

	2.6
	Устройство покрытий полов из плиток гладких неглазурованных керамических 
	м2
	12,84

	2.7
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м2
	26,26

	2.8
	Устройство  наливных полов 
	м2
	13,8

	2.9
	Устройство плинтусов деревянных
	п/м
	15,2

	2.10
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолок)
	м2
	26,64

	2.11
	Высококачественная окраска химстойкой краской ранее окрашенных потолков 
	м2
	26,64

	2.12
	Сплошное выравнивание штукатурки стен 
	м2
	202,23

	2.13
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	м2
	202,23

	2.14
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	м2
	202,23

	2.15
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой
	м2
	119,68

	2.16
	Высококачественная окраска химстойкой краской по штукатурке стен
	м2
	82,55

	2.17
	Установка дверных блоков из ПВХ 5 шт. (600х2000), 2шт. (700х2000)
	шт.
	7

	2.18
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм
	п/м
	30

	2.19
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	п/м
	15

	2.20
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	шт.
	2

	2.21
	Установка смесителей (локтевых)
	шт.
	2

	2.22
	Установка смесителя с душевой сеткой
	шт.
	2

	2.23
	Установка поддонов душевых стальных
	шт.
	2

	2.24
	Установка трапов диаметром 50 мм
	шт.
	2

	2.25
	Прокладка провода (NUM 3х1,5мм)/медный 5х2,5
	п/м
	110/50

	2.26
	Установка светильников отдельно устанавливаемых на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 
	шт.
	7

	2.27
	Установка светильников с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью
	шт.
	2

	2.28
	Установка щита распределительного с автоматическими выключателями с 6-ю автоматами на 20 А
	шт.
	1

	2.29
	Установка выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	6

	2.30
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	м2
	26,64

	
	
3. Инвентарь
	
	

	3.1
	Скамейка 470х400х1200
	шт.
	5

	3.2
	Вешалка 1000 – 5 крючков 
	шт.
	1

	3.3
	Вешалка 500 – 3 крючка
	шт.
	2

	3.4
	Вешалка 500 – 3 крючка
	шт.
	2

	3.5
	Зеркало 400х600
	шт.
	1

	3.6
	Стеллажи на 4 полки
	шт.
	2

	
	4. Прочие работы
	
	

	 4.1
	Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки и переноской к месту погрузки
	т
	13,92

	4.2
	Переноска затаренного мусора, на первые 10 м
	т
	13,92

	4.3
	Мусор строительный - погрузка вручную
	т
	13,92

	4.4
	Перевозка до 27 км грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) - груз 2 класса
	т
	13,92


4.
Строительные работы производятся в помещениях с вредными условиями труда.

1. Основные технические требования.
Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

2. Правила контроля и приемки работ.
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

3. Гарантии исполнения работ.
Исполнитель работ должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации инженерных систем, материалов и работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев со дня приемки выполненных работ. 

4. Условия комплектации материалами и оборудованием: поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в размере 100%.

9.
Сроки выполнения работ: 

Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.

Конечный срок выполнения работ – «28» декабря 2012 г.

Производитель работ ОКС ФГУП «Атомфлот»
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