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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку каротажного регистратора «Вулкан» V3 настольный (переносной)
1. Общие требования:  на поставку каротажного регистратора «Вулкан» V3 настольного (переносного).
1.1. Год выпуска оборудования: не ранее 2011 г.  

1.2.Обязательные документы: паспорт и руководство по эксплуатации.
1.3.Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.
1.4.Прочие требования:  количество -1 (одна) штука.
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	Технические характеристики каротажного регистратора «Вулкан» V3

	Каналы регистрации случайных потоков импульсных сигналов:
	

	1. Количество каналов
	6

	2. Частота входного сигнала, кГц, не более
	50,0

	3. Амплитуда входного сигнала, В
	-5…-10,0

+5…+10,0

	4. Погрешность каналов, не более
	1 импульс на квант

регистрации по

глубине или по времени

	Каналы аналого-цифрового преобразования для приема 

медленноменяющихся сигналов:
	

	1. Количество каналов
	 8

	2. Диапазон частот входного сигнала, Гц
	0…100,0

	3. Амплитуда входного сигнала
	-5,0…+5,0

	4. Динамический диапазон, дБ, не менее
	80

	5. Погрешность, %, не более
	0,01

	Каналы аналого-цифрового преобразования для приема 

быстроменяющихся сигналов:
	

	1. Диапазон частот входного сигнала, Гц
	1…100 000,0

	2. Амплитуда входного сигнала, В
	-5,0…+5,0

	3. Динамический диапазон, дБ, не менее
	70

	4. Погрешность, %, не более 
	0,1

	Каналы приема сигнала глубины
	

	1. Амплитуда входного сигнала, В, не менее
	2,5

	2. Частота входного сигнала, Гц, не более
	1000,0

	3. Погрешность, %, не более
	0,01

	Диапазон регулирования напряжения встроенного источника питания, В
	0…150,0

	Диапазон регулирования тока встроенного источника питания, А
	0…0,5

	Интерфейс с управляющим компьютером
	USB

	Напряжение питающей сети, В
	180,0…240,0

	Частота питающей сети, Гц
	49-51

	Диапазон рабочих температур, град.С
	-20…+45

	Верхнее значение относительной влажности при 30град.С, %
	95

	Масса, кг, не более
	15,0

	Габаритные размеры, мм: высота

                                             ширина

                                             глубина 
Вулкан 3V настольный (переносной)
	160

345

300


